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第一章  投标邀请
本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度规定，受台州综合保税区投资发展有限公司委托，参照采购有关流程，现就台州综合保税区启动区项目综合服务中心二期空调采购项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。
1.项目概况
项目名称：台州综合保税区启动区项目综合服务中心二期空调采购项目
招标人：台州综合保税区投资发展有限公司

采购规模及内容概述：台州综合保税区启动区项目综合服务中心二期空调采购项目
（详见招标需求）

采购预算：11086243元

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲供货期：合同签订后，接采购人通知之日起入场，15日历天内货到现场，根据工程进度，配合其他相关工程同步进行，并不得影响其他工程进展（其中综合大厦6-9楼三年内按需进场安装）。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

投标人资格要求

（1）未违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名
本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台
（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；
4.招标文件的获取
采购文件售价：免费
获取方式：凡有意参加投标者，在2026年  月  日9时00分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。
招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
6.投标说明
（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。
（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。
（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。
（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。
（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。
7.投标文件的组成、效力
（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。
（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。
8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2026年  月  日9 时00分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      
（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；
（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。
10.开标
开标时间：2026 年  月  日9时00分00秒。
开标地点：临海市杜桥镇滨海路617号，临海市住房和城乡建设局东部分局6楼（牌门路与祠前路交叉口）六楼（不见面开标大厅）

11.发布公告的媒介
本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。
12、其他事项
（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。
13、联系方式
（1）招标人信息
名称：台州综合保税区投资发展有限公司
项目联系人（询问）：项先生
项目联系方式： 0576-89360260
（2）代理机构信息
名 称：浙江华夏工程管理有限公司

地址: 临海市商业街389号
项目联系人（询问）：洪女士
项目联系方式：0576-89116255
质疑联系人：杨先生
质疑联系方式：0576-89116255
电子邮箱: 277528936@qq.com
（3）本次非政府采购项目监管机构信息
名 称：临海市头门港科创集团有限公司纪检监察室

联系人：王先生
联系电话：0576-89368217
第二章  招标需求
一、项目要求

（一）供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购货物的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。

（二）供应商所提供的货物必须符合行业的国际标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的技术要求。

（三）所提供的货物应是全新的和未使用过的。交货时必须提供有关产品质量保证资料（包括材料出厂检验报告、合格证、检测报告等）、使用说明资料，并派技术人员到现场指导安装。

（四）货物（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（五）中标人和制造商对货物（材料）使用的安全性能与可靠性负全部责任。
二 、招标内容

综合保税区启动区项目综合服务中心大楼的每层建设功能规划为：1-3层规划为公共区，主要用于办公、会议、展馆、餐厅、休闲娱乐；4层，10-14层为办公层；5层为宿舍层；6-9层为出租层；15层为贵宾接待层。
本次招标内容为台州综合保税区启动区项目综合服务中心二期空调采购项目，详下表：

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	数量

	空调设备(室外机)

	1
	空调器
	1、名称：室外机10匹
2、规格：制冷/制热量: 28/31.5KW(其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	1

	2
	空调器
	1、名称：室外机18匹
2、规格：制冷/制热量: 123/50.4KW(其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	1

	3
	空调器
	1、名称：室外机20匹
2、规格：制冷/制热量: 56/63KW (其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	1

	4
	空调器
	1、名称：室外机22匹
2、规格：制冷/制热量: 61.5/69KW(其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	3

	5
	空调器
	1、名称：室外机28匹
2、规格：制冷/制热量: 78.5/87.5KW(其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	2

	6
	空调器
	1、名称：室外机30匹
2、规格：制冷/制热量: 85/95KW (其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	2

	7
	空调器
	1、名称：室外机32匹
2、规格：制冷/制热量: 90/100KW(其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	4

	8
	空调器
	1、名称：室外机36匹
2、规格：制冷/制热量: 101/112KW(其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	7

	9
	空调器
	1、名称：室外机38匹
2、规格：制冷/制热量: 106/119KW(其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	5

	10
	空调器
	1、名称：室外机40匹
2、规格：制冷/制热量: 112/123.5KW(其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	10

	11
	空调器
	1、名称：室外机42匹
2、规格：制冷/制热量: 117/130KW(其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	7

	12
	空调器
	1、名称：室外机44匹
2、规格：制冷/制热量: 124.5/138KW(其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	3

	13
	空调器
	1、名称：室外机46匹
2、规格：制冷/制热量: 130/144KW(其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	1

	14
	空调器
	1、名称：室外机52匹
2、规格：制冷/制热量: 147/163KW(其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	2

	15
	空调器
	1、名称：室外机64匹
2、规格：制冷/制热量: 180.2/201KW(其余参数详见图纸)
3、安装形式：屋面落地安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震垫
	台
	1

	空调设备(室内机)

	16
	风机盘管
	1、名称：风管式室内机SNJ-22
2、规格：制冷/制热量: 2.2/6.3KW,用电量:0.08KW,风压:30
3、安装形式：吊装
4、减振器、支架形式、 材质：减震器
	台
	3

	17
	风机盘管
	1、名称：风管式室内机SNJ-28
2、规格：制冷/制热量: 2.8/3.2KW,用电量:0.08KW,风压:30
3、安装形式：吊装
4、减振器、支架形式、 材质：减震器
	台
	34

	18
	风机盘管
	1、名称：风管式室内机SNJ-45
2、规格：制冷/制热量: 4.5/5.5KW,用电量:0.08KW,风压:30
3、安装形式：吊装
4、减振器、支架形式、 材质：减震器
	台
	40

	19
	风机盘管
	1、名称：风管式室内机SNJ-56
2、规格：制冷/制热量: 5.6/6.3KW,用电量:0.08KW,风压:30
3、安装形式：吊装
4、减振器、支架形式、 材质：减震器
	台
	9

	20
	风机盘管
	1、名称：风管式室内机SNJ-71
2、规格：制冷/制热量: 7.1/8.0KW,用电量:0.08KW,风压:30
3、安装形式：吊装
4、减振器、支架形式、 材质：减震器
	台
	201

	21
	风机盘管
	1、名称：风管式室内机SNJ-80
2、规格：制冷/制热量: 8.0/9.0KW,用电量:0.15KW,风压:30
3、安装形式：吊装
4、减振器、支架形式、 材质：减震器
	台
	129

	22
	风机盘管
	1、名称：风管式室内机SNJ-90
2、规格：制冷/制热量: 9.0/10.0KW，用电量:0.15KW,风压:30
3、安装形式：吊装
4、减振器、支架形式、 材质：减震器
	台
	66

	23
	风机盘管
	1、名称：风管式室内机SNJ-100
2、规格：制冷/制热量: 10.0/11.2KW，用电量:0.2KW,风压:30
3、安装形式：吊装
4、减振器、支架形式、 材质：减震器
	台
	90

	24
	风机盘管
	1、名称：风管式室内机SNJ-112
2、规格：制冷/制热量: 11.2/12.5KW，用电量:0.2KW,风压:30
3、安装形式：吊装
4、减振器、支架形式、 材质：减震器
	台
	8

	25
	风机盘管
	1、名称：风管式室内机SNJ-125
2、规格：制冷/制热量: 12.5/14KW，用电量:0.2KW,风压:30
3、安装形式：吊装
4、减振器、支架形式、 材质：减震器
	台
	21

	26
	风机盘管
	1、名称：风管式室内机(高静压)SNJ-125
2、规格：制冷/制热量: 12.5/14KW，用电量:0.2KW,风压:90
3、安装形式：吊装
4、减振器、支架形式、 材质：减震器
	台
	12

	27
	风机盘管
	1、名称：风管式室内机(直膨机)SNJ-9000
2、规格：制冷/制热量: 50/56KW,用电量:5.5KW,风压:250
3、安装形式：吊装
4、减振器、支架形式、 材质：减震器
	台
	5

	28
	风机盘管
	1、名称：风管式室内机XF-6000
2、规格：制冷/制热量: 56/63KW,用电量:5.5KW,风压:250
3、安装形式：吊装
4、减振器、支架形式、 材质：减震器
	台
	2

	29
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：防凝露铝合金喷塑单层百叶风口
2、型号：1000*300
3、风口表面喷塑
	个
	135

	30
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：防凝露铝合金喷塑单层百叶风口
2、型号：1250*300
3、风口表面喷塑
	个
	33

	31
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：防凝露铝合金喷塑单层百叶风口
2、型号：600*200
3、风口表面喷塑
	个
	40

	32
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：防凝露铝合金喷塑单层百叶风口
2、型号：600*250
3、风口表面喷塑
	个
	43

	33
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：防凝露铝合金喷塑单层百叶风口
2、型号：600*300
3、风口表面喷塑
	个
	160

	34
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：防凝露铝合金喷塑双层百叶风口
2、型号：1000*250
3、风口表面喷塑
	个
	159

	35
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：防凝露铝合金喷塑双层百叶风口
2、型号：1250*250
3、风口表面喷塑
	个
	33

	36
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：防凝露铝合金喷塑双层百叶风口
2、型号：600*150
3、风口表面喷塑
	个
	40

	37
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：防凝露铝合金喷塑双层百叶风口
2、型号：600*200
3、风口表面喷塑
	个
	43

	38
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：防凝露铝合金喷塑双层百叶风口
2、型号：600*250
3、风口表面喷塑
	个
	220

	39
	碳钢通风管道
	1、名称：风管
2、材质：镀锌薄钢板
3、形状：矩形
4、规格：长边长≤1000
5、板材厚度：0.75mm
6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：碳钢法兰、支架
7、接口形式：法兰连接
	m2
	2172.36

	40
	金属结构刷油
	1、名称：设备、管道、风管支架刷油
2、油漆品种：防锈漆二遍，调和漆二遍
	kg
	9371.00

	41
	通风管道绝热
	难燃B1级橡塑海绵,厚度30mm
	m3
	68.72

	新风系统

	42
	碳钢通风管道
	1、名称：风管
2、材质：镀锌薄钢板
3、形状：矩形
4、规格：长边长≤320
5、板材厚度：0.5mm
6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：碳钢法兰、支架
7、接口形式：法兰连接
	m2
	2357.58

	43
	碳钢通风管道
	1、名称：风管
2、材质：镀锌薄钢板
3、形状：矩形
4、规格：长边长≤1000
5、板材厚度：0.6mm
6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：碳钢法兰、支架
7、接口形式：法兰连接
	m2
	820.39

	44
	碳钢通风管道
	1、名称：风管
2、材质：镀锌薄钢板
3、形状：矩形
4、规格：长边长≤1000
5、板材厚度：0.75mm
6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：碳钢法兰、支架
7、接口形式：法兰连接
	m2
	469.08

	45
	碳钢通风管道
	1、名称：风管
2、材质：镀锌薄钢板
3、形状：矩形
4、规格：长边长≤2000
5、板材厚度：1.0mm
6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：碳钢法兰、支架
7、接口形式：法兰连接
	m2
	46.21

	46
	通风管道绝热
	难燃B1级橡塑海绵,厚度30mm
	m3
	125.18

	47
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：150*150
3、风口表面喷塑
	个
	25

	48
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：160*120
3、风口表面喷塑
	个
	36

	49
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：200*120
3、风口表面喷塑
	个
	70

	50
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：200*200
3、风口表面喷塑
	个
	74

	51
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：200*800
3、风口表面喷塑
	个
	1

	52
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：250*120
3、风口表面喷塑
	个
	2

	53
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：250*200
3、风口表面喷塑
	个
	9

	54
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：260*120
3、风口表面喷塑
	个
	29

	55
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：300*1000
3、风口表面喷塑
	个
	9

	56
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：300*300
3、风口表面喷塑
	个
	3

	57
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：300*500
3、风口表面喷塑
	个
	6

	58
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：300*200
3、风口表面喷塑
	个
	2

	59
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：300*700
3、风口表面喷塑
	个
	1

	60
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：320*120
3、风口表面喷塑
	个
	3

	61
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：320*200
3、风口表面喷塑
	个
	15

	62
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：400*1000
3、风口表面喷塑
	个
	5

	63
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：400*200
3、风口表面喷塑
	个
	5

	64
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：500*500
3、风口表面喷塑
	个
	6

	65
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：1000*800
3、风口表面喷塑
	个
	6

	66
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：160*120
3、风口表面喷塑
	个
	1

	67
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：200*120
3、风口表面喷塑
	个
	3

	68
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：200*200
3、风口表面喷塑
	个
	15

	69
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：单层百叶风口
2、型号：250*120
3、风口表面喷塑
	个
	2

	70
	碳钢阀门
	1、名称：止回阀
2、规格：200*120
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	1

	71
	碳钢阀门
	1、名称：止回阀
2、规格：200*200
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	13

	72
	碳钢阀门
	1、名称：止回阀
2、规格：400*200
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	2

	73
	碳钢阀门
	1、名称：止回阀
2、规格：400*250
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	1

	74
	碳钢阀门
	1、名称：多叶调节风阀
2、规格：1000*350
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	2

	75
	碳钢阀门
	1、名称：多叶调节风阀
2、规格：160*120
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	73

	76
	碳钢阀门
	1、名称：多叶调节风阀
2、规格：200*120
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	110

	77
	碳钢阀门
	1、名称：多叶调节风阀
2、规格：250*120
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	125

	78
	碳钢阀门
	1、名称：多叶调节风阀
2、规格：320*120
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	5

	79
	碳钢阀门
	1、名称：多叶调节风阀
2、规格：320*160
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	2

	80
	碳钢阀门
	1、名称：多叶调节风阀
2、规格：320*200
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	5

	81
	碳钢阀门
	1、名称：多叶调节风阀
2、规格：400*200
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	16

	82
	碳钢阀门
	1、名称：多叶调节风阀
2、规格：400*250
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	16

	83
	碳钢阀门
	1、名称：多叶调节风阀
2、规格：500*250
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	9

	84
	碳钢阀门
	1、名称：多叶调节风阀
2、规格：500*300
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	1

	85
	碳钢阀门
	1、名称：防火阀
2、规格：φ150
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	1

	86
	碳钢阀门
	1、名称：防火阀
2、规格：160*120
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	2

	87
	碳钢阀门
	1、名称：防火阀
2、规格：200*120
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	1

	88
	碳钢阀门
	1、名称：防火阀
2、规格：200*200
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	13

	89
	碳钢阀门
	1、名称：防火阀
2、规格：φ300
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	2

	90
	碳钢阀门
	1、名称：防火阀
2、规格：400*200
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	4

	91
	碳钢阀门
	1、名称：防火阀
2、规格：400*250
3、支架形式、材质：支架制作安装
	个
	1

	92
	风扇
	1、名称：排风扇(带止回阀)
2、规格：150CMH
	台
	1

	93
	风扇
	1、名称：排风扇(带止回阀)
2、规格：300CMH
	台
	2

	94
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：外墙防雨百叶
2、型号：1100*450
3、风口表面喷塑
	个
	2

	95
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：外墙防雨百叶
2、型号：150*150
3、风口表面喷塑
	个
	4

	96
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：外墙防雨百叶
2、型号：250*250
3、风口表面喷塑
	个
	1

	97
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：外墙防雨百叶
2、型号：420*250
3、风口表面喷塑
	个
	1

	98
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：外墙防雨百叶
2、型号：500*300
3、风口表面喷塑
	个
	19

	99
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：外墙防雨百叶
2、型号：500*350
3、风口表面喷塑
	个
	18

	100
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：外墙防雨百叶
2、型号：600*350
3、风口表面喷塑
	个
	10

	101
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：外墙防雨百叶
2、型号：700*300
3、风口表面喷塑
	个
	1

	102
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：外墙防雨百叶
2、型号：700*350
3、风口表面喷塑
	个
	1

	103
	消声器
	1、名称：微穿孔消声器
2、型号：400*200
	个
	2

	104
	消声器
	1、名称：微穿孔消声器
2、型号：400*200
	个
	18

	105
	消声器
	1、名称：微穿孔消声器
2、型号：400*250
	个
	18

	106
	消声器
	1、名称：微穿孔消声器
2、型号：1000*250
	个
	18

	107
	消声器
	1、名称：微穿孔消声器
2、型号：500*250
	个
	10

	108
	消声器
	1、名称：微穿孔消声器
2、型号：500*250
	个
	10

	109
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：旋流风口φ350
	个
	80

	110
	柔性接口
	软管接口
	m2
	51.92

	111
	小电器
	1、名称：风机盘管调速开关
2、型号：液晶面板
	个
	311

	新风设备

	112
	轴流通风机
	1.名称:全热交换器XF-1500
2.规格::风量1500（m3/h）,全压:200Pa,电功率:0.84Kw,电源:380V-φ-Hz,运行重量:125Kg,机组噪声:54dB(A)
3.减振底座形式、数量:隔震垫
4.安装形式:落地
5.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求
	台
	4

	113
	轴流通风机
	1.名称:全热交换器XF-2000
2.规格::风量2000（m3/h）,全压:220Pa,电功率:1.16Kw,电源:380V-φ-Hz,运行重量:140Kg,机组噪声:57dB(A)
3.减振底座形式、数量:隔震垫
4.安装形式:落地
5.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求
	台
	4

	114
	轴流通风机
	1.名称:全热交换器XF-2500
2.规格::风量2500（m3/h）,全压:220Pa,电功率:1.6Kw,电源:380V-φ-Hz,运行重量:145Kg,机组噪声:58dB(A)
3.减振底座形式、数量:隔震垫
4.安装形式:落地
5.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求
	台
	10

	115
	轴流通风机
	1.名称:全热交换器XF-3000
2.规格::风量3000（m3/h）,全压:220Pa,电功率:2.2Kw,电源:380V-φ-Hz,运行重量:210Kg,机组噪声:60dB(A)
3.减振底座形式、数量:隔震垫
4.安装形式:落地
5.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求
	台
	5

	116
	风机盘管
	1.名称:吊柜机SNJ-9000
2.规格::风量9000（m3/h）,全压:350Pa,电功率:5.5Kw,电源:380V-φ-Hz,运行重量:230Kg,机组噪声:58dB(A)
3.减振底座形式、数量:隔震垫
4.安装形式:落地
5.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求
	台
	10

	117
	轴流通风机
	1.名称:XF-L2-01、02(大风量新风机)XF-6000
2.规格::风量6000（m3/h）,全压:300Pa,电功率:1.33Kw,电源:380V-φ-Hz,运行重量:161Kg,机组噪声:54dB(A)
3.减振底座形式、数量:隔震垫
4.安装形式:落地
5.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求
	台
	2

	118
	轴流通风机
	1.名称:卫生间排风风机PF-L1-01
2.规格::风量1000（m3/h）,全压:250Pa,电功率:0.2Kw
3.减振底座形式、数量:隔震垫
4.安装形式:吊装
5.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求
	台
	1

	119
	轴流通风机
	1.名称:卫生间排风风机PF-L1-02
2.规格::风量1800（m3/h）,全压:280Pa,电功率:0.37Kw
3.减振底座形式、数量:隔震垫
4.安装形式:吊装
5.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求
	台
	2

	120
	轴流通风机
	1.名称:卫生间排风风机PF-L3-01/02
2.规格::风量1800（m3/h）,全压:280Pa,电功率:0.37Kw
3.减振底座形式、数量:隔震垫
4.安装形式:吊装
5.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求
	台
	2

	121
	轴流通风机
	1.名称:卫生间排风风机PF-L4-01
2.规格::风量1000（m3/h）,全压:250Pa,电功率:0.2Kw
3.减振底座形式、数量:隔震垫
4.安装形式:吊装
5.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求
	台
	1

	122
	轴流通风机
	1.名称:卫生间排风风机PF-L5-01
2.规格::风量1000（m3/h）,全压:250Pa,电功率:0.2Kw
3.减振底座形式、数量:隔震垫
4.安装形式:吊装
5.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求
	台
	1

	123
	轴流通风机
	1.名称:卫生间排风风机PF-L5-02
2.规格::风量1000（m3/h）,全压:250Pa,电功率:0.45Kw
3.减振底座形式、数量:隔震垫
4.安装形式:吊装
5.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求
	台
	1

	124
	轴流通风机
	1.名称:卫生间排风风机PF-L6-01
2.规格::风量1000（m3/h）,全压:250Pa,电功率:0.2Kw
3.减振底座形式、数量:隔震垫
4.安装形式:吊装
5.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求
	台
	10

	其他工作内容

	125
	通风工程检测、 调试
	1、通风空调系统调试费
	系统
	1

	126
	其他工作内容
	包含设备（6-9层）所需冷媒及冷凝水管(含管件、橡塑保温、支吊架)，冷媒管及冷凝水管穿墙、穿梁、穿楼板及封堵
	项
	1

	127
	其他工作内容
	包含设备（除6-9层外）-所需冷媒及冷凝水管(含管件、橡塑保温、支吊架)，冷媒管及冷凝水管穿墙、穿梁、穿楼板及封堵
	项
	1


推荐品牌大金、东芝、三菱等类似品牌。除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

▲投标人所投的多联机、分体式空调品牌必须为同一品牌。
3、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。（此项符合性在报价文件中进行评审）
4、其他：

①投标人应仔细勘察现场，掌握本项目的施工难度及施工内容，准确编制采购报价。投标人未勘察现场、未仔细勘察，造成对项目施工内容或施工难度理解不全的，由投标人自行负责。
②中标人施工及安装时应对已完工程进行保护，如果造成任何损失由中标人负责。
③投标人对所拟用产品的技术参数要求等在投标文件中进行详细描述。
④安装时须由相应证书的安装人员进行安装，安装人员须强制购买有关保险。中标人须认真落实各项安全保护措施，保证工程的施工安全和人身安全；完成本项目过程中发生的一切安全事故由中标人负责。

⑤中标人保证对其出售的货物享有合法的权利。

⑥货物的制造生产、施工符合国家、省和地市相关标准及规定。
三、工作范围

根据招标文件要求，中标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（一）材料及相关附件的提供、运输、装卸、检验、通过验收，投标人须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收。

（二）售后服务的措施及承诺，质保期上门服务等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。
四、中标人的工作内容
中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：
1.设备的制造与供货及提供相关资料；
2.设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；
3.设备的安装及部件的就位和固定；
4.设备及部件的连接和检查；
5.设备与系统的调试；
6.整个系统调试；
7.系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；
8.验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；
9.负责培训资料的编写和技术培训；
10.售后服务。
五、质量保证
(一)质量要求
（一）合格及以上，符合国家规定的质量要求。
（二）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。
（三）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（四）中标供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
（二）售后服务要求
▲（一）质保期不少于3年（以实际竣工验收合格之日开始起算），可提供更优惠质保承诺。
（二）质保期内免费维护和维修，在质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。在质保期内，接到故障报修，中标人应全天候回应，保证立即响应，48小时内赶到现场为用户排除故障。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。如不能修复应提供备品，以保证整个系统的正常运行，中标人有其它服务承诺的，一并履行。 

（三）质保期后，维修只收取零配件成本费，免维修费。中标人应对提供的货物实行终身维护。

六、供货期

供货期：合同签订后，接采购人通知之日起入场，15日历天内货到现场，根据工程进度，配合其他相关工程同步进行，并不得影响其他工程进展（其中综合大厦6-9楼三年内按需进场安装）。
七、货款的支付

1、本项目空调分批次安装，合同生效并具备实施条件后支付第一批次合同价的30%，第一批次货物到达现场查验合格后付至该批次合同价的50%，安装调试完成并验收合格后付至该批次审定价的95%,该批次剩余5%作为质保金，质保期满后退回。质保金可采用保函形式（保函有效期与保修期时间一致），提交保函后付清该批次全部价款。付款前需提供完整支付申请资料，增值税发票应随付款进度及时提供。第二批次空调(6-9层)根据业主供货需求通知单进场安装，支付节点同第一批次。

2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

八、检验和维修货物及工具

（一）须免费提供足够的常用检修货物。推荐的检修货物须在投标文件中注明。这些货物及工具不能在安装时使用。

（二）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修货物一并免费提供。

九、验收

（一）到货验收

1、在所供产品到达工地现场后，由供需双方共同参与货物初验收。
2、所有合同中规定的货物和材料都已提交。

3、所有材料如需要现场抽样试验，需按照相关规定执行。

4、货物交付后，由采购人、中标人共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由中标人负责。

5 、货物验收过程中，由于质量不合格的原因所产生的一切费用均由中标人负责。

十、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本项目是交钥匙工程，供应商的报价应包含货款、总包服务费（按中标价的20%*2%计取）、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保管费、培训、保修、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、等一切费用和税金等一切费用。
第三章  投标人须知
前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：台州综合保税区启动区项目综合服务中心二期空调采购项目

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用中标价按照下列差额定率累进计费方式计取，具体标准如下：100*1.5%+（500-100）*1.1%*30%+（中标价-500）*0.8%*20%。

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  投标邀请”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）。

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	12
	▲付款方式：本项目空调分批次安装，合同生效并具备实施条件后支付第一批次合同价的30%，第一批次货物到达现场查验合格后付至该批次合同价的50%，安装调试完成并验收合格后付至该批次审定价的95%,该批次剩余5%作为质保金，质保期满后退回。质保金可采用保函形式（保函有效期与保修期时间一致），提交保函后付清该批次全部价款。付款前需提供完整支付申请资料，增值税发票应随付款进度及时提供。第二批次空调(6-9层)根据业主供货需求通知单进场安装，支付节点同第一批次。

	13
	履约保证金的收取及退还: 按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。
履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。
若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。
若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。
若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行
履约保证金账号：201000105503123000002
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。

	14
	电子投标文件的上传：
（1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。
（2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份）
CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759
说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 

	15
	投标人平台使用费：
项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
平台使用费账号：201000105503123000003
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。
注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。

	16
	电子发票申请方式：
为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。

	17
	特别事项：
潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。
本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337
本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。
软件技术支持电话：15267291759（同微信）。

	18
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。


一 、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。
（二）定义
1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。
2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。
（五）投标费用及结算
1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。
（六）转包与分包
本项目不允许转包与违法分包。
（七）特别说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。  
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）质疑
1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：
（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受；
（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起 3个工作日内提出质疑；
（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起 3个工作日内提出质疑；
2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后 7 个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。
3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。
（九）投诉
本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。
二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.投标邀请
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。
（一）投标文件的组成
投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。
1.资格响应文件
（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件
（1）投标函；
（2）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）；
（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；
（4）设备说明表（均不含报价）；

（5）承诺书
（6）项目负责人简历表；
（7）项目实施人员一览表； 
（8）投标人类似成功案例一览表；
（9）售后服务网点情况表；
（10）商务技术响应表；
（11）投标人认为需要提供的其他资料。
3.报价文件
（1）开标一览表；
（2）报价明细表；
（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)
（三）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（四）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，含货款、总包服务费（按中标价的20%*2%计取）、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保管费、培训、保修、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、等一切费用和税金等一切费用。
▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（五）投标有效期
▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。
2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效如提供法定代表人身份证明则无需签字）、未提供法定代表人授权委托书（被授权人参加投标）或法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。
（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；
（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；
（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；
（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；
（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）商务技术文件中出现投标总报价的；
（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。
2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）未填写投标报价的。
3.被拒绝的投标文件为无效。
（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2、因重大变故，采购任务取消的；
3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。
4.其他法律法规规定应予以废标的情形。
四、开标
（一）开标准备
代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
（二）开标程序    
1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。
该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。
3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
4.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；
5.资格及商务技术文件评审；
6.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；
7.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
8.报价文件评审；
9．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
10．开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。
（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：
①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3.对投标文件进行比较和评价；
4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
6.法律法规规定的其他职责。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。
（三）评标程序
1.资格审查
采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 
（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。
评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（60分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
六、定标
（一）确定中标人
1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。 
4. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。
本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。
5..为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予
（一）签订合同
1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。
2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（二）履约保证金
1.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
第四章  评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，本项目参照执行《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

适用于本项目的评标。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术分70分、价格分30分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=商务技术分+价格分
评标内容及标准
价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
本项目参照执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：提供原与其他招标人签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同、提供本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

	序号
	评分项
	分值
	评分细则

	1
	投标产品综合实力
	10分
	（1）品牌综合实力：根据投标品牌的品牌信誉、品牌研发能力、全变频多联机制造经验等综合实力比较打分（0-3分）

	
	
	
	（2）自主研发生产能力：根据投标品牌的自主研发实力（全直流变频压缩机、全变频系统制造经验）等情况综合评定（0-2分）

	
	
	
	（3）市场情况：根据投标品牌的知名度、成熟度等情况综合评价打分（0-2分）

	
	
	
	（4）根据本次投标采用的产品型号在品牌的中高端情况进行打分（0-3分）

	2
	产品制造商的体系认证证书
	4分
	（1）投标产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书的得1分；

（2）投标产品制造商具有环境体系认证证书的得1分；

（3）投标产品制造商具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分

（4）投标产品制造商具有节能产品认证证书的得1分
备注：

1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。

2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。

3、如投标人提供的证书、报告扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	3
	投标人业绩
	3分
	提供2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)具有中央空调的安装业绩，每个得1分，最高得3分。

备注：

1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。

2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。

3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员

	4
	综合能效
	6分
	根据压缩机的形式与性能的优越性进行打分（0-2分）

	
	
	
	根据变频器的性能应用的统一性、稳定性和兼容性（0-2分）

	
	
	
	根据热交换器的性能应用的统一性、稳定性和兼容性（0-2分）

	5
	产品性能
	30分
	室内机（8分）：（1）根据制冷量的性能优越性进行打分（0-2分）（2）根据静压技术的性能优越性进行打分（0-2分）
（3）根据噪音控制分贝情况进行打分（0-2分）
（4）根据冷凝水提升水泵扬程大小指标进行打分（0-2分）

（以上评分提供产品检测报告等相关证明文件并加盖公章）

	
	
	
	室外机（22分）：（1）压缩机形式：压缩机为直流变频与投标产品同一品牌的得8分；压缩机直流变频与投标产品非一品牌的得6分；其他情况得4分。
注：不接受OEM或其他形式贴品牌生产协议。
（2）根据室外机回油控制技术优越性进行打分（0-2分）

（3）根据室外机智能除霜技术优越性进行打分（0-2分）
（4）根据室外机主板散热技术优越性进行打分（0-2分）
（5）根据室外机外静压性能优越性：机外静压<90Pa得1分，90Pa≦机外静压<130Pa得2分，机外静压≧130Pa得3分

（6）根据24匹以下单模块压缩机后备运行技术等优越性进行打分（0-2分）
（7）根据对本次投标产品室外机针对沿海高温潮湿等气候的适应性综合评议：如长运无故障、长效节能、产品耐候性、机组智能化水平等，由评委对所投产品对各项技术性能指标综合打分（0-3分）
（以上评分提供产品检测报告等相关证明文件并加盖公章）

	6
	安装材料品牌情况
	4分
	空调安装材料部分（铜管、保温材料、UPVC管）品牌使用情况，由评标委员会进行打分（0-4分）。

	7
	备品备件
	2分
	根据备品备件及易耗件清单的合理性（包含价格、供货周期等）由评标委员会综合打分（0-2分）。

	8
	施工组织方案
	4分
	施工组织方案的合理性（包括安装能力，安装重点、难点分析及解决措施等）由评标委员会综合打分（0-4分）。

	9
	售后服务
	质保期

（3分）
	产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，全系统设备均增加一年得1分，最多得3分。（上述延保证明须提供承诺函格式自拟并加盖公章红章，否则不得分）

	
	
	综合服务

（4分）
	（1）服务方案：根据投标人本地化服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作履历、岗位证书等），进行打分（0-2分）。

	
	
	
	（2）服务体系：根据投标品牌的售后服务体系完善程度由评标委员会综合打分（0-2分）。


提示：
1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

4、建议商务技术文件不超过400页。
（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：
商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
三、投标人义务
评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。
采购项目评分索引表
（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)
项目名称：                                 投标人名称：
	序号
	评分细则
	分值
	投标文件

响应页码
	投标人

应标情况
	投标人自评分值

	1
	投标产品综合实力
	10分
	
	投标人务必将应标情况详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	

	2
	产品制造商的体系认证证书
	4分
	
	投标人务必将应标情况详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	

	3
	投标人业绩
	3分
	
	投标人务必将应标情况详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	

	4
	综合能效
	6分
	
	投标人务必将应标情况详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	

	5
	产品性能
	28分
	
	投标人务必将应标情况详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	

	6
	安装材料品牌情况
	4分
	
	投标人务必将应标情况详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	

	7
	备品备件
	4分
	
	投标人务必将应标情况详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	

	8
	施工组织方案
	4分
	
	
	

	9
	售后服务
	7分
	
	
	


第五章  合同主要条款
项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和__________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。
一、货物内容

详见附件

二、合同金额

本合同含税金额为（大写）：_______________________元（￥_____元）人民币。税率为       ，税额为       元，不含税金额为（大写）            元（￥_____元）。

本合同价款采用固定全费用单价确定，全费用单价包死，数量按实结算（清单中未列出，但实际所产生的相关费用，由乙方在报价时自行考虑，不另外增加相关费用）。
全费用单价包括材料费，货款、总包服务费（按合同金额的20%*2%计取）、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保管费、培训、保修、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、管理费、利润和税金等一切为本项目实施完成所需支出的费用。
三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。本合同履行过程中形成的方案、文本、成果等的知识产权归甲方所有。

五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。采用现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、交货期、交货方式及交货地点
1. 供货期：
2. 交货方式：

3. 交货地点：
九、货款支付
1、本项目空调分批次安装，合同生效并具备实施条件后支付第一批次合同价的30%，第一批次货物到达现场查验合格后付至该批次合同价的50%，安装调试完成并验收合格后付至该批次审定价的95%,该批次剩余5%作为质保金，质保期满后退回。质保金可采用保函形式（保函有效期与保修期时间一致），提交保函后付清该批次全部价款。付款前需提供完整支付申请资料，增值税发票应随付款进度及时提供。

2、第二批次空调(6-9层)根据业主供货需求通知单进场安装，支付节点同第一批次。

3、如遇特殊情况，分批次的楼层可相应调整。

4、当甲方可根据实际情况增加或减少工程量，乙方须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证
1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。乙方承诺其提供的服务、货物、产品均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由乙方负责。

（3）乙方须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（4）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

▲2、质保期：     年。（以实际竣工验收合格之日开始起算）。

（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。

（2）质保期内，甲方无须自行付费，乙方负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）质保期内，质保期内免费维护和维修，在质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。在质保期内，接到故障报修，乙方应全天候回应，保证立即响应，6小时内赶到现场为用户排除故障。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。如不能修复应提供备品，以保证整个系统的正常运行，乙方有其它服务承诺的，一并履行。 

（4）乙方在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）质保期结束前，须由乙方和甲方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理，在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。

（7）乙方或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非乙方事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

（8）产品不同批次安装的，质保期以实际竣工验收合格之日开始计算。
十二、售后服务要求

1、乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供甲方使用。

2、乙方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若乙方未能满足上述售后服务要求中的任何一条，甲方有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由乙方承担。
十三、货物包装、发运及运输
1.乙方应在发货前对其进行满足运输距离和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后12小时内或货到甲方24小时前通知甲方，以便甲方准备接货。
3.货物由乙方负责运输，在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点安装调试完成并通过验收视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回，如造成甲方损失超过履约保证金的，乙方承担继续赔偿的责任。 
2.乙方所交的货物品种、规格、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回，如造成甲方损失超过履约保证金的，乙方承担继续赔偿的责任。
十五、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

 2、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由乙方恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

3、脚手架、安全文明施工措施等措施费包含在投标报价中，不再另行计取。

4、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由甲方工程师来确定由哪一个单位实施，乙方不得拒绝施工。

5、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

6、第二批次空调需要安装时，若空调型号发生变化则该批次空调重新招标。
十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
3.本合同正本一式陆份,甲乙双方签订后采购代理机构见证盖章，甲方、乙方及采购代理机构留备二份。
甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日             签订日期：     年　  月　 日

鉴证方：（盖章） 
附件：附上报价明细表                      
第六章　投标文件格式
一、资格响应文件格式
1.资格响应文件封面格式： 
资格响应文件
项目名称：
     项目编号：    
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日

2.营业执照等：
营业执照（推荐使用电子营业执照）
或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件
温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。
3. 没有重大违法记录的承诺函格式：
参加本次采购项目前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的承诺函
致：             （招标人名称） ：
我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺！
法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
二、商务技术文件格式
4.商务技术文件封面格式： 
商务技术文件
项目名称：
     项目编号：    
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日

5.投标函格式：
投 标 函
致：_______     __（招标人名称）：
1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。
2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。
3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。
4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
5、自投标截止日起 90天内有效。
6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。
8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。
与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。
邮寄详细地址：__________          邮编：__________
收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __  
为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。
投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __   
投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日
6-1.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标人名称）：
我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：                

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


                                            投标人:(公章)
                                        日期：  _____年___月___日
6-2.法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）
法定代表人身份证明（参考样张）
单位名称：                              
地址：                                  
姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：                 

职务：             手机号码：                 
系                         的法定代表人                        
   附法定代表人身份证复印件

	法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认


	法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认




投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日
7.设备说明表：

设备说明表

项目名称：
项目编号：

	序号
	设备名称
	品牌及型号
	详细参数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


注：投标人根据招标需求中的内容进行填写，勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

8、承诺书

承诺书

本公司承诺：台州综合保税区启动区项目综合服务中心二期空调采购项目，本项目全部设备提供   年免费维修和保养服务（以实际竣工验收合格之日开始起算），在质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。在质保期内，接到故障报修，中标人应全天候回应，保证立即响应，    小时内赶到现场为用户排除故障。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。如不能修复应提供备品，以保证整个系统的正常运行。

法定代表人签字（或盖章）：                    投标人（盖章）：    

日期：  _____年___月___

9.项目负责人简历：
项目负责人简历表
项目名称：
项目编号：
	姓  名
	
	性  别
	

	年  龄
	
	身份证号
	

	资  格
	
	资格证书号
	

	    职  称
	
	学  历
	

	手机号
	
	联系电话
	

	简
历
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日

10.项目实施人员一览表格式
项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	进入本单位工作开始时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：          
日期：  _____年___月___日
11.投标人类似合同案例一览表格式：
投标人类似合同案例一览表
项目名称：                                            项目编号：
	招标人名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	合同完成时间
	招标人联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日
12.售后服务网点情况表格式：
售后服务网点情况表
项目名称：
项目编号：
	服务网点名称
	
	投标文件页码

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	设立日期
	
	

	售后服务内容
	
	

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	

	负责人
	
	联系电话
	
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 
日期：  _____年___月___日
13.商务及技术响应表格式：
商务技术响应表
项目名称：                                  项目编号：
	序号
	名称
	招标文件要求
	是否

响应
	投标人的应标情况
	相应内容在投标文件中页码

	1
	供货期
	合同签订后，自订货通知单发出之日起15日历天内货到现场，根据工程进度，配合其他相关工程同步进行，并不得影响其他工程进展。
	
	
	

	2
	品牌
	投标人所投的多联机、分体式空调品牌必须为同一品牌。
	
	
	

	3
	质保期
	质保期不少于3年（以实际竣工验收合格之日开始起算），可提供更优惠质保承诺。
	
	
	

	4
	投标有效期
	自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。
	
	
	

	5
	付款方式
	本项目空调分批次安装，合同生效并具备实施条件后支付第一批次合同价的30%，第一批次货物到达现场查验合格后付至该批次合同价的50%，安装调试完成并验收合格后付至该批次审定价的95%,该批次剩余5%作为质保金，质保期满后退回。质保金可采用保函形式（保函有效期与保修期时间一致），提交保函后付清该批次全部价款。付款前需提供完整支付申请资料，增值税发票应随付款进度及时提供。

第二批次空调(6-9层)根据业主供货需求通知单进场安装，支付节点同第一批次。
	
	
	

	6
	报价
	投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	


注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。投标人可根据自身认为需响应的事项，自行增加行数。
2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
  日期：       年    月    日
三、报价文件格式
14.报价文件封面格式： 
报 价 文 件
项目名称：
     项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日
15.开标一览表格式：
开标一览表
项目名称：
项目编号：
	名称
	内容
	备注

	投标总报价

	大写：人民币              元整
小写：￥_________________元整

	


注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  
日期：  _____年___月___日
16.报价明细表格式：       
报价明细表
项目名称：

	序号
	标的设备名称
	制造商名称
	品牌
型号
	数量
	单位
	全费用单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币：大写                                   小写
	

	备注：税率为 13%，税额为       元，不含税金额为（大写）            元（￥_____元）。


说明：

本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。
2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。
3、全费用单价包含人工、总包服务费（按中标价的20%*2%计取）、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：
 

