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第一章  投标邀请
本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受台州综合保税区投资发展有限公司委托，参照采购有关流程，现就台州综合保税区启动区项目综合服务中心二期工程智能化项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。
1.项目概况
项目名称：台州综合保税区启动区项目综合服务中心二期工程智能化项目
招标人：台州综合保税区投资发展有限公司
采购规模及内容概述：台州综合保税区启动区项目综合服务中心二期工程智能化项目（详见招标需求）
采购预算：599.35万元
采购标段数：1
采购方式：公开招标。
供货期（服务期）：根据工程进度，配合装修单位整体进度同步完成全部工作内容。
采购文件公告期限：5个工作日
该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。
2.投标人资格要求
（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；
（3）本项目不接受联合体投标。
3.报名
本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；
4.招标文件的获取
采购文件售价：免费
获取方式：凡有意参加投标者，在2026年   月   日09时00分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。
招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
6.投标说明
（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件要要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。
（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台－办事指南的操作说明。
（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台－办事指南的操作说明）
（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。
（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。
7.投标文件的组成、效力
（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。
（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。
8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2026年   月   日09时00分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间之前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：
（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；
（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。
10.开标
开标时间：2026年  月  日09时00 分00秒 
开标地点：临海市杜桥镇滨海路617号，临海市住房和城乡建设局东部分局6楼（牌门路与祠前路交叉口）六楼（不见面开标大厅）

11.发布公告的媒介
本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。
12.其他事项
（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。
13.联系方式
（1）招标人信息
名称：台州综合保税区投资发展有限公司
项目联系人（询问）：项先生
项目联系方式： 0576-89360260
（2）代理机构信息
名 称：浙江华夏工程管理有限公司
地址: 临海市商业街389号
项目联系人（询问）：洪女士
项目联系方式：0576-89116255
质疑联系人：杨先生
质疑联系方式：0576-89116255
电子邮箱: 13666422465@139.com
（3）本次非政府采购项目监管机构信息
名 称：临海市头门港科创集团有限公司纪检监察室
联系人：王先生
联系电话：0576-89368217
第二章  招标需求
一、项目概况
1、项目名称：台州综合保税区启动区项目综合服务中心二期工程智能化项目
2、招标人：台州综合保税区投资发展有限公司
二、项目说明:
建设内容包括：综合布线系统、计算机网络系统、智慧安防系统、公共广播系统、多媒体会议系统、电子智能门锁系统、信息发布系统、能耗管理系统、电梯五方通话系统、机房工程、综合管路以及完成本招标范围内相关的所有其他工作和服务。系统建设既要采用先进的设计和理念，又要注意结构、设备、工具的相对成熟。具备成熟的主流技术及性能，能反映当今的先进水平并考虑今后将会出现的新技术，使系统建设具有一定的前瞻性，确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。为了适应系统变化的要求，必须充分考虑以最简单的方法、最低的投资。实现系统的兼容和维护。
投标人应仔细勘察现场，掌握本项目的施工难度及施工内容，准确编制投标报价。投标人未勘察现场、未仔细勘察，造成对项目施工内容或施工难度理解不全的，由投标人自行负责。
三、工程量（材料）清单：
	序号
	设备名称
	参数
	推荐品牌
	单位
	数量

	1、综合布线系统

	1)办公网

	1.1）工作区子系统

	1 
	86型单口信息面板
（数据）
	面板类型：86*86mm型 
面板端口数：单口 
面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料
标识：含有机玻璃的标签 
防尘门：优质ABS 工程塑料
Z字形弹簧材质：钢丝 
连接方式：直接卡接信息模块 
端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用
边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力
安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 
匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	236 

	2 
	86型双口信息面板
（数据+语音）
	面板类型：86*86mm型 
面板端口数：双口 
面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料
标识：含有机玻璃的标签 
防尘门：优质ABS 工程塑料
Z字形弹簧材质：钢丝 
连接方式：直接卡接信息模块 
端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用
边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力
安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 
匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	166 

	3 
	86型双口信息面板
（数据+数据）
	面板类型：86*86mm型 
面板端口数：双口 
面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料
标识：含有机玻璃的标签 
防尘门：优质ABS 工程塑料
Z字形弹簧材质：钢丝 
连接方式：直接卡接信息模块 
端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用
边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力
安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 
匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	81 

	4 
	六类非屏蔽模块
	模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0 
IDC端子材质：磷青铜镀镍 ,IDC分线峰设计，易分线
按掀式卡扣线夹盖，便于取放
金针材质：磷青铜镀金50μm 
连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 
IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 
RJ45端口类型：8P8C 
接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 
频率范围：0～250MHz 
通过单体测试认证
通过POE++测试
免焊锡，环保
绝缘电阻：≥100MΩ 
插入损耗：0.4dB@250MHz 
插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N 
RJ45拔插次数：≥1000次 
IDC端子端接次数：≥250次 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	730 

	5 
	六类非屏蔽跳线（3m)
	水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 
跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 
跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股）
跳线线缆护套材质：PVC 
跳线线缆外径：6.0±0.3mm 
跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 
连接方式：RJ45端插接RJ45配线架  
跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 
适用信号：六类非屏蔽信道 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	条
	730 

	1.2）水平子系统

	1 
	六类四对非屏蔽电缆
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	43801 

	1.3）管理间子系统

	1 
	42U机柜
	尺寸：600×600×2055mm（宽×深×高），容量42U；
材料：SECC立梁2.0mm、SECC横梁1.3mm、SPCC其他1.2mm；
前门：钢化玻璃门；后门：六角网孔门
配置：八位铝壳10A电源×1、风机×2、托盘×3
配件：碳钢支架+PP轮×4、机柜M6螺丝×20；  
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	17 

	2 
	9U机柜
	尺寸：600×600×500mm（宽×深×高），容量9U；
材料：SECC立梁1.5mm、SPCC横梁1.0mm、其他0.8mm；
前门：钢化玻璃门
配件：碳钢支架+PP轮×4（盒装)、机柜M6螺丝×10； 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	4 

	3 
	六类非屏蔽跳线（3m)
	水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 
跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 
跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股）
跳线线缆护套材质：PVC 
跳线线缆外径：6.0±0.3mm 
跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 
连接方式：RJ45端插接RJ45配线架  
跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 
适用信号：六类非屏蔽信道 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	条
	949 

	4 
	24口六类网络配线架
	24位一体式配线架
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	套
	48 

	5 
	LC-LC单模光纤跳线(3m)
	纤芯类型：OS2
连接器插针类型：陶瓷 
插针端面：UPC端面 
品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 
连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 
连接器回波损耗：≥50dB
重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：2*3.0mm
护套材质：PVC
护套颜色：黄色
长度：3米，可定制其他长度 
使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-20～+60℃ 
储存温度：-20～+60℃ 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	根
	96 

	6 
	12口光纤配线架（满配LC）
	含24根LC单模尾纤,12个LC双工单模耦合器
光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 
钢板厚度：1.0mm 
安装板材质：铝板黑色喷塑 
安装高度：1U 
进线光缆数量：2-4根 
进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 
连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 
耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 
配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 
配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 
配件：配线架外箱x1+12位耦合器安装板+12芯光纤熔纤盘+电缆夹x2+机柜安装耳朵x2+橡胶防水圈x4+耦合器安装小螺丝x24+小扎带x12 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：≤85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	套
	16 

	7 
	24芯光纤配线架（满配LC）
	含48根LC单模尾纤,24个LC双工单模耦合器
光纤配线架材质：优质冷轧钢板
钢板厚度：1.0mm 
安装高度：1U 
进线光缆数量：2-4根 
进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 
连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 
耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 
配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 
配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 
配件：配线架外箱x1+12位耦合器安装板x2+12芯光纤熔纤盘x2+电缆夹x2+机柜安装耳朵x2+橡胶防水圈x6+耦合器安装小螺丝x48+小扎带x24 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	4 

	8 
	理线架
	金属理线器,带盖板,12档
理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 
安装高度：1U 
安装方式：机柜螺丝安装 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	117 

	9 
	光纤熔接
	
	/
	芯
	288

	1.4）垂直干线子系统

	1 
	12芯单模光缆
	光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 
钢丝直径：1.0mm 
铠装层：双面涂塑薄膜铝带（APL）纵包 
松套管材质：PBT 
纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 
芯数：2-144芯 
光纤类型：OS2单模光纤
敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用  
敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 
静态弯曲半径≥10倍光缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 
使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 
敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 
使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 
施工温度：0～40℃ 
使用温度：-40～70℃
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	2685 

	2 
	24芯单模光缆
	光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 
钢丝直径：1.0mm 
铠装层：双面涂塑薄膜铝带（APL）纵包 
松套管材质：PBT 
纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 
芯数：2-144芯 
光纤类型：OS2单模光纤
敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用  
敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 
静态弯曲半径≥10倍光缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 
使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 
敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 
使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 
施工温度：0～40℃ 
使用温度：-40～70℃
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	800 

	1.5）设备间子系统

	1 
	42U机柜
	尺寸：600×800×2055mm（宽×深×高），容量42U；
材料：SECC立梁2.0mm、SECC横梁1.3mm、SPCC其他1.2mm；
前门：钢化玻璃门；后门：六角网孔门
配件：碳钢支架+PP轮×4、机柜M6螺丝×20； 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	2 

	2 
	42U机柜
	尺寸：600×600×2055mm（宽×深×高），容量42U；
材料：SECC立梁2.0mm、SECC横梁1.3mm、SPCC其他1.2mm；
前门：钢化玻璃门；后门：六角网孔门
配置：八位铝壳10A电源×1、风机×2、托盘×3
配件：碳钢支架+PP轮×4、机柜M6螺丝×20；  
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	1 

	3 
	96口光纤配线架（满配LC）
	含192根LC单模尾纤,96个LC双工单模耦合器
ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 
冷轧板厚度：1.0mm 
法兰架材质：优质塑料 
可接入光缆数量：≤4 
可熔光纤数量：≤96芯 
耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 
进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 
开启方式：抽屉式开启 
安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 
安装温度：-10～50℃ 
储存温度：-20～70℃ 
湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	3 

	4 
	24芯光纤配线架（满配LC）
	含48根LC单模尾纤,24个LC双工单模耦合器
光纤配线架材质：优质冷轧钢板
钢板厚度：1.0mm 
安装高度：1U 
进线光缆数量：2-4根 
进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 
连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 
耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 
配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 
配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 
配件：配线架外箱x1+12位耦合器安装板x2+12芯光纤熔纤盘x2+电缆夹x2+机柜安装耳朵x2+橡胶防水圈x6+耦合器安装小螺丝x48+小扎带x24 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	1 

	5 
	LC-LC单模光纤跳线(3m)
	纤芯类型：OS2
连接器插针类型：陶瓷 
插针端面：UPC端面 
品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 
连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 
连接器回波损耗：≥50dB
重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：2*3.0mm
护套材质：PVC
护套颜色：黄色
长度：3米，可定制其他长度 
使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-20～+60℃ 
储存温度：-20～+60℃ 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	根
	98 

	6 
	理线架
	金属理线器,带盖板,12档
理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 
安装高度：1U 
安装方式：机柜螺丝安装 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	4 

	7 
	光纤熔接
	
	/
	芯
	288

	1.6）建筑群子系统

	1 
	24芯单模光缆
	光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 
钢丝直径：1.0mm 
铠装层：双面涂塑薄膜铝带（APL）纵包 
松套管材质：PBT 
纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 
芯数：2-144芯 
光纤类型：OS2单模光纤
敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用  
敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 
静态弯曲半径≥10倍光缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 
使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 
敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 
使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 
施工温度：0～40℃ 
使用温度：-40～70℃
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	300 

	2 
	24芯光纤配线架（满配LC）
	含48根LC单模尾纤尾纤,24个LC单模耦合器
安装高度：1U 
进线光缆数量：2-4根 
进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 
连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 
耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 
配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 
配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 
配件：配线架外箱x1+12位耦合器安装板x2+12芯光纤熔纤盘x2+电缆夹x2+机柜安装耳朵x2+橡胶防水圈x6+耦合器安装小螺丝x48+小扎带x24 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	1 

	3 
	LC-LC单模光纤跳线(3m)
	纤芯类型：OS2
连接器插针类型：陶瓷 
插针端面：UPC端面 
品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 
连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 
连接器回波损耗：≥50dB
重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：2*3.0mm
护套材质：PVC
护套颜色：黄色
长度：3米，可定制其他长度 
使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-20～+60℃ 
储存温度：-20～+60℃ 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	根
	2 

	2)设备网

	2.1）工作区子系统

	1
	监控立杆
	监控立杆：3.5m，含立杆基础，地笼，万向节摄像机支架
	国产
	根
	19 

	2
	围墙立杆
	围墙立杆:1.5m，含万向节摄像机支架
	国产
	根
	15 

	3
	二合一防雷器
	网络摄像机网络、电源线路防雷；电源：最大持续运行电压Uc:30V,标称放电电流In:5KA,最大放电电流Imax:10KA,保护水平Up＜65V,响应时间≤25ns,接口：同轴2芯电缆线对接；网络信号：最大持续运行电压Uc:6V,标称放电电流In:3KA,Imax:5KA,保护水平Up＜18V,响应时间≤1ns,插入损耗≤0.5dB,传输速率:10M、100M,RJ45接口；金属外壳
	国产
	个
	38.00 

	2.2）水平子系统

	1 
	六类四对非屏蔽电缆
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6±0.3 
导体：99.99%无氧铜 

特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	21800 

	2 
	室外六类四对非屏蔽电缆
	护套材质：PE 
护套颜色：黑色
成品外径：6.3±0.3mm
导体：99.99%纯铜
导体绝缘外径：1.02±0.05mm 
芯数：4*2 
特性阻抗:100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度：-10～60℃ 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	2600 

	3 
	电源线
	YJY-3*2.5
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	800

	2.3）管理间子系统

	1 
	六类非屏蔽跳线（3m)
	水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 
跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 
跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股）
跳线线缆护套材质：PVC 
跳线线缆外径：6.0±0.3mm 
跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 
连接方式：RJ45端插接RJ45配线架  
跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 
适用信号：六类非屏蔽信道 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	条
	458 

	2 
	24口六类网络配线架
	24位一体式配线架
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	套
	23 

	3 
	理线架
	金属理线器,带盖板,12档
理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 
安装高度：1U 
安装方式：机柜螺丝安装 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	23 

	4 
	LC-LC单模光纤跳线(3m)
	纤芯类型：OS2
连接器插针类型：陶瓷 
插针端面：UPC端面 
品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 
连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 
连接器回波损耗：≥50dB
重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：2*3.0mm
护套材质：PVC
护套颜色：黄色
长度：3米，可定制其他长度 
使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-20～+60℃ 
储存温度：-20～+60℃ 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	根
	72 

	5 
	8口光缆终端盒（满配LC）
	含16根LC单模尾纤，8个LC双工单模耦合器
光纤终端盒尺寸：280*137*49mm 
终端盒材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 
钢板厚度：0.7-0.8mm 
进线光缆数量：2根 
适用于室内光缆的直接和分支接续，并对光纤接头起保护作用。
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	套
	14 

	8 
	光纤熔接
	
	/
	芯
	168

	9 
	室外安防箱
	尺寸：600mm*800mm*300mm，含箱体基础。
	国产优质
	个
	9 

	10 
	9U机柜
	尺寸：600×600×500mm（宽×深×高），容量9U；
材料：SECC立梁1.5mm、SPCC横梁1.0mm、其他0.8mm；
前门：钢化玻璃门
配件：碳钢支架+PP轮×4（盒装)、机柜M6螺丝×10； 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	5 

	11 
	42U机柜
	尺寸：600×600×2055mm（宽×深×高），容量42U；
材料：SECC立梁2.0mm、SECC横梁1.3mm、SPCC其他1.2mm；
前门：钢化玻璃门；后门：六角网孔门
配置：八位铝壳10A电源×1、风机×2、托盘×3
配件：碳钢支架+PP轮×4、机柜M6螺丝×20；  
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	3 

	12 
	22U机柜
	尺寸：600×600×1166mm（宽×深×高），容量22U；
材料：SECC立梁2.0mm、SECC横梁1.3mm、SPCC其他1.2mm；
前门：钢化玻璃门；后门：六角网孔门
配置：八位铝壳10A电源×1、风机×2、托盘×1
配件：碳钢支架+PP轮×4、机柜M6螺丝×20； 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	8

	2.4）垂直干线子系统

	1 
	8芯单模光缆
	光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 
钢丝直径：1.0mm 
铠装层：双面涂塑薄膜铝带（APL）纵包 
松套管材质：PBT 
纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 
芯数：2-144芯 
光纤类型：OS2单模光纤
敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用  
敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 
静态弯曲半径≥10倍光缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 
使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 
敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 
使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 
施工温度：0～40℃ 
使用温度：-40～70℃
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	1250 

	2 
	4芯单模光缆
	光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 
钢丝直径：1.0mm 
铠装层：双面涂塑薄膜铝带（APL）纵包 
松套管材质：PBT 
纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 
芯数：2-144芯 
光纤类型：OS2单模光纤
敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用  
敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 
静态弯曲半径≥10倍光缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 
使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 
敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 
使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 
施工温度：0～40℃ 
使用温度：-40～70℃
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	2200 

	3 
	电源线
	
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	1100

	2.5）设备间子系统

	1 
	96口光纤配线架（满配LC）
	含192根LC单模尾纤,96个LC双工单模耦合器
ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 
冷轧板厚度：1.0mm 
法兰架材质：优质塑料 
可接入光缆数量：≤4 
可熔光纤数量：≤96芯 
耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 
进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 
开启方式：抽屉式开启 
安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 
安装温度：-10～50℃ 
储存温度：-20～70℃ 
湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	1 

	2 
	理线架
	金属理线器,带盖板,12档
理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 
安装高度：1U 
安装方式：机柜螺丝安装 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	1 

	3 
	LC-LC单模光纤跳线(3m)
	纤芯类型：OS2
连接器插针类型：陶瓷 
插针端面：UPC端面 
品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 
连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 
连接器回波损耗：≥50dB
重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：2*3.0mm
护套材质：PVC
护套颜色：黄色
长度：3米，可定制其他长度 
使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-20～+60℃ 
储存温度：-20～+60℃ 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	根
	74 

	4 
	42U机柜
	尺寸：600×800×2055mm（宽×深×高），容量42U；
材料：SECC立梁2.0mm、SECC横梁1.3mm、SPCC其他1.2mm；
前门：钢化玻璃门；后门：六角网孔门
配件：碳钢支架+PP轮×4、机柜M6螺丝×20； 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	1 

	5 
	42U机柜
	尺寸：600×600×2055mm（宽×深×高），容量42U；
材料：SECC立梁2.0mm、SECC横梁1.3mm、SPCC其他1.2mm；
前门：钢化玻璃门；后门：六角网孔门
配置：八位铝壳10A电源×1、风机×2、托盘×3
配件：碳钢支架+PP轮×4、机柜M6螺丝×20；  
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	3 

	2.6）建筑群子系统

	1 
	12芯单模光缆
	光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 
钢丝直径：1.0mm 
铠装层：双面涂塑薄膜铝带（APL）纵包 
松套管材质：PBT 
纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 
芯数：2-144芯 
光纤类型：OS2单模光纤
敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用  
敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 
静态弯曲半径≥10倍光缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 
使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 
敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 
使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 
施工温度：0～40℃ 
使用温度：-40～70℃
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	300 

	2 
	12口光纤配线架（满配LC）
	含24根LC单模尾纤,12个LC双工单模耦合器
安装高度：1U 
进线光缆数量：2-4根 
进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 
连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 
耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 
配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 
配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 
配件：配线架外箱x1+12位耦合器安装板+12芯光纤熔纤盘+电缆夹x2+机柜安装耳朵x2+橡胶防水圈x4+耦合器安装小螺丝x24+小扎带x12 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：≤85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	套
	1 

	3 
	LC-LC单模光纤跳线(3m)
	纤芯类型：OS2
连接器插针类型：陶瓷 
插针端面：UPC端面 
品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 
连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 
连接器回波损耗：≥50dB
重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：2*3.0mm
护套材质：PVC
护套颜色：黄色
长度：3米，可定制其他长度 
使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-20～+60℃ 
储存温度：-20～+60℃ 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	根
	2 

	3)数字电视网

	3.1）工作区子系统

	1
	86型单口信息面板
（电视）
	面板类型：86*86mm型 
面板端口数：单口 
面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料
标识：含有机玻璃的标签 
防尘门：优质ABS 工程塑料
Z字形弹簧材质：钢丝 
连接方式：直接卡接信息模块 
端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用
边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力
安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 
匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	26 

	2
	六类非屏蔽模块
	模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0 
IDC端子材质：磷青铜镀镍 ,IDC分线峰设计，易分线
按掀式卡扣线夹盖，便于取放
金针材质：磷青铜镀金50μm 
连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 
IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 
RJ45端口类型：8P8C 
接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 
频率范围：0～250MHz 
通过单体测试认证
通过POE++测试
免焊锡，环保
绝缘电阻：≥100MΩ 
插入损耗：0.4dB@250MHz 
插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N 
RJ45拔插次数：≥1000次 
IDC端子端接次数：≥250次 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	26 

	3
	六类非屏蔽跳线（3m)
	水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 
跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 
跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股）
跳线线缆护套材质：PVC 
跳线线缆外径：6.0±0.3mm 
跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 
连接方式：RJ45端插接RJ45配线架  
跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 
适用信号：六类非屏蔽信道 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	条
	26 

	3.2）水平子系统

	1 
	六类四对非屏蔽电缆
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	1516 

	3.3）管理间子系统

	1
	24口六类网络配线架
	24位一体式配线架
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	套
	2 

	2
	理线架
	金属理线器,带盖板,12档
理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 
安装高度：1U 
安装方式：机柜螺丝安装 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	2 

	4)语音网

	4.1）工作区子系统

	1
	86型单口信息面板
（语音）
	面板类型：86*86mm型 
面板端口数：单口 
面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料
标识：含有机玻璃的标签 
防尘门：优质ABS 工程塑料
Z字形弹簧材质：钢丝 
连接方式：直接卡接信息模块 
端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用
边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力
安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 
匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	1 

	2
	六类非屏蔽模块
	模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0 
IDC端子材质：磷青铜镀镍 ,IDC分线峰设计，易分线
按掀式卡扣线夹盖，便于取放
金针材质：磷青铜镀金50μm 
连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 
IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 
RJ45端口类型：8P8C 
接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 
频率范围：0～250MHz 
通过单体测试认证
通过POE++测试
免焊锡，环保
绝缘电阻：≥100MΩ 
插入损耗：0.4dB@250MHz 
插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N 
RJ45拔插次数：≥1000次 
IDC端子端接次数：≥250次 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	167 

	3
	RJ45-RJ11跳线
	水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 
跳线接头类型：1对RJ11端子-RJ45端子 
跳线线缆类型：24AWG对绞芯线（多股）
跳线线缆护套材质：PVC/LSZH（灰色） 
跳线线缆外径：3mm 
跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 
连接方式：RJ45端插接RJ45配线架，RJ11端插接RJ11配线架 
跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 
适用信号：两芯模拟电话信号 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃） 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	条
	167 

	4.2）水平子系统

	1 
	六类四对非屏蔽电缆
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	9012 

	4.3）管理间子系统

	1 
	24口六类网络配线架
	24位一体式配线架
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	套
	14 

	2 
	50对110语音配线架
	含安装背板*1
跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 
IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 
镀金层厚度：50µm 
可接线缆对数：50对（50路模拟电话信号或25路数字电话信号） 
插入力：≥20N 
导线端接次数：≥250次
连接方式：4对110接线工具端接大对数
安装方式：非机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃） 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	套
	4 

	3 
	25对110语音配线架
	含安装背板*1
跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 
IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 
镀金层厚度：50µm 
可接线缆对数：50对（50路模拟电话信号或25路数字电话信号） 
插入力：≥20N 
导线端接次数：≥250次
连接方式：4对110接线工具端接大对数
安装方式：非机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃） 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	套
	7 

	4 
	理线架
	金属理线器,带盖板,12档
理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 
安装高度：1U 
安装方式：机柜螺丝安装 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	25 

	5 
	电话鸭嘴跳线
	跳线接头类型：1对110端子-1对110端子
跳线线缆类型：24AWG对绞芯线（多股）
跳线线缆护套材质：PVC（灰色） 
跳线线缆外径：3mm 
跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 
连接方式：110端插接110跳线架 
跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 
适用信号：两芯模拟电话信号 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃） 
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	条
	167 

	4.4）垂直干线子系统

	1 
	3类25对大对数
	护套材质：PVC
绝缘外径：0.725±0.015mm 
导体直径：0.4±0.01mm 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC,1min：Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤14Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5%  
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>10倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度：0～40℃ 
使用温度：-10～60℃
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	1000 

	2 
	3类50对大对数
	护套材质：PVC
绝缘外径：0.725±0.015mm 
导体直径：0.4±0.01mm 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC,1min：Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤14Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5%  
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>10倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度：0～40℃ 
使用温度：-10～60℃
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	500 

	4.5）设备间子系统

	1 
	42U机柜
	尺寸：600×600×2055mm（宽×深×高），容量42U；
材料：SECC立梁2.0mm、SECC横梁1.3mm、SPCC其他1.2mm；
前门：钢化玻璃门；后门：六角网孔门
配置：八位铝壳10A电源×1、风机×2、托盘×3
配件：碳钢支架+PP轮×4、机柜M6螺丝×20；  
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	台
	1 

	2 
	100对110语音配线架
	跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 
背板材质：涂塑黑色钢板 
IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 
镀金层厚度：50µm 
可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） 
插入力：≥20N 
导线端接次数：≥250次
连接方式：8对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） 
安装方式：机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	套
	2 

	3 
	理线架
	金属理线器,带盖板,12档
理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 
安装高度：1U 
安装方式：机柜螺丝安装 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	个
	2 

	5.其他线缆

	1 
	室内广播线缆
	1.产品名称：室内广播线缆
2.规格：RYS2*1.5
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	m
	1508 

	2 
	室外广播线
	1.产品名称：室外广播线
2.规格：RYYS2*2.0
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	m
	420 

	3 
	能耗信号线
	1.产品名称：能耗信号线
2.规格：RYYSP2*1.5
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	m
	300 

	4 
	门禁电源线
	1.产品名称：电源线
2.规格：RYY2*1.0
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	m
	2200 

	5 
	会议音箱线
	EVJV2*2.5音箱线
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	560 

	6 
	会议音箱线
	EVJV2*4.0音箱线
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	50 

	7 
	会议音频线
	RVVPSN2*0.37音频线
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	470 

	8 
	会议视频线
	HDMI高清线
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	160 

	9 
	会议电源线
	RVV3*1.0电源线
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	100 

	10 
	会议话筒天线连接线
	SYV-50-5-1同轴电缆
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	60 

	11 
	会议视频线
	SYV-75-5同轴电缆
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	米
	100 

	2、计算机网络系统

	2.1）办公网网络

	2.1.1）有线网络设备


	1 
	办公网汇聚交换机
	1.关键芯片要求国产化，推动自主可控；
2.交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps
3.主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位；
★4.为提升槽位使用率，主控引擎需支持业务端口，未来可支持超高密GE/10GE/25GE/40GE/100GE高品质板卡。（投标时提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章）
5.支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6，为了维护方便，所有主控、交换及业务板卡都是前维护；
6.为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用前进后出风道设计；
7.支持网络切片，不同切片享有独立带宽，不受链路拥塞影响。
8.支持整机MAC地址≥384K；MAC学习速率>16000/s；
9.支持对于VIP用户预留网络带宽，支持多个逻辑网络，每个逻辑网络服务于特定的业务类型或者用户。每个网络切片都可以灵活定义自己的带宽需求（支持抢占和不可抢占两种模式），以满足不同业务、用户的差异化需求；
10.配置：双引擎模块，冗余电源模块，前后风道机框；千兆以太网电口≥48个，万兆以太网光口≥96个；
	华为、华三、锐捷
	台
	1 

	2 
	8口万兆接入交换机
	1、支持交换容量≥672Gbps，支持包转发率≥128Mpps；实配千兆电口≥8个，1G/2.5G/10G光口≥2个，金属机箱；
2、支持MACSec，支持LLDP、SNMP等管理协议；
3、采用国产自研CPU和转发芯片；
4、支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持接口MAC地址学习个数限制；
5、支持端口镜像(本地、远端镜像、ERSPAN)，支持异常监控，包含死循环、断言、内存、黑匣子、corefile单列等；
6、支持 CLI、netconf、restful、北向API管理配置，支持资源监控，包含文件句柄/任务监控/内存监控/cpu监控/异常/中断/系统快照/看门狗、补丁、docker 机制、容器仓库等；
7、支持生成树协议，支持环网保护，支持端口隔离，支持ARP报文限速，支持ARP网关冲突检测；
8、支持VCMP VLAN集中管理协议，支持DNS client；
9、支持VLANIF、支持Jumbo帧，支持DHCP Client等路由协议；
	华为、华三、锐捷
	台
	4 

	3 
	8口万兆POE交换机
	1、支持交换容量≥672Gbps，支持包转发率≥135Mpps；实配千兆POE+电口≥6个，千兆电口≥2个，1G/2.5G POE+电口≥2个，1G/2.5G/10G光口≥2个，可用POE功率≥128W，金属机箱；
2、支持MACSec，支持LLDP、SNMP等管理协议；
3、采用国产自研CPU和转发芯片；
4、支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持接口MAC地址学习个数限制；
5、支持端口镜像(本地、远端镜像、ERSPAN)，支持异常监控，包含死循环、断言、内存、黑匣子、corefile单列等；
6、支持 CLI、netconf、restful、北向API管理配置，支持资源监控，包含文件句柄/任务监控/内存监控/cpu监控/异常/中断/系统快照/看门狗、补丁、docker 机制、容器仓库；
7、支持生成树协议，支持环网保护，支持端口隔离，支持ARP报文限速，支持ARP网关冲突检测；
8、支持VCMP VLAN集中管理协议，支持DNS client；
9、支持VLANIF、支持Jumbo帧，支持DHCP Client等路由协议；
	华为、华三、锐捷
	台
	9 

	4 
	24口万兆POE交换机
	1.交换容量：交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；
2.硬件接口：千兆POE+电口≥24，万兆SFP+≥4；
3.支持PNP按钮，恢复出厂配置并复位设备；
4.支持ID指示灯，用于现场定位，运维人员可以远程管理ID灯开启和关闭；
5.POE：支持POE输出≥380W；
6.POE：支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；
8.三层功能：静态路由；
9.智能升级：该交换机支持智能升级，从HOUP获得版本升级路径并下载新版本升级；
10.管理模式：交换机同时支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在模式中切换；
11.管理维护：支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
	华为、华三、锐捷
	台
	9 

	5 
	24口万兆交换机
	1.交换容量：交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；
2.硬件接口：千兆电口≥24，万兆SFP+≥4；
3.支持PNP按钮，恢复出厂配置并复位设备；
4.支持ID指示灯，用于现场定位，运维人员可以远程管理ID灯开启和关闭；
5.三层功能：静态路由；
6.智能升级：该交换机支持智能升级，从HOUP获得版本升级路径并下载新版本升级；
7.管理模式：交换机同时支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在模式中切换；
8.管理维护：支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
	华为、华三、锐捷
	台
	28 

	6 
	万兆模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为、华三、锐捷
	个
	104 

	2.1.2）无线网络

	1 
	AP授权
	★1、本次授权接入原一期无线控制器，本次二期授权扩容219路，投标时需提供原厂承诺书或原厂家对接证明（承诺书格式自拟）。
	华为、华三、锐捷
	个
	219 

	2 
	WIFI7壁挂AP
	1.支持802.11be标准,支持两射频，2（2.4G）+2（5G）
2.总空间流数4；整机速率≥3.5Gbps
3.安全：自主可控，使用国产化Wi-Fi芯片；
4.支持1个2.5GE自适应以太口；
5.支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC；
6.整机最大用户接入数：≥256；
7.内置智能天线；
	华为、华三、锐捷
	台
	4 

	3 
	WIFI7面板AP
	1.支持802.11be标准,支持两射频，2（2.4G）+2（5G）
2.总空间流数4；整机速率≥3.5Gbps；
3.配置上行接口：1个1/2.5G自适应接口，下行接口：GE电口≥4个，2个RJ45直通口，内置星闪、蓝牙、智能天线及USB接口
3.安全：自主可控，使用国产化Wi-Fi芯片；
4.支持1*2.5GE电口+5*GE电；
5.支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC；
6.整机最大用户接入数：≥256；
7.内置智能天线；
	华为、华三、锐捷
	台
	107 

	4 
	WIFI7吸顶AP
	1.支持802.11be标准,支持两射频，2（2.4G）+2（5G）
2.总空间流数4；整机速率≥3.5Gbps
3.安全：自主可控，使用国产化Wi-Fi芯片；
4.支持1个2.5GE自适应以太口；
5.支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC；
6.整机最大用户接入数：≥256；
7.内置智能天线；
	华为、华三、锐捷
	台
	108 

	2.2）设备网网络

	1 
	设备网核心交换机
	1.关键芯片要求国产化，推动自主可控；
2.交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps
3.主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位；
4.为提升槽位使用率，主控引擎需支持业务端口，未来可支持超高密GE/10GE/25GE/40GE/100GE高品质板卡。
5.支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6，为了维护方便，所有主控、交换及业务板卡都是前维护；
6.为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用前进后出风道设计；
★7.支持网络切片，不同切片享有独立带宽，不受链路拥塞影响（投标时提供第三方权威测试报告并加盖原厂公章）
8.支持整机MAC地址≥384K；MAC学习速率>16000/s；
9.支持对于VIP用户预留网络带宽，支持多个逻辑网络，每个逻辑网络服务于特定的业务类型或者用户。每个网络切片都可以灵活定义自己的带宽需求（支持抢占和不可抢占两种模式），以满足不同业务、用户的差异化需求；
10.配置：双主控、双电源、千兆以太网电口≥48个，万兆以太网光口≥48个，
	华为、华三、锐捷
	台
	1 

	2 
	8口千兆POE交换机
	1、支持交换容量≥672Gbps，支持包转发率≥128Mpps；实配千兆电口≥8个，1G/2.5G光口≥2个，可用POE功率≥128W，金属机箱；
2、支持MACSec，支持LLDP、SNMP等管理协议；
3、采用国产自研CPU和转发芯片；
4、支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持接口MAC地址学习个数限制；
5、支持端口镜像(本地、远端镜像、ERSPAN)，支持异常监控，包含死循环、断言、内存、黑匣子、corefile单列等；
6、支持 CLI、netconf、restful、北向API管理配置，支持资源监控，包含文件句柄/任务监控/内存监控/cpu监控/异常/中断/系统快照/看门狗、补丁、docker 机制、容器仓库等；
7、支持生成树协议，支持环网保护，支持端口隔离，支持ARP报文限速，支持ARP网关冲突检测；
8、支持VCMP VLAN集中管理协议，支持DNS client；
9、支持VLANIF、支持Jumbo帧，支持DHCP Client等路由协议；
	华为、华三、锐捷
	台
	14 

	3 
	24口千兆POE交换机
	1.交换容量：交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；（若存在双指标，以官网最小指标为准）；
2.硬件接口：千兆POE+电口≥24，千兆SFP+≥4；
3.支持PNP按钮，恢复出厂配置并复位设备；
4.支持ID指示灯，用于现场定位，运维人员可以远程管理ID灯开启和关闭；
5.POE：支持POE输出≥380W；
6.POE：支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；
8.三层功能：静态路由；
9.智能升级：该交换机支持智能升级，从HOUP获得版本升级路径并下载新版本升级；
10.管理模式：交换机同时支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在模式中切换；
11.管理维护：支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
	华为、华三、锐捷
	台
	22 

	4 
	千兆光模块
	SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为、华三、锐捷
	个
	72 

	5 
	万兆模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为、华三、锐捷
	个
	4 

	3、智慧安防系统

	3.1）视频监控系统

	3.1.1）前端

	1 
	高清强光抑制摄像机
	1、置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
2、支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别
3、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情
4、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
5、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
6、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制
7、支持三码流功能，两路高清视频显示
8、采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
9、最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps
10、镜头焦距2.7mm～13.5mm
11、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
12、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米
13、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
14、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
15、内置双麦克和扬声器
16、支持DC12V/PoE供电方式，支持电源热备份，方便工程安装
17、支持IP67防护等级
18、持SMD 3.0
19、支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动；
20、支持自学习功能,可通过设备本地SD卡将录像导入负样本经验库,可有效过滤经验库中的误报事件;最大支持关联5个经验库。
21、支持定时语音播报,最大可添加10个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划；
22、设备具有周界大模型算法目标检测功能，可对距离设备160m处不小于20×20像素的目标（人员、机动车、非机动车）触发的绊线入侵事件进行检测；环境照度不低于100lx，在距离设备100m处，画面成像目标宽度不小于20像素的5人依次循环通过进行绊线入侵试验，试验人员通行速度不小于1m/s，人员通行时间间隔不小于1s，共重复100人次，触发绊线入侵报警事件不小于99人次。
	海康威视、大华、宇视
	台
	2 

	2 
	结构化人脸半球摄像机
	采用星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps
镜头焦距2.7mm～13.5mm
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离40米，最大暖光监控距离20米，人脸检测距离4米
支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控
支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别
支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重
支持人脸识别：支持添加10个人脸库，支持1万人脸底库的人脸比对
支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计
支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
支持五码流功能，两路高清视频显示
支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，AI 编码，灵活编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境
支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持1TB Micro SD卡，内置双麦克和扬声器
支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装
支持IP67、IK10防护等级
	海康威视、大华、宇视
	台
	4 

	3 
	防油污半球摄像机
	400万防油污半球
设备在系统算力、硬件资源、应用业务全面开放 可与各算法厂家形成优势互补,提供统一开发接口供客户快速开发
系统算力1.5T，对外开放Flash 350M、 系统内存575M以及96M多媒体内存
该款相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装，维护方便
内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
设备开放平台支持客户三方算法开发和导入，支持app安装,升级，启动，停止，卸载  支持YUV数据获取，释放，参数设置，拷贝，缩放  支持jpeg编解码，自定义web页面，ISP设置，日志功能  针对标准图像和数据处理基础算子、CNN前向框架等进行跨平台统一优化封装，针对CNN模型提供统一模型转换工具，智能算法进行算法平台移植开发 通过标准统一的SDK进行自定义业务应用开发，满足客户碎片化的需求，内置万物检测，支持开放训练平台的开放智能模型导入  
支持三路码流功能 
采用星光级400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
默认输出400万(2688 × 1520)@25fps
内置高效暖光补光灯，最大暖光监控距离30米 
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 
支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 
内置麦克风 
支持DC12V/PoE供电方式 
支持IP67防护等级
	海康威视、大华、宇视
	台
	19 

	4 
	高清网络半球摄像机
	传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）；
补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：6mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：51.9°；垂直：28.4°；对角：60.6°；
通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
内置扬声器：支持，内置1个扬声器；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；
预览最大用户数：20个（总带宽：48M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）；
防护等级：IP67；
防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	海康威视、大华、宇视
	台
	163 

	5 
	高清网络枪型摄像机
	传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）；
补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：6mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：51.9°；垂直：28.4°；对角：60.6°；
通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
内置麦克风：支持，内置双麦克风；
内置扬声器：支持，内置1个扬声器；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；
预览最大用户数：20个（总带宽：48M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）；
防护等级：IP67；
防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
定时语音播报功能检验：支持定时语音播报功能，最大可支持添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划
	海康威视、大华、宇视
	台
	98 

	6 
	壁装支架
	颜色: 白
材质: 铝合金
	海康威视、大华、宇视
	台
	115 

	7 
	高清周界摄像机
	400万周界枪型摄像机
采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测) 
采用超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万(2560×1440)@25fps 
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 
内置高效暖光补光灯，最大监控距离30米 
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 
支持ROI，AI H.264/H.265（超级AI编码），灵活编码，适用不同带宽和存储环境 
最大支持512 GB Micro SD卡，内置2个麦克风,内置1个扬声器，支持语音双向对讲 
支持声光警戒 
支持一键布撤防 
支持DC12V/POE供电方式 
支持IP67防护等级
镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈4°夹角
内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠;补光灯开启后，补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
环境照度不高于0.5lx，开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时，可自动减弱画面模糊现象（环境照度0.5lx）。
内置多层阵列透射补光灯，由4个并排中心对称的透镜一体化灯杯组成
	海康威视、大华、宇视
	台
	15 

	8 
	电梯专用摄像机
	400万电梯专用摄像机
内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警
采用星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离10米
支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警
支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），485，最大支持256G Micro SD卡，内置麦克风，内置扬声器
支持DC12V/PoE供电方式，12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，用于楼显传感器供电
出厂自带楼层显示传感器，可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数（传感器通过光电感应原理实现楼层计数，仅适用每层有遮光板的电梯结构）
支持电瓶车禁止入梯楼层可设
★可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息,并通过OSD展示,楼层信息可实时上报（投标时提供第三方权威测试报告并加盖原厂公章）
	海康威视、大华、宇视
	台
	8 

	9 
	楼层显示器
	楼层显示传感器，可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数（传感器通过光电感应原理实现楼层计数，仅适用每层有遮光板的电梯结构）
	海康威视、大华、宇视
	台
	8 

	10 
	无线网桥
	网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口；
网桥电源接口：具备1个DC电源端口；
插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、1个10/100Mbps自协商以太网口；
无线标准：IEEE 802.11 b/g/n；
工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；
最佳无线传输距离：≤200m；
整机最大无线传输速率：300Mbps；
拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷；
工作温度：-20℃～+55℃；
供电方式：设备支持非标24V PoE电源（标配）和12VDC电源（不标配）两种电源的供电方式，可根据实际情况灵活选择；
成对包装：1个包装内含2只网桥，不严格区分收发端；
	海康威视、大华、宇视
	台
	8 

	11 
	热成像摄像机
	探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器；测器像素：256×192；
光谱范围：8μm～14μm；
热成像镜头焦距：3.5mm；热成像视场角：水平：50.6°；垂直：37.8°；
传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
最大分辨率：2336×1752；
可见光像素：400万；
透雾功能：电子透雾；
可见光镜头焦距：4mm；可见光视场角：水平：71.2°；垂直：52.0°；
补光类型：红外；
最大补光距离：30m；
火点侦测距离（最远）：45m（目标大小0.2m×0.2m）；周界防范距离（人）：24.5m（目标大小1.8m×0.5m）；周界防范距离（车）：72.5m（目标大小4m×1.4m）；
吸烟检测：支持；吸烟检测距离（最远）：5m；
打电话检测：支持；打电话检测距离（最远）：19.6m；
网络接口：1个百兆以太网口（RJ-45）；
报警输入：2路；报警输出：2路；
音频输入：1路；音频输出：1路；
RS-485接口：1路；
供电方式：PoE（802.3af）；DC12V（±20%）；
功耗：基本功耗：<4.5W (12 VDC, LED off); 4.8W (PoE)最大功耗：<10.1W (12 VDC, LED on, heater on); 12.3W (PoE)；
工作温度：–30℃～+60℃；工作湿度：≤95%；
防护等级：IP67；
	海康威视、大华、宇视
	台
	7 

	12 
	高空瞭望摄像机
	全景采用8个高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
全景最大单路可输出1600万(8192×1800)@25fps；
细节采用1个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器， 最大可输出400万(2560×1440)@25fps；
镜头焦距，通道1（全景）：2.8mm；通道2（细节）：5.3mm～134mm；
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
支持PCM/G.711A/G.711Mu/G.726/AAC/G.723/G.722.1/G.729/MPEG2-Layer2音频压缩标准；
球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离100米；
支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境；
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512G Micro SD卡；
DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装；
支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警；
支持IP67防护等级；
支持AR全景展示，可添加各类AR标签；
支持枪球联动；
支持GPS/北斗经纬度定位；
内置G-sensor，支持破坏检测；
全景支持玻璃视窗加热
主视频图像:最大分辨率为8192×1800
★内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响；回放时,应能听清距样机5m处声级不小于70dB(A)的声音；内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现样机与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项；设备正前方1m处,内置扬声器播放最大声级不小于80dB(A)；不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放（投标时提供第三方权威测试报告并加盖原厂公章）
	海康威视、大华、宇视
	台
	1

	3.1.2）后端

	1 
	48盘位磁盘阵列
	单颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共8GB内存，可扩展至2个内存条，64GB内存；
6U机箱，48盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；
默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口； 
可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；
1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232；
支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘；
支持450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发；
可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
仅CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；
支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；
支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；
可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；
可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台；
支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；
支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；
自研文件系统，存储密度高，读写性能好，掉电保护；
采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高。
	海康威视、大华、宇视
	台
	2 

	2 
	硬盘
	单盘容量：8TB；
缓存：256MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	海康威视、大华、宇视
	块
	68 

	3 
	人脸智能分析服务器
	1U机箱，单电源，3盘位，最大可满配24TB硬盘，支持RAID0/1/5，支持全局热备盘
GPU、CPU均采用64位8核A55处理器，最高频率不低于1.7GHz
1路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA和HDMI 1同源输出，支持2个4K显示输出
2个10/100/1000Mbps自适应以太网口
支持64路H.264/H.265混合接入，网络带宽384Mbps接入；384Mbps存储；384Mbps转发
最大支持25个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码
支持最大选配8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；
设备内置4颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）；
文搜图：支持一句话检索图片并关联录像，单GPU支持全通道事件抓图图片流分析与全通道定时抓拍分析，并发解析能力16张/秒；
文本布控：支持一句话生成算法，支持正向提示词和负向提示词，关联指定智能事件抓图实现文本算法报警，单GPU支持16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力16张/秒；
压缩模式下，最大支持32路400万或64路1080p（1080p及以下)视频压缩，可以支持压缩预览、压缩回放、压缩下载、水印叠加，平均压缩率75%；
在算法能力范围内，支持单通道多智能；
后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持64路，轮巡间隔可配置30-3600秒；
支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动；
支持哈勃、星舰、天阙、双光双摄、双云台、灵动、灵犀、双拼枪球等多目相机配套接入；
配套前智能配套，支持人脸检测、人脸识别 、视频结构化、通用行为分析（绊线入侵、区域入侵、人员聚集、停车检测、徘徊检测、穿越围栏、物品遗留、物品搬移、快速移动）、人数统计（人数统计、排队、拥堵）；
配套热成像相机，热成像支持火情报警、温度报警、温差报警、热点报警、冷点报警、吸烟、打电话；
★内置国产化处理器、4个算力为22TOPS（INT8）的GPU芯片，具有2个RJ45网络接口、1个VGA接口、2个HDMI接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个 RS485接口、3个SATA3.0接口、1个eSATA接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口。采用AC220V转DC12V电源适配器供电。（投标时提供第三方权威测试报告并加盖原厂公章）
	海康威视、大华、宇视
	台
	1

	4 
	综合管理平台
	1、性能规格，单台视频监控600路、门禁100路、停车5进5出、访客机2台，可通过分布式部署扩展设备接入能力；
2、业务扩展性，可通过购买模块扩容：可视对讲、梯控、巡更、客流等业务系统；
3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求；
4、视频监控
（1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等；
（2）支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏；
5、门禁管理
（1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录；
（2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等；
6、访客管理
（1）访客基础配置，支持设置被访对象是否必填、固定审核对象、随访人员信息是否必填、每日访问人数上限；
（2）访客类型配置，支持高、中、低、自定义四种审核标准切换，自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象；
7、目标抓拍
（1）特征检测，支持打开多路视频通道，视频画面中出现人、非机动车、机动车时，会实时显示目标框叠加；
（2）支持实时展示人员抓拍、陌生人检测、人脸识别记录；
8、停车管理
（1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则；
（2）支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数；
9、移动端
（1）移动端APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、云台控制等；
（2）支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件；
1、处理器：intel i3-1115G4 CPU；
2、硬盘：1块128G SSD固态硬盘、1块4T 机械硬盘；
3、内存：32G内存（2根16GB DDR4 SODIMM 内存条）；
4、接口：前置2个USB2.0接口、后置2个USB3.0接口1个RS-232接口（后置，用于调试及透传串口数据）、1个VGA接口、2个HDMI接口；
	海康威视、大华、宇视
	台
	1

	5 
	北斗卫星校时服务器
	1、标准19英寸机架式机箱，LCD显示年/月/日/时/分/秒及卫星定位状态等信息；接收GPS/BD标准时间信号做参考源，采用1+4核工作模式（1核高性能主处理器，4核高性能网络协处理器）；可分别配置不同网段的IP地址，可同步局域网计算机及其它支持NTP协议软件设备的时间；同时支持NTP V1～V4、SNTP4.0、Telnet、HTTP等协议，整体功耗小，发热极低，无风扇设计，运行稳定。
2、配置2个10/100M（自适应）以太网接口，每秒NTP请求响应数：≥10000个；
3、输入信号：Time Code：BNC或DB9；网络时间同步精度：TCP/IP网络上的NTP：1-10ms；
4、输出信号：10BaseT/100BaseT以太网接口/RJ45用于NTP，Time Code：BNC或DB9；
5、工作温度：-10℃～+65℃，相对湿度：≤95％；
6、平均无故障时间（MTBF）：≥8万小时；
7、工作电源：AC220V±15%，50Hz±5%。
	天良、河创、北斗邦泰
	台
	1 

	3.1.3）分控室

	1 
	55寸安防监视器
	屏幕尺寸：55英寸；
分辨率：3840×2160；
亮度：400cd/m²(typ.)；
对比度：5000:1；
刷新率：60Hz；
面板技术：VA；
背光类型：DLED；
色彩范围：8bit+FRC；
色域：72% NTSC；
响应时间：6.5ms；
使用寿命：30000小时；
输入接口：2个HDMI 2.0接口（3840×2160@60Hz）、1个VGA接口(1920×1080@60Hz)、 1个audio in接口、2个USB 2.0接口、1个RS-232 in接口；
扬声器：10W×2；
供电方式：AC100–240V（±10%），50/60Hz；
电源类型：内置电源；
功耗：72W（基本），98W（典型），104W（最大）；
待机功耗：＜0.5W；
工作温度：0℃～+40℃；工作湿度：10%～85%RH（无凝结）；
储存温度：–20℃～+60℃；储存湿度：5%～90%RH（无凝结）；
控制方式：遥控,RS-232；
壁装VESA：200mm×300mm；
	海康威视、大华、宇视
	台
	2 

	2 
	解码器
	支持2路HDMI信号输入接口
支持4路HDMI信号输出接口
支持1个3.5mm口音频输出
支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码
支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码
支持通过串口控制屏幕开关
最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码
支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割
HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率
HDMI输入接口最大支持3840×2160分辨率
支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入
支持预案轮巡；支持底色选择
支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接
支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步
支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口
加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理
采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通
	海康威视、大华、宇视
	太
	1 

	3 
	高清线
	HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （15米）
端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。
	绿联、迈拓维矩、秋叶原
	根
	2 

	4 
	管理终端
	I5-14400/16G/1T+512G固态/核显/7.4L机箱 ，21.5英寸显示器，鼠标键盘，机箱电源，windows11操作系统
	清华同方、联想、华为
	台
	1 

	3.1.4）阳光厨房

	1 
	55寸安防监视器
	屏幕尺寸：55英寸；
分辨率：3840×2160；
亮度：400cd/m²(typ.)；
对比度：5000:1；
刷新率：60Hz；
面板技术：VA；
背光类型：DLED；
色彩范围：8bit+FRC；
色域：72% NTSC；
响应时间：6.5ms；
使用寿命：30000小时；
输入接口：2个HDMI 2.0接口（3840×2160@60Hz）、1个VGA接口(1920×1080@60Hz)、 1个audio in接口、2个USB 2.0接口、1个RS-232 in接口；
扬声器：10W×2；
供电方式：AC100–240V（±10%），50/60Hz；
电源类型：内置电源；
功耗：72W（基本），98W（典型），104W（最大）；
待机功耗：＜0.5W；
工作温度：0℃～+40℃；工作湿度：10%～85%RH（无凝结）；
储存温度：–20℃～+60℃；储存湿度：5%～90%RH（无凝结）；
控制方式：遥控,RS-232；
壁装VESA：200mm×300mm；
	海康威视、大华、宇视
	台
	1 

	2 
	16路硬盘录像机
	支持WEB、本地GUI界面操作
支持最大32路网络视频接入，网络性能448Mbps接入、448Mbps储存、448Mbps转发
最大支持16路视频回放
支持32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入
支持前智能：人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、通用行为分析
支持4路后智能人脸检测比对； 或4路后智能视频结构化；或4路后智能精准检索； 或8路后智能周界防范；或16路后智能智能动检
支持最大20个人脸库，共3万张人脸图片
支持5个内置SATA接口，单盘最大容量支持26T
支持16路报警输入、6路报警输出，其中1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式
支持3个USB接口（1个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持2路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出，VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。HDMI1最大支持8K显示输出，HDMI2最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2最大支持1080p显示输出
可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 25.12网络协议
支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式
支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球
支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储
支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上
支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台
支持最大32路“摘要”精准精索
支持ANPR相机、道闸一体机等车牌识别设备，实现手动开闸，白名单自动放行，车辆信息查询等功能，最大支持9路
支持文搜功能，可通过文字语义描述快速检索目标对象或内容
支持文本布控功能，可通过文字语义描述布控
支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能
可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像
	海康威视、大华、宇视
	台
	1 

	3 
	硬盘
	单盘容量：8TB；
缓存：256MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	海康威视、大华、宇视
	块
	4 

	3.2）报警系统

	1 
	紧急按钮
	支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警
支持86盒安装方式，螺丝固定
支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作
设备无需供电
自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位
性能稳定，经久耐用
	海康威视、大华、宇视
	只
	10 

	2 
	声光报警器
	声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；
安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）
	海康威视、大华、宇视
	台
	5 

	3 
	报警模块
	支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；
支持接入常开或常闭型探测器；
支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 
支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；
支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 
支持最多64个网络模块接入(ARM982模块最多32个，ARM2C0模块最多32个，ARM922模块最多64个)；支持最多64个无线设备接入，最多扩展64个无线防区;
支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 
支持报警输入输出接口电路保护功能; 
支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 
支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 
可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 
支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 
支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 
支持多个接警中心和报警数据上传策略; 
支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 
支持多种设备恢复方式; 
支持双网口，2个有线中心;
	海康威视、大华、宇视
	个
	5 

	3.3）电子巡更系统

	1 
	巡更棒
	巡检人员随身携带，用于巡检，一般根据巡检人员的数量以及班次确定使用量。射频感应，感应距离5CM左右。坚固耐用，一体胶胆，密封防水，防震；超低功耗设计，智能5秒自检功能，带电池更换记录，时间出错记录等。
精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能
金属外壳，防水、防振和防低温设计
LED强光手电功能，满足夜间使用需求
读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s
存储记录数，65000条
采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠
57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能
超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电；
防护等级：IP55
工作温度范围：-10℃-55℃,工作湿度范围：30%-95%
	海康威视、大华、宇视
	台
	4 

	2 
	人员钮
	记录巡更人员信息
依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自己的人名钮证明本次为本人在巡逻。本配置主要针对多名巡逻人员共用一个巡更设备
巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；携带；
	海康威视、大华、宇视
	台
	5 

	3 
	巡更卡
	记录巡更地点名称,具有防水防震，抗击打，但要避开电磁场和酸碱腐蚀的环境，可贴于物体上安装。
工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称安装固定在墙体表面。
巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装
	海康威视、大华、宇视
	套
	50 

	4 
	巡更通讯底座
	事件本具有10个事件钮，可在巡检的时候记录对应本次巡逻的事件内容记录
依据现场实际需求在巡逻地点结束后需对本次巡逻结果做具体事件内容记录，事件记录本主要起到对巡逻结果的对号详细记录，本记录本有10个事件位置，也可依据要求增加
	海康威视、大华、宇视
	套
	1 

	3.4）停车管理系统

	1 
	出入口道闸一体机（栅栏杆）
	采用深度学习智能算法，支持全天候检测抓拍机动车、非机动车，支持全天候提取机动车车型、车标、车系、车身颜色等全结构化特征，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%；
集成21.5英寸LCD高亮屏幕，支持二维码、视频、图片显示，且屏幕亮度可自适应调节。
采用电动变焦镜头，远程调试，方便快捷，镜头方向支持三轴电动调节，场景适应性更强。
采用智能除雾技术，有效杜绝视窗玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用。
支持断电起杆功能。支持遇阻反弹，且遇阻反弹灵敏度可调。
支持外接雷达、线圈防砸功能，接线方便。
通过485可与雷达和道闸通信，监控出入口系统设备运行状态，减少调试和故障定位困难问题。
摄像机内置1/1.8英寸CMOS
抓拍图片分辨率：3840×2224(含OSD黑边)。
显示屏分辨率：1920×1080；传感器类型：1/1.8英寸CMOS；图像分辨率：3840×2160（不包含OSD黑边）；
杆件类型：栅栏杆；支持杆长：3米～5米；
起杆速度：1.4s～6s可调（默认值3米直杆/圆杆/折臂杆主机：1.4S；4米直杆/圆杆/折臂杆主机：3S；5米直杆/折臂杆主机：4.2S；6米直杆主机：5.6S；3米/3.5米栅栏主机：3.7S；4米/4.5米栅栏主机：4.7S；5米栅栏主机：5.2S）；
网络接口：1个，100/1000M以太网口（RJ-45）；USB接口：1个，USB 2.0接口；
RS-485接口：2个（用于接入道闸、雷达、补光灯等外设，可远程配置调试并查看运行状态）；
I/O接口：2 路，光耦输入（开关量），可用于车检器等信号输入；
报警输入：3路，光耦输入、地感、雷达、红外；
触发方式：支持视频检测、I/O线圈、混合三种触发方式；
存储功能：支持TF卡和USB；
最大补光距离：7m；抓拍距离：2.5m～6m；
除雾功能：支持自动除雾；
车辆检测：车辆抓拍率≥99.9%；车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥99.9%；
视频结构化：支持；遇阻反弹：支持；
断电抬杆：支持，正常工作温度范围-20℃～+60℃；
计数模式：支持；
远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离 50m（空旷地带）；
供电方式：AC220V
补光灯内置9颗补光灯，可上下(±15°)、左右(±10°)调节。
云台旋转：左右：-15°~+15°、俯仰：-15°(俯)~+10°(仰)、旋转：-15°~+15°。支持控制镜头左右、俯仰和顺时针逆时针转动，且转动步长支持1~10级可调。
	海康威视、大华、宇视
	套
	4 

	3 
	安全岛
	根据现场定制
	国产优质
	套
	2 

	3.5）人行摆闸管理系统

	1 
	摆闸左边道（单机芯）
	左边闸
采用200万双目摄像头，在暗光或无光环境下也能识别；
数据容量支持10万个用户（包含最多可支持50个管理员）、50万张IC卡（另配读卡器）、10万个人脸、120万条闸机记录；
支持安卓手机NFC碰一碰登录手机web对闸机功能进行设置；
支持登录电脑web对闸机功能进行设置；
支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；
机箱采用SUS304不锈钢材质；
支持人数统计；
支持防冲撞功能；
支持机械防夹、激光雷达防夹功能；
支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
支持消防应急常开功能；
支持3种管控模式设置，适用不同管控要求的场景；
支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
支持开关门速度调节；支持通行时间设置；
支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、激光雷达异常等声光报警提示；
采用直流无刷电机；
平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次；
标配4颗激光雷达；
亚克力和不锈钢摆臂支持600mm~ 900mm的通道宽度；
标配人脸识别的验证方式，支持选配“指纹、二维码、IC读卡器、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；
★设备识别终端指示灯支持在暗光下自切换到白色补光灯开启状态（投标时提供第三方权威测试报告并加盖原厂公章）
设备应采用 4 个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐
刷卡面板采用斜面为 5 度的设计，雨天雨水可顺着斜坡往下流起到导水作用
	海康威视、大华、宇视
	台
	2 

	2 
	摆闸中间道（双机芯）
	中间闸
采用200万双目摄像头，在暗光或无光环境下也能识别；
数据容量支持10万个用户（包含最多可支持50个管理员）、50万张IC卡（另配读卡器）、10万个人脸、120万条闸机记录；
支持安卓手机NFC碰一碰登录手机web对闸机功能进行设置；
支持登录电脑web对闸机功能进行设置；
支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；
机箱采用SUS304不锈钢材质；
支持人数统计；
支持防冲撞功能；
支持机械防夹、激光雷达防夹功能；
支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
支持消防应急常开功能；
支持3种管控模式设置，适用不同管控要求的场景；
支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
支持开关门速度调节；支持通行时间设置；
支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、激光雷达异常等声光报警提示；
采用直流无刷电机；
平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次；
标配4颗激光雷达；
亚克力和不锈钢摆臂支持600mm~ 900mm的通道宽度；
标配人脸识别的验证方式，支持选配“指纹、二维码、IC读卡器、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；
设备识别终端指示灯支持在暗光下自切换到白色补光灯开启状态
设备应采用 4 个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐
刷卡面板采用斜面为 5 度的设计，雨天雨水可顺着斜坡往下流起到导水作用
	海康威视、大华、宇视
	台
	4 

	3 
	摆闸右边道（单机芯）
	右边闸
采用200万双目摄像头，在暗光或无光环境下也能识别；
数据容量支持10万个用户（包含最多可支持50个管理员）、50万张IC卡（另配读卡器）、10万个人脸、120万条闸机记录；
支持安卓手机NFC碰一碰登录手机web对闸机功能进行设置；
支持登录电脑web对闸机功能进行设置；
支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；
机箱采用SUS304不锈钢材质；
支持人数统计；
支持防冲撞功能；
支持机械防夹、激光雷达防夹功能；
支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
支持消防应急常开功能；
支持3种管控模式设置，适用不同管控要求的场景；
支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
支持开关门速度调节；支持通行时间设置；
支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、激光雷达异常等声光报警提示；
采用直流无刷电机；
平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次；
标配4颗激光雷达；
亚克力和不锈钢摆臂支持600mm~ 900mm的通道宽度；
标配人脸识别的验证方式，支持选配“指纹、二维码、IC读卡器、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；
设备识别终端指示灯支持在暗光下自切换到白色补光灯开启状态
设备应采用 4 个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐
刷卡面板采用斜面为 5 度的设计，雨天雨水可顺着斜坡往下流起到导水作用
	海康威视、大华、宇视
	台
	2 

	3.6）门禁管理系统

	1 
	人脸门禁一体机
	采用2.5D曲面IPS屏，时尚大方
采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600
采用 200万双目摄像头
采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别
支持IP65防护等级
支持5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张卡片、30万条记录
支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置
支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)
人脸识别速度0.1秒，可实现无感通行
支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私
支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警
支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP
支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱
支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）
支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改
支持本地考勤管理和考勤报表导出功能
支持多人识别，最多可6人同时人脸识别
支持语音识别，开启后可通过固定词唤醒并语音控制设备
支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放
支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别
支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动）
支持手机NFC刷卡，且可配置使能开关
支持电源输出，给锁供电（输出DC12V/1A）
★设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统。（投标时提供第三方权威测试报告并加盖原厂公章）
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。
屏幕可视角度不小于 170°；镜头焦距 2.22mm；对角视场角≥142°；水平视场 角≥66°；垂直视场角≥119°
内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM2、SM3、SM4 加密方式加密处理
	海康威视、大华、宇视
	台
	48 

	2 
	门禁管理电源
	交流输入：220-260V 50/60Hz，直流输出：稳压DC 12V，持续输出电流5A；
直接控制电锁，可减少门禁机的负荷，抗干扰，节省工程布线，减少故障隐患；
设NO/NC（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁；
设延时电路，开锁时间可在0-15秒任意调节；
自动保护功能，当电路造成短路等意外情况发生时，电源将会暂时断开或烧保险管；
遥控功能，可接遥控模块，利用遥控器远程开门；
	海康威视、大华、宇视
	块
	48 

	3 
	单门磁力锁
	产品款式：磁力锁；
外壳材料：铝合金；
表面工艺：电镀拉丝；
信号输出：COM/NO/NC；
门状态检测：1路，继电器；
安全类型：断电开门；
最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；
供电方式：DC12V，500mA；
工作温度：-20℃～+55℃；
工作环境：室内；
安装方式：明装
	海康威视、大华、宇视
	台
	1 

	4 
	双门磁力锁
	产品款式：磁力锁；
外壳材料：铝合金；
表面工艺：电镀拉丝；
信号输出：COM/NO/NC；
门状态检测：1路，继电器；
安全类型：断电开门；
最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；
供电方式：DC12V，510X2(mA)；
工作温度：-20℃～+60℃；
工作环境：室内；
安装方式：明装
	海康威视、大华、宇视
	台
	44 

	5 
	磁力锁支架
	外壳材料：铝合金；
表面工艺：阳极氧化；
适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；
	海康威视、大华、宇视
	台
	89 

	6 
	开门按钮
	外壳材料：ABS；
电气性能：最大电流：3A 36VDC；
耐用测试：五十万次老化测试合格；
接点输出：NO/COM接点；
产品尺寸：86mm×86mm×30mm（高×宽×厚）；
工作温度：-20℃～+55℃；
工作湿度：0%～95%RH（无凝结）；
	海康威视、大华、宇视
	台
	42 

	7 
	生物信息采集仪
	采用PC+ABS材质成型，高端整洁，科技感浓郁；
采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定；
采用4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V)；
采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光；
支持人证核验模式、自助采集在线模式、自助采集离线模式、协同采集模式；
支持采集4000张人脸照片；人脸比对时间0.2S/人，识别成功率99.8%；
支持人脸、身份证、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、密码等多种识别认证方式；
支持人脸活体检测，照片视频有效防假；
支持脱机运行，采集数据存储和上传功能，网络恢复后，支持设备和平台数据同步；
支持语音提示功能；
支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全；
支持主动注册/P2P注册/DHCP；
支持网络升级；
支持1路USB、1个网口（10M/100M自适应）；
支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性；
	海康威视、大华、宇视
	台
	1 

	4、公共广播系统

	4、1）控制中心设备

	1 
	网络管理主机
	1.工业级工控机机箱设计，采用钢结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力。
2.采用17寸工业级加固触摸屏，具有可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板，简单易用的触摸屏操控。
3.内置大容量固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。
4.专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，适用于长时间运行。
5.安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置。
6.具有紧急广播按钮及紧急广播话筒，可进行快速的紧急广播和应急演习。
7.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
	ITC、迪士普、童格
	台
	1 

	2 
	IP网络广播软件
	一、用户平台
1、软件是整个系统的运行核心，支持中大型广域网和局域网系统搭建，满足不少于1000个终端设备搭建、管理、授权、组织调整；
2、系统采用B/S和C/S相结合的体系架构，提供浏览器访问和应用程序两种客户端方式，功能一致及数据同步；
3、统一管理系统内所有终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备及其它网络周边设备，实时显示设备IP地址、登录状态、任务状态等运行数据；
4、具备实时广播、定时打铃、定时采播、消防联动、智能控制、媒体资源管理等广播业务功能；
5、终端状态：具备全部终端在线/离线、任务中/空闲数据总量统计；支持列表视图和网格视图切换查看；支持终端登录状态及任务状态显示及不同颜色提示；支持单个终端名称、终端ID、IP地址、任务状态、音量显示、网络信号强度显示；
6、实时广播：具备文件广播、文字合成语音广播、服务器声卡采集广播、终端音源采集广播功能；文件广播支持顺序/随机播放切换，支持上一曲、暂停、下一曲播放控制；文字合成语音广播支持设置文字内容、语音类型、语速，支持设置背景音乐，支持创建模板一键调用；终端音源采集广播支持采集终端输入音量控制，可指定任意终端或分区广播；
7、定时打铃：支持按每天/每周/单次模式设置计划任务，广播音源支持音频文件和文本；支持一键复制任务和手动执行任务；支持批量删除列表任务；
8、定时采播：支持按每天/每周/单次模式添加采播任务，采播音源支持服务器声卡和终端音源；
9、消防联动：支持与第三方系统或设备通讯，实现联动服务器或终端本地音频广播，触发信号支持终端报警输入和按键输入；
10、电源控制：支持按每天/每周/单次不同周期管理电源时序器定时开关机，每通道支持独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；
11、网络时钟：支持网络时钟音箱内容发布及显示集中管理，支持多个终端批量配置，可设置文字和时间单独或组合格式显示；
12、话筒管理：支持网络无线话筒集中管理，支持远程自动扫频、修改话筒频段，保障话筒频率互不干扰；
13、媒体资源管理：支持按文件目录管理媒体资源，媒体资源包含音频素材和文字模板，音频文件支持MP3、WAV音频格式文件上传、下载和试听；
14、终端管理：支持批量添加终端，终端匹配自动上线；支持批量修改终端输入、输出音量；支持终端名称、终端ID、IP地址、密码设置；
15、用户管理：支持广播权限自定义，可配置不同管理员只能操作管理权限范围内的终端，确保系统使用安全；
16、录音管理：按日期查询终端录音数据，支持下载录音文件到本地；
17、支持不同广播任务0-15级优先级配置；
18、支持自定义用户权限，确保系统使用安全；
19、支持48KHz采样率音频编解码，全链路网络音频传输小于30ms，多终端同步小于10ms；
20、支持AES256加密算法，确保数据传输和存储安全；
21、支持动态编码和丢包补偿算法，保障广播任务音频传输流畅。
二、运维平台
1、运维平台独立于用户平台，“一张图”直观展示系统总体运行情况；
2、支持B/S和C/S架构两种工作模式；
3、具有全部终端在线情况、工作状态、网络状况、回路检测等数据总量统计；以网格视图展示所有终端状态信息，支持分区筛选；
3、支持查看单个终端登录状态、网络信号强度、广播音量、监听音量、工作状态、工作温度、功耗等信息，支持终端检索查询；
4、支持查看主备切换器功放状态、扬声器回路线路状态；
5、支持对在线终端进行循环监听，监听扩声支持设置从任意网络终端输出，监听功能不受位置限制；
6、支持广播系统“一键自检”，对所有终端的网络信号、音量、温度、任务情况等状态进行实时检测，自检过程通过图标状态、颜色的变化进行反馈提示，自检结果实时更新。
	ITC、迪士普、童格
	套
	1 

	3 
	IP网络预警控制台
	1.高档金属铝拉丝面板，坚固耐用，高防护等级，支持全天候环境使用。
★2.6路紧急预警按钮，内置应急预警音频文件，地震、洪涝、火灾、急救、暴力、踩踏一键广播全区预警。（投标时提供实物截图并加盖原厂公章）
3.6路快捷预警按钮，支持自定义分区广播预警，配置手持话筒，可一键喊话广播预警。
4.内置3W扬声器和咪头，对讲通话、接收广播、实况监听。
5.内置大功率音频输出，功率可达120W，无需功放设备，直连大功率扬声器输出，广播预警全区域覆盖。
6.支持MP2/MP3/PCM/ADPCM等多种音频编解码格式及数据传输。
7.内置2GB大容量存储，支持应急预警文件自定义设置。
8.支持2路报警输入、2路报警输出、2路功率输出、1路线路输入、1路线路输出，可外接应急设备信号输入联动报警输出。
9.终端具备网络音频低延时、高同步特征，全链路音频传输小于30ms，高保真专业音质，音频采样率不低于48KHz，16Bit。
10.支持防拆报警，设备被暴力拆除时，可对分控室、监控中心进行报警提示。
11.支持设备WEB页及服务器统一管理，远程运维升级。
	ITC、迪士普、童格
	台
	1 

	4 
	IP网络电源时序器
	1.采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定。
2.8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源。
3.2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观。
4.每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出。
5.可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理。
6.软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间。
7.设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置。
8.设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑。
9.设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作。
10.能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件。
11.设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。
12.本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。
13.采用新国家标准的10A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。
	ITC、迪士普、童格
	台
	1 

	5 
	IP网络接口单元
	1.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒。
2.具有32个报警输入接口，8 个短路输出接口。
3.系统中可使用任意多个网络控制输入单元，以扩展接口。
4.自动发送报警信息到服务器，执行播放任务。
5.有以太网口地方即可接入，支持跨网段和路由。
6.支持WEB端、客户端或者升级工具远程更新程序，自动完成升级，节省大量维护工节省大量维护工作
7.支持使用网络配置工具、客户端、WEB方式修改配置网络参数
	ITC、迪士普、童格
	台
	1 

	6 
	IP网络寻呼话筒
	1.专业控制台设计，高档铝合金面板，坚固耐用。
2.可进行全区、分区、终端广播喊话。
3.支持U盘、蓝牙、外部音源混音输入，通过网络广播发送到前端设备，每路音源信号单独可调。
4.支持用户权限管理,只显示当前用户终端列表信息。
5.内置3W扬声器，免提通话、接收广播、实况监听。
6.支持自定义添加快捷广播任务，可本地进行重命名。
7.内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。
8.支持1路报警输入，可外接报警按钮，联动服务器触发紧急事件任务。
9.自带3个无极音量调节旋钮，用于快速调节音量。
10.具备低延时、高同步特征，全链路音频传输小于30ms。
11.可通过服务器或者客户端对设备音量远程任意调节，实时生效；
12.支持WEB端、客户端或者升级工具远程更新程序，自动完成升级，节省大量维护工节省大量维护工作
13.高保真专业音质，音频采样率不低于48KHz，16Bit。
14.支持使用网络配置工具、客户端、WEB等多种方式修改配置网络参数
15.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。
	ITC、迪士普、童格
	台
	1 

	7 
	巡查音箱
	1、采用4单元线阵列80W扬声器。
2、内置无线接收模块，兼容耳挂、手持、领夹等多种麦克风。
3、搭载115°超广角高清摄像头，支持通过 APP 远程巡查。
4、内置AI降噪拾音麦克风，支持 APP 远程音视频双向清晰对讲。
5、集成AI语音控制模块，可语音控制文件翻页、暂停、播放等操作。
6、基于 AIoT 云平台统一管理，扫码快速激活，设备状态实时监测，运维便捷。
7、支持 APP 远程调节音量与 EQ 参数，保障人声清晰通透、无失真输出，有效抑制低频冗余，减少空间混响与回声，提升扩声纯净度。
8、内置定压输入模块，支持接入中控，实现音频集中化管理。
9、配备蓝牙、WiFi及多路音视频输入输出接口，支持多媒体音频扩展播放。
	ITC、迪士普、童格
	台
	1 

	4.2）前端设备

	1 
	吸顶喇叭
	优质天花喇叭、复合喇叭鼓纸。额定功率 6W，最大功率 9W，输入电压 100V
	ITC、迪士普、童格
	台
	87 

	2 
	音柱
	室内壁挂音箱，室内壁挂会议音箱可以直接连接功率放大器100V线路输出端。额定功率  20W
	ITC、迪士普、童格
	台
	4 

	3 
	IP网络音频终端
	1.采用1U机架式设计，内置≥130W D类数字功放模块，定压100V输出。
2.前面板设有电源指示灯、状态指示灯、信号指示灯、过载指示灯及保护指示灯，指示功放工作状态，维护更轻松。
3.具有≥1路话筒输入、≥2路线路输入，话筒输入与线路输入音量独立控制。
4.具有MIC默音功能，支持默音深度调节，本地与网络任务混音输出。
5.具有≥1路线路输出，扩展外部功放;≥1路短路输入，≥1路短路输出可外部联动使用
6.内置完备的保护电路，支持过载、过热等多种故障保护功能，对应故障状态信息支持上报服务器管理平台可实时进行查阅。
7.支持工作负载功耗上报服务器管理平台软件，确保负载与功放的匹配度是否正常。
8.支持WEB端、客户端或者升级工具远程更新程序，自动完成升级，节省大量维护工节省大量维护工作
9.支持服务器或者客户端对设备音量远程任意调节，实时生效
10.支持接收服务器软件、客户端、其他网络终端发送的网络广播任务，解码播放
11.支持使用网络配置工具、客户端、WEB方式修改配置网络参数
12.具备低延时、高同步特征，全链路音频传输小于30ms。 
13.高保真专业音质，音频采样率不低于48KHz，16Bit。
14.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
	ITC、迪士普、童格
	台
	12 

	5、多媒体会议系统

	5.1）会议显示一体机

	1 
	75寸会议一体机
	1.采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥75英寸，采用零贴合或者全贴合设计，物理分辨率为UHD超清4K，刷新率≥60Hz，可视角度≥178°，40点红外触控，书写高度小于2mm。
2.整机亮度：≥350cd/m2，亮度均匀性≥72% ，雾度≤7%，对比度：≥4000:1，色域NTSC≥85%，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。背光光源稳定无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁，不会出现可察觉的闪烁。内置额定总功率不低于60W的音箱。
3.Intel12代I5及以上CPU，8GBDDR4及以上内存；256GSSD及以上硬盘，不少于6个USB接口。
4.整机通过中性盐雾试验、恒定湿热工作试验；通过GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰试验、GB/T 17626.5-2019浪涌（冲击）抗扰度试验且均达到A要求。
5.整机内置非独立外扩展的不低于8阵列全向降噪麦克风，可识别距离不小于12米。
6.整机内置腾讯 Rooms 软件、平板管家应用，支持查看缓存垃圾一键优化，网络测速；支持检测外设状态，如温度传感器、湿度传感器、PM2.5 传感器等。
7.整机前置中文物理按键8个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括电源/熄屏、护眼/触控开关、设置、音量加、音量减、返回/主页、录屏/自定义、一键还原ops，自定义包括但不限于返回内置电脑、白板、批注、截图功能等功能。
8.整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和内置电脑 OPS系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断，支持将屏幕中显示的课件、音频内容同时录制。
★9.USB端口锁：支持锁定前置USB 接口，锁定状态下不读取 U 盘等存储设备，但同时可识别wifi dongle、键盘、鼠标等的正常使用。(投标时提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件并加盖原厂公章)
10.为确保数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，制造商通过GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》量化管理级认定证书。
11.内置原厂同品牌的设备系统管家软件，一级菜单有“我的服务”,其中自助功能不限于预约上门服务、维修网点查询、远程服务，可直接联系客服进行保修和咨询问题。
12.整机内置4800万像素非独立的高清摄像头，支持最大分辨率 8000×6000，支持镜像/非镜像调整，支持3D降噪算法。
13.整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。
14.提供硬笔、竹笔、粉笔、荧光笔、激光笔等不少于10种笔型，能够自由调整画笔粗细，提供不少于11种画笔颜色，可以在全色卡中任意选择画笔颜色，并可调整画笔色调、饱和度、亮度、红绿蓝值，支持保存不少于16种自定义颜色。
15.整机前置中文标识接口：USB3.0≥3（双系统均可识别），HDMI≥1，Type-C≥1，Type-B≥1，后置接口：包含但不限于USB2.0、USB3.0、USB Touch、RJ45 网络接口（支持安卓和 Windows 双系统上网）、RS232 输入接口、Line out 3.5mm 音频输出接口、Mic IN 3.5mm音频输入接口、optical 光音频输出接口，2个 HDMI2.0 输入接口。
	MAXHUB、联想、华为
	台
	2 

	2 
	86寸会议一体机
	1.采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥86英寸，采用零贴合或者全贴合设计，物理分辨率为UHD超清4K，刷新率≥60Hz，可视角度≥178°，40点红外触控，书写高度小于2mm。
2.整机亮度：≥350cd/m2，亮度均匀性≥72% ，雾度≤7%，对比度：≥4000:1，色域NTSC≥85%，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。背光光源稳定无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁，不会出现可察觉的闪烁。内置额定总功率不低于60W的音箱。
3.Intel12代I5及以上CPU，8GBDDR4及以上内存；256GSSD及以上硬盘，不少于6个USB接口。
4.整机通过中性盐雾试验、恒定湿热工作试验；通过GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰试验、GB/T 17626.5-2019浪涌（冲击）抗扰度试验且均达到A要求。
5.整机内置非独立外扩展的不低于8阵列全向降噪麦克风，可识别距离不小于12米。
6.整机内置腾讯 Rooms 软件、平板管家应用，支持查看缓存垃圾一键优化，网络测速；支持检测外设状态，如温度传感器、湿度传感器、PM2.5 传感器等。
7.整机前置中文物理按键8个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括电源/熄屏、护眼/触控开关、设置、音量加、音量减、返回/主页、录屏/自定义、一键还原ops，自定义包括但不限于返回内置电脑、白板、批注、截图功能等功能。
8.整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和内置电脑 OPS系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断，支持将屏幕中显示的课件、音频内容同时录制。
9.USB端口锁：支持锁定前置USB 接口，锁定状态下不读取 U 盘等存储设备，但同时可识别wifi dongle、键盘、鼠标等的正常使用。
10.为确保数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，制造商通过GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》量化管理级认定证书。
★11.内置原厂同品牌的设备系统管家软件，一级菜单有“我的服务”,其中自助功能不限于预约上门服务、维修网点查询、远程服务，可直接联系客服进行保修和咨询问题。（投标时提供功能界面截图并加盖原厂公章））
12.整机内置4800万像素非独立的高清摄像头，支持最大分辨率 8000×6000，支持镜像/非镜像调整，支持3D降噪算法。
13.整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。
14.提供硬笔、竹笔、粉笔、荧光笔、激光笔等不少于10种笔型，能够自由调整画笔粗细，提供不少于11种画笔颜色，可以在全色卡中任意选择画笔颜色，并可调整画笔色调、饱和度、亮度、红绿蓝值，支持保存不少于16种自定义颜色。
15.整机前置中文标识接口：USB3.0≥3（双系统均可识别），HDMI≥1，Type-C≥1，Type-B≥1，后置接口：包含但不限于USB2.0、USB3.0、USB Touch、RJ45 网络接口（支持安卓和 Windows 双系统上网）、RS232 输入接口、Line out 3.5mm 音频输出接口、Mic IN 3.5mm音频输入接口、optical 光音频输出接口，2个 HDMI2.0 输入接口。
	MAXHUB、联想、华为
	台
	5 

	3 
	移动支架
	配套
	国产优质
	台
	7 

	4 
	投屏器
	单按键设计，一按即可传屏；
传输视频、音频和触摸信号；
支持多分屏传输，分屏可独立回传；
全功能Type-C，可兼容转接Type-A 口；
免安装驱动，即插即用，支持4K传屏；支持3S疾速传屏
投屏分辨率：默认 1920×1080@60Hz；USB Type-C 最大支持 2560×1440@25Hz；USB Type-A 最大支持 3840×2160@30Hz；
支持NFC 一碰连；
支持蓝牙配对连接唤醒；
	国产优质
	台
	7 

	5.2）10-13F中会议室*4

	5.2.1）显示部分

	1 
	75寸会议一体机
	1.采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥75英寸，采用零贴合或者全贴合设计，物理分辨率为UHD超清4K，刷新率≥60Hz，可视角度≥178°，40点红外触控，书写高度小于2mm。
2.整机亮度：≥350cd/m2，亮度均匀性≥72% ，雾度≤7%，对比度：≥4000:1，色域NTSC≥85%，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。背光光源稳定无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁，不会出现可察觉的闪烁。内置额定总功率不低于60W的音箱。
3.Intel12代I5及以上CPU，8GBDDR4及以上内存；256GSSD及以上硬盘，不少于6个USB接口。
4.整机通过中性盐雾试验、恒定湿热工作试验；通过GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰试验、GB/T 17626.5-2019浪涌（冲击）抗扰度试验且均达到A要求。
5.整机内置非独立外扩展的不低于8阵列全向降噪麦克风，可识别距离不小于12米。
6.整机内置腾讯 Rooms 软件、平板管家应用，支持查看缓存垃圾一键优化，网络测速；支持检测外设状态，如温度传感器、湿度传感器、PM2.5 传感器等。
7.整机前置中文物理按键8个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括电源/熄屏、护眼/触控开关、设置、音量加、音量减、返回/主页、录屏/自定义、一键还原ops，自定义包括但不限于返回内置电脑、白板、批注、截图功能等功能。
8.整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和内置电脑 OPS系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断，支持将屏幕中显示的课件、音频内容同时录制。
9.USB端口锁：支持锁定前置USB 接口，锁定状态下不读取 U 盘等存储设备，但同时可识别wifi dongle、键盘、鼠标等的正常使用。
10.为确保数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，制造商通过GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》量化管理级认定证书。
11.内置原厂同品牌的设备系统管家软件，一级菜单有“我的服务”,其中自助功能不限于预约上门服务、维修网点查询、远程服务，可直接联系客服进行保修和咨询问题。
12.整机内置4800万像素非独立的高清摄像头，支持最大分辨率 8000×6000，支持镜像/非镜像调整，支持3D降噪算法。
13.整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。
14.提供硬笔、竹笔、粉笔、荧光笔、激光笔等不少于10种笔型，能够自由调整画笔粗细，提供不少于11种画笔颜色，可以在全色卡中任意选择画笔颜色，并可调整画笔色调、饱和度、亮度、红绿蓝值，支持保存不少于16种自定义颜色。
15.整机前置中文标识接口：USB3.0≥3（双系统均可识别），HDMI≥1，Type-C≥1，Type-B≥1，后置接口：包含但不限于USB2.0、USB3.0、USB Touch、RJ45 网络接口（支持安卓和 Windows 双系统上网）、RS232 输入接口、Line out 3.5mm 音频输出接口、Mic IN 3.5mm音频输入接口、optical 光音频输出接口，2个 HDMI2.0 输入接口。
	MAXHUB、联想、华为
	台
	4 

	2 
	移动支架
	配套
	MAXHUB、联想、华为
	台
	4 

	3 
	投屏器
	单按键设计，一按即可传屏；
传输视频、音频和触摸信号；
支持多分屏传输，分屏可独立回传；
全功能Type-C，可兼容转接Type-A 口；
免安装驱动，即插即用，支持4K传屏；支持3S疾速传屏
投屏分辨率：默认 1920×1080@60Hz；USB Type-C 最大支持 2560×1440@25Hz；USB Type-A 最大支持 3840×2160@30Hz；
支持NFC 一碰连；
支持蓝牙配对连接唤醒；
	MAXHUB、联想、华为
	台
	4 

	5.2.2）音频扩声

	1 
	真分集无线话筒U段手持
	1、专业可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U机箱设计。
2、采用了ADI高精度浮点运算DSP处理芯片
3、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试
★4、工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器；（投标时提供第三方权威测试报告并加盖原厂公章）
5、内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式
6、内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性
7、软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面
8、主机提供USB串行控制接口。
11、无线音频范围：UHF 470 MHz ~ 960 MHz
12、频率响应：40HZ-15KHZ(3dB)
13、功能显示：LED
14、调节方式：FM
15、最大频偏：±45KHz
16、工作距离：100m
为保证系统的性能，须与数字音频处理器统一品牌
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	8 

	2 
	天线分配放大系统
	1、有效工作频率为400MHz-950MHz，信号增益+2dBm到+12dBm可调；
2、兼容品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用；
3、内置强波器:+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调），可对话筒信号进行无损的增强与补偿；
4、支持≥8路BNC放大信号输出，≥2路BNC备用级联输出；
5、支持≥4路稳定的DC12V电源输出，为话筒接收机供电；
6、天线类型为对数周期指向（LPDA），采用可伸缩与转向调节的金属安装支架，具有电源与增益量LED指示；
7、天线防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	4 

	3 
	两分频吸顶音箱
	1.LF: 1*6″ HF: 1*1/2″；
2.频率响应：180-20KHz；
3.灵  敏 度：88±3dB；
4.最大声压级：102dB
5.额定功率：40W；
6.阻 抗：8Ω；
7.面 板：白色铁网；
	锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威
	台
	8 

	4 
	数字音频处理器
	1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能DSP处理器；
2.DSP音频处理，内置自动混音台，提供增益共享型自动混音功能，具备自适应反馈消除；（需提供CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）
3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相；
4.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器、反相；
5.每通道可独立设置中文名称；
6.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪，频率和电平可选；
7.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；
8.每通道输出静音开关，相位开关；
9.中、繁、英三种语言灵活切换；
10.一键显示所有功能模块；
11.随机存储中文帮助文档及软件；
12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能；
13.通道拷贝、粘贴、联控功能；（需提供CMA、ilac-MRA、CNAS共同认证的第三方检测机构出具的检测报告，加盖原厂公章；）
14.同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文；
15.设备名称可修改，允许中文名称；
16.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；
17.输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关；
18.系统内置锁屏功能，有效避免发生误操作；
19.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备；
20.直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验；                             
21.配置双向RS485接口、GPIO接口、标准以太网控制接口；
22.支持8组场景预设功能。
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	4 

	5 
	调音台
	1.12路输入通道；8路XLR平衡单声道+2路立体声(6.3跟RAC切换）； 
2.每通道3段均衡，MUTE静音开关，PFL开关，平滑60MM行程推子；
3.主声道双声道平衡、6.35插座，SUB 双声道6.35插座输出；
4.独立+48v幻象电源开关； 
5.单声道输入配备高品质话筒放大器； 
6.备有录音输入输出功能；
7.自带USB音频MP3解码器直播音乐；自带蓝牙播放音乐；
8.自带效果器, XLR平衡输入话放噪声极低；
9.具备4组10段LED电平显示器；
10.外置式低噪声电源设计。
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	4 

	6 
	前级功率放大器
	一键防啸叫功能，带音调混响效果独立调节（分四种调节：总音量、高音、低音、话筒音量、话筒高中低音量、混响调节、话筒延时）；
可切换输入模式、带反馈抑制开关；
带3个6.35话筒输入；
输入：2路模拟音频输入、蓝牙输入和USB输入；48V幻象电源输入（定制功能）、数字同轴或光纤输入（定制功能）；      
输出：1路模拟音频输出、4路8Ω音箱输出；
过载过热过流过压，自动保护；
输出功率：2×200W/8Ω、2×300W/4Ω
频率响应：20Hz-20KHz
总谐波失真：<0. 5% 
信噪比：≥80dB 
输入灵敏度：170mv 
保护：过载、过热、过流、过压、自动保护
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	4 

	7 
	电源时序器
	1.输出≥8个受控万用插座；
2.每一路开关间隔时间1秒，每通道带开关指示1个；
3.LED数字显示电压表；
4.最大负载≥7000W，单路负载≥4000W;
5.支持RS232、RS485串口输入控制。
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	4 

	5.3）10、11、12F大会议室*3

	5.3.1）显示部分

	1 
	86寸会议一体机
	1.采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥86英寸，采用零贴合或者全贴合设计，物理分辨率为UHD超清4K，刷新率≥60Hz，可视角度≥178°，40点红外触控，书写高度小于2mm。
2.整机亮度：≥350cd/m2，亮度均匀性≥72% ，雾度≤7%，对比度：≥4000:1，色域NTSC≥85%，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。背光光源稳定无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁，不会出现可察觉的闪烁。内置额定总功率不低于60W的音箱。
3.Intel12代I5及以上CPU，8GBDDR4及以上内存；256GSSD及以上硬盘，不少于6个USB接口。
4.整机通过中性盐雾试验、恒定湿热工作试验；通过GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰试验、GB/T 17626.5-2019浪涌（冲击）抗扰度试验且均达到A要求。
5.整机内置非独立外扩展的不低于8阵列全向降噪麦克风，可识别距离不小于12米。
6.整机内置腾讯 Rooms 软件、平板管家应用，支持查看缓存垃圾一键优化，网络测速；支持检测外设状态，如温度传感器、湿度传感器、PM2.5 传感器等。
7.整机前置中文物理按键8个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括电源/熄屏、护眼/触控开关、设置、音量加、音量减、返回/主页、录屏/自定义、一键还原ops，自定义包括但不限于返回内置电脑、白板、批注、截图功能等功能。
8.整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和内置电脑 OPS系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断，支持将屏幕中显示的课件、音频内容同时录制。
9.USB端口锁：支持锁定前置USB 接口，锁定状态下不读取 U 盘等存储设备，但同时可识别wifi dongle、键盘、鼠标等的正常使用。
10.为确保数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，制造商通过GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》量化管理级认定证书。
11.内置原厂同品牌的设备系统管家软件，一级菜单有“我的服务”,其中自助功能不限于预约上门服务、维修网点查询、远程服务，可直接联系客服进行保修和咨询问题。
12.整机内置4800万像素非独立的高清摄像头，支持最大分辨率 8000×6000，支持镜像/非镜像调整，支持3D降噪算法。
13.整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。
14.提供硬笔、竹笔、粉笔、荧光笔、激光笔等不少于10种笔型，能够自由调整画笔粗细，提供不少于11种画笔颜色，可以在全色卡中任意选择画笔颜色，并可调整画笔色调、饱和度、亮度、红绿蓝值，支持保存不少于16种自定义颜色。
15.整机前置中文标识接口：USB3.0≥3（双系统均可识别），HDMI≥1，Type-C≥1，Type-B≥1，后置接口：包含但不限于USB2.0、USB3.0、USB Touch、RJ45 网络接口（支持安卓和 Windows 双系统上网）、RS232 输入接口、Line out 3.5mm 音频输出接口、Mic IN 3.5mm音频输入接口、optical 光音频输出接口，2个 HDMI2.0 输入接口。
	MAXHUB、联想、华为
	台
	3 

	2 
	移动支架
	配套
	国产优质
	台
	3 

	3 
	投屏器
	单按键设计，一按即可传屏；
传输视频、音频和触摸信号；
支持多分屏传输，分屏可独立回传；
全功能Type-C，可兼容转接Type-A 口；
免安装驱动，即插即用，支持4K传屏；支持3S疾速传屏
投屏分辨率：默认 1920×1080@60Hz；USB Type-C 最大支持 2560×1440@25Hz；USB Type-A 最大支持 3840×2160@30Hz；
支持NFC 一碰连；
支持蓝牙配对连接唤醒；
	国产优质
	台
	3 

	5.3.2）音频扩声

	1 
	真分集无线话筒U段手持
	1、专业可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U机箱设计。
2、采用了ADI高精度浮点运算DSP处理芯片
3、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试
4、工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器；
5、内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式
6、内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性
7、软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面
8、主机提供USB串行控制接口。
11、无线音频范围：UHF 470 MHz ~ 960 MHz
12、频率响应：40HZ-15KHZ(3dB)
13、功能显示：LED
14、调节方式：FM
15、最大频偏：±45KHz
16、工作距离：100m
为保证系统的性能，须与数字音频处理器统一品牌
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	6 

	2 
	天线分配放大系统
	1、有效工作频率为400MHz-950MHz，信号增益+2dBm到+12dBm可调；
2、兼容品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用；
3、内置强波器:+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调），可对话筒信号进行无损的增强与补偿；
4、支持≥8路BNC放大信号输出，≥2路BNC备用级联输出；
5、支持≥4路稳定的DC12V电源输出，为话筒接收机供电；
6、天线类型为对数周期指向（LPDA），采用可伸缩与转向调节的金属安装支架，具有电源与增益量LED指示；
7、天线防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	6 

	3 
	两分频吸顶音箱
	1.LF: 1*6″ HF: 1*1/2″；
2.频率响应：180-20KHz；
3.灵  敏 度：88±3dB；
4.最大声压级：102dB
5.额定功率：40W；
6.阻 抗：8Ω；
7.面 板：白色铁网；
	锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威
	台
	12 

	4 
	调音台
	1.12路输入通道；8路XLR平衡单声道+2路立体声(6.3跟RAC切换）； 
2.每通道3段均衡，MUTE静音开关，PFL开关，平滑60MM行程推子；
3.主声道双声道平衡、6.35插座，SUB 双声道6.35插座输出；
4.独立+48v幻象电源开关； 
5.单声道输入配备高品质话筒放大器； 
6.备有录音输入输出功能；
7.自带USB音频MP3解码器直播音乐；自带蓝牙播放音乐；
8.自带效果器, XLR平衡输入话放噪声极低；
9.具备4组10段LED电平显示器；
10.外置式低噪声电源设计。
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	3 

	5 
	数字音频处理器
	1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能DSP处理器；
2.DSP音频处理，内置自动混音台，提供增益共享型自动混音功能，具备自适应反馈消除；
3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相；
4.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器、反相；
5.每通道可独立设置中文名称；
6.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪，频率和电平可选；
7.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；
8.每通道输出静音开关，相位开关；
9.中、繁、英三种语言灵活切换；
10.一键显示所有功能模块；
11.随机存储中文帮助文档及软件；
12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能；
13.通道拷贝、粘贴、联控功能；
14.同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文；
15.设备名称可修改，允许中文名称；
16.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；
17.输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关；
18.系统内置锁屏功能，有效避免发生误操作；
19.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备；
20.直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验；                             
21.配置双向RS485接口、GPIO接口、标准以太网控制接口；
22.支持8组场景预设功能。
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	3 

	6 
	前级功率放大器
	一键防啸叫功能，带音调混响效果独立调节（分四种调节：总音量、高音、低音、话筒音量、话筒高中低音量、混响调节、话筒延时）；
可切换输入模式、带反馈抑制开关；
带3个6.35话筒输入；
输入：2路模拟音频输入、蓝牙输入和USB输入；48V幻象电源输入（定制功能）、数字同轴或光纤输入（定制功能）；      
输出：1路模拟音频输出、4路8Ω音箱输出；
过载过热过流过压，自动保护；
输出功率：2×200W/8Ω、2×300W/4Ω
频率响应：20Hz-20KHz
总谐波失真：<0. 5% 
信噪比：≥80dB 
输入灵敏度：170mv 
保护：过载、过热、过流、过压、自动保护
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	3 

	7 
	电源时序器
	1.输出≥8个受控万用插座；
2.每一路开关间隔时间1秒，每通道带开关指示1个；
3.LED数字显示电压表；
4.最大负载≥7000W，单路负载≥4000W;
5.支持RS232、RS485串口输入控制。
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	3 

	5.4）14F大会议室*1

	5.4.1）显示部分

	1 
	98寸会议一体机
	1.采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥98英寸，采用零贴合或者全贴合设计，物理分辨率为UHD超清4K，刷新率≥60Hz，可视角度≥178°，40点红外触控，书写高度小于2mm。
2.整机亮度：≥350cd/m2，亮度均匀性≥72% ，雾度≤7%，对比度：≥4000:1，色域NTSC≥85%，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。背光光源稳定无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁，不会出现可察觉的闪烁。内置额定总功率不低于60W的音箱。
3.Intel12代I5及以上CPU，8GBDDR4及以上内存；256GSSD及以上硬盘，不少于6个USB接口。
4.整机通过中性盐雾试验、恒定湿热工作试验；通过GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰试验、GB/T 17626.5-2019浪涌（冲击）抗扰度试验且均达到A要求。
5.整机内置非独立外扩展的不低于8阵列全向降噪麦克风，可识别距离不小于12米。
6.整机内置腾讯 Rooms 软件、平板管家应用，支持查看缓存垃圾一键优化，网络测速；支持检测外设状态，如温度传感器、湿度传感器、PM2.5 传感器等。
7.整机前置中文物理按键8个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括电源/熄屏、护眼/触控开关、设置、音量加、音量减、返回/主页、录屏/自定义、一键还原ops，自定义包括但不限于返回内置电脑、白板、批注、截图功能等功能。
8.整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和内置电脑 OPS系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断，支持将屏幕中显示的课件、音频内容同时录制。
9.USB端口锁：支持锁定前置USB 接口，锁定状态下不读取 U 盘等存储设备，但同时可识别wifi dongle、键盘、鼠标等的正常使用。
10.为确保数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，制造商通过GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》量化管理级认定证书。
11.内置原厂同品牌的设备系统管家软件，一级菜单有“我的服务”,其中自助功能不限于预约上门服务、维修网点查询、远程服务，可直接联系客服进行保修和咨询问题。
12.整机内置4800万像素非独立的高清摄像头，支持最大分辨率 8000×6000，支持镜像/非镜像调整，支持3D降噪算法。
★13.整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。(投标时提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件并加盖原厂公章)
14.提供硬笔、竹笔、粉笔、荧光笔、激光笔等不少于10种笔型，能够自由调整画笔粗细，提供不少于11种画笔颜色，可以在全色卡中任意选择画笔颜色，并可调整画笔色调、饱和度、亮度、红绿蓝值，支持保存不少于16种自定义颜色。
15.整机前置中文标识接口：USB3.0≥3（双系统均可识别），HDMI≥1，Type-C≥1，Type-B≥1，后置接口：包含但不限于USB2.0、USB3.0、USB Touch、RJ45 网络接口（支持安卓和 Windows 双系统上网）、RS232 输入接口、Line out 3.5mm 音频输出接口、Mic IN 3.5mm音频输入接口、optical 光音频输出接口，2个 HDMI2.0 输入接口。
	MAXHUB、联想、华为
	台
	1 

	2 
	移动支架
	配套
	国产优质
	台
	1 

	3 
	投屏器
	单按键设计，一按即可传屏；
传输视频、音频和触摸信号；
支持多分屏传输，分屏可独立回传；
全功能Type-C，可兼容转接Type-A 口；
免安装驱动，即插即用，支持4K传屏；支持3S疾速传屏
投屏分辨率：默认 1920×1080@60Hz；USB Type-C 最大支持 2560×1440@25Hz；USB Type-A 最大支持 3840×2160@30Hz；
支持NFC 一碰连；
支持蓝牙配对连接唤醒；
	国产优质
	台
	1 

	5.4.2）音频扩声

	1 
	真分集无线话筒U段手持
	1、专业可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U机箱设计。
2、采用了ADI高精度浮点运算DSP处理芯片
3、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试
4、工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器；
5、内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式
6、内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性
7、软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面
8、主机提供USB串行控制接口。
11、无线音频范围：UHF 470 MHz ~ 960 MHz
12、频率响应：40HZ-15KHZ(3dB)
13、功能显示：LED
14、调节方式：FM
15、最大频偏：±45KHz
16、工作距离：100m
为保证系统的性能，须与数字音频处理器统一品牌
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	1 

	2 
	真分集无线话筒U段鹅颈
	1.使用UHF610MHz~670MHz频段，避免干扰频率；
2.四个通道具备独立接收灵敏度调节；
3.真分集式接收电路；
4.四个桌面式无线话筒；
5.数字LCD显示屏；
6.具有独立的输出(XLR)和混合(p6.3mm)输出；
7.有效开阔使用距离可达100米；
8.天线数量：2条；
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	1 

	3 
	天线分配放大系统
	1、有效工作频率为400MHz-950MHz，信号增益+2dBm到+12dBm可调；
2、兼容品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用；
3、内置强波器:+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调），可对话筒信号进行无损的增强与补偿；
4、支持≥8路BNC放大信号输出，≥2路BNC备用级联输出；
5、支持≥4路稳定的DC12V电源输出，为话筒接收机供电；
6、天线类型为对数周期指向（LPDA），采用可伸缩与转向调节的金属安装支架，具有电源与增益量LED指示；
7、天线防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	1 

	4 
	两分频吸顶音箱
	1.LF: 1*6″ HF: 1*1/2″；
2.频率响应：180-20KHz；
3.灵  敏 度：88±3dB；
4.最大声压级：102dB
5.额定功率：40W；
6.阻 抗：8Ω；
7.面 板：白色铁网；
	锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威
	台
	4 

	5 
	数字音频处理器
	1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能DSP处理器；
2.DSP音频处理，内置自动混音台，提供增益共享型自动混音功能，具备自适应反馈消除；
3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相；
4.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器、反相；
5.每通道可独立设置中文名称；
6.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪，频率和电平可选；
7.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；
8.每通道输出静音开关，相位开关；
9.中、繁、英三种语言灵活切换；
10.一键显示所有功能模块；
11.随机存储中文帮助文档及软件；
12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能；
13.通道拷贝、粘贴、联控功能；
14.同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文；
15.设备名称可修改，允许中文名称；
16.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；
17.输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关；
18.系统内置锁屏功能，有效避免发生误操作；
19.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备；
20.直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验；                             
21.配置双向RS485接口、GPIO接口、标准以太网控制接口；
22.支持8组场景预设功能。
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	1 

	6 
	调音台
	1.12路输入通道；8路XLR平衡单声道+2路立体声(6.3跟RAC切换）； 
2.每通道3段均衡，MUTE静音开关，PFL开关，平滑60MM行程推子；
3.主声道双声道平衡、6.35插座，SUB 双声道6.35插座输出；
4.独立+48v幻象电源开关； 
5.单声道输入配备高品质话筒放大器； 
6.备有录音输入输出功能；
7.自带USB音频MP3解码器直播音乐；自带蓝牙播放音乐；
8.自带效果器, XLR平衡输入话放噪声极低；
9.具备4组10段LED电平显示器；
10.外置式低噪声电源设计。
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	1 

	7 
	前级功率放大器
	一键防啸叫功能，带音调混响效果独立调节（分四种调节：总音量、高音、低音、话筒音量、话筒高中低音量、混响调节、话筒延时）；
可切换输入模式、带反馈抑制开关；
带3个6.35话筒输入；
输入：2路模拟音频输入、蓝牙输入和USB输入；48V幻象电源输入（定制功能）、数字同轴或光纤输入（定制功能）；      
输出：1路模拟音频输出、4路8Ω音箱输出；
过载过热过流过压，自动保护；
输出功率：2×200W/8Ω、2×300W/4Ω
频率响应：20Hz-20KHz
总谐波失真：<0. 5% 
信噪比：≥80dB 
输入灵敏度：170mv 
保护：过载、过热、过流、过压、自动保护
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	1 

	8 
	电源时序器
	1.输出≥8个受控万用插座；
2.每一路开关间隔时间1秒，每通道带开关指示1个；
3.LED数字显示电压表；
4.最大负载≥7000W，单路负载≥4000W;
5.支持RS232、RS485串口输入控制。
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	1 

	5.4.3）录播

	1 
	录播一体机
	1、终端采用一体化设计，集成音视频采集、编解码、录制、点播、直播、导播等功能；
2、终端内置≥10寸液晶屏，可操控录播开启、关闭、暂停等，查看系统状态及信息；
3、支持H.264、H.265视频编解码标准，视频编码支持512kbps~20Mbps可调，视频分辨率支持640*360~3840*2160可调；
4、音频采用AAC音频编码技术，采样率支持48KHz，实现声音的真实还原；
5、支持≥4路HDMI输入，每路接口均支持4K@30Hz分辨率并向下兼容，可内嵌数字音频；
6、支持≥2路HDMI输出，支持4K分辨率，可内嵌数字音频；
7、支持≥4路线路立体声音频输入，允许不同视频选择不同的音频进行编码合成；
8、支持≥2路线路立体声音频输出；
9、具备≥3路RS232串口，可外接中控主机、导播键盘、控制面板等设备；
10、具备≥3个USB接口，可用于接入键鼠及U盘等外设；
11、支持输入信号每个通道单独录制，支持合成电影视频录制；
12、内置硬盘≥2TB，用于录制文件本地存储。
为保证系统的性能，须与数字音频处理矩阵统一品牌
	奥威亚、TOG、希沃
	台
	1 

	2 
	软件
	网络化音视频传输系统V6.1.1
VGA、全高清/超高清音视频、DVI、SDI多格式视频流转换IP流处理；
Autoscaler技术，自动缩放输出适应显示器解析度的图像；
串口数据、IR数据、USB数据等转换IP流
HDCP1.2、DVI1.0协议编解码通讯识别；
输入输出自适应分辨率，edid自适应；
低延时高码流高清画质呈现；
格式转换器（Converter）、倍线器（Scaler）、传输器（Transmitter）功能一体；
	奥威亚、TOG、希沃
	套
	1 

	5.4.4）视频会议

	1 
	高清会议摄像机
	1.采用全新一代松下1/2.8英寸；
2.1920*1080高分辨率的优质图像；
3.采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍/20倍，并支持16倍数字变焦；
4.支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口；
5.多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议；
6.输入电压：DC12V±10%；
7.安装方式：吸顶式、壁挂式安装。
	奥威亚、TOG、希沃
	台
	1 

	5.4.5）矩阵切换

	1 
	无缝高清矩阵切换器
	★1.可接入输入卡数量≥9 块，可接入输出卡数量≥9 块，可实现9槽位x9槽位或12槽位x6槽位或槽位6x12槽位，该部分槽位可输入输出混插；（投标时提供设备实拍图接口证明加盖原厂公章）
2.≥5寸触屏操作，实时无缝切换；
3.输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调；
4.HDMI 接口兼容 DVI1.0 和 HDMI1.4，支持 HDCP1.2，支持蓝光播放器，支持 DeepColor；
5.CVBS、VGA 和 YPbPr 模拟输入数字化处理，ADC 最高采样频率 205Mhz,内部图像处理 24-bit 处理，色彩还原真实, 最高分辨率到 1920x1200@60Hz;
7.CVBS 输入集成高级3D 自适应梳状滤波器和去隔行处理，自动 PAL，NTSC 制式识别；
8.支持 4Kx2K 输入输出，支持 4K 和 2K 混合变换切换；
9.SDI 输入支持 3G/HD/SD-SDI ，速率 143Mbps ～2.97Gbps，兼容 SMPTE 259M、292M、344M、424M、ITU R BT.601、ITU R BT.1120 串行视频标准；
11.支持模拟音频输入和输出, 支持数字模拟音频混合切换；
12.支持 SDI 音频加解嵌（SMPTE291）；
13.支持16个场景存储和调用；
14.支持红外控制；
15.支持 RS232 和以太网控制，开放控制协议，方便第三方串口控制；
16.支持断电现场保护；
为保证系统的性能，须与数字音频处理器统一品牌
	淳中科技、小鸟、TOG
	台
	1 

	2 
	HDMI 无缝高清输入卡
	1.支持 HDMI-A 母接口和 3.5mm 音频座；
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有 ESD 静电保护功能；
4.支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入；
5.兼容 HDMI1.3a 的标准，HDCP1.3 协议，DVI1.0 协议；
6.最大支持分辨率：1920X1200P@60；
7.支持热插拔，即插即用，极其方便。
	淳中科技、小鸟、TOG
	块
	2 

	3 
	SDI 无缝高清输入卡
	1.SDI输入,环路输出，BNC接口；
2.模拟音频输入, 支持数字模拟音频混合切换；
3.具有LED信号指示，LED无信号闪烁,信号锁定常亮；
4.实时无缝切换；
5.SDI输入支持3G/HD/SD-SDI，速率143Mbps～2.97Gbps，兼容SMPTE 259M、292M、344M、424M、ITU R BT.601、ITU R BT.1120 串行视频标准；
6.支持SDI音频加解嵌（SMPTE291）；
	淳中科技、小鸟、TOG
	块
	2 

	4 
	HDMI 无缝高清输出卡
	1.支持 HDMI-A 母接口和 3.5mm 音频座；
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有 ESD 静电保护功能；
4.支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频同时输出；
5.兼容 HDMI1.3a 的标准，HDCP1.3 协议，DVI1.0 协议；
6.支持倍线功能，最高分辨率支持 1080P;
7.支持热插拔，即插即用，极其方便。
	淳中科技、小鸟、TOG
	块
	3 

	5 
	SDI 无缝高清输出卡
	1.SDI输出，BNC接口；
2.模拟音频输出, 支持数字模拟音频混合切换；
3.具有LED信号指示；
4.实时无缝切换；
5.SDI输出支持3G/HD/SD-SDI，速率143Mbps～2.97Gbps，兼容SMPTE 259M、292M、344M、424M、ITU R BT.601、ITU R BT.1120 串行视频标准；
6.支持SDI音频加解嵌（SMPTE291）；
	淳中科技、小鸟、TOG
	块
	1 

	5.5）二层多功能会议室（148人）

	5.5.1）显示设备

	1 
	98寸会议一体机
	1.采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥98英寸，采用零贴合或者全贴合设计，物理分辨率为UHD超清4K，刷新率≥60Hz，可视角度≥178°，40点红外触控，书写高度小于2mm。
2.整机亮度：≥350cd/m2，亮度均匀性≥72% ，雾度≤7%，对比度：≥4000:1，色域NTSC≥85%，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。背光光源稳定无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁，不会出现可察觉的闪烁。内置额定总功率不低于60W的音箱。
3.Intel12代I5及以上CPU，8GBDDR4及以上内存；256GSSD及以上硬盘，不少于6个USB接口。
4.整机通过中性盐雾试验、恒定湿热工作试验；通过GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰试验、GB/T 17626.5-2019浪涌（冲击）抗扰度试验且均达到A要求。
5.整机内置非独立外扩展的不低于8阵列全向降噪麦克风，可识别距离不小于12米。
6.整机内置腾讯 Rooms 软件、平板管家应用，支持查看缓存垃圾一键优化，网络测速；支持检测外设状态，如温度传感器、湿度传感器、PM2.5 传感器等。
7.整机前置中文物理按键8个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括电源/熄屏、护眼/触控开关、设置、音量加、音量减、返回/主页、录屏/自定义、一键还原ops，自定义包括但不限于返回内置电脑、白板、批注、截图功能等功能。
8.整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和内置电脑 OPS系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断，支持将屏幕中显示的课件、音频内容同时录制。
9.USB端口锁：支持锁定前置USB 接口，锁定状态下不读取 U 盘等存储设备，但同时可识别wifi dongle、键盘、鼠标等的正常使用。
10.为确保数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，制造商通过GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》量化管理级认定证书。
11.内置原厂同品牌的设备系统管家软件，一级菜单有“我的服务”,其中自助功能不限于预约上门服务、维修网点查询、远程服务，可直接联系客服进行保修和咨询问题。
12.整机内置4800万像素非独立的高清摄像头，支持最大分辨率 8000×6000，支持镜像/非镜像调整，支持3D降噪算法。
13.整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。
14.提供硬笔、竹笔、粉笔、荧光笔、激光笔等不少于10种笔型，能够自由调整画笔粗细，提供不少于11种画笔颜色，可以在全色卡中任意选择画笔颜色，并可调整画笔色调、饱和度、亮度、红绿蓝值，支持保存不少于16种自定义颜色。
15.整机前置中文标识接口：USB3.0≥3（双系统均可识别），HDMI≥1，Type-C≥1，Type-B≥1，后置接口：包含但不限于USB2.0、USB3.0、USB Touch、RJ45 网络接口（支持安卓和 Windows 双系统上网）、RS232 输入接口、Line out 3.5mm 音频输出接口、Mic IN 3.5mm音频输入接口、optical 光音频输出接口，2个 HDMI2.0 输入接口。
	MAXHUB、联想、华为
	台
	2 

	2 
	移动支架
	配套
	国产优质
	台
	2 

	3 
	投屏器
	单按键设计，一按即可传屏；
传输视频、音频和触摸信号；
支持多分屏传输，分屏可独立回传；
全功能Type-C，可兼容转接Type-A 口；
免安装驱动，即插即用，支持4K传屏；支持3S疾速传屏
投屏分辨率：默认 1920×1080@60Hz；USB Type-C 最大支持 2560×1440@25Hz；USB Type-A 最大支持 3840×2160@30Hz；
支持NFC 一碰连；
支持蓝牙配对连接唤醒；
	国产优质
	台
	2 

	1
	辅助显示屏
	86寸液晶高清显示屏
	创维、康佳、小米
	台
	2

	2
	支架
	配套
	国产优质
	台
	2

	5.5.2）音频扩声

	1 
	线阵全频音箱
	1.驱动单元：≥6"单元*2, 35mm音圈，≥单元*1.4，34mm音圈；  
2.频  响：等同或优于90HZ-20KHZ；
3.灵敏度（W/1m）：≥96dB；
4.最大声压（1m）：≥124dB；
5.阻  抗：16Ω；
6.额定功率：≥200W；
7.峰值功率：≥800W；
8.覆盖角度(Hx V): 110°*9°；
9.箱体结构：15mm桦木多层板；
10.箱体表面处理：黑色耐磨水性漆；
为保证系统的性能，须与数字音频处理矩阵统一品牌
	锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威
	台
	8 

	2 
	功率放大器
	输出功率(EIA 1KHz 1%THD)；
立体声(600W*2/8Ω;900W*2/4Ω)桥接(1800W/8Ω)；
输出接口：SPEAKON/Binding；
频  响：20Hz-20kHz,±1dB；
输入灵敏度：0.7V；
信噪比：≥95dB；
失真度：≤0.03%；
额定输出功率8 OHM 1KHz时分离度：>70dB；
阻尼系数 f=1KHz  8 OHMS：240；
转换速率：15V/us；
保护功能：软启动保护、过热保护、过流保护、直流保护、射频保护；
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	2 

	3 
	线性阵列田字架
	专业定制配件，可承载重量为2吨
配套四至八只全频线阵和一至二只次低频线性垂直吊挂使用
全钢质结构
尺寸与本系列组合吻合
配套两条2吨绑带和四个专用U型扣
可单点吊挂整串线阵
	锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威
	台
	2 

	4 
	超低音音箱
	1、低音单元≥15"x1个；
2、频率响应范围等同或优于30Hz-1000Hz（-10dB）；
3、灵敏度≥98dB（@1W/1m），最大声压级≥130dB（连续）；
4、额定功率≥500W，标称阻抗≤8Ω；
5、覆盖角度:360°；
为保证系统的性能，须与数字音频处理矩阵统一品牌
	锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威
	只
	2 

	5 
	功率放大器
	输出功率(EIA 1KHz 1%THD)；
立体声(1000W*2/8Ω;1500W×2/4Ω)桥接(3000W/8Ω)；
输出接口：SPEAKON/Binding；
频响：20Hz-20kHz,±1dB；
输入灵敏度：0.7V；
信噪比：≥95dB；
失真度：≤0.03%；
额定输出功率8 OHM 1KHz时分离度：>70dB；
阻尼系数 f=1KHz  8 OHMS：240；
转换速率：15V/us；
保护功能：软启动保护、过热保护、过流保护、直流保护、射频保护；
为保证系统的性能，须与数字音频处理矩阵统一品牌
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	1 

	6 
	台唇音箱
	1、低音单元≥12"x1个，高频单元≥3"x1个，同轴设计，内置两分频；
2、频率响应范围等同或优于55Hz-18kHz；
3、灵敏度≥98dB（@1W/1m），最大声压级≥130dB（连续）；
4、额定功率≥400W，标称阻抗≤8Ω；
5、水平覆盖角(-6dB)≥80°，垂直覆盖角(-6dB)≥60°；
6、采用高密度中纤板，耐磨环保水性阻燃漆喷涂。
	锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威
	台
	2 

	7 
	功率放大器
	输出功率(EIA 1KHz 1%THD)；
立体声(600W*2/8Ω;900W*2/4Ω)桥接(1800W/8Ω)；
输出接口：SPEAKON/Binding；
频  响：20Hz-20kHz,±1dB；
输入灵敏度：0.7V；
信噪比：≥95dB；
失真度：≤0.03%；
额定输出功率8 OHM 1KHz时分离度：>70dB；
阻尼系数 f=1KHz  8 OHMS：240；
转换速率：15V/us；
保护功能：软启动保护、过热保护、过流保护、直流保护、射频保护；
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	1 

	8 
	返听音箱
	1、低音单元≥12"x1个，高频单元≥3"x1个，同轴设计，内置两分频；
2、频率响应范围等同或优于55Hz-18kHz；
3、灵敏度≥98dB（@1W/1m），最大声压级≥130dB（连续）；
4、额定功率≥400W，标称阻抗≤8Ω；
5、水平覆盖角(-6dB)≥80°，垂直覆盖角(-6dB)≥60°；
6、采用高密度中纤板，耐磨环保水性阻燃漆喷涂。
	锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威
	台
	2 

	9 
	功率放大器
	输出功率(EIA 1KHz 1%THD)；
立体声(600W*2/8Ω;900W*2/4Ω)桥接(1800W/8Ω)；
输出接口：SPEAKON/Binding；
频  响：20Hz-20kHz,±1dB；
输入灵敏度：0.7V；
信噪比：≥95dB；
失真度：≤0.03%；
额定输出功率8 OHM 1KHz时分离度：>70dB；
阻尼系数 f=1KHz  8 OHMS：240；
转换速率：15V/us；
保护功能：软启动保护、过热保护、过流保护、直流保护、射频保护；
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	1 

	10 
	环绕辅助音箱
	1、低音单元≥10"x1个，高频单元≥1"x1个，内置两分频；
2、频率响应范围等同或优于55Hz-20kHz；
3、灵敏度≥93dB（@1W/1m），最大声压级≥121dB（连续）；
4、额定功率≥300W，标称阻抗≤8Ω；
5、水平覆盖角(-6dB)≥80°，垂直覆盖角(-6dB)≥60°；
6、采用高密度中纤板，耐磨环保水性阻燃漆喷涂。
	锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威
	台
	4 

	11 
	音箱壁挂支架
	专业壁挂支架
	锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威
	套
	4 

	12 
	功率放大器
	输出功率(EIA 1KHz 1%THD)；
立体声(600W*2/8Ω;900W*2/4Ω)桥接(1800W/8Ω)；
输出接口：SPEAKON/Binding；
频  响：20Hz-20kHz,±1dB；
输入灵敏度：0.7V；
信噪比：≥95dB；
失真度：≤0.03%；
额定输出功率8 OHM 1KHz时分离度：>70dB；
阻尼系数 f=1KHz  8 OHMS：240；
转换速率：15V/us；
保护功能：软启动保护、过热保护、过流保护、直流保护、射频保护；
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	2 

	13 
	天线分配放大系统
	1、有效工作频率为400MHz-950MHz，信号增益+2dBm到+12dBm可调；
2、兼容品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用；
3、内置强波器:+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调），可对话筒信号进行无损的增强与补偿；
4、支持≥8路BNC放大信号输出，≥2路BNC备用级联输出；
5、支持≥4路稳定的DC12V电源输出，为话筒接收机供电；
6、天线类型为对数周期指向（LPDA），采用可伸缩与转向调节的金属安装支架，具有电源与增益量LED指示；
7、天线防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	1 

	14 
	真分集无线话筒U段手持
	1、专业可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U机箱设计。
2、采用了ADI高精度浮点运算DSP处理芯片
3、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试
4、工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器；
5、内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式
6、内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性
7、软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面
8、主机提供USB串行控制接口。
11、无线音频范围：UHF 470 MHz ~ 960 MHz
12、频率响应：40HZ-15KHZ(3dB)
13、功能显示：LED
14、调节方式：FM
15、最大频偏：±45KHz
16、工作距离：100m
为保证系统的性能，须与数字音频处理矩阵统一品牌
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	1 

	15 
	真分集无线话筒U段领夹
	1、专业可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U机箱设计。
2、采用了ADI高精度浮点运算DSP处理芯片
3、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试
4、工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器；
5、内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式
6、内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性
7、软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面
8、主机提供USB串行控制接口。
11、无线音频范围：UHF 470 MHz ~ 960 MHz
12、频率响应：40HZ-15KHZ(3dB)
13、功能显示：LED
14、调节方式：FM
15、最大频偏：±45KHz
16、工作距离：100m
为保证系统的性能，须与数字音频处理矩阵统一品牌
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	1 

	16 
	数字音频处理器
	1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能DSP处理器；
2.DSP音频处理，内置自动混音台，提供增益共享型自动混音功能，具备自适应反馈消除；
3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相；
4.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器、反相；
5.每通道可独立设置中文名称；
6.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪，频率和电平可选；
7.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；
8.每通道输出静音开关，相位开关；
9.中、繁、英三种语言灵活切换；
10.一键显示所有功能模块；
11.随机存储中文帮助文档及软件；
12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能；
13.通道拷贝、粘贴、联控功能；
14.同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文；
15.设备名称可修改，允许中文名称；
16.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；
17.输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关；
18.系统内置锁屏功能，有效避免发生误操作；
19.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备；
20.直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验；                             
21.配置双向RS485接口、GPIO接口、标准以太网控制接口；
22.支持8组场景预设功能。
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	1

	17 
	16路数字调音台
	1.16路信号输入（8路MIC、2组立体声、1组返回、声卡/MP3+光纤）；
2.每个输入通道都内置压限器，高低通，4段参数均衡，延时，通道声像平衡调节；
3.MIC输入采用数字增益调节；
4.+48V幻象电源（MIC通道独立打开关闭）；
5.具有输入输出EQ   ON/OFF；
6.具有立体声返回输入；
7.通道参数快速拷贝功能；
8.各通道设有多功能菜单，静音按键，监听按键；
9.各通道均设有行程100MM电动推子，信号灯、峰值灯（8个电动推子，1个模拟推子）；
10.8路信号输出（立体声主输出,4路编组输出，2路辅助输出）；
11.每个输出通道处理：高低通滤波，13段参数均衡，压缩器，延时，相位；
12.辅助输出（推子前，推子后）；
13.数字立体声录音功能；
14.双排3色12段电平指示灯；
15.内置声卡（MP3、Android、PC直接播放、录音）；
16.4个快捷场景调用模式，12个场景存储；
17.用户参数的存储与调用（可在PC端管理）；
18.内置两个独立的DSP效果器；
为保证系统的性能，须与数字音频处理矩阵统一品牌
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	1 

	18 
	远程智能时序器
	1、≥8路大电流触点继电器，具有常开与常闭功能；
2、支持通过拨码开关手动控制继电器的开关，在没有中控的情况下也能使用；
3、单路功率负载可达2000W±10%。
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	4 

	19 
	5G WiFi无线路由器
	采用双路双频设计；802.11a/n和802.11b/g/n可同时使用，实现灵活部署；
	华为、华三、锐捷
	台
	1 

	20 
	无线触摸屏平板
	1、屏幕尺寸：≥10英寸
2、屏幕分辨率：≥1920x1200
3、屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏
	华为、小米、荣耀
	台
	1 

	5.5.3）数字会议

	1
	5G WiFi无线路由器
	采用双路双频设计；802.11a/n和802.11b/g/n可同时使用，实现灵活部署；
	华为、华三、锐捷
	台
	1

	2
	IP网络有线方管主席机
	1、≥4.3寸全彩触摸显示屏，分辨率不低于480*480；
2、采用全IP网络架构，支持手拉手、环形手拉手、交换机星形连接；
3、数字通道输出采用双14mm镀金咪头阵列技术，增强发言人声，抑制周围噪音干扰，具有拾音角度45°、60°、120°三档调节功能；
4、具有AI噪声消除功能，可有效消除敲桌、咳嗽、磕杯、翻页等噪声，还原干净人声；
5、具备模拟线路输出备份功能；
6、支持会议签到、投票表决、茶水服务；
7、支持话筒的EQ、增益、AGC单独调节；
8、主席单元可一键关闭所有发言人发言，也可关闭任意发言人发言；
9、支持发言摄像追踪；
10、可自定义屏幕背景图片；
11、当会议主机接收到消防告警信号时，发言单元自动弹窗告警信息，警报解除自动取消弹窗；
12、具备3.5mm耳机接口，支持耳机收听其他单元发言或同声传译语音；
13、主席单元可设置为主持人、主席、代表等工作模式；
14、主席单元可发起会议签到、投票表决议程，签到和投票表决结果实时显示；
15、麦克风灵敏度:-41dB±2dB (0db=1V/Pa at 1KHz)
16、麦克风最大声压级：≥120dB SPL，1KHz at1%T.H.D
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	1 

	3
	IP网络有线方管代表机
	1、≥4"全彩触摸显示屏，显示时间、Logo和会议信息；
2、支持数字信号/模拟XRL接口双链路输出，具有数模双备份功能；
3、话筒杆采用短麦方管设计，机身具有音量大小调节按键；
4、≥1路φ3.5mm立体声耳机接口；
5、话筒杆采用双14mm镀金驻极体咪头阵列技术，拾音角度支持60、120°可调；配有一颗9mm咪头实现数模备份功能；
6、话筒杆具有发言状态指示灯，工作状态下亮红色（或颜色可定制）；
7、话筒底座具有状态指示灯环，可提示发言人员话筒目前工作状态；
8、支持联动摄像机实现视像跟踪功能；
9、支持对EQ、增益、AGC单独调节，提供≥3档智能降噪可调；
10、当会议主机接收到消防告警信号时，发言单元自动弹窗告警信息，警信号解除后，告警信息应能自动消失；
11、支持联动摄像机实现视像跟踪功能；
12、支持会议签到、投票表决。
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	5 

	4
	IP网络会议主机
	1、具有≥4.3寸全彩触控屏可查看并设置系统参数；
★2、具有≥8路会议连接网口，支持有线会议单元环型链路连接；≥1路LAN网络接口并支持POE供电，可供无线会议AP发射器直连接入；≥1路WAN网络接口；≥2路Dante/AES67数字音频网口；≥1路EXTENSION扩展接口，可用于连接交换机、会议扩展主机、角色分离主机等设备；具有≥16通道音频输入凤凰端子接口，≥16通道音频输出凤凰端子接口，支持16*16音频矩阵功能；（投标时提供设备实拍图接口证明并加盖原厂公章）
3、音频输入≥1路3P凤凰端子接口，可接入视频会议音频、背景音乐或消防警报声等外部音源；音频输出≥1路3P凤凰端子接口，≥1组RCA音频接口，≥1路卡侬接口，可配置有线/无线会议单元独立输出；
4、支持有线、无线话筒单元混合接入，单台会议主机支持≥80个有线或无线会议单元，系统最大发言数量≥10支有线/无线话筒；
5、具有≥1路USB Type-A接口，≥1路USB Type-C接口，支持U盘录音及连接电脑音频传输；
6、支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，供录音、监听或对接语音转写系统使用；
7、支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，供录音、监听或对接红外无线同传系统使用；
8、具有RS485摄像机控制接口，支持VISCA、Pelco-D、Pelco-P协议，可同时连接8台摄像机进行预置位发言跟踪；
9、具有RS232控制接口，支持对接摄像跟踪主机或中控系统；
10、具有ALARM消防报警联动触发接口，当报警信号触发时，会议主机自动切断话筒发言，播放警告音，在会议主机、会议单元显示屏界面同步显示消防警报提示信息；
11、支持查看所有有线/无线话筒单元的在线状态、身份属性、坐席名称、AP信号、电量、信道、AP密码、AP名称、充电状态、IP地址、音量增益等信息；
12、支持TCP/IP网络控制协议，同时支持B/S、C/S架构，可通过WEB软件与PC软件进行会议控制
13、支持对系统内每个发言单元增益、EQ、AGC等音频参数独立调节；
14、具备会议签到、投票表决、茶水服务等功能；
15、具备双机热备份功能，两台主机环形手拉手连接互为备份。
为保证系统的性能，须与数字音频处理器统一品牌
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	1 

	5
	16路数字调音台
	1.16路信号输入（8路MIC、2组立体声、1组返回、声卡/MP3+光纤）；
2.每个输入通道都内置压限器，高低通，4段参数均衡，延时，通道声像平衡调节；
3.MIC输入采用数字增益调节；
4.+48V幻象电源（MIC通道独立打开关闭）；
5.具有输入输出EQ   ON/OFF；
6.具有立体声返回输入；
7.通道参数快速拷贝功能；
8.各通道设有多功能菜单，静音按键，监听按键；
9.各通道均设有行程100MM电动推子，信号灯、峰值灯（8个电动推子，1个模拟推子）；
10.8路信号输出（立体声主输出,4路编组输出，2路辅助输出）；
11.每个输出通道处理：高低通滤波，13段参数均衡，压缩器，延时，相位；
12.辅助输出（推子前，推子后）；
13.数字立体声录音功能；
14.双排3色12段电平指示灯；
15.内置声卡（MP3、Android、PC直接播放、录音）；
16.4个快捷场景调用模式，12个场景存储；
17.用户参数的存储与调用（可在PC端管理）；
18.内置两个独立的DSP效果器；
为保证系统的性能，须与数字音频处理器统一品牌
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	1 

	5.5.4）运维平台

	1 
	可视化运维管理一体化边缘终端
	1.采用一体化设计，集合中控及电源时序器功能，具备中控控制、运维检测、能耗统计及能源管控等功能；
2.采用不高于1U机架式标准结构，纯国产化ARM架构，具备不低于4核1.2G高速处理器，内置不低于2GB内存及8G闪存，具备可扩展存储插槽，最大支持不低于2T固态存储；（需提供CMA、ilac-MRA、CNAS共同认证的第三方检测机构出具的检测报告，加盖原厂公章；）
★3.具备≥4路千兆网口，支持POE+，为POE设备提供供电功能；具备不少于4组RJ45 中控接口，可支持≥4路RS232，≥4路RS485，≥8路I/0或8路红外，≥4路24V对外供电；具备≥8路电源输出通道，5口国标电源插座，单通道的最大电流为 10A、总电流32A；（投标时提供CMA、ilac-MRA、CNAS共同认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）
4.支持≥1路IR学习窗口，支持红外库及红外在线学习功能；
5.具备≥1路对外控制RJ45网口，具备网络隔离功能，对外控制网口和千兆网口物理隔离，实现内外网数据隔离，保障使用安全；
6.具备≥1路HDMI输出接口，可输出调试信息及运维大数据图表，具备≥2路USB-A2.0接口，支持键盘鼠标等；
7.具备不小于1.5寸液晶屏显示功能及可编程中控旋钮，配合旋钮操作可实现相关参数设定、每一路时序的开关或者全开全关控制、每一路时序器端口外接设备的实时电流电压查看；具备≥1组8路手动控制强制拨码开关，用作应急情况使用；
8.具备≥2路NET总线接口，实现设备间手拉手级联功能；
9.具备工业级液压式电磁断路器，支持最大电流32A，毫秒级的响应，防止发生过流、过载等造成的安全事故；
10.具备≥1路电源直通输出，5口国标电源插座，最大电流支持10A；
11.具备≥1路电源总输入接口，标配1.6米4平方阻燃电缆线；
12.支持强弱电进行光耦隔离设计，提高设备稳定性；
13.支持第三方设备控制，控制协议包括RS232，RS485，TCP，UDP等，实现视频显控设备、音响扩声设备、音频处理设备、灯光控制设备、环境控制、设备用电等各类中控智能控制功能，兼容各类传感器接入，实现环境自动化控制；
14.支持所接设备的运行状态实时检测与管理，支持异常情况报警；
15.具备短路、过流、防浪涌、过欠电压报警，阈值可设置；支持实时监测电压、单路电流、单路用电量等数据；
16.具备内置AI算法，支持通过监控分析外接设备的用电实时情况判断设备是否正常工作，实现无需任何协议对接即可运维监测第三方设备；
★17.支持独特的过零切换算法，使所有的时序端口切换动作均发生在电压电流正弦波形过零点瞬间，从而避免控制时发生的打火花或弹不开现象；（投标时提供CMA、ilac-MRA、CNAS共同认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）
18.具备内置芯片时钟，支持NTP服务器时间同步，保障系统时间运行稳定性，支持定时功能，可定时打开或关闭相关设备或设置周期性使用计划；
19.支持通过管理平台管理控制设备，实现锁闭和解锁面板按键操作功能；
20.支持 1-8 路端口独立开关控制指令和时序开关控制指令，支持通过指令获取每路端口的状态信息，开放会话连接、认证等接口；
21.支持 1-8 路端口独立开关的延时设置，可现场进行开关机的延时时间和顺序的设定；
22.支持lua脚本编程，依据指令及传感器接入信号进行联动管控及告警处理、登录账户密码、各类事件处理等；
23.内置可编程软件，通过图形化设计和脚本编程，快速构建定制化的控制界面，低代码量编程满足多种场景应用；
24.内置驾驶舱运维管理视图功能，实现所有外接设备的实时状态呈现，能耗统计，故障统计；具备设备异常报警功能；
为保证系统的性能，须与数字音频处理矩器统一品牌
	淳中科技、小鸟、TOG
	台
	1 

	2 
	运维管理软件
	1.应用于有线/无线系列触摸屏的可视化控制界面及指令编程软件，设计功能强大、稳定，支持控件模式，支持拖拽式编程方式；
2.支持界面定制，支持根据不同行业或指定用户需求定制化软件，支持用户自行设计界面；
3.支持界面编辑功能，用户可根据现场需求随时编辑更改控制内容；
4.支持2D/3D按钮、进度条、滑动条、图片/视频、文本、列表工具齐全，便于方便地设计友好的用户界面；
5.具备良好UI交互界而，可针对用户不同的使用场景分别对空调、灯光、新风、窗帘、IPC 、大屏、机房UPS、 照明、音响、门禁、消防等环境设备以及大屏、分布式，音视频设备进行自定义调节；
6.支持实时保存自定义场景并可进行一键调度；
7.支持多种可视化终端设备，可适应不同分辨率界面定制，并多终端控制同步，同一权限支持多终端同时管理；
8.支持指令透传功能，简化编程过程和降低学习门槛；
9.支持对第三方设备进行管控，实现全系统智能控制；
10.支持预览列表控件，实现对信号源可视化与便捷管理；
	淳中科技、小鸟、TOG
	套
	1 

	5.5.5）切换矩阵

	1 
	数字音频处理矩阵
	1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能DSP处理器；
2.DSP音频处理，内置自动混音台，提供增益共享型自动混音功能，具备自适应反馈消除；
3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相；
4.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器、反相；
5.每通道可独立设置中文名称；
6.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪，频率和电平可选；
7.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；
8.每通道输出静音开关，相位开关；
9.中、繁、英三种语言灵活切换；
10.一键显示所有功能模块；
11.随机存储中文帮助文档及软件；
12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能；
13.通道拷贝、粘贴、联控功能；
14.同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文；
15.设备名称可修改，允许中文名称；
16.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；
17.输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关；
18.系统内置锁屏功能，有效避免发生误操作；
19.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备；
20.直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验；                             
21.配置双向RS485接口、GPIO接口、标准以太网控制接口；
22.支持8组场景预设功能。
	淳中科技、小鸟、TOG
	台
	2 

	2 
	无缝高清矩阵切换器
	1.可接入输入卡数量≥9 块，可接入输出卡数量≥9 块，可实现9槽位x9槽位或12槽位x6槽位或槽位6x12槽位，该部分槽位可输入输出混插；
2.≥5 寸触屏操作，实时无缝切换；
3.输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调；
4.HDMI 接口兼容 DVI1.0 和 HDMI1.4，支持 HDCP1.2，支持蓝光播放器，支持 DeepColor；
5.CVBS、VGA 和 YPbPr 模拟输入数字化处理，ADC 最高采样频率 205Mhz,内部图像处理 24-bit 处理，色彩还原真实, 最高分辨率到 1920x1200@60Hz;
7.CVBS 输入集成高级3D 自适应梳状滤波器和去隔行处理，自动 PAL，NTSC 制式识别；
8.支持 4Kx2K 输入输出，支持 4K 和 2K 混合变换切换；
9.SDI 输入支持 3G/HD/SD-SDI ，速率 143Mbps ～2.97Gbps，兼容 SMPTE 259M、292M、344M、424M、ITU R BT.601、ITU R BT.1120 串行视频标准；
11.支持模拟音频输入和输出, 支持数字模拟音频混合切换；
12.支持 SDI 音频加解嵌（SMPTE291）；
13.支持16个场景存储和调用； 
14.支持红外控制；
15.支持 RS232 和以太网控制，开放控制协议，方便第三方串口控制；
16.支持断电现场保护；
为保证系统的性能，须与数字音频处理器统一品牌
	淳中科技、小鸟、TOG
	台
	1 

	3 
	HDMI 无缝高清输入卡
	1.支持 HDMI-A 母接口和 3.5mm 音频座；
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有 ESD 静电保护功能；
4.支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入；
5.兼容 HDMI1.3a 的标准，HDCP1.3 协议，DVI1.0 协议；
6.最大支持分辨率：1920X1200P@60；
7.支持热插拔，即插即用，极其方便。
	淳中科技、小鸟、TOG
	块
	3 

	4 
	SDI 无缝高清输入卡
	1.SDI输入,环路输出，BNC接口；
2.模拟音频输入, 支持数字模拟音频混合切换；
3.具有LED信号指示，LED无信号闪烁,信号锁定常亮；
4.实时无缝切换；
5.SDI输入支持3G/HD/SD-SDI，速率143Mbps～2.97Gbps，兼容SMPTE 259M、292M、344M、424M、ITU R BT.601、ITU R BT.1120 串行视频标准；
6.支持SDI音频加解嵌（SMPTE291）；
	淳中科技、小鸟、TOG
	块
	3 

	5 
	HDMI 无缝高清输出卡
	1.支持 HDMI-A 母接口和 3.5mm 音频座；
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有 ESD 静电保护功能；
4.支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频同时输出；
5.兼容 HDMI1.3a 的标准，HDCP1.3 协议，DVI1.0 协议；
6.支持倍线功能，最高分辨率支持 1080P;
7.支持热插拔，即插即用，极其方便。
	淳中科技、小鸟、TOG
	块
	4 

	6 
	HDMI 无缝高清输出卡
	1.SDI输出，BNC接口；
2.模拟音频输出, 支持数字模拟音频混合切换；
3.具有LED信号指示；
4.实时无缝切换；
5.SDI输出支持3G/HD/SD-SDI，速率143Mbps～2.97Gbps，兼容SMPTE 259M、292M、344M、424M、ITU R BT.601、ITU R BT.1120 串行视频标准；
6.支持SDI音频加解嵌（SMPTE291）；
	淳中科技、小鸟、TOG
	块
	1 

	5.5.6）录播

	1 
	录播一体机
	1、终端采用一体化设计，集成音视频采集、编解码、录制、点播、直播、导播等功能；
2、终端内置≥10寸液晶屏，可操控录播开启、关闭、暂停等，查看系统状态及信息；
3、支持H.264、H.265视频编解码标准，视频编码支持512kbps~20Mbps可调，视频分辨率支持640*360~3840*2160可调；
4、音频采用AAC音频编码技术，采样率支持48KHz，实现声音的真实还原；
5、支持≥4路HDMI输入，每路接口均支持4K@30Hz分辨率并向下兼容，可内嵌数字音频；
6、支持≥2路HDMI输出，支持4K分辨率，可内嵌数字音频；
7、支持≥4路线路立体声音频输入，允许不同视频选择不同的音频进行编码合成；
8、支持≥2路线路立体声音频输出；
9、具备≥3路RS232串口，可外接中控主机、导播键盘、控制面板等设备；
10、具备≥3个USB接口，可用于接入键鼠及U盘等外设；
11、支持输入信号每个通道单独录制，支持合成电影视频录制；
12、内置硬盘≥2TB，用于录制文件本地存储。
为保证系统的性能，须与数字音频处理矩阵统一品牌
	奥威亚、TOG、希沃
	台
	1 

	2 
	软件
	网络化音视频传输系统V6.1.1
VGA、全高清/超高清音视频、DVI、SDI多格式视频流转换IP流处理；
Autoscaler技术，自动缩放输出适应显示器解析度的图像；
串口数据、IR数据、USB数据等转换IP流
HDCP1.2、DVI1.0协议编解码通讯识别；
输入输出自适应分辨率，edid自适应；
低延时高码流高清画质呈现；
格式转换器（Converter）、倍线器（Scaler）、传输器（Transmitter）功能一体；
	奥威亚、TOG、希沃
	套
	1 

	5.5.7）视频会议

	1 
	高清会议摄像机
	1.采用全新一代松下1/2.8英寸；
2.1920*1080高分辨率的优质图像；
3.采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍/20倍，并支持16倍数字变焦；
4.支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口；
5.多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议；
6.输入电压：DC12V±10%；
7.安装方式：吸顶式、壁挂式安装。
	奥威亚、TOG、希沃
	台
	2 

	5.6）二层培训室（76人）

	5.6.1）显示设备

	1 
	98寸会议一体机
	1.采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥98英寸，采用零贴合或者全贴合设计，物理分辨率为UHD超清4K，刷新率≥60Hz，可视角度≥178°，40点红外触控，书写高度小于2mm。
2.整机亮度：≥350cd/m2，亮度均匀性≥72% ，雾度≤7%，对比度：≥4000:1，色域NTSC≥85%，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。背光光源稳定无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁，不会出现可察觉的闪烁。内置额定总功率不低于60W的音箱。
3.Intel12代I5及以上CPU，8GBDDR4及以上内存；256GSSD及以上硬盘，不少于6个USB接口。
4.整机通过中性盐雾试验、恒定湿热工作试验；通过GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰试验、GB/T 17626.5-2019浪涌（冲击）抗扰度试验且均达到A要求。
5.整机内置非独立外扩展的不低于8阵列全向降噪麦克风，可识别距离不小于12米。
6.整机内置腾讯 Rooms 软件、平板管家应用，支持查看缓存垃圾一键优化，网络测速；支持检测外设状态，如温度传感器、湿度传感器、PM2.5 传感器等。
7.整机前置中文物理按键8个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括电源/熄屏、护眼/触控开关、设置、音量加、音量减、返回/主页、录屏/自定义、一键还原ops，自定义包括但不限于返回内置电脑、白板、批注、截图功能等功能。
8.整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和内置电脑 OPS系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断，支持将屏幕中显示的课件、音频内容同时录制。
9.USB端口锁：支持锁定前置USB 接口，锁定状态下不读取 U 盘等存储设备，但同时可识别wifi dongle、键盘、鼠标等的正常使用。
10.为确保数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，制造商通过GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》量化管理级认定证书。
11.内置原厂同品牌的设备系统管家软件，一级菜单有“我的服务”,其中自助功能不限于预约上门服务、维修网点查询、远程服务，可直接联系客服进行保修和咨询问题。
12.整机内置4800万像素非独立的高清摄像头，支持最大分辨率 8000×6000，支持镜像/非镜像调整，支持3D降噪算法。
13.整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。
14.提供硬笔、竹笔、粉笔、荧光笔、激光笔等不少于10种笔型，能够自由调整画笔粗细，提供不少于11种画笔颜色，可以在全色卡中任意选择画笔颜色，并可调整画笔色调、饱和度、亮度、红绿蓝值，支持保存不少于16种自定义颜色。
15.整机前置中文标识接口：USB3.0≥3（双系统均可识别），HDMI≥1，Type-C≥1，Type-B≥1，后置接口：包含但不限于USB2.0、USB3.0、USB Touch、RJ45 网络接口（支持安卓和 Windows 双系统上网）、RS232 输入接口、Line out 3.5mm 音频输出接口、Mic IN 3.5mm音频输入接口、optical 光音频输出接口，2个 HDMI2.0 输入接口。
	MAXHUB、联想、华为
	台
	2 

	2 
	移动支架
	配套
	国产优质
	台
	2 

	3 
	投屏器
	单按键设计，一按即可传屏；
传输视频、音频和触摸信号；
支持多分屏传输，分屏可独立回传；
全功能Type-C，可兼容转接Type-A 口；
免安装驱动，即插即用，支持4K传屏；支持3S疾速传屏
投屏分辨率：默认 1920×1080@60Hz；USB Type-C 最大支持 2560×1440@25Hz；USB Type-A 最大支持 3840×2160@30Hz；
支持NFC 一碰连；
支持蓝牙配对连接唤醒；
	国产优质
	台
	2 

	5.6.2）音频扩声

	1 
	单12寸全频音箱
	1、低音单元≥12"x1个，高频单元≥1.4"x1个，内置两分频；
2、频率响应范围等同或优于50Hz-20kHz；
3、灵敏度≥95dB（@1W/1m），最大声压级≥124dB（连续）；
4、额定功率≥400W，标称阻抗≤8Ω；
5、水平覆盖角(-6dB)≥80°，垂直覆盖角(-6dB)≥60°；
6、采用高密度中纤板，耐磨环保水性阻燃漆喷涂。
为保证系统的性能，须与多功能音视频控制主机统一品牌
	锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威
	台
	2 

	2 
	功率放大器
	输出功率(EIA 1KHz 1%THD)；
立体声(600W*2/8Ω;900W*2/4Ω)桥接(1800W/8Ω)；
输出接口：SPEAKON/Binding；
频  响：20Hz-20kHz,±1dB；
输入灵敏度：0.7V；
信噪比：≥95dB；
失真度：≤0.03%；
额定输出功率8 OHM 1KHz时分离度：>70dB；
阻尼系数 f=1KHz  8 OHMS：240；
转换速率：15V/us；
保护功能：软启动保护、过热保护、过流保护、直流保护、射频保护；
为保证系统的性能，须与多功能音视频控制主机统一品牌
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	1 

	3 
	环绕辅助音箱
	1、低音单元≥10"x1个，高频单元≥1"x1个，内置两分频；
2、频率响应范围等同或优于55Hz-20kHz；
3、灵敏度≥93dB（@1W/1m），最大声压级≥121dB（连续）；
4、额定功率≥300W，标称阻抗≤8Ω；
5、水平覆盖角(-6dB)≥80°，垂直覆盖角(-6dB)≥60°；
6、采用高密度中纤板，耐磨环保水性阻燃漆喷涂。
	锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威
	台
	2 

	4 
	功率放大器
	输出功率(EIA 1KHz 1%THD)；
立体声(600W*2/8Ω;900W*2/4Ω)桥接(1800W/8Ω)；
输出接口：SPEAKON/Binding；
频  响：20Hz-20kHz,±1dB；
输入灵敏度：0.7V；
信噪比：≥95dB；
失真度：≤0.03%；
额定输出功率8 OHM 1KHz时分离度：>70dB；
阻尼系数 f=1KHz  8 OHMS：240；
转换速率：15V/us；
保护功能：软启动保护、过热保护、过流保护、直流保护、射频保护；
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	1 

	5 
	数字音频处理器
	1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能DSP处理器；
2.DSP音频处理，内置自动混音台，提供增益共享型自动混音功能，具备自适应反馈消除；
3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相；
4.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器、反相；
5.每通道可独立设置中文名称；
6.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪，频率和电平可选；
7.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；
8.每通道输出静音开关，相位开关；
9.中、繁、英三种语言灵活切换；
10.一键显示所有功能模块；
11.随机存储中文帮助文档及软件；
12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能；
13.通道拷贝、粘贴、联控功能；
14.同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文；
15.设备名称可修改，允许中文名称；
16.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；
17.输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关；
18.系统内置锁屏功能，有效避免发生误操作；
19.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备；
20.直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验；                             
21.配置双向RS485接口、GPIO接口、标准以太网控制接口；
22.支持8组场景预设功能。
	锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威
	台
	1

	6 
	天线分配放大系统
	1、有效工作频率为400MHz-950MHz，信号增益+2dBm到+12dBm可调；
2、兼容品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用；
3、内置强波器:+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调），可对话筒信号进行无损的增强与补偿；
4、支持≥8路BNC放大信号输出，≥2路BNC备用级联输出；
5、支持≥4路稳定的DC12V电源输出，为话筒接收机供电；
6、天线类型为对数周期指向（LPDA），采用可伸缩与转向调节的金属安装支架，具有电源与增益量LED指示；
7、天线防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	1 

	7 
	真分集无线话筒U段手持
	1、专业可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U机箱设计。
2、采用了ADI高精度浮点运算DSP处理芯片
3、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试
4、工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器；
5、内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式
6、内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性
7、软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面
8、主机提供USB串行控制接口。
11、无线音频范围：UHF 470 MHz ~ 960 MHz
12、频率响应：40HZ-15KHZ(3dB)
13、功能显示：LED
14、调节方式：FM
15、最大频偏：±45KHz
16、工作距离：100m
为保证系统的性能，须与数字音频处理器统一品牌
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	1 

	8 
	真分集无线话筒U段领夹
	1、专业可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U机箱设计。
2、采用了ADI高精度浮点运算DSP处理芯片
3、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试
4、工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器；
5、内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式
6、内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性
7、软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面
8、主机提供USB串行控制接口。
11、无线音频范围：UHF 470 MHz ~ 960 MHz
12、频率响应：40HZ-15KHZ(3dB)
13、功能显示：LED
14、调节方式：FM
15、最大频偏：±45KHz
16、工作距离：100m
为保证系统的性能，须与数字音频处理器统一品牌
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	1 

	9 
	16路数字调音台
	1.16路信号输入（8路MIC、2组立体声、1组返回、声卡/MP3+光纤）；
2.每个输入通道都内置压限器，高低通，4段参数均衡，延时，通道声像平衡调节；
3.MIC输入采用数字增益调节；
4.+48V幻象电源（MIC通道独立打开关闭）；
5.具有输入输出EQ   ON/OFF；
6.具有立体声返回输入；
7.通道参数快速拷贝功能；
8.各通道设有多功能菜单，静音按键，监听按键；
9.各通道均设有行程100MM电动推子，信号灯、峰值灯（8个电动推子，1个模拟推子）；
10.8路信号输出（立体声主输出,4路编组输出，2路辅助输出）；
11.每个输出通道处理：高低通滤波，13段参数均衡，压缩器，延时，相位；
12.辅助输出（推子前，推子后）；
13.数字立体声录音功能；
14.双排3色12段电平指示灯；
15.内置声卡（MP3、Android、PC直接播放、录音）；
16.4个快捷场景调用模式，12个场景存储；
17.用户参数的存储与调用（可在PC端管理）；
18.内置两个独立的DSP效果器；
为保证系统的性能，须与数字音频处理矩阵统一品牌
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	1 

	11 
	IP网络有线方管主席机
	1、≥4.3寸全彩触摸显示屏，分辨率不低于480*480；
2、采用全IP网络架构，支持手拉手、环形手拉手、交换机星形连接；
3、数字通道输出采用双14mm镀金咪头阵列技术，增强发言人声，抑制周围噪音干扰，具有拾音角度45°、60°、120°三档调节功能；
4、具有AI噪声消除功能，可有效消除敲桌、咳嗽、磕杯、翻页等噪声，还原干净人声；
5、具备模拟线路输出备份功能；
6、支持会议签到、投票表决、茶水服务；
7、支持话筒的EQ、增益、AGC单独调节；
8、主席单元可一键关闭所有发言人发言，也可关闭任意发言人发言；
9、支持发言摄像追踪；
10、可自定义屏幕背景图片；
11、当会议主机接收到消防告警信号时，发言单元自动弹窗告警信息，警报解除自动取消弹窗；
12、具备3.5mm耳机接口，支持耳机收听其他单元发言或同声传译语音；
13、主席单元可设置为主持人、主席、代表等工作模式；
14、主席单元可发起会议签到、投票表决议程，签到和投票表决结果实时显示；
15、麦克风灵敏度:-41dB±2dB (0db=1V/Pa at 1KHz)
16、麦克风最大声压级：≥120dB SPL，1KHz at1%T.H.D
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	1 

	12 
	IP网络有线方管代表机
	1、≥4"全彩触摸显示屏，显示时间、Logo和会议信息；
2、支持数字信号/模拟XRL接口双链路输出，具有数模双备份功能；
3、话筒杆采用短麦方管设计，机身具有音量大小调节按键；
4、≥1路φ3.5mm立体声耳机接口；
5、话筒杆采用双14mm镀金驻极体咪头阵列技术，拾音角度支持60、120°可调；配有一颗9mm咪头实现数模备份功能；
6、话筒杆具有发言状态指示灯，工作状态下亮红色（或颜色可定制）；
7、话筒底座具有状态指示灯环，可提示发言人员话筒目前工作状态；
8、支持联动摄像机实现视像跟踪功能；
9、支持对EQ、增益、AGC单独调节，提供≥3档智能降噪可调；
10、当会议主机接收到消防告警信号时，发言单元自动弹窗告警信息，警信号解除后，告警信息应能自动消失；
11、支持联动摄像机实现视像跟踪功能；
12、支持会议签到、投票表决。
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	9 

	13 
	IP网络会议主机
	1、具有≥4.3寸全彩触控屏可查看并设置系统参数；
2、具有≥8路会议连接网口，支持有线会议单元环型链路连接；≥1路LAN网络接口并支持POE供电，可供无线会议AP发射器直连接入；≥1路WAN网络接口；≥2路Dante/AES67数字音频网口；≥1路EXTENSION扩展接口，可用于连接交换机、会议扩展主机、角色分离主机等设备；具有≥16通道音频输入凤凰端子接口，≥16通道音频输出凤凰端子接口，支持16*16音频矩阵功能；
3、音频输入≥1路3P凤凰端子接口，可接入视频会议音频、背景音乐或消防警报声等外部音源；音频输出≥1路3P凤凰端子接口，≥1组RCA音频接口，≥1路卡侬接口，可配置有线/无线会议单元独立输出；
4、支持有线、无线话筒单元混合接入，单台会议主机支持≥80个有线或无线会议单元，系统最大发言数量≥10支有线/无线话筒；
5、具有≥1路USB Type-A接口，≥1路USB Type-C接口，支持U盘录音及连接电脑音频传输；
6、具有≥16通道音频输入凤凰端子接口，≥16通道音频输出凤凰端子接口，支持16*16音频矩阵功能；
7、支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，供录音、监听或对接语音转写系统使用；
8、支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，供录音、监听或对接红外无线同传系统使用；
9、具有RS485摄像机控制接口，支持VISCA、Pelco-D、Pelco-P协议，可同时连接8台摄像机进行预置位发言跟踪；
10、具有RS232控制接口，支持对接摄像跟踪主机或中控系统；
11、具有ALARM消防报警联动触发接口，当报警信号触发时，会议主机自动切断话筒发言，播放警告音，在会议主机、会议单元显示屏界面同步显示消防警报提示信息；
12、支持查看所有有线/无线话筒单元的在线状态、身份属性、坐席名称、AP信号、电量、信道、AP密码、AP名称、充电状态、IP地址、音量增益等信息；
13、支持TCP/IP网络控制协议，同时支持B/S、C/S架构，可通过WEB软件与PC软件进行会议控制
14、支持对系统内每个发言单元增益、EQ、AGC等音频参数独立调节；
15、具备会议签到、投票表决、茶水服务等功能；
16、具备双机热备份功能，两台主机环形手拉手连接互为备份。
为保证系统的性能，须与多功能音视频控制主机统一品牌
	舒尔、铁三角、BBS
	台
	1 

	14 
	远程智能时序器
	1、≥8路大电流触点继电器，具有常开与常闭功能；
2、支持通过拨码开关手动控制继电器的开关，在没有中控的情况下也能使用；
3、单路功率负载可达2000W±10%。
	雅马哈、锐丰、天逸
	台
	3 

	5.6.3)中控系统

	1 
	多功能音视频控制主机
	1、主机需集USB3.0双向音视频、数字音频处理器、视频矩阵、录播编解码、视频会议终端、多方互动MCU、可编程中控等功能于一体，需采用纯嵌入式架构。不接受多品牌多设备堆叠方式实现以上功能。
2、主机应采用19"标准单一机箱，设备高度不高于1U；前面板应具备显示屏，能够实时显示IP、CPU使用率、磁盘空间等信息。
3、需支持≥1路双向USB3.0 Type-C接口，支持将综合会议主机接入的音视频画面传输给PC主机以便在云会议软件上面进行显示，同时也可以将当前连接的PC主机的画面输入到会议主机当中。
★4、视频矩阵接口：不小于6*4的处理规模，输入接口≥5路HDMI输入，≥1路USB3.0 Type-C接口，均支持4K30，其中1路支持4K60Hz输入，视频输出接口≥4路HDMI输出，最高支持4K30Hz。数字音频处理接口：核心不少于14*8处理规模，对外端子≥8路带48V幻象供电麦克风接入；≥2路立体声线路接入；≥4路线路输出，对内4*4数字音频供编解码模块。可编程中控接口：接口≥6路RS232/RS485、≥2路Relay接口、≥1路IO，≥1路IR接口、≥1路红外接口。（投标时提供设备实拍图接口证明加盖原厂公章）
5、通讯接口：整机需具有≥5路USB通讯接口，其中1路USB3.0 Type-B用于连接PC与云视频会议，2路USB3.0 Type-A用于外置摄像头以及麦克风等音视频输入设备，2路USB2.0 Type-A用于连接键鼠，USB外置光驱进行音视频实时刻录键盘，U盘文件下载等。
6、编解码算力：≥8路音视频编码，每路支持双流；≥4路音视频解码。视频应支持H.265,H.264视频压缩算法，支持音频G.711A/G.711U/AAC音频压缩算法；编码分辨率、码率、采样率可调。
7、主机应具备音频处理功能，应支持回声消除AEC，反馈抑制AFC，环境噪声抑制ANS，均衡调节等功能；麦克风变声保护等音效处理功能。
8、主机需支持语音激励功能，支持设置MIC语音激励调取摄像机画面、导播特写。语音激励关系支持保存为预案场景。
11、主机需支持选配绿幕、蓝幕抠像功能，抠像强度可调，并且支持输出蒙绿或者蒙蓝视频画面，蒙绿或者蒙蓝浓度可调。同时在选择绿幕抠像时，支持黄色保护功能，可防止黄色的素材被扣掉，黄色保护强度可调。
12、支持不少于前景、人像、背景 3层场景叠加，叠加的场景支持 PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。前景、人像、背景支持自定义位置大小，支持布局预案一键调取
13、主机需支持提词器功能，可以通过连接U盘的方式导入事先准备的讲解台词，导入后台词可保存在主机当中方便后续直接进行调用。同时可进入全屏题词界面，在该界面中需显示抠像合成结果画面，课件画面以及提词窗口，用户可任意选择想要观看的画面进行全屏放大。支持PPT跟随提词内容进行自动翻页。
14、视频会议终端模块：主机需支持H.323/SIP协议，实现设备与设备、设备与手机、设备与市场主流视频会议终端和MCU之间一键交互。
15、红外遥控操作GUI可视化管理界面：支持向显示器输出GUI管理控制界面，并且可通过红外遥控器进行视频矩阵切换、呼叫、多方互动、录播、回看等操作。
16、多方互动MCU模块：主机应自带≥6方组会MCU，支持联系人通讯录、一键呼叫/挂断、群呼等会议管理。
17、主机需支持以视频会议终端进行GK注册、注册SIP，支持通过别名、会议号及纯IP地址呼叫；兼容主流品牌华为/宝利通/思科/中兴等会议管理服务器。支持H.239和BFCP双流标准，双流分辨率达到1080P30帧
18、录播模块：主机应具备录播功能，可同时开启≥4个录制任务，并且录制任务可分别进行独立控制，内置不低于2T容量硬盘，可扩展至4T；≥20路音视频码流实时存储。
19、画面合成：需满足≥2路独立画面合成；≥12种合成模式，支持2/4/6/8等分屏模式；≥6种切换特效,擦除/收缩/淡入淡出等；合成分辨率≥4K，且可设置。
20、主机需支持字幕叠加、台标叠加，支持图像画面移动检测实现自动视频切换。
21、产品需支持FTP手动/定时/结束自动上传模式；支持手动/定时预约/开机录制；支持网络直播/点播/文件查看、下载、删除等管理；支持多任务分时分录；支持硬盘文件本地视频输出端口直接回放。
22、需支持设置和载入会议云台摄像机，不低于8个预置位；支持摄像机云台上、下、左、右方向旋转，支持归位操作；支持对摄像头的焦距进行调节、推近、拉远。
23、可编程中控：主机需具备中控接口，支持红外学习、串口和网络数据传输。客户端软件支持自定义中控按钮编程，如灯光、大屏、环境控制等，支持导入可编程中控界面。
24、需支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/HTTP等协议。
★25、主机应支持B/S端网页、C/S客户端APP可视化操作界面等多种控制方式，具备场景一键调用、视频可视化预览及拖拽切换，所见即所得进行视频矩阵切换、呼叫、多方互动、录播、回看等操作，保障庭审进程可控性。C/S客户端APP，并支持IOS、安卓、Windwos以及国产化麒麟等系统客户端可视化管理。（需提供B/S端网页、C/S客户端APP可视化操作界面截图证明并加盖原厂公章）
26、要求主机设备平均无故障运行时间MTBF≥100000小时。
	淳中科技、小鸟、TOG
	台
	1 

	2 
	平台控制软件
	1、平台需具备视频监视、视频切换、云台控制、可编程中控、音频调节、直播、录播控制、互动拨号呼叫、系统管理等功能。
2、平台需支持B/S、C/S、GUI等管理及控制方式。支持IOS、安卓、Windows、中标麒麟系统。
3、系统应能实时显示录播画面、显示会议信息、录制时间和硬盘容量、剩余硬盘空间、网络连接状态等实时信息。
4、应支持第三方流媒体平台直播推流，同时支持互联网二维码一键直播应用，实现互联网直播。
5、应支持不少于7路高清视频的实时预览显示，支持视频通道拖拽切换，支持输出视频通道预览放大。
6、平台需支持输入输出音频控制，以音柱实时显示音频大小，采用推拉式音量调节。
7、中控界面可编程页面在线编辑，支持图片，文字，按键等编程应用，实现中控的集中控制管理。
8、需支持本地画面，远程交互画面合成布局，具备12种以上合成布局模式。
9、平台需具备录制。暂停、停止、录制通道选择、直播推送控制功能。
10、需支持视频文件在线点播VOD，需支持录像文件下载、FTP上传管理。
11、需支持值班模式、工作模式、演习模式、休息模式等场景保存，一键调取场景预案。
	淳中科技、小鸟、TOG
	台
	1 

	3 
	5G WiFi无线路由器
	采用双路双频设计；802.11a/n和802.11b/g/n可同时使用，实现灵活部署；
	华为、华三、锐捷
	台
	1

	4 
	无线触摸屏平板
	1、屏幕尺寸：≥10英寸
2、屏幕分辨率：≥1920x1200
3、屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏
	华为、小米、荣耀
	台
	1 

	6、电子智能门锁系统

	1 
	智能门锁
	1.名称:智能锁 2.参数:网关指卡密联网版，需配合网关；开门方向：左开/右开（支持左右互换）；游离把手：支持；锁芯级别C级；开孔尺寸：门边距60mm，中心距68mm；开锁方式，指纹、密码、感应卡、机械钥匙；用户容量 100个；单个用户 2个指纹，1张卡，1个密码；指纹容量 100枚；密码容量：100组；感应卡容量：100张；读卡距离 0~8mm(卡)、0~3mm(身份证)；
	凯迪仕、顶固、飞利浦
	把
	91 

	2 
	网关
	1.名称:智能锁网关 2.参数:外设距主机距离智能锁推荐接入数量5个；载波频率：中心频率433MHz；发射功率13dBm；电源DC12V；语言：中文；支持上传至云平台、本地软件；
	凯迪仕、顶固、飞利浦
	台
	27 

	3 
	无线门锁平台
	1、软件架构：B/S结构，无需安装客户端，管理员通过浏览器访问管理平台，进行相应的管理。
2、开门记录：可以查看各个门点的开门记录，并根据门点、人员名称以及时间段进行检索。在开门记录中也可查看人员权限，并进行权限的删、查操作。
3、报警信息查询：平台能查询各门点报警信息，包括门虚掩、门未锁好或撬锁等报警。可根据门点和时间段进行检索。
	凯迪仕、顶固、飞利浦
	套
	1 

	7、信息发布系统

	1
	信息发布屏
	显示尺寸：43 inch
物理分辨率：1920 × 1080 
屏幕可视区域：940.896 mm (H) × 529.254 mm (V) 
像素间距：0.163 mm (H) × 0.490 mm (V) 
	仙视、创维商用、蓝科
	台
	3

	2
	信息发布软件
	系统采用B/S架构，支持Win10/Server2012及以上操作系统，无需单独服务器即可提供信息发布业务能力，实现对智能云显示终端进行集中管理、统一发布
1、设备管理：支持对智能云显示终端、播放盒、信息屏进行统一管理，支持在线情况统计、远程开关、设置定时开关机、远程重启、画面图像抓取、远程升级、试听调整等功能
2、节目管理，支持快速创建节目、支持节目自定义布局，支持制作混排混播节目，支持多页节目制作
3、素材管理：支持图片、音频、视频、文档（Word、Excel、PPT、TXT、PDF）、网页、IPC通道、网络直播、滚动字幕、信息通知等多种类型素材管理；
4、计划编排：支持创建普通/即时计划，支持按天、按周、按月编排普通计划，支持按时长、按次数设置紧急插播计划，支持轮播和垫片等多种播放形式计划的制作，支持计划关联设备（广告机设备/LED设备），下发播放，支持制作简易计划下发到门禁/可视对讲设备；
4、统计报表：支持对素材的播放以及设备的在离线进行统计，形成统计报表；
5、审核管理：支持素材、节目、日程三级审核，支持数据加密传输，保障数据安全和系统播出内容安
	仙视、创维商用、蓝科
	项
	1

	3
	管理电脑
	I5-14400/16G/1T+512G固态/核显/7.4L机箱 ，21.5英寸显示器，鼠标键盘，机箱电源，windows11操作系统
	清华同方、联想、华为
	台
	1 

	8、能耗计量管理系统

	1 
	智能电表采集器
	1、名称：智能电表采集器 2、参数：云能源采集器要求有3个通道，每个通道可接不同协议的表，且每个通道接表容量32个，含5年流量费 1.1工作功耗：<10w(DC12v供电情况下) 1.2存储容量:     >256KB 1.3数据传输方式：应支持多种传输方式，包括无线传输和以太网有线传输。 1.4 物联管理：应支持远程报表功能 1.5 硬件配置：应配置两路100MB以太网接口，一路隔离RS485接口，SD扩展卡插槽，双电源输入端口，物联网SIM卡卡槽，天线。 应配置复位按钮和初始化按钮，预留有安装导轨，3层PCB板架构，散热栅格，采集频率可调节， 1.6系统配置：应能配置设备的IP、SN编码：可查询设备物联网卡号。 1.7通讯协议：应支持协议MODBUSRTU协议，DLT\645_2007,通过转换模块MRT30可支持MBUS接口中的CJT\188协议。 1.8数据上传：上行支持MQTT/CP：上行数据应支持封装处理。 1.9系统维护：应支持对系统进行自监测，自诊断，终端异常时刻采取自复位、初始化的恢复操作。 1.10: 上传数据发布周期设置：应能在0-1000s内设置上传数据发布周期
	柏诚、云晗、博恩
	个
	2

	2 
	采集箱
	含箱体、电源、浪涌保护器等
	柏诚、云晗、博恩
	个
	2

	3 
	安全网关
	1.名称:安全网关 2.参数:高性能四核 Cortex-A7处理器，2路10/100M自适应以太网接口，6路RS-485、1路RS-232，2KV光电隔离，支持4G全网通，GPIO口2路输入、2路输出，2路通讯用的USB接口，插针模式
	柏诚、云晗、博恩
	个
	1

	4 
	能耗管理软件
	1、实时数据采集。2、数据管理服务。3、数据库管理接口。4、设备驱动软件。5、历史数据曲线报表等管理。6、本软件含能耗数据的采集、传输、存储、展示、查询等功能。并满足地方法规要求。
	柏诚、云晗、博恩
	套
	1

	5 
	管理电脑
	合用信息发布系统主机
	/
	台
	0 

	9、电梯五方通话系统

	1 
	五方通话线缆
	1.产品名称：五方通话线缆
2.规格：RYYP6*1.0
	一舟、爱谱华顿、普天天纪
	m
	1500 

	10、机房工程

	10.1）网络机房

	10.1.1）UPS供电

	1
	UPS主机20KVA（后备1小时）
	1、主要参数要求：
（1）功率：20KVA 在线式三进单出ups主机；
（2）输入功率因数：≥0.99；
（3）输出功率因素：1；
（4）输出波形失真度：≤1%（线性负载）；≤3%（非线性负载）；
（5）系统效率：在线模式≥94%，ECO模式≥98%；
2、UPS具备以下安全功能：
（1）UPS主机应具有自老化功能；
（2）UPS主机应具有风机智能调速功能；
（3）UPS主机电池反接保护机制，当出现电池反接后能发出声光报警；
（4）为保障UPS主机内部PCB板的良好工作环境，避免因空气湿度大造成凝露等现象，UPS主机应具备防止PCB板凝露的方法和装置；
（5）UPS主机应具备IGBT过温保护功能，设备内IGBT器件温度过高时，应发出声光告警，并转为旁路供电；提供IGBT模块过温保护电路；
★以上安全功能提供第三方认证资料并加盖原厂公章；
3、为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机，投标时提供的产品使用说明书里面必须有相关的图文操作说明，加盖UPS厂家的公章；
4、售后要求：UPS系列具备泰尔、节能、抗震 、CE等认证及报告。
	易事特、华为、维谛
	台
	1.00 

	2
	蓄电池
	1)免维护铅酸蓄电池容量12V-24Ah，要求主机同品牌；
2)蓄电池应具有泰尔、抗震检测认证及检测报告章。
3)蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。
4)蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
5)端电压均衡性：开路电压压差不应超出25mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出30mV，放电状态端电压差不应超出0.2V。
6)蓄电池密封反应效率应在98.7%以上。
7)蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形；
8)同组蓄电池10h率容量实验时，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%。
	易事特、华为、维谛
	节
	64.00 

	3
	电池箱
	可安装32节100AH电池组
	易事特、华为、维谛
	套
	2.00 

	4
	UPS底座
	槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际；
	易事特、华为、维谛
	套
	1.00 

	5
	电池散力架
	槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际；
	国产
	套
	2.00 

	6
	UPS配电柜
	1.名称 :成套配电箱市电配电柜；2.规格：具体做法详见相关设计图纸。
	德力西、正泰、施耐德
	个
	1.00 

	7
	楼层配电箱
	400*500*200 定制
	德力西、正泰、施耐德
	个
	16.00 

	8
	UPS主干电缆
	1.名称：UPS主干电缆；2.规格：WDZ-YJY-5x16
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	m
	20.00 

	9
	UPS主干电缆
	1.名称：UPS主干电缆；2.规格：WDZ-YJY-3*10
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	m
	20.00 

	10.1.2）地板及防雷接地

	1 
	地面防尘、防静电涂料
	1、防尘防潮涂料，二遍成活，含腻子基层；2、防静电处理，二遍成活；3、具体做法详见相关设计图纸。
	国产优质
	平米
	110.00 

	2 
	防静电活动地板
	1、600*600*32mm防静电地板；2、主要技术参数：按国家SJ/T10796-2001标准；3、标准支架，与
主材配套，含沿边型钢支架；4、具体做法详见相关设计图纸。
	沈飞、创星、电盾
	平米
	110.00 

	3 
	电源防雷PDU插座
	采用共模、差模防雷模式，插座式配置将防雷器与电源插板完美组合，RFI/EMI滤波电路及级间协调电感器，可吸收射频/电磁干扰等线路浪涌，延长设备正常工作期限，降低长期运行成本。具备电源、保护、错相、接地失效指示，过流过载自动保护，外设接地螺丝。额定电压250V，最大持续运行电压320V，额定负载电流10A，额定功率2000W，标称放电电流10kA，最大放电电流20kA，限制电压＜1000V。
	施耐德、中光、欧宝
	个
	5.00 

	4 
	接地母线
	1.名称 :接地母线 ；2.规格 :30mm*3mm等电位接地铜排
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	m
	50.00 

	5 
	接地母线
	1.名称 :接地母线 ；2.规格 :60mm*0.6mm等电位接地铜带
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	m
	300.00 

	6 
	接地母线
	1.名称 :铜芯塑料绝缘线；2.规格、型号:BVR-16；3.材质 :铜芯线；4.敷设方式、部位 :穿管敷
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	m
	10.00 

	7 
	接地母线
	1.名称 :铜芯塑料绝缘线；2.规格、型号:BVR-6；3.材质 :铜芯线；4.敷设方式、部位 :穿管敷
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	m
	100.00 

	8 
	其它辅材
	配套辅材
	国产优质
	项
	1.00 

	10.2）消控室

	1
	操作台
	三位单联操作台，采静电喷涂工艺，外形美观坚固，前后门均可拆卸，有散热孔，内部方便设备摆放
	国产优质
	套
	1.00 

	1
	地面防尘、防静电涂料
	1、防尘防潮涂料，二遍成活，含腻子基层；2、防静电处理，二遍成活；3、具体做法详见相关设计图纸。
	国产优质
	平米
	35.00 

	2 
	防静电活动地板
	1、600*600*32mm防静电地板；2、主要技术参数：按国家SJ/T10796-2001标准；3、标准支架，与
 主材配套，含沿边型钢支架；4、具体做法详见相关设计图纸。
	沈飞、创星、电盾
	平米
	35.00 

	4 
	电源防雷插座
	采用共模、差模防雷模式，插座式配置将防雷器与电源插板完美组合，RFI/EMI滤波电路及级间协调电感器，可吸收射频/电磁干扰等线路浪涌，延长设备正常工作期限，降低长期运行成本。具备电源、保护、错相、接地失效指示，过流过载自动保护，外设接地螺丝。额定电压250V，最大持续运行电压320V，额定负载电流10A，额定功率2000W，标称放电电流10kA，最大放电电流20kA，限制电压＜1000V。
	施耐德、中光、欧宝
	个
	3.00 

	5
	接地母线
	1.名称 :接地母线 ；2.规格 :30mm*3mm等电位接地铜排
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	m
	25.00 

	6
	接地母线
	1.名称 :接地母线 ；2.规格 :60mm*0.6mm等电位接地铜带
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	m
	100.00 

	7
	接地母线
	1.名称 :铜芯塑料绝缘线；2.规格、型号:BVR-16；3.材质 :铜芯线；4.敷设方式、部位 :穿管敷
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	m
	10.00 

	8
	接地母线
	1.名称 :铜芯塑料绝缘线；2.规格、型号:BVR-6；3.材质 :铜芯线；4.敷设方式、部位 :穿管敷
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	m
	100.00 

	7 
	其它辅材
	配套辅材
	国产优质
	项
	1.00 

	10.3）自动灭火系统

	10.3.1）1层配电房灭火设备主设备部分

	1 
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	GQQ150/2.5-HJXF
	北大青鸟、中消消防、泰和安科技
	套
	8.00 

	2 
	七氟丙烷药剂
	HFC-227ea
	北大青鸟、中消消防、泰和安科技
	Kg
	1136.00 

	3 
	专用泄压口
	0.25 
	北大青鸟、中消消防、泰和安科技
	个
	2.00 

	10.3.2）2层计算机机房灭火设备主设备部分

	1 
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	GQQ150/2.5-HJXF
	北大青鸟、中消消防、泰和安科技
	套
	3.00 

	2 
	七氟丙烷药剂
	HFC-227ea
	北大青鸟、中消消防、泰和安科技
	Kg
	357.00 

	3 
	专用泄压口
	0.25 
	北大青鸟、中消消防、泰和安科技
	个
	1.00 

	11、综合管路系统

	1 
	弱电水平桥架
	1.名称 :弱电金属桥架；2.规格 :300*100mm；3.配件、附件：含弯头、三通
或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件、桥架支撑架等安装
	固强、常禾、有能
	m
	228 

	2 
	弱电垂直桥架
	1.名称 :弱电金属桥架；2.规格 :300*150mm；3.配件、附件：含弯头、三通
或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件、桥架支撑架等安装
	固强、常禾、有能
	m
	106 

	3 
	弱电水平桥架
	1.名称 :弱电金属桥架；2.规格 :200*100mm；3.配件、附件：含弯头、三通
或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件、桥架支撑架等安装
	固强、常禾、有能
	m
	2477 

	8
	防火封堵
	桥架穿墙处防火泥封堵；
	国产优质
	项
	1

	4 
	配管
	1、名称：焊接钢管；2、材质、规格：SC25；3、配置形式：砖、混凝土结构暗配；
	优耐特.联塑.一通YEATOON
	m
	55 

	5 
	配管
	1、名称：紧定式镀锌钢导管镀锌钢管；2、材质、规格：JDG25；3、配置形式：砖、混凝土结构暗配；
	优耐特.联塑.一通YEATOON
	m
	2420 

	6 
	配管
	1、名称：紧定式镀锌钢导管镀锌钢管；2、材质、规格：JDG20；3、配置形式：砖、混凝土结构暗配；
	优耐特.联塑.一通YEATOON
	m
	10071 

	7 
	配管
	1、名称：PE管 ；2、材质、规格：PE50；3、配置形式：埋地敷设；
	联塑.谷雨.伟星
	m
	930 

	8 
	配管
	1、名称：PE管 2、材质、规格：PE100；3、配置形式：砖、混凝土结构暗配；
	联塑.谷雨.伟星
	m
	85 

	9 
	配管
	1、名称：焊接钢管；2、材质、规格：SC50；3、配置形式：埋地敷设；
	优耐特.联塑.一通YEATOON
	m
	980 

	10 
	配管
	1、名称：焊接钢管；2、材质、规格：SC100；3、配置形式：埋地敷设；
	优耐特.联塑.一通YEATOON
	m
	150 

	11 
	配管
	1、名称：焊接钢管；2、材质、规格：SC125；3、配置形式：埋地敷设；
	优耐特.联塑.一通YEATOON
	m
	18 

	12 
	室外手孔井SK1
	1.规格：500mm*500mm含井盖
	国产优质
	个
	14 

	13 
	室外手孔井SK2
	1.规格：800mm*800mm含井盖
	国产优质
	个
	2 

	12.系统集成

	1
	系统集成
	须保障本项目所有设备正常运行所产生的集成调试等费用
	
	项
	1


注：1、▲投标按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。
2、欢迎各投标人根据清单中推荐品牌进行投标，同时也欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或更优的产品参加投标。上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。
3、投标人须实地勘察和根据图纸要求制作投标方案。投标人严格按设计要求和国家现行规程、规范为依据生产。文中所述内容只是其中的主要部分，任何未提及的、为保证设备系统正常运行所需的一切辅助设备和材料，均属投标人需提供的范畴。
4、投标人对所拟用产品的技术参数要求等在投标文件中进行详细描述。
5、招标人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。
6、招标内容未包含，但工程安装所需的其他项目由投标人自行考虑计算在内，即投标报价包含整个项目的所有费用，直至交付使用。
四、工作范围
根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：
（1）材料及相关附件的提供、运输、检验、通过验收；
（2）中标单位在供货前须出具制造商合格证及售后服务措施及承诺。
五、质量保证
1、质量要求
（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。
（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均中标人负责。
（3）中标人须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
▲2、保修期：本项目所有产品质保期不少于5年，软件提供不少于三年免费升级（投标人可提供更优惠的保修期）。
（1）保修期内，如因修理货物、更换部件或不可抗力，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，每停用 1 日，则保修期相应顺延。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
（2）保修期内，任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障，招标人无须自行付费，中标人负责修理和替换（包括但不限于零部件采购、更换、安装、人工、运输、调试等所有相关费用）。
（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须招标人同意。
（4）中标人在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经招标人认可的。
（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。
（6）保修期届满前，须由中标人和招标人进行一次全面检查，检查中发现的任何缺陷，由中标人在1个工作日内完成修理；在修理完成之后，中标人应向招标人出具《故障说明报告》，详细说明缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的日期时间、恢复情况等，报告一式两份。
（7）中标人或制造商承诺的保修期不符的，以最高标准为准。
六、售后服务要求
1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。
2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。
3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，招标人有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。
第三章  投标人须知
前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：台州综合保税区启动区项目综合服务中心二期工程智能化项目

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用中标价按照下列差额定率累进计费方式计取，具体标准如下：100万*1.5%+（500-100）万*1.1%*80%+（中标价-500）万*0.8%*60%

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可以不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  投标邀请”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效

	9
	实质性条款：▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）。

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	12
	付款方式：合同签订后支付合同金额的30%为备料款(备料款不扣回，抵作设备款)，智能化系统安装完毕后付至合同金额的70%，调试结束验收合格后付至合同金额的85%，经审定后支付至审价金额的97%，剩余结算价的3%作为质保金。质保金若采用保函形式，保函有效期与保修期时间一致，提交保函后付清全部价款。付款前应及时提供增值税专用发票，随付款进度及时提供。

	13
	履约保证金的收取及退还：按中标价的1%收取
履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。
若采用现金：领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
履约保证金账号：201000105503123000002
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。
若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（市、区）级及以上银行。
若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（市、区）级及以上国有或股份制保险公司。
若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（市、区）级及以上国有或股份制融资担保公司。

	14
	电子投标文件的上传：
（1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。
（2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（。投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份）
CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759
说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台－不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 

	15
	投标人平台使用费：（温馨提示：因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下： 
预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款；
2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。）
项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
平台使用费账号：201000105503123000003
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。
注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。

	16
	电子发票申请方式：
为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中－费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。

	17
	特别事项：
潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn）的“注册入口”栏目进行注册入驻。
本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台－－企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337
本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn）中下载）。
软件技术支持电话：15267291759（同微信）。

	18
	温馨提示：因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下： 
预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款；
2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。

	19
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。


一 、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。
（二）定义
1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。
2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须提供有效身份证
（五）投标费用及结算
1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。
（六）转包与分包
本项目不允许转包与违法分包。
（七）特别说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十九条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）质疑
1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：
（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出；
（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起 3  个工作日内提出质疑；
（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起 3  个工作日内提出质疑；
2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后 5  个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。
3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。
（九）投诉
本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。
二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.投标邀请
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件按照招标文件要求编制。
（一）投标文件的组成
投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。相关格式见附件，其余格式自拟。
1.资格响应文件
（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；
（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；
2.商务技术文件
（1）投标函；
（2）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）项目清单说明表；
（4）投标人类似成功案例一览表；
（5）售后服务网点情况表；
（6）商务技术响应表；
（7）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；
（8）投标人认为需要提供的其他资料。
3.报价文件
（1）开标一览表；
（2）开标明细表；
（二）采购项目评分索引表（该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章）
（三）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（四）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及调试、保修等一切税金和费用。
▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（五）投标有效期
▲1.自投标截止日起  90  天内投标文件应保持有效。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。
2.电子投标文件中须加盖单位公章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效，如提供法定代表人身份证明则无需签字）、未提供法定代表人授权委托书（被授权人参加投标）或法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。
（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；
（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；
（6）投标有效期、供货期（服务期）（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；
（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供其投标文件中有该项响应内容的；
（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）商务技术文件中出现投标总报价的；
（10）不同投标人的投标文件，由同一台电脑编制。
2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）未填写投标报价的，《报价明细表》中工程量少于招标文件中提供的工程量数量的。
3.被拒绝的投标文件为无效。
（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.因重大变故，采购任务取消的；
3.投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。
4.其他法律法规规定应予以废标的情形。
四、开标
（一）开标准备
代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
（二）开标程序    
1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台－－每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—－每日直播平台---点击该项目—登录，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台－不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。
该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。
3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；
4.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；
5.资格及商务技术文件评审；
6.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；
7.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
8.报价文件评审；
9.由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台－每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
10.开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。
（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：
①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3.对投标文件进行比较和评价；
4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
6.法律法规规定的其他职责。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。
（三）评标程序
1.资格审查
采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 
（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台——每日直播平台进行问题澄清。
评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
六、定标
（一）确定中标人
1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》，并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间，投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其他原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。
4.本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《中华人民共和国政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。
本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。
5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供5套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予
（一）签订合同
1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。
2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（二）履约保证金
1.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
第四章评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于本项目的评标。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术分70分、价格分30分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=商务技术分+价格分
评标内容及标准
（一）价格分（30分）
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
（二）商务技术分（70分）
	序号
	评分内容
	分值
	评分细则

	1
	投标人综合实力
	6分
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息术服务管理体系认证证书、ISO 27032网络安全管理体系证书的，每个证书得1分，最高得3分。

	
	
	
	投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上级别证书证书的得2分。

	
	
	
	投标人具有信息技术服务运行维护标准（ITSS认证）二级及以上级别证书得1分。

	
	
	
	备注：
1、上述所有证书、证明材料必须真实、合规，在有效期内。
2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。
3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	2
	人员配置
	8分
	项目负责人(1人)：具有高级工程师(信息技术)证书、一级建造师证书（机电工程）、网络规划设计师证书的，每具备一本证书得1分，本项最高得3分。
注：提供上述人员证书扫描件及投标截止前近三个月（不能补缴）在投标人单位缴纳的社保证明材料，未按上述规定提供资料的不得分。

	
	
	
	技术负责人（1人）：与项目负责人不为同一人）：具备系统架构设计师证书、系统集成项目管理工程师证书的，每具备一本证书得1分，本项最高2分。
注：提供上述人员证书扫描件及投标截止前近三个月（不能补缴）在投标人单位缴纳的社保证明材料，未按上述规定提供资料的不得分。

	
	
	
	拟派本项目团队的其他成员（除项目负责人和技术负责人外）：具有信息系统项目管理师证书、系统分析师证书、注册信息安全专业人员(CISP)的，每具备一本证书得1分，证书重复不计分，本项最高3分。
注：提供上述人员证书扫描件及投标截止前近三个月（不能补缴）在投标人单位缴纳的社保证明材料，未按上述规定提供资料的不得分。

	3
	投标人业绩
	3分
	提供2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，本项最高得3分。
备注：
1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。
2、投标文件中须提供需提供业绩证明材料：中标通知书、合同、验收合格证明，如上述证明材料未能体现项目特征的，则需提供业主证明。
3、如投标人提供的合同复印件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	4
	设备技术性能
	42分
	产品技术响应情况：招标需求中标★的重要指标，重要指标全部满足要求得20分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。（须提供功能截图或检测报告等证明材料，不提供或未按要求提供的视为负偏离）

	
	
	
	综合布线系统：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分，技术参数要求优于招标文件或完全满足招标文件要求的得（2-3分）；基本满足的得（0-2分）；不满足的不得分。

	
	
	
	计算机网络系统：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分，技术参数要求优于招标文件或完全满足招标文件要求的得（2-3分）；基本满足的得（0-2分）；不满足的不得分。

	
	
	
	智慧安防系统：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分，技术参数要求优于招标文件或完全满足招标文件要求的得（2-4分）；基本满足的得（0-2分）；不满足的不得分。

	
	
	
	综合管路系统：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分，技术参数要求优于招标文件或完全满足招标文件要求的得（2-3分）；基本满足的得（0-2分）；不满足的不得分。

	
	
	
	多媒体会议系统：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分，技术参数要求优于招标文件或完全满足招标文件要求的得（2-4分）；基本满足的得（0-2分）；不满足的不得分。

	
	
	
	机房工程：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分，技术参数要求优于招标文件或完全满足招标文件要求的得（2-3分）；基本满足的得（0-2分）；不满足的不得分。

	
	
	
	公共广播系统、电子智能门锁系统、信息发布系统、能耗计量管理系统、电梯五方通话系统：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。（0-2分）

	5
	项目组织实施方案
	5分
	根据投标人的项目前期准备情况与实施措施、项目管理方案、工期保障措施等进行评分。（0-3分）

	
	
	
	根据投标人的项目质量保障方案、项目风险管理、应急处置方案、测试和验收方案等进行评分。（0-2分）

	6
	培训方案
	2分

	根据提供的培训人员技术、执业能力、培训内容及培训方式、培训效果预期等情况进行打分（0-2分）

	7
	售后服务及实力
	4分
	评标委员根据投标人提供的服务方案进行打分，服务方案包括投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间、备品备件提供情况、售后服务承诺情况等。（0-2分）

	
	
	
	质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，每增加一年得1分，最多得2分。


提示：
1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。
3、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。
4、建议商务技术文件不超过400页。
（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：
商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
三、投标人义务
评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。
采购项目评分索引表
项目名称：投标人名称：
	评标内容
	分值
	供应商
投标文件响应页码
	需要说明内容

	1
	投标人综合实力
	6分
	
	

	2
	人员配置
	8分
	
	

	3
	投标人业绩
	3分
	
	

	4
	设备技术性能
	42分
	
	

	5
	项目组织实施方案
	5分
	
	

	6
	培训方案
	2分
	
	

	7
	售后服务及实力
	4分
	
	

	合计
	70
	
	


重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效地评审。
 合同主要条款
（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）
项目名称：台州综合保税区启动区项目综合服务中心二期工程智能化项目
甲方（招标人）：
乙方（中标人）：
见证方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和台州综合保税区启动区项目综合服务中心二期工程智能化项目的招标文件相关规定，双方达成一致签署本合同。
一、货物内容
详见附件1：货物清单
二、合同金额
本合同含税金额为（大写）：_______________________元（￥_____元）人民币。税率为  %，税额为    元，不含税金额为_____元。
本合同价款采用固定全费用单价确定，全费用单价包死，数量按实结算（清单中未列出，但实际所产生的相关费用，由乙方在报价时自行考虑，不另外增加相关费用）。
全费用单价包括材料费，货款、总包服务费（按合同金额的20%*2%计取）、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保管费、培训、保修、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、管理费、利润和税金等一切为本项目实施完成所需支出的费用。
三、技术资料
1.乙方应按合同约定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因乙方货物知识产权问题导致甲方被第三方索赔，乙方需赔偿甲方因此遭受的全部损失。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。若货物存在抵押、查封等产权问题，乙方应立即采取措施消除瑕疵，并按照合同总金额的30%向甲方支付违约金。若因此导致甲方无法正常使用货物或遭受其他损失，乙方需全额赔偿。
六、履约保证金
1.乙方在合同签订前缴纳     元作为本合同的履约保证金，项目验收合格后无息退还。
2.履约担保形式：采用保函（银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）或现金形式。
七、转包或分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
八、保修期
本项目所有产品质保期     年，软件提供     年免费升级。（自交货验收合格之日起计）。
1.保修期内，如因修理货物、更换部件或不可抗力，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，每停用 1 日，则保修期相应顺延。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
2.保修期内，任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障，甲方无须自行付费，乙方负责修理和替换（包括但不限于零部件采购、更换、安装、人工、运输、调试等所有相关费用）。
3.保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须甲方同意。
4.乙方在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的。
5.所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。
6.保修期届满前，须由乙方和甲方进行一次全面检查，检查中发现的任何缺陷，由乙方在1个工作日内完成修理；在修理完成之后，乙方应向甲方出具《故障说明报告》，详细说明缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的日期时间、恢复情况等，报告一式两份。
7.乙方或制造商承诺的保修期不符的，以最高标准为准。

九、组成合同的文件
1、本合同协议书
2、成交通知书
3、招标文件
4、投标书及其附件
5、本合同附录（如有）
6、标准、规范及有关技术文件
7、报价单或预算书
双方有关事项的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十、交货期、交货方式及交货地点
1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：
十一、货款支付
1.付款方式：合同签订后支付合同金额的30%为备料款(备料款不扣回，抵作设备款)，智能化系统安装完毕后付至合同金额的70%，调试结束验收合格后付至合同金额的85%，经审定后支付至审价金额的97%，剩余结算价的3%作为质保金。质保金若采用保函形式，保函有效期与保修期时间一致，提交保函后付清全部价款。付款前应及时提供增值税专用发票，随付款进度及时提供。
2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
3.本合同下的所有款项，乙方应向甲方提供有效的税务发票和进度款申请表，否则甲方有权不予付款。
4.若在甲方付款前发生乙方应付甲方的款项（包括但不限于违约金、应由乙方承担的损失赔偿金），甲方有权直接扣除相应款项后支付。
十二、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十三、货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达，经甲方相关人员签收后视为交付。
十四、验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
2、验收标准依次参照合同、投标文件、招标文件，三者有不一致的，按先后顺序执行。
3、每批次验收有不合格的，当场退回整改，整改时间不超过三天，整改后仍不合格的，除当前批次货物全部退回外，甲方有权终止合同。
4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
6.货物到场后甲方有权对产品进行送检，如检测合格的，检测费用由甲方承担，如检测不合格的，检测费用由乙方承担。
7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
8.乙方应尽到全面的安全保障义务，选派有资质的人员进行安装、调试、维修、保养等作业。乙方提供服务过程中发生的一切安全责任事故（包括但不限于工伤、侵害他方权益），由乙方承担相应的责任。
十五、安装、调试
1.乙方应派经甲方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。
2.乙方负责设备的安装、调试。
3.调试所需专用工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
4.安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准进行。
5.在实际实施前必须先经甲方同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。
6.所有的设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格以表明其运行性能、安全性能以及设各材料和结构在电气、机械上的完整性，
7.所有设备确保安装安全到位、牢固耐用。合同价中包括安全施工措施工伤保险等费用。在运输及安装施工过程中，由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失及在施工过程中如发生安全事故，乙方应全责承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用，甲方不承担事故任何责任。
8.本项目安装过程可能涉及一些原设备拆除调整以及对项目实施地点原有设施设备的保护。同时，所有设施设备安装后产生的垃圾由乙方统一清运并负责安装场地的保洁复原等工作，以上要求均包含在项目合同价中。
十六、质量保证及售后服务
1.质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均乙方负责。

（3）乙方须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
3.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。
对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
双方协商不成的，由甲方决定采取上述何种办法处理。
4.乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供甲方使用。

5.乙方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。
6.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.若乙方未能满足上述售后服务要求中的任何一条，甲方有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由乙方承担。
十七、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之一向乙方支付违约金。
3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货对应金额每日1%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方逾期完成安装调试的，乙方应按合同总额每日1%向甲方支付违约金。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。 
4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回，并退回预付款。
5.甲方使用过程中发生质量问题，乙方未在约定时间内到场维修的，乙方应支付甲方违约金2000元/次，且甲方有权自行维修，相应维修费用由乙方承担，维修更换过程中的一切费用由乙方承担，造成的损失全部由乙方承担。
十八、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十九、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
二十、合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
4. 本合同正本一式捌份,双方各执叁份，代理机构贰份。
	甲方：
法定代表人或委托代理人：
地址：
邮政编码：
电    话:

传    真:
开户银行：
银行帐号：
	乙方：
法定代表人或委托代理人：
地址：
邮政编码：
电    话:

传    真:
开户银行：
银行帐号：


见证方：（盖章）
第六章　投标文件格式
一、资格响应文件格式
1.资格响应文件封面格式： 
资格响应文件
项目名称：
     项目编号：    
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日

2.营业执照等：
（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）
或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件
温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。
3.没有重大违法记录的承诺函格式：
参加本次采购项目前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的承诺函
致：（招标人名称）：
我方郑重承诺，我方在参加项目（项目编号：）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺！
法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
二、商务技术文件格式
4.商务技术文件封面格式： 
商务技术文件
项目名称：
     项目编号：    
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日

5.投标函格式：
投 标 函
致：_______     __（招标人名称）：
1.我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。
2.我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容质疑或投诉。
3.我方不是招标人的附属机构以及其他法律法规所规定的限制投标单位。
4.一、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
5.自投标截止之日起 90天内有效。
6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律法规的规定履行合同责任和义务。
7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。
8.我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，并对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。
与本次投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。
邮寄详细地址：__________  邮编：__________
收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __ 
为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。
投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字）：___________被授权人手机号码：______    _    __   
投标人：（公章）日期：_____年___月___日
6.法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明格式：
法定代表人授权委托书（参考样张）
致：_______     __（招标人名称）：
我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工______（姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：被授权人签字： 
法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


投标人：（公章）
                                        日期：  _____年___月___日
法定代表人身份证明
法定代表人身份证明（参考样张）
单位名称：
地址：
姓名：性别：年龄：身份证号码：
职务：系的法定代表人
法定代表人手机号码：
附



投标人：（盖单位公章）
年月日
8.项目清单说明表
项目清单说明表
项目名称：
项目编号：
	序号
	项目内容
	品牌及型号（若无品牌及型号请填无）
	详细参数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：
9.投标人类似合同案例一览表格式：
投标人类似合同案例一览表
项目名称：                                            项目编号：
	招标人名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	合同完成时间
	招标人联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：    日期：  _____年___月___日
10.售后服务网点情况表格式：
售后服务网点情况表
项目名称：
项目编号：
	服务网点名称
	
	投标文件页码

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	设立日期
	
	

	售后服务内容
	
	

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	

	负责人
	
	联系电话
	
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 
日期：  _____年___月___日
11.商务及技术响应表格式：
商务及技术响应表
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的应标情况
	相应内容在投标文件中页码

	1
	付款方式
	合同签订后支付合同金额的30%为备料款(备料款不扣回，抵作设备款)，智能化系统安装完毕后付至合同金额的70%，调试结束验收合格后付至合同金额的85%，经审定后支付至审价金额的97%，剩余结算价的3%作为质保金，质保金须采用保函形式，保函有效期与保修期时间一致，提交保函后付清全部价款。付款前应及时提供增值税专用发票，随付款进度及时提供。
	
	
	

	2
	供货期（服务期）
	根据工程进度，配合装修单位整体进度同步完成全部工作内容。
	
	
	

	3
	质保期
	验收合格之日起不少于5年。（供应商可提供更优惠的质保期）。
	
	
	

	4
	投标有效期
	自投标截止日起 90 天内投标文件应保持有效
	
	
	

	5
	报价要求
	投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
	
	
	

	6
	报价要求
	投标按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。
	
	
	


特别说明：投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
三、报价文件格式
12.报价文件封面格式： 
报 价 文 件
项目名称：
     项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日
13.开标一览表格式：
开标一览表
项目名称：
项目编号：
	名称
	内容
	备注

	投标总报价

	大写：人民币            元整
小写：￥_________________元整

	


注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  
日期：  _____年___月___日
14.报价明细表格式：       
报价明细表
项目名称：
	序号
	标的项目内容
	品牌
/规格型号
	数量
	单位
	全费用单价（元）
	税率（%）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	完成项目时所需辅材零件等未列明的一切配件

	合计人民币：大写                             小写


说明：
1.本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。
3.全费用单价包含人工、总包服务费（按中标价的20%*2%计取）、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。
4.投标人报价应包含所有区域的设计及施工。中标后，招标人有权对建设区域进行增加或删减以及相应调整，中标人应做好相应的设计及施工工作，所有费用包含在投标报价内，中标后不再调整。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：
法定代表人身份证正面复印件粘贴处





法定代表人身份证反面复印件粘贴处
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