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第一章  投标邀请
本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海市公共事业发展有限公司委托，参照采购有关流程，现就临海市高水平足球基地建设项目（智能化采购）采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。
1.项目概况
项目名称：临海市高水平足球基地建设项目（智能化采购）
招标人：临海市公共事业发展有限公司 
采购规模及内容概述：临海市高水平足球基地建设项目（智能化采购），具体内容详见招标文件第二章招标需求。
采购预算：239100元
采购组织类型：分散采购
采购标段数：1
采购方式：公开招标

▲供货期：根据工程进度，配合其他相关工程同步进行，并不得影响其他工程进展。
采购文件公告期限：3个工作日
该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）未违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。
3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台
（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；
4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年7月16日15:00 前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。
招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应在投标截止前1天提出问题及要求澄清招标文件，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
6.投标说明
（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。
（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。
（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。
（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。
（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。
7.投标文件的组成、效力
（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。
（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。
8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2026年7月16日15时00分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；
（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。
10.开标
开标时间：2026年7月16日15时00分。
开标地点：临海市大田街道城隍街与东方大道交汇处办公楼3楼（不见面开标大厅）
11.发布公告的媒介
本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。

12、其他事项
（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。
（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；
13、联系方式
（1）招标人信息
名称：临海市公共事业发展有限公司
地址：临海市大洋街道总部经济商务区
项目联系人（询问）：杨先生    
项目联系方式：0576-85807250 
质疑联系人：杨先生
质疑联系方式：0576-85807250
（2）代理机构信息
名 称： 浙江广通工程咨询有限公司
地址: 浙江省台州市椒江区中心大道133号中环世纪6幢 
项目联系人（询问）：顾先生  
项目联系方式：13819675833 
质疑联系人：蒋女士
质疑联系方式：13758649572
第二章  招标需求
一、项目概况

项目名称：临海市高水平足球基地建设项目（智能化采购）
设计依据、设计范围详见图纸

采购清单

	序号
	设备名称
	参数
	推荐品牌
	单位
	数量
	备注

	1综合布线系统
	
	
	
	
	

	1)业务网
	
	
	
	
	

	1.1)工作区子系统
	
	
	
	
	

	1
	双口信息插座
	1) 信息数据插座86盒暗敷:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	个
	36 
	

	1.2)水平子系统
	
	
	
	
	

	1
	CAT6双绞线缆
	1) 六类四对八芯非屏蔽双绞线
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	1950 
	

	1.3)管理间子系统
	
	
	
	
	

	1
	42U机柜
	1) 42U标准机柜落地安装：600*600*2000，含底座，含接地，含PDU等
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	台
	1 
	值班室

	2
	100对110配线架
	1) 100对机架型110型跳线架
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	个
	1
	

	4
	理线器
	1) 1U金属理线器
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	个
	5
	

	5
	RJ45-RJ45跳线
	1) 成品网络跳线，六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线，长度2米
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	条
	72 
	

	2)设备网
	
	
	
	
	

	2,1)工作区子系统
	
	
	
	
	

	1
	监控立杆
	1) 监控立杆：3.5m，含立杆基础，地笼，万向节摄像机支架
	国产
	套
	12
	

	2
	围墙立杆
	1) 围墙立杆:1m，含万向节摄像机支架
	国产
	套
	8 
	

	3
	二合一防雷器
	网络电源2合1室外防雷器
	国产
	个
	21 
	

	2.2)水平子系统
	
	
	
	
	

	1
	CAT6双绞线缆
	1) 六类四对八芯非屏蔽双绞线
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	2204.00 
	

	2
	室外CAT6双绞线缆
	1) Cat6UTP4P，23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz。室外型
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	850.00 
	

	3
	电源线
	1) YJV3*2.5
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	1400.00 
	

	2.2.1）紧急求助
	
	
	
	
	

	1
	控制线缆
	1) RVV2*1.0
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	120.00 
	

	4
	控制线缆
	1) RVVP4*1.0
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	100.00 
	

	2.2.2）智慧停车
	
	
	
	
	

	1
	电源线
	1) RVV3*2.5
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	30.00 
	

	2
	室外CAT6双绞线缆
	1) Cat6UTP4P，23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz。室外型
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	100.00 
	

	2.2.3）广播系统
	
	
	
	
	

	1
	音频线
	1) KVV2*2.5
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	750.00 
	

	2
	音频线
	1)RYYS2*1.5
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	120.00 
	

	2.2.4）门禁系统
	
	
	
	
	

	1
	电源线
	1) RVV2*1.0
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	200.00 
	

	2
	控制线缆
	1) RVVP4*1.0
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	20.00 
	

	3
	室外CAT6双绞线缆
	1) Cat6UTP4P，23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz。室外型
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	200.00 
	

	2.3)管理间子系统
	
	
	
	
	

	1
	4口光纤接线盒
	1) 4口光纤配线架(满配4个LC耦合器)
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	个
	7
	监控

	2
	室外机柜
	1) 室外监控箱400*300*170
	国产
	台
	7
	

	3
	4口光纤接线盒
	1) 4口光纤配线架(满配4个LC耦合器)
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	个
	1
	智慧停车

	4
	室外机柜
	1) 室外监控箱400*300*170
	国产
	台
	1
	

	5
	光纤跳线
	1) LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米)
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	条
	16
	

	6
	门禁电源适配器
	门禁专用电源
	海康、大华、宇视
	台
	4
	

	2.3)垂直干线子系统
	
	
	
	
	

	1
	光缆
	1) 室外6芯单模光缆(铠装) ，防护等级：包钢带类；铠装：铝带
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	米
	1400
	

	2.4)设备间子系统
	
	
	
	
	

	1
	48口光纤配线架
	1) 48口光纤配线架(满配48个LC耦合器)
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	个
	1
	

	2
	理线器
	1) 1U金属理线器
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	个
	1
	

	3
	光纤跳线
	1) LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米)
	一舟、普天天纪、爱谱华顿
	条
	16
	

	2计算机网络系统
	
	
	
	
	

	1)业务网
	
	
	
	
	

	1
	吸顶AP
	2976Mbps双频吸顶AP，2个千兆电口，Wi-Fi6标准协议，支持802.3af/at和12V DC两种受电方式，整机最大功耗小于12w，支持5G射频160MHz，支持最大划分8个SSID，支持WPA、WPA2、WPA3、802.1X等加密方式，支持多达数十种Portal认证，支持SSID VLAN，支持SSID隐藏，支持无线黑白名单，支持访客模式，支持射频最大接入数，支持低RSSI拒绝接入，支持设置自定义开启时段，支持快速漫游，带机量80台
	华为、H3C、锐捷
	台
	7
	

	2
	8口POE交换机(无线)
	1. 端口配置：8个千兆PoE电口 + 2个千兆SFP上行光口
2. 电口速率：10/100/1000Mbps自适应
3. 光口速率：100/1000Mbps自适应
4. 背板带宽：20Gbps
5. 包转发率：14.88Mpps
6. MAC地址表容量：4K
7. 报文缓存：1.5Mb
8. 转发机制：存储转发
9. 遵循标准：IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3x、802.3af/at
10. PoE标准：IEEE 802.3af/at
11. 单口最大PoE功率：30W
12. 整机PoE总功率：125W
13. 散热方式：无风扇自然散热
14. 外形尺寸：294mm×179mm×44mm
15. 整机重量：约1.6kg
16. 输入电源：AC 100V～240V 50/60Hz
17. 工作温度：0℃～40℃
18. 存储温度：-40℃～70℃
19. 工作湿度：5%～95%，非凝露
20. 管理模式：非网管，拨码开关配置
21. 安装方式：桌面安装、机架安装
22. 端口防雷：共模6KV
	华为、H3C、锐捷
	台
	1
	

	3
	48口接入交换机
	1. 端口配置：48个10/100/1000BASE-T千兆自适应电口 + 4个1000BASE-X SFP千兆光口
2. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps
3. 包转发率：108Mpps/126Mpps
4. MAC地址表容量：16K
5. 转发模式：存储转发
6. 网络标准：支持IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3z、802.1Q、802.1p、802.1x、802.3x等
7. VLAN特性：支持4K个VLAN，支持基于端口VLAN、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN
8. 二层协议：支持STP/RSTP/MSTP、端口隔离、环路检测
9. 路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng
10. 组播管理：支持IGMP Snooping v1/v2/v3
11. QoS特性：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度、端口限速、802.1p/DSCP优先级映射
12. 安全特性：支持802.1X认证、端口安全、ARP防御、SSH 2.0、HTTPS
13. 虚拟化技术：支持IRF2智能弹性架构，最大支持9台设备堆叠
14. 管理端口：1个串行Console口 + 1个Micro USB Console口
15. 管理方式：支持Web网管、CLI命令行、SNMP v1/v2c/v3、iMC、Telnet
16. 外形尺寸：440mm × 320mm × 43.6mm
17. 整机重量：≤5kg
18. 散热方式：风扇主动散热
19. 输入电源：AC 100V～240V，50/60Hz
20. 功耗规格：最小功耗18W，最大功耗41W
21. 工作温度：0℃～45℃
22. 存储温度：-40℃～70℃
23. 工作湿度：5%～95%，非冷凝
	华为、H3C、锐捷
	台
	2
	

	4
	汇聚交换机
	1. 端口配置：24个100/1000BASE-X SFP千兆光口 + 8个10/100/1000BASE-T千兆电口 + 4个1G/10G BASE-X SFP+万兆光口
2. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps
3. 包转发率：126Mpps/144Mpps
4. MAC地址表：32K
5. 转发模式：存储转发
6. 网络标准：支持IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3z、802.3ae、802.1Q、802.1p、802.1x、802.3x等
7. 路由功能：支持IPv4/IPv6双栈，支持静态路由、RIP、OSPF
8. 虚拟化技术：支持IRF2智能弹性架构
9. VLAN特性：支持基于端口VLAN、QinQ、灵活QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN
10. 安全特性：支持802.1X认证、端口安全、ARP防御、Guest VLAN
11. 管理方式：支持Web网管、CLI命令行、SNMP v1/v2c/v3、iMC智能管理中心、Telnet、SSH 2.0
12. 外形尺寸：440mm × 260mm × 43.6mm
13. 整机重量：约3.5kg
14. 散热方式：风扇主动散热
15. 输入电源：AC 100V～240V，50/60Hz
16. 静态功耗：27W
17. 满负荷功耗：54W
18. 工作温度：-5℃～45℃
19. 存储温度：-40℃～70℃
20. 工作湿度：5%～95%，非冷凝
21. 安装方式：标准19英寸机架式安装
22. 管理端口：1个串行Console口 + 1个Micro USB Console口
23. 防雷性能：端口共模6KV防雷
	华为、H3C、锐捷
	台
	1
	

	5
	外网路由器
	硬件规格:
内存: ≥4G
闪存: ≥32G
端口: ≥6个2.5G自适应RJ45口
Console口:1个
VGA显示接口:≥1个

USB 接口: ≥2个USB3.0接口
推荐管理AP数: ≥512

系统概况:
1、图形化展示应用流量占比、实时上下行流量、接口状态（连接状态、协商速率）。
2、直观显示上下行速率、实时连接数、在线终端数量和终端连接类型。
状态监控：
1、展示各个接口链路状态，包含接口名称、连接数、上下行速率、上下行累计流量、当日累计上下行流量，支持显示线路备注名称，便于直观查看线路状态。
2、展示每个在线终端的IP/MAC信息、实时连接数、上下行速率、本次上线累计上下行、在线时长、连接SSID及AP、系统和终端类型。
3、支持在终端列表直接配置限速规则、修改备注名称、设置终端联网权限。
4、支持在终端列表查看网络连接详情（含连接所属应用类型）、基于应用的流量分布占比、以及终端上下线历史记录。
5、展示应用协议流量占比，按照协议分类显示当前连接数分布，按照协议分类显示当前实时上下行流量。
6、支持监控流控策略匹配的终端、上下行速率、累计下行流量。
7、图表可视化展示设备运行状态，包括处理器温度曲线图、网络连接数曲线图、上下行流量及转发包曲线图、CPU/内存/硬盘使用率曲线图，在线终端数量趋势图，支持按照小时、天、周、月为单位筛选，支持显示平均值或峰值。
8、按照今天/昨天/最近7天统计匹配各类分流规则的连接数数量，直观查看分流规则匹配情况。
9、支持发现内网摄像头，并显示摄像头相关状态信息和设备属性，支持一键快捷登录WEB管理页面。
10、支持发现内网交换机（包含第三方品牌交换机），并显示交换机相关信息和设备属性，支持一键快捷登录交换机WEB管理页面。
11、支持添加并监控第三方网络设备或终端，支持监控在线状态监控，离线设备支持显示最近离线时间。
系统设置：
1、支持NAT1、NAT4、路由工作模式。
2、支持主干和旁路部署。
3、支持设备作为NTP服务器。
4、支持主备和负载模式。
5、支持多线热备和单线热备。
6、支持多条传输链路。
7、支持自定义子盘分区。
8、支持上传和下载文件。
9、支持文件目录管理。
10、支持RAID管理。
11、支持第三方应用绑定，支持绑定钉钉和企业微信，实现安全快速接入无线局域网。
12、支持绑定云平台。
13、支持短信、扫二维码、绑定码三种绑定方式。
14、支持通过服务码快速获取技术支持服务。
15、支持关闭和开启CPU睿频。
16、支持设置CPU调频模式。
17、支持自定义设置CPU和网卡中断。
18、支持账号分级分权，权限颗粒度为每个菜单页面，权限类型分为可见、不可见、可读写。
19、支持设置定期修改登录密码。
20、支持设置设备登录管理方式，包含telnet、http、https和ssh。
21、支持系统OTA和本地升级。
22、支持协议库、通讯工具特征库、网址特征库OTA升级。
23、支持设置设备定期或周期性重启或关机，时间颗粒度为分钟。
24、支持第三方应用绑定，支持绑定钉钉和企业微信，实现安全快速接入无线局域网。（提供设备功能界面截图）
网络设置：
1、支持LAN/WAN口互换。
2、WAN口支持ADSL、DHCP、静态IP等网络接入方式。
3、WAN口支持基于物理网卡的混合模式和基于vlan的混合模式接入方式。
4、LAN口支持链路聚合，支持配置扩展IP。
5、DHCP地址池支持检查接口有效性，接口被删除自动停用DHCP地址池。
6、DHCP地址池支持设置针对网口生效，生效网口可以是一个或多个网口。
7、DHCP地址池支持11个option字段。
8、支持设置DHCP黑白名单。
9、支持设置DHCP静态分配规则，支持基于接口的DHCP静态分配。
10、支持DNS缓存模式、UDP代理模式、DOH代理模式、强制代理模式、第三方代理模式。
11、支持多线路DNS，支持域名通过不同的wan口线路访问，可以通过指定的DNS服务器解析。
12、支持将内网终端按照IP、MAC、用户三种方式归类并建立分组。
13、支持IPsecVPN、OPEN VPN、PPTP VPN、L2TP VPN、IKEv2/IPsec、WireGuard。
14、支持SD-WAN组网。（提供官网链接和截图）
15、支持图形化展示网络拓扑。
16、支持与多平台软件客户端组网，包括Windows、IOS、MAC OS、Linux。
17、支持多线路IPv6接入。
18、支持IPv6终端分流配置，实现不同终端从不同IPv6线路访问互联网。
19、支持DHCPv6，支持有状态和无状态模式。
20、支持监控IPv6线路详情。
21、支持DHCPv6黑白名单。
流控分流：
1、支持多线负载，负载模式包含：源IP+目的IP+目的端口、源IP+目的IP、新建连接数、实时流量、实时连接数、源IP、源IP+源端口。（提供设备功能界面截图）
2、支持设置负载均衡比例。
3、支持VPN线路、SD-WAN线路的负载均衡。
4、支持基于应用协议和源地址（包含IP和MAC）的线路分流策略，支持绑定线路或自动切换，多线路模式下支持设置负载模式（实时连接数、源IP、源IP+源端口），支持设置生效周期。
5、支持基于目的地址（包含IP和MAC）、源地址（包含IP和MAC）、源端口、目的端口、协议五元组的线路分流策略，支持绑定线路或自动切换，多线路模式下支持设置负载模式（实时连接数、源IP、源IP+源端口），支持设置生效周期。
6、支持基于域名和源地址（包含IP和MAC）的线路分流策略，支持设置生效周期。
7、支持基于目的地址（包含IP和MAC）、源地址（包含IP和MAC）、源端口、目的端口、协议五元组的上下行独立分流策略，支持定义上下行流量走独立的线路传输，支持设置生效周期。
8、只需要设置广域网线路上下行带宽值，设备依据网络使用状况,自动实时优化带宽资源,保证关键业务流量转发。
9、流控模块：可识别超过3000种应用协议类型和流量，对各种应用协议指定优先级和线路走向，数据库支持实时在线更新，支持基于应用层的限速；支持自定义应用协议识别。
10、支持设置最低和保障上下行带宽。
11、支持设置单终端总上下行带宽和单线路上下行带宽。
12、支持基于IP和MAC的终端限速，限速模式支持独立和共享限速。
AC：
1、可实现对整体无线网络性能的监控，支持对 AC/AP/射频/终端的性能监控，并支持性能趋势分析。
2、自动发现局域网中无线AP，自动下发无线配置，支持对AP进行统一管理，配置批量下发、批量升级。
3、支持设置射频接入策略、5G优先、Beacon帧功率、Beacon帧间隔、射频工作模式、RTS门限。
4、支持对AP定位、重启、升级、周边信道扫描，无线干扰分析（信道利用率、底噪）。
5、AC支持网关和旁路部署。
6、支持AP分组设置，AP加入分组后强制分组配置生效。
7、支持基于SSID和AP的无线终端黑白名单设置，支持黑白名单生效周期设置。
8、支持列表显示终端详情，包含终端IP、MAC、连接SSID、连接AP、信号强度、连接时长等。
9、支持设置AP射频定时开启、AP定时重启。
10、支持无线网优，自动扫描并分析空口状态，自动优化AP的信道、功率设置、上下行速率。
11、支持AP列表导入导出。
认证计费：
1、WEB认证服务端。
2、PPPoE服务端。
3、PPTP服务端。
4、L2TP服务端。
5、Open VPN服务端。
6、IKEv2/IPsec服务端。
7、支持多台设备对接同一云平台账号后，独立配置认证方式和认证页面。
8、支持对接第三方radius服务器。
9、支持对接LDAP服务器。
10、支持对接第三方计费系统。
11、Portal认证支持十种及以上：用户认证、倒计时认证、一键认证、固定密码认证、微信认证、优惠券认证、试用认证、手机认证、QQ认证、微博认证。（提供官网链接和截图）
12、支持加密SSID免认证，支持基于IP和MAC的免认证设置。
13、支持portal认证后页面跳转，支持自定义跳转页面。
14、支持Portal认证页面用户自定义设置，并提供4套及以上模板，并可实现图片滚动播放。
15、支持跨三层认证、旁路认证。
16、支持开启认证后放行指定域名和外网IP。
17、支持设置认证页面订制及用户自助修改密码，支持账号套餐定制和总账管理。
18、支持生成上网码认证上网。
19、支持通知功能，支持实时通告、定期通知、到期提醒、拨号用户过期通知。
20、支持PPPoE代拨服务，代拨账号支持关联WEB认证账号。
行为管控：
1、支持对分类的网站进行阻断动作，支持自定义网站分类管理。
2、基于DPI七层数据识别技术，识别应用协议超过3000种，支持多平台（移动端、PC端）常见的视频软件、网络游戏、P2P下载、即时通讯、网络音乐、股票交易等软件进行控制，并可基于IP组、MAC组和时间周期进行控制。
3、支持网址访问记录、IM登陆记录，同时支持终端上下线记录。
4、支持网络分享控制。
5、支持基于MAC地址的黑白名单管理。
6、支持跨三层mac地址过滤。
7、支持url跳转，支持搜索关键字和参数替换。
安全设置：
1、支持acl规则，支持基于协议、源ip、目的ip、协议、端口、接口、时间的策略。
2、支持全局连接数限制，并可基于协议、端口、时间、IP组设置。
3、支持arp绑定，绑定方式支持普通、唯一。
4、支持禁止未绑定主机访问互联网，支持基于接口的ARP绑定。
5、支持已绑定终端DHCP静态分配IP地址。
6、支持基于IP组、端口、协议的连接数限制策略。
7、支持内网网禁ping、禁止tracert、内网DDOS攻击防御，内网用户更加安全。
高级应用：
1、支持缓存腾讯视频、优酷视频（不支持加密内容）。
2、支持缓存App Store 应用商店及安卓手机应用商店（不支持加密内容）。
3、支持动态域名，包括3322、oray、dnspod、aliyun、huaweicloud.com、cloudflare.com。
4、支持SNMPv2和SNMPv3。
5、支持获取三层设备下终端真实MAC地址，支持自定义更新周期。
6、支持云平台下插件，插件程序按需安装，支持插件更新和卸载。
7、支持一次性、定期、周期性唤醒内网终端设备。
8、支持FTP、Samba、http服务。
9、支持虚拟机功能。
10、支持Docker插件。
应用工具：
1、支持ping、tracert、抓包工具、吞吐测试、线路测速。
2、支持snmp、telnet、http、https、ssh、console管理。
3、支持子网换算、路由体检、健康检测。
4、支持导出技术报告。
云管理：
1、通过云端配置和管理，支持设备配置下发、配置备份等。
2、支持云端下发无线规则，包括SSID、无线安全设置、协议管控、ACL规则、网址黑白名单等参数。
3、支持设备托管，将设备托管给指定云平台账户。
4、通过云端实现对设备名称、设备在线状态、用户数据、在线时长、设备下的终端数量的查看。
5、支持设备告警信息推送，推送方式支持邮件、微信、企业微信、钉钉。
日志管理：
1、支持记录用户认证、arp攻击、无线终端上线。
2、支持记录dhcp、动态域名、wan口拨号、通知推送日志。
3、支持记录系统运行日志、功能操作日志、告警信息。
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	3)设备网
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	24口POE交换机
	1. 端口配置：24个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口（支持PoE）+ 2个千兆SFP光口
2. 端口速率：电口支持10/100/1000Mbps自适应，光口支持1000Mbps全双工
3. 交换容量（背板带宽）：52Gbps
4. 包转发率：38.7Mpps
5. MAC地址表：16K
6. 数据包缓存：4Mb
7. 转发模式：存储转发
8. 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3af/at
9. PoE供电标准：兼容IEEE 802.3af/at（PoE+）
10. 单端口最大PoE功率：30W
11. 整机PoE总功率：370W
12. 工作模式：支持标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离四种模式（一键切换）
13. 散热方式：双风扇主动散热
14. 外形尺寸：440mm × 210mm × 44mm
15. 电源输入：AC 100V～240V，50/60Hz
16. 工作温度：0℃～40℃
17. 存储温度：-40℃～70℃
18. 工作湿度：5%～95%，非冷凝
19. 管理类型：非网管型
20. 安装方式：标准机架式安装
21. 防雷性能：端口共模6KV企业级防雷
	华为、H3C、锐捷
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	2
	8口POE交换机
	1. 端口配置：8个千兆PoE电口 + 2个千兆SFP上行光口
2. 电口速率：10/100/1000Mbps自适应
3. 光口速率：100/1000Mbps自适应
4. 背板带宽：20Gbps
5. 包转发率：14.88Mpps
6. MAC地址表容量：4K
7. 报文缓存：1.5Mb
8. 转发机制：存储转发
9. 遵循标准：IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3x、802.3af/at
10. PoE标准：IEEE 802.3af/at
11. 单口最大PoE功率：30W
12. 整机PoE总功率：125W
13. 散热方式：无风扇自然散热
14. 外形尺寸：294mm×179mm×44mm
15. 整机重量：约1.6kg
16. 输入电源：AC 100V～240V 50/60Hz
17. 工作温度：0℃～40℃
18. 存储温度：-40℃～70℃
19. 工作湿度：5%～95%，非凝露
20. 管理模式：非网管，拨码开关配置
21. 安装方式：桌面安装、机架安装
22. 端口防雷：共模6KV
	华为、H3C、锐捷
	台
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	3
	8口交换机
	1. 端口配置：8个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口 + 1个千兆SFP光口
2. 端口速率：电口支持10/100/1000Mbps自适应，光口支持1000Mbps全双工
3. 交换容量（背板带宽）：18Gbps
4. 包转发率：13.4Mpps
5. MAC地址表：4K
6. 转发模式：存储转发
7. 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
8. 散热方式：无风扇自然散热
9. 外形尺寸：180mm × 121.4mm × 28.5mm
10. 供电规格：DC 12V/0.5A
11. 整机功耗：<6W
12. 工作温度：0℃～40℃
13. 存储温度：-40℃～70℃
14. 工作湿度：5%～95%，非凝结
15. 特色功能：支持一键VLAN
16. 防雷性能：端口共模6KV防雷
	华为、H3C、锐捷
	台
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	智慧停车

	4
	千兆光模块
	1) 支持标准：IEEE 802.3z；
2) 传输介质：单模光纤；
3) 传输距离：≤10km；
4) 传输速率：1.25Gbps；
5) 端口类型：双纤LC；
6) 传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)；
7) 工作电压：3.3V；
8) 工作温度：-40℃～85℃；
	华为、H3C、锐捷
	个
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	5
	汇聚交换机
	1. 端口配置：24个100/1000BASE-X SFP千兆光口 + 8个10/100/1000BASE-T千兆电口 + 4个1G/10G BASE-X SFP+万兆光口
2. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps
3. 包转发率：126Mpps/144Mpps
4. MAC地址表：32K
5. 转发模式：存储转发
6. 网络标准：支持IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3z、802.3ae、802.1Q、802.1p、802.1x、802.3x等
7. 路由功能：支持IPv4/IPv6双栈，支持静态路由、RIP、OSPF
8. 虚拟化技术：支持IRF2智能弹性架构
9. VLAN特性：支持基于端口VLAN、QinQ、灵活QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN
10. 安全特性：支持802.1X认证、端口安全、ARP防御、Guest VLAN
11. 管理方式：支持Web网管、CLI命令行、SNMP v1/v2c/v3、iMC智能管理中心、Telnet、SSH 2.0
12. 外形尺寸：440mm × 260mm × 43.6mm
13. 整机重量：约3.5kg
14. 散热方式：风扇主动散热
15. 输入电源：AC 100V～240V，50/60Hz
16. 静态功耗：27W
17. 满负荷功耗：54W
18. 工作温度：-5℃～45℃
19. 存储温度：-40℃～70℃
20. 工作湿度：5%～95%，非冷凝
21. 安装方式：标准19英寸机架式安装
22. 管理端口：1个串行Console口 + 1个Micro USB Console口
23. 防雷性能：端口共模6KV防雷
	华为、H3C、锐捷
	台
	1
	

	3智慧安防系统
	
	
	
	
	

	1)视频监控子系统
	
	
	
	
	

	1.1)前端
	
	
	
	
	

	1
	室内半球摄像机
	1) 支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵
2) 要求≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
3) 最大可输出400万（2560×1440）@25fps
4) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
5) 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离大于等于50米
6) 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
7) 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
8) 内置一个麦克风
9) 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
10) 支持IP67防护等级
11) 设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
12) 智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警（
13) 智能行为分析功能检验:当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A-&gt;B、B-&gt;A、A&lt;-&gt;B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测
	海康、大华、宇视
	台
	12
	

	2
	枪式摄像机
	1) 要求≥400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2) 可输出≥400万(2560×1440)@25fps
3) 支持H.265编码，压缩比高，超低码流
4) 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米
5) 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
6) 支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
7) 内置一个麦克风
8) 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
9) 支持IP67或以上防护等级
10) 支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵
11) 智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警
12) 智能行为分析功能检验:当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测
13) 设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
14) 设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
	海康、大华、宇视
	台
	31
	

	3
	室外枪式警戒摄像机
	1) 双光警戒相机采用深度学习算法，支持通用行为分析、智能动检，满足通用场景检测需求；支持AI编码，能够减少存储压力，达到轻量化存储的目的；自带扬声器和多种语音，支持自定义上传音频文件；报警事件可设置联动声光告警，实现事中警戒、震慑
2) 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
3) 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
4) 要求采用≥1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
5) 可输出≥400万(2688×1520)@25fps
6) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
7) 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离≥60米，最大暖光监控距离≥30米
8) 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，电子防抖，数字水印，适用不同监控环境
9) 支持ROI，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
10) 内置双麦克风，扬声器
11) 支持DC12V/PoE供电方式
12) 支持IP67或以上防护等级
13) 监控视窗倾斜角4°，有效降低鬼影影响
14) 支持广告机功能，自定义语音定时播放
15) 支持电源热备份，DV12V和POE断开任何一路供电，设备均可连续工作，不会断电重启
16) 定时语音播报功能检验：支持定时语音播报功能，最大可支持添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划
	海康、大华、宇视
	台
	16
	

	4
	室外快球摄像机
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
2) 全景支持AR标签
3) 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取
4) 支持人脸识别；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置；前端支持导入1万张人脸库
5) 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪
6) 支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计
7) 全景、细节两个通道都支持远程转动调节位置，灵活布控
8) 全景采用1个F1.0大光圈镜头，≥400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器
9) 镜头焦距全景4mm，细节5.4mm～135mm
10) 采用≥400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，支持≥25倍光学变倍，16倍数字变倍
11) 支持H.265编码，实现超低码流传输
12) 全景相机内置≥30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置红外和白光，白光30米红外可达250米，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀
13) 全景相机：水平范围：-5°~5°、垂直范围： 5°～17°
14) 细节相机：水平范围：0°～360°、垂直范围： -20°～90°
15) 支持300个预置位，8条巡航路径
16) 支持≥1路音频输入和1路音频输出
17) 内置≥7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
18) 内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放
19) 内置水平仪，方便工程安装
20) 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护
21) 支持DC36V±25%宽电压输入
22) 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级
23) 全景摄像机支持水平旋转范围-5°~5°；垂直旋转范围5°~17°
24) 全景摄像机内置4颗补光灯,细节摄像机内置10颗红外补光灯、2颗白光补光灯
25) 内置喇叭可在水平和垂直方向上进行旋转,水平旋转范围0-360°,垂直旋转范围-20°-90°

26) 内置水平仪,可检测样机安装是否水平
	海康、大华、宇视
	台
	2
	

	5
	枪机支架
	1) 壁装支架
	海康、大华、宇视
	个
	47
	

	6
	快球支架
	1) 壁装支架
	海康、大华、宇视
	个
	2
	

	7
	12V200W直流电源
	1) 12V200W直流电源
	海康、大华、宇视
	个
	2
	

	1.2)后端
	
	
	
	
	

	1
	64路录像机
	1. 最大支持64路网络视频接入
2. 网络接入带宽384Mbps
3. 网络存储带宽384Mbps
4. 网络转发带宽384Mbps
5. 支持8个SATA硬盘盘位
6. 单块硬盘最大支持20TB容量
7. 支持32MP、24MP、16MP及以下分辨率摄像机接入
8. 解码能力：1路32MP@25fps，1路24MP@25fps，2路16MP@30fps，4路12MP@30fps，6路8MP@30fps，8路5MP@30fps，12路4MP@30fps，24路1080p@30fps
9. 最大支持16路视频同步回放
10. 支持H.264、H.265、Smart H.264、Smart H.265编码格式
11. 配备2个千兆以太网口
12. 支持HDMI 4K超高清输出
13. 支持VGA视频输出
14. 支持人脸识别、周界防范、智能动检智能应用
15. 支持Web、本地GUI界面管理
16. 支持ONVIF协议
17. 支持手机远程监控与多终端共享预览
18. 支持联动报警、异常事件提醒
19. 支持硬盘配额、盘组管理及RAID功能
20. 支持配置备份与恢复、固件在线升级
21. 工作温度：-10℃~+55℃
22. 工作湿度：10%~90%
23. 电源：AC 100V~240V，50/60Hz
24. 功耗：≤45W（不含硬盘）
25. 尺寸：570mm × 450mm × 90mm
26. 重量：约3.5kg（不含硬盘）
27. 安装方式：标准19英寸机架式安装
	海康、大华、宇视
	台
	1
	

	2
	企业级16TB硬盘
	1) 单盘容量：16TB；
2) 缓存：512MB；
3) 转速：7200RPM；
4) 硬盘接口：SATA
	海康、大华、宇视
	块
	5
	

	3
	55寸监视器含壁挂支架
	1. 屏幕尺寸为55英寸
2. 屏幕比例为16:9
3. 物理分辨率为3840×2160（4K UHD）
4. 背光类型为LED
5. 屏幕亮度为300cd/㎡
6. 对比度为1200:1
7. 显示色彩为1.07G（8bit+FRC）
8. 水平/垂直视角均为178°
9. 响应时间为8ms
10. 屏幕刷新率为60Hz
11. 配备1路HDMI 2.0输入接口
12. 配备1路HDMI 1.4输入接口
13. 配备1路VGA输入接口
14. 配备1路USB 2.0接口
15. 配备1路音频输入接口
16. 配备1路RJ45（RS232）控制接口
17. 内置2个7W扬声器
18. 支持VESA 200×200mm壁挂安装
19. 支持7×24小时连续稳定运行
20. 采用专业级温控设计，延长使用寿命
21. 电源支持AC 100V~240V，50/60Hz宽幅输入
22. 整机功耗为84W~145W
23. 工作环境温度为0℃~40℃
24. 工作环境湿度为10%~85%
25. 产品尺寸（不含底座）为1230.1mm × 786.9mm × 76.9mm
26. 产品重量约为11.9kg
	海康、大华、宇视
	台
	2
	

	4
	HDMI线缆
	10米HDMI
	国产
	条
	2
	

	5
	UPS一体机3KVA
	1. 产品类型（标准机，内置电池一体机）
2. UPS类型：在线双转换式
3. 额定容量：3000VA
4. 有功功率：2400W
5. 输出功率因数：0.8
6. 输入电压范围：110VAC-300VAC（宽幅自适应）
7. 低电压转换：160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5%（对应负载100%-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0）
8. 低电压恢复：175VAC/155VAC/135VAC/125VAC±5%（对应负载100%-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0）
9. 高电压转换：300VAC±5%
10. 高电压恢复：290VAC±5%
11. 输入频率范围：40Hz-70Hz（自适应）
12. 输入功率因数：≥0.99（满载）
13. 输出电压：220VAC（默认），可选200/208/230/240VAC
14. 输出电压精度：±1%（线性负载）
15. 市电同步频率：47Hz-53Hz 或 57Hz-63Hz
16. 电池模式频率：50Hz±0.2Hz / 60Hz±0.2Hz
17. 输出波形：纯正弦波
18. 切换时间：0ms（真正零中断）
19. 电流峰值比：3:1
20. 内置电池：12V/9Ah 阀控式密封铅酸电池 × 6只
21. 直流总线电压：72V
22. 满载后备时间：5-8分钟（仅供安全关机）
23. 半载后备时间：15-20分钟
24. 充电时间：4小时充至90%容量
25. 充电电压：82.0VDC±1%
26. 最大充电电流：1.0A
27. 市电模式效率：87%
28. 电池模式效率：85%
29. ECO节能模式：支持
30. 保护功能：过载、短路、过压、欠压、过温、电池低电压、电池反接
31. 浪涌保护：支持
32. 显示：LCD中文显示屏
33. 标配接口：RS232串口、USB接口
34. 可选接口：SNMP网络管理卡（支持远程监控、短信报警）
35. 软件支持：UPS监控软件，实现无人值守自动开关机
36. 安装方式：仅塔式
	雷迪司、科华、易事特
	台
	1
	

	2)紧急求助子系统
	
	
	
	
	

	1
	总线式网络报警主机
	1) 支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；
2) 支持接入常开或常闭型探测器；
3) 支持探测器防拆、防短、防遮挡功能;
4) 支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；
5) 支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动;
6) 支持最多64个网络模块接入(ARM982模块最多32个，ARM2C0模块最多32个，ARM922模块最多64个)；支持最多64个无线设备接入，最多扩展64个无线防区;
7) 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型;
8) 支持报警输入输出接口电路保护功能;
9) 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入;
10) 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）;
11) 可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册;
12) 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询;
13) 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式;
14) 支持多个接警中心和报警数据上传策略;
15) 支持海量日志查询功能; 支持远程升级;
16) 支持多种设备恢复方式;
17) 支持双网口，2个有线中心;
	海康、大华、宇视
	台
	1
	

	2
	报警键盘
	1) 配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯
2) 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作
3) 支持本地、遥控器等布撤防方式
4) 支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能
	海康、大华、宇视
	只
	1
	

	3
	声光报警器
	1) 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；
2) 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）
	海康、大华、宇视
	只
	3
	

	4
	12V7Ah电池
	1) 12V7A蓄电池
	海康、大华、宇视
	套
	1
	

	5
	双防区地址输入模块
	1) 支持2路防区输入扩展
2) 支持地址拨码设置
3) 支持最大传输距离2400m
4) 支持总线供电
5) 遵循MBus通讯协议
	海康、大华、宇视
	只
	1
	

	6
	求助按钮
	1) 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警
2) 支持86盒安装方式，螺丝固定
3) 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作
4) 设备无需供电
5) 自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位
6) 性能稳定，经久耐用
	海康、大华、宇视
	只
	5
	

	3)智慧停车子系统
	
	
	
	
	

	1
	车辆道闸
	1) 全新无簧机芯结构
2) 适配直杆/伸缩杆，杆长≤6米，机箱外观颜色为科技银
3) 全向道闸，支持道闸左向、右向自定义设置，极简30S左右换向
4) 强劲内芯，一体成型铸铝减速外壳，齿轮采用三级合金钢配合航空材料，等离子焊接＋磨齿工艺＋热处理，保证在复杂环境长时间依旧保持高效稳定传动运行
5) 集成精准自适应控制算法，道闸可根据所安装的不同杆型、杆长自适应调整相关参数且不需要人工干预，达到稳定平稳运行效果
6) 默认标配蓝牙模块，可与道闸配置APP进行连接，APP支持开关闸控制、道闸状态查看、道闸参数设置、道闸日志查询、道闸程序升级等运维功能操作
7) 支持遥控防拷贝复制，采用滚动码配合独有私钥加密方式，安全保密性高，最大遥控距离50米（空旷无干扰）
8) 支持道闸起落杆速度调整
9) 道闸数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示
10) 可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志
11) 支持外接雷达、线圈防砸功能， 内置 DC12V输出，可用于外接单雷达供电
12) 支持断电自动抬杆功能
13) 支持闸杆开关到位自锁，保证出入口安全。
14) 支持遥控一键进入车队模式（常开模式）
15) 支持无车延迟落杆及过车后延迟落杆
16) 机芯寿命：500万次
17) 工作温度：-35℃~65℃
18) 防护等级：IP54
19) 外部供电电压：AC220V
20) 工作电压：DC24V
21) 遥控防拷贝复制功能检查：支持遥控防拷贝复制，采用滚动码配合独有私钥加密方式
22) 智能自适应功能检查：集成精准自适应控制算法，道闸可根据所安装的不同杆型、杆长自适应调整相关参数且不需要人工干预，达到稳定平稳运行效果。全量杆件感知，道闸可感知所安装的不同杆型、杆长、重量
23) APP调试功能检查：道闸默认标配蓝牙模块，可与道闸APP"道闸配置工具"进行连接，APP支持开关闸控制、道闸状态查看、道闸参数设置、道闸日志查询、道闸程序升级等运维功能操作
	海康、大华、宇视
	套
	2
	

	2
	400万像素网络车牌识别一体机
	1) 行业抓拍显示一体机集相机、LED屏、喇叭于一体，实现抓拍、显示、播报功能，施工维护更方便。
2) AI3.0智能算法，全天候深度提取结构化车辆信息，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%；
3) 高性能CMOS图像传感器，低噪效果更佳；
4) 可自由配置LED屏显示内容和语音播报内容，支持二维码收费信息显示；
5) 显示屏尺寸：320.0mm×160.0mm×15.0mm（高×宽×厚）；
6) 传感器类型：1/3英寸CMOS；
7) 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；
8) 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG；
9) 二维码显示：支持；
10) 抓拍距离：2.5m～6m；
11) 除雾功能：支持自动除雾；
12) 供电方式：AC110–230V；
13) 镜头：标配；
14) 镜头类型：变焦；
15) 镜头焦距：2.7mm～13.5mm
16) 车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。
17) 车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。
	海康、大华、宇视
	台
	2
	

	3
	防砸雷达
	1) 发射频率：77GHz～81GHz；
2) 检测区域：0.3m～6m（可调）；
3) 防砸区域：0～2m（可调）；
4) 检测目标：人、车；
5) 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；
6) 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）；
7) 工作电压：DC9–12V
	海康、大华、宇视
	只
	2
	

	6
	小安全岛
	1) 道闸及抓拍机小型安全岛，刷黄灰地面漆
2) (含水泥、砂石、地面油漆等)
	国产
	个
	2
	

	4)门禁系统
	
	
	
	
	

	1
	人脸门禁一体机
	1、采用2.5D曲面IPS屏，时尚大方
2、 采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率≥1024x600
3、 采用≥ 200万双目摄像头
4、 采用国产芯片和国产化操作系统
5、 支持≥6人同时进行人脸识别
6、 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别
7、 支持≥IP65防护等级
8、 支持自动补光，可有效降低环境光污染
9、 支持≥10万个用户(最大支持不超过50个管理员)、10万张人脸、10万个密码、50万张卡片、30万条记录
10、 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
11、 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置
12、 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)
13、 人脸识别速度≤0.1秒，可实现无感通行
14、 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私
15、 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警
16、 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假
17、 支持口罩检测、安全帽检测
18、 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广
19、 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全
20、 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警
21、 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发
22、 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲
23、 支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP
24、 支持在线升级，USB升级
25、 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱
26、 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）
27、 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名
28、 支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改
29、 支持本地考勤管理和考勤报表导出功能
30、 支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备
31、 支持视频和图片广告播放
32、 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别
33、 支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动）
34、 支持手机NFC刷卡，且可配置使能开关
35、 支持电源输出，给锁供电（输出DC12V/1A）
36、 支持呼吸灯及三色状态提示
37、设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统。
38、设备应支持通过U盘导出和导入人员信息
39、设备应支持通过WEB导出和导入人员信息，导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密。
40、设备应支持最多6人同时进行人脸识别
41、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。
	海康、大华、宇视
	台
	4
	

	2
	磁力锁
	室外防水型
	海康、大华、宇视
	台
	2
	

	4公共广播系统
	
	
	
	
	

	1
	功放一体机 
	1、2U铝合金拉丝面板，品质高贵。
2、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；
3、采用TCP/IP网络传输协议，内置嵌入式网络解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；
4、采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计，具有高、低音调调节功能功能。
5、高品质的数字音频传输，音质达到CD级；
6、采用定压方式进行传输；
7、2路LINE输入，2路MIC输入；实现本地外接音源输入和紧急广播输入，每路具有独立的音量调节；1路EMC输入，EMC输入具有最高优先级。可选配U盘接口进行MP3播放。
8、支持离线广播，当网络中断时或无网络时可开启本地播放。
9、可选配1路三线制报警强切输出接口，由主机控制相应区域报警；
10、可选配24V强切电源。
11、故障自动检测及LED提示功能；自动故障检测系统功能及过载、过温、过压保护；压限电路处理有效避免音频输出信号失真。
12、全面的短路及高温保护电路保障系统使用的安全性。
13、前面板具有状态指示灯，便于查看运行情况。
14、带有温度控制检测装置，双风扇散热，散热器温度达55度时自动启动风扇散热。
15、自带1路音频输出接口，方便多机连接、监听及驱动有源音箱；
16、具备智能电源管理功能，自动判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态。当有播放任务时，功放自动启动。具有自动唤醒和设置提前预开功放电源时间。
17、带有远程音量调节功能，功放在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量等。
18、通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。
19、通过网络进行状态回传，可将本机播放、工作状态回传至主机。
20、具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。
21、预留扩展端子，可选择配置DC24V电源供电模块。
22、机器设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置。
23、传输速率：10Mbps/100Mbps。
24、音频格式：MP3/MP2。
25、音频模式：16-32位立体声CD音质。
26、采样率：8K-48K。
27、比特率：8K-512Kbps。
28、谐波失真：THD≤0.1%。
29、定压输出：70-120V。
30、定阻输出：4-16Ω。
31、功率：500W。
	GD-AUDIO、JSDT、TOA
	台
	1
	

	2
	室外音柱
	1. 额定功率 40W
2. 最大功率 60W
3. 额定输入电压 70V/100V
4. 喇叭单元配置 4英寸全频喇叭×4，2.5英寸高音喇叭×1
5. 灵敏度 93dB±2dB（1m/1W）
6. 最大声压级 109dB±2dB（1m）
7. 频率响应 140Hz-14kHz
8. 外壳材质 全铝合金箱体，铝质网罩
9. 防水等级 IP55级全天候防水设计
10. 具备一体化密封结构，底部设有排水孔
11. 表面采用防紫外线烤漆处理
12. 配备专用壁挂安装支架
13. 产品尺寸 150×125×620mm（宽×深×高）
14. 净重约 5.5kg
15. 二分频设计，频响较宽，人声清晰明亮
16. 适用于公园、厂区、校园、广场等室外公共广播场景
	迪士普.ITC.湖山
	台
	7
	

	3
	壁挂喇叭
	1. 额定功率 6W
2. 最大功率 10W
3. 额定输入电压 70/100V
4. 喇叭单元 4.5英寸全频单元
5. 灵敏度 90dB±2dB（1m/1W）
6. 最大声压级 100dB±2dB（1m）
7. 频率响应 180Hz-15kHz
8. 阻抗 8Ω
9. 外壳材质 优质ABS环保工程塑料
10. 自带悬挂孔，支持壁挂安装
11. 外观为流线型一体化设计
12. 产品尺寸 188×228×101mm（高×宽×深）
13. 净重约 0.8kg
14. 适用于学校、商场、超市等公共广播场景
	迪士普.ITC.湖山
	个
	6
	

	4
	高清喊话器
	功能特点：
1、话筒自身携带音量调节功能，一键静音功能，
2、面板带3.4英寸LCD液晶中文显示屏、8个数字／分区快捷按键，一键选择寻呼，6个功能按键。
3、桌面外型式设计专业寻呼话筒，银色氧化铝拉丝面板，银色电镀按钮搭配，工艺考究，现代感十足，精致美观。
4、采用高灵敏度优质咪芯，平衡输入、音质清晰、无噪声。
5、人性化人机操作界面：可随接在话筒上，无需软件上配置，呼叫任意终端成分组，操作简单快捷。
6、采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒。
7、带咪杆拾音，对权限允许区域广播讲话，红色环状指示灯通话自动点亮。
8、超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入。
9、在管理系统的授权下可实现点对点、点对多点寻呼广播。
10、具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。
11、本机可调节音量，适合应用在不同场合
设备参数
1、网络接口：标准RJ45输入；
2、网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播)；
3、电源：DC12V1A，±0.1V；
4、数字音频格式：ADPCM；MP3/MP2；
5、样码流：8-128K；
6、传输速率：10/100Mbps自适应；
7、音频模式：16-32位立体声CD音质；
8、待机功率：0.2W；
9、工作功耗：≤10W；
10、辅助输入输出信号：1路MIC输入,带宽200Hz-15kHz,灵敏度电平3mv-l0mv；
11、1路LINE输入,带宽200Hz-20kHz,电平MAXl.5Vp-p；
12、音频输出：带宽200Hz-3.5kHz，电平MAXl.5Vp-p；
13、输出频率：20Hz~20KHz；
14、谐波失真：≤0.1%；
15、信噪比：＞82dB；
16、内置扬声器输出阻抗：4Ω，3W；
17、环境温度：-15℃~65℃环境湿度：10%~90%；
18、功耗：≤10W。
	GD-AUDIO、JSDT、TOA
	台
	1
	

	5
	控制终端
	12代处理器 16G内存512Gssd23寸显示器含键鼠
	联想.HP.DELL
	台
	1
	

	5综合管路系统
	
	
	
	
	

	1)室内
	
	
	
	
	

	1
	配管
	1) JDG20热镀锌导管沿砖、混凝土结构暗配、防腐油漆,接地
	优耐特.联塑.一通YEATOON
	米
	210
	

	2
	金属镀锌桥架100*50
	1) 金属镀锌桥架100*50，含弯头、三通、双通、桥架刷漆和跨接处理
	固强、常禾、有能
	米
	150
	

	2)室外
	
	
	
	
	

	1
	SC50镀锌钢管
	1) SC50，国标厚度
	优耐特.联塑.一通YEATOON
	米
	20
	

	2
	SC100镀锌钢管
	1) SC100，国标厚度
	优耐特.联塑.一通YEATOON
	米
	20
	

	3
	PE25硬质塑料管
	1) PE25，国标厚度
	联塑.谷雨.伟星
	米
	280
	

	4
	PE50硬质塑料管
	1) PE50，国标厚度
	联塑.谷雨.伟星
	米
	850
	

	5
	弱电手孔井
	1) 800*800*800（含井盖）
	国产
	个
	9
	

	6其它
	
	
	
	
	

	1
	其他费用
	1) 未列入清单，但须保障本项目所有设备正常运行所产生的调试等一切费用及为配合其它专业工程所产生的额外费用，施工单位自行综合考虑报价。
	国产
	批
	1
	


注：1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。

2、上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

3、▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。（本项符合性在报价文件中进行评审。）

4、全费用单价包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工、制造、材料、设备、包装、运输、装卸、安装、机械、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、管线墙体的切割、抹灰修补、设备基础、售后服务、培训、第三方检测费用、保险、规费、利润、税金、风险费、税金等一切费用。

四、工作范围
根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
（1）本项目属交钥匙项目；
（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；
（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。
五、中标人的工作内容
中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：
1.
设备的制造与供货及提供相关资料；
2.
设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；
3.
设备的安装及部件的就位和固定；
4.
设备及部件的连接和检查；
5.
设备与系统的调试；
6.
整个系统调试；
7.
系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；
8.
验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；
9.
负责培训资料的编写和技术培训；
10.
售后服务。
六、质量保证
1、质量要求
（1）质量标准：合格，且要求符合现行国家有关设备安装验收规范。
（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。
（3）中标人须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
2、▲保修期：整个系统均不少于5年免费保修期，自整体项目竣工验收合格之日起计（供应商可提供更优惠的保修期）。
（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。
（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标人负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。
（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。
（4）中标人在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。
（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。
（6）保修期结束前，须由中标人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。
（7）中标人或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。
七、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到招标人通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，招标人有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。
八、供货期：根据工程进度，配合其他相关工程同步进行，并不得影响其他工程进展。

九、付款方式：

1.合同生效以及具备实施条件后支付至合同价的30%，验收合格后付至合同价的85%，结算完成后支付至结算价的95%，余款5%作为质保金，质保期满后付清。发票应随付款进度及时提供。

2.甲方可根据实际情况增加或减少工程量，乙方须无条件服从，并按实际工程量核算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

3、安全文明相关费用已包含在投标报价中，不再另行计取。

4、该项目总承包服务费已在总承包合同中考虑，不再另作计算。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由招标人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

第三章  投标人须知

前 附 表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：临海市高水平足球基地建设项目（智能化采购）

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计费方式，具体标准如下：货物类：100万以下：中标价*1.5%，不足5000元按5000元计。 

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应投标人应在投标截止前1天提出问题及要求澄清招标文件，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。   

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  投标邀请”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天响应文件应保持有效

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	成交公告及成交通知书：评标结束后7个工作日内，成交公告发布于上述媒体；

	11
	签订合同时间：成交通知书发出后30日内。

	12
	付款方式：1.合同生效以及具备实施条件后支付至合同价的30%，验收合格后付至合同价的85%，结算完成后支付至结算价的95%，余款5%作为质保金，质保期满后付清。发票应随付款进度及时提供。

2.甲方可根据实际情况增加或减少工程量，乙方须无条件服从，并按实际工程量核算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

	14
	履约保证金的收取及退还: 按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。

履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。

若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。

若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。

开户名：临海市产权交易所有限公司

开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；

履约保证金账号：201000105503123000002

临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。

	14
	电子投标文件的上传：

（1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。

（2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份）

CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759

说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 

	15
	投标人平台使用费：

项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。

开户名：临海市产权交易所有限公司

开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；

平台使用费账号：201000105503123000003

临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。

注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。

	16
	电子发票申请方式：

为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。

	17
	特别事项：

潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。

本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337

本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。

软件技术支持电话：15267291759（同微信）。

	18
	温馨提示：因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下： 1.预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款；2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。

	19
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。


一 、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。
（二）定义
1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。
2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算
1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。
（六）转包与分包
本项目不允许转包与违法分包。
（七）特别说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）质疑
1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：
（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应在投标截止前1天提出问题及要求澄清招标文件；
（2）投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起 1 个工作日内提出质疑；
（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起 1 个工作日内提出质疑；
2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后七个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。
3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。
（九）投诉
本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。
二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.投标邀请
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。
1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件
（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）货物说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表； 

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表。
（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)
（三）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（四）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工、制造、材料、设备、包装、运输、装卸、安装、机械、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、管线墙体的切割、抹灰修补、设备基础、售后服务、培训、第三方检测费用、保险、规费、利润、税金、风险费、税金等一切费用。
▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。（此项符合性在报价文件中进行审查。）
（五）投标有效期
▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。
2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效，如投标人代表为法定代表人提供法定代表人身份证明的则无需签字）、未提供法定代表人授权委托书（被授权人参加投标）或法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。
4.其他法律法规规定应予以废标的情形。
四、开标

（一）开标准备
代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序    
1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。
该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。
3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
4.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；
5.资格及商务技术文件评审；
6.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；
7.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
8.报价文件评审；
9．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
10．开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。
（三）评标程序
1.资格审查
采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 
（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。
评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
六、定标
（一）确定中标人
1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。 
4. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。
本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标投标人依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标投标人的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标投标人赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。
5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供6套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予
（一）签订合同
1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。
2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（二）履约保证金
签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=价格分+商务技术分
二、评标内容及标准
（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（二）商务技术分（70分）
评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。
	序号
	评分内容
	分值
	评分细则

	1
	投标人综合实力
	3分
	投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，本项最高得3分。

备注：
1.上述所有证书、证明材料必须真实、合规，在有效期内。
2.投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
3.如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	2
	投标人业绩
	3分
	提供2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，本项最高得3分。
备注：
1.合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。
2.投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分，评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。
3.如投标人提供的扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	3
	拟派项目组主要人员
	6分
	1.拟派项目负责人具有人社部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师、信息系统项目管理师、网络工程师、网络规划设计师，每提供1本证书得1分，最高得2分。

	
	
	
	2.拟派项目技术负责人具有人社部门颁发的具有信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、网络规划设计师，每提供1本证书得1分，最高得2分。

	
	
	
	3.拟派项目组成员（除项目负责人、项目技术负责人外）具有信息系统管理工程师、信息安全工程师、网络工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师的，每提供1本证书得1分，最高得2分。（一个人有多本证书的按一本计算，多人有同一本证书的按一本计算）

	
	
	
	备注：
1.投标人须提供其为以上项目组人员缴纳的近3个月任一个月的社保证明材料。
2.投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
3.如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	4
	综合布线系统
	6分
	由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。（0-6分）

	5
	计算机网络系统
	6分
	由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。（0-6分）

	6
	智慧安防系统
	6分
	由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。（0-6分）

	7
	公共广播系统
	6分
	由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。（0-6分）

	8
	技术方案
	3分
	根据投标人对本项目的背景、现状、需求和项目理解等内容，对方案的针对性、可行性、可靠性、完整性、合理性、可扩展性等进行综合评价打分。（0-3分）

	
	
	3分
	根据投标人对本项目的重难点情况分析等进行综合评价打分。（0-3分）

	9
	项目组织实施方案
	5分
	（1）根据投标人对项目的理解，详细编制各系统建设方案，含系统架构、部署方案、功能模块等，进行综合评分（0-5分）。

	
	
	3分
	（2）质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-3分）。

	
	
	3分
	（3）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-3分）。

	
	
	3分
	（4）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、供货保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-3分）。

	
	
	3分
	（5）安装调试措施：根据投标人的安装、调试措施等内容进行打分（0-3分）。

	
	
	3分
	（6）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-3分）。

	10
	售后服务方案
	5分
	投标人需针对本项目制定详细的售后服务方案，售后服务方案包括投标人的服务能力、故障响应时间、修复时间、应急反应措施等方面来规划清晰、合理的售后服务方案进行综合评审打分。（0-5分）

	
	
	3分
	培训方案：根据投标人提供的培训方案进行综合评分。（0-3分）


提示：
1、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。
2、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。
（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：
商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。
采购项目评分索引表
（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)
项目名称：                                 投标人名称：
	评标内容
	分值
	投标文件
响应页码
	投标人
应标情况
	投标人自评分值

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	合计
	70分
	
	
	


第五章  采购合同主要条款
（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）
项目名称：                                  项目编号：
甲方：（采购方）                              

乙方：（供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和__________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。
一、货物内容
详见附件：报价明细表

二、合同金额
本合同金额为（大写）：________________元（￥_____元）人民币(含税）。包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工、制造、材料、设备、包装、运输、装卸、安装、机械、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、管线墙体的切割、抹灰修补、设备基础、售后服务、培训、第三方检测费用、保险、规费、利润、税金、风险费、税金等一切费用。
三、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
乙方应当在合同签订前向甲方缴纳（提供）履约保证金人民币        元 （￥        元）（现金、银行保函或者保险公司保函），履约保证金在项目验收合格后无息退还。 

七、转包或分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。
八、保修期
1.保修期    年。（自整体项目竣工验收合格之日起计）
九、交货期、交货方式及交货地点
1. 供货期：根据工程进度，配合其他相关工程同步进行，并不得影响其他工程进展。
2. 交货方式：

3. 交货地点：
十、货款支付
1.合同生效以及具备实施条件后支付至合同价的30%，验收合格后付至合同价的85%，结算完成后支付至结算价的95%，余款5%作为质保金，质保期满后付清。发票应随付款进度及时提供。

2.甲方可根据实际情况增加或减少工程量，乙方须无条件服从，并按实际工程量核算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。
对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。
4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
十四、货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、安装

1、乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方书面认可。
2、现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位和总承包单位的管理和检查。
3、在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸、动力等所需辅助设备及材料，所有这些设备都须符合安全作业要求，安装现场的安全防范工作及设施由乙方负责。
4、对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由乙方承担保护责任。因乙方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5、本项目施工安全由乙方负责。投保安全生产责任险的费用由乙方在投标时自行综合考虑，结算时不再额外计取。
十六、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应付工程进度（备料）款的利息，利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利），时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。 

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

5.乙方应按国家相关规定要求做好现场防护工作，甲方现场检查发现乙方未做好安全防护的，每次罚金500元。因乙方未做好安全防护造成的安全责任由乙方承担。

十七、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十八、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
十九、合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
3.本合同一式八份，具有同等法律效力，各方各执三份、招标代理执二份。

甲方：                                   乙方： 
  地址：                                   地址： 
  法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

附件：附上报价明细表
第六章　投标文件格式

一、资格响应文件格式
1.资格响应文件封面格式： 
资格响应文件
项目名称：
     项目编号：    
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日

2.营业执照、资质证书等：
营业执照（推荐使用电子营业执照）
或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件
温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。
3.没有重大违法记录的承诺函格式：
参加本次采购项目前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的承诺函
致： （招标人名称）：
我方郑重承诺，我方在参加项目        采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺！
法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
二、商务技术文件格式
4.商务技术文件封面格式： 
商务技术文件
项目名称：
     项目编号：    
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日

5.投标函格式：
投 标 函
致：_______     __（招标人名称）：
1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。
2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。
3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。
4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
5、自投标截止日起 90天内有效。
6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。
8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。
与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。
邮寄详细地址：__________  邮编：__________
收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __ 
为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。
投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __
法定代表人（签字或盖章）：
投标人:(公章) 日期:_____年___月___日
6.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：_______     __（招标人名称）：
我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：            被授权人签字： 
法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


投标人:(公章)
                                        日期：  _____年___月___日

6-1法定代表人身份证明格式：
法定代表人身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）
法定代表人身份证明（参考样张）
单位名称：                              
地址：                                  
姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：                 

职务：             手机号码：                 
系                       的法定代表人                        
   附法定代表人身份证复印件

	法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认


	法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认




投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

7.货物说明表格式：
货物说明表
项目名称：
	序号
	名称
	参数
	品牌/型号
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，货物说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：
8.项目负责人简历：
项目负责人简历表
项目名称：
	姓  名
	
	性  别
	

	年  龄
	
	身份证号
	

	资  格
	
	资格证书号
	

	职  称
	
	学  历
	

	手机号
	
	联系电话
	

	简
历
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日

9、项目实施人员一览表格式
项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
项目名称：
	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	进入本单位工作开始时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：          
日期：  _____年___月___日
10.投标人类似合同案例一览表格式：
投标人类似合同案例一览表
项目名称：                                          
	招标人名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	合同完成时间
	招标人联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：    日期：  _____年___月___日
11.售后服务网点情况表格式：
售后服务网点情况表
项目名称：
	服务网点名称
	
	投标文件页码

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	设立日期
	
	

	售后服务内容
	
	

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	

	负责人
	
	联系电话
	
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 
日期：  _____年___月___日
12.商务及技术响应表格式：
商务及技术响应表
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的应标情况
	相应内容在投标文件中页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


特别说明：
1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
三、报价文件格式
13.报价文件封面格式： 
报 价 文 件
项目名称：
     项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日
14.开标一览表格式：
开标一览表
项目名称：

项目编号：
	名称
	内容
	备注

	投标总报价

	大写：人民币        元
小写：￥________________________元

	


注：1、投标总报价包括履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工、制造、材料、设备、包装、运输、装卸、安装、机械、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、管线墙体的切割、抹灰修补、设备基础、售后服务、培训、第三方检测费用、保险、规费、利润、税金、风险费、税金等一切费用。
2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  
日期：  _____年___月___日
15.报价明细表格式：       
报价明细表
项目名称：
项目编号：

	序号
	标的设备名称
	技术参数
	品牌/型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币：大写                                   小写
	


说明：
1、本报价明细表投标人请根据招标文件招标清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：
16.投标活动现场确认声明书
投标活动现场确认声明书
（代理机构名称）：
本人经由单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）投标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：
一、本单位与招标人之间
□不存在利害关系
□存在下列利害关系：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系。
二、现已清楚知道参加本项目投标活动的其他投标人名称，本单位
□与其他所有投标人之间均不存在利害关系
□与之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守招投标相关法律法规和现场纪律。
四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。
□不存在利害关系
□存在下列利害关系
投标人代表签名：
年  月   日
PAGE  

