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[bookmark: _Toc19594]第一章  投标邀请
本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受浙江省临海市临海中学、临海市交通投资控股有限公司委托，参照采购有关流程，现就临海市鹿城素质教育学校建设工程（触控一体机等设备采购）进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。
1.项目概况
项目名称：临海市鹿城素质教育学校建设工程（触控一体机等设备采购）
招标人：浙江省临海市临海中学、临海市交通投资控股有限公司
监管单位：临海市城市产业发展集团有限公司
采购规模及内容概述：本次招标为临海市鹿城素质教育学校建设工程（触控一体机等设备采购）,具体详见第二章招标需求。
采购预算：1254600元
采购标段数：1
采购方式：公开招标
▲交货期：合同签订后25日历天内完成供货及安装。 
采购文件公告期限：5个工作日
该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。
2.投标人资格要求
（1）未违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；
（3）本项目不接受联合体投标。
3.报名
[bookmark: _Hlk59307647]本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台
（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；
4.招标文件的获取
采购文件售价：免费
获取方式：凡有意参加投标者，在2026年7月30日08时30分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。
招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
6.投标说明
（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。
（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。
（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。
（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。
（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。
7.投标文件的组成、效力
（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。
（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。
8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2026年7月30日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      
（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；
（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。
10.开标
开标时间：2026年7月30日08时30分00秒。
开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台中部1号开标室（临海市大田街道城隍街与东方大道交汇处办公楼三楼）
11.发布公告的媒介
本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。
12、其他事项
（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。
13、联系方式
临海市限额以下公共资源交易区域平台咨询电话： 0576-85407109  。
CA申请办理请登录临海市限额以下公共资源交易区域平台—CA管理，联系电话：0571-81902198
临海市限额以下公共资源交易区域平台总部（江南街道春和路下岙余村新办公楼二楼）
临海市限额以下公共资源交易区域平台：https://jypt.lhcqjy.com.cn/
（1）招标人信息
招标人：浙江省临海市临海中学、临海市交通投资控股有限公司
项目联系人：邵先生
项目联系方式：13958598369
（2）代理机构信息
名 称：隆耀（浙江）工程咨询有限公司
地址: 临海市京商大厦9楼
项目联系人（询问）：邵女士
项目联系方式：0576-85318992
质疑联系人：朱先生
质疑联系方式：13666865263
电子邮箱: LYLH202401@163.com
（3）监管机构信息
[bookmark: _Hlk78367560][bookmark: _Toc466534749]名 称：临海市城市产业发展集团有限公司纪委办公室（审计部）
地  址：临海市大洋街道柏叶西路928号
联系人：吴先生
联系电话：15214779876
[bookmark: _Toc17949][bookmark: _Toc29593][bookmark: _Toc3486][bookmark: _Toc11982]第二章  招标需求
1、 [bookmark: _Toc29629][bookmark: _Toc8502][bookmark: _Toc20310]采购清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价上限价（元）

	1
	触控一体机多媒体
	86英寸触控一体机
	一、整机要求
1、整机采用一体设计，部无任何可见内部功能模块连接线，整机采用86英寸超高清LED液晶屏，采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H。
2、整机背光系统支持DC调光方式，采用硬件低蓝光技术，达到蓝光占比＜50%。
3、整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，≥10W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥80W，具备AI人声语言增强功能，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
4、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。
5、整机内置4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
6、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素的照片，视场角≥120度，可支持学校实现色温检测判断及远程巡课等功能操作。
7、为确保日常无线使用稳定，整机内置双WiFi6无线网卡（即整机PC通道及安卓通道各有一颗WiFi6无线芯片），Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6或以上。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
8、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4或以上标准。
9、嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，运行内存≥4GB，存储空间≥30GB。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
10、采用红外触控方式， Windows系统及Android系统中均支持进行50点或以上触控，书写延迟≤26ms。
11、整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
12、电脑模块采用按压式卡扣设计，搭载Intel酷睿系列 i5或以上CPU，配置16GB DDR4或以上内存，配置256 GB或以上SSD固态硬盘。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。无外接天线。
13、整机WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
二、	功能要求
1、整机前置接口与按键在设备同一侧，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。
2、符合学校个性化需求，设备前置按键支持自定义设置，可设置启用批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、纸质护眼模式、课堂智能反馈等功能。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
3、整机内置中控菜单及侧边栏菜单，方便教师进行应用切换、信号源通道切换、教学工具调用、整机调节等操作。
4、整机内置AR授课工具，可对视频展台所采集的画面中叠加动态的动物、微生物、人体骨骼等教学所需3D 模型。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
5、整机支持纸质护眼模式，支持纸质纹理：水彩纸、水纹纸、素描纸、宣纸、牛皮纸等。
6、整机具备智能手势识别功能。
7、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上。
8、为了简化教师操作流程，整机支持发出超声波信号，智能手机通过麦克风接收后实现配对，一键投屏，用户无需手动输入或扫码等繁琐操作。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
9、整机Windows通道支持文件传输功能，连接方式支持超声及WiFi 直连方式，传输方式支持公网传输及WiFi 直连传输。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
10、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。
三、AI赋能应用
1、整机系统画面支持人工智能画质调节模式、音频支持人工智能空间感知音效模式。
2、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥40cm/s时笔迹距离笔的距离小于20mm。
3、优化书写体验，整机支持人工智能识别提笔书写及手笔分离功能，例如当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式，使用笔可正常书写，而使用手指可以点击操作。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
3、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。
4、整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互。
5、为简化教师登录流程，整机支持实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
6、为加强自习管理，整机侧边栏内置自习工具，可通过麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
7、为加强早读管理，整机侧边栏内置朗读工具，可通过麦克风监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面反馈朗读音量大小，调动学生朗读兴趣。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
8、整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员并随机抽选。
9、整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。
10、整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。
11、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。
12、整机内置计算器应用，支持多项式复杂计算，对多项式进行积分、求导、多项式展开和多项式分解，支持对多项式进行绘制图像，展示绘制结果。
13、整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
14、整机内置趣味画板功能，支持自由画、涂色和拼图模式；保存绘画作品时，支持调用整机麦克风进行录音，并将录音和画作合成为作品保存在画廊；在画廊查看作品时支持录音回放功能。
15、支持对话式生成，根据输入的文字生成文本，并通过类人类对话的形式表达，还支持根据上下文进行多轮连续对话。
16、支持用户主动添加网址，添加的网站会呈现在助手栏中，点击即可在打开，方便教师调用。
	55
	套
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	备授课软件
	1、要求提供备授课一体化教学系统，采用云端备份管理，支持多终端使用，内嵌多种信息化教学应用，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。
2、要求教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3、课件精准分享：互动教学课件支持定向精准分享，分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；
4、课件接收：接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。
5、快捷抠图：教学系统内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。
6、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。支持智能填写功能。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
7、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。
8、化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。
9、微课视频：提供涵盖初中超过800个微课程视频。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。
10、多学科题库：提供涵盖初中总知识点不少于3000个，试题数量不少于5万道试题，可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。
11、数学画板：支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。提供不少于200个数学画板资源，按照初中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。
12、移动授课：支持移动授课，实现公网连接控制课件翻页、播放，支持手机拍照上传、投屏。手机端和电脑端登录同一账号后即可自动连接，拍照上传、控制课件支持公网。
13、授课评价：要求能对教师进行授课评价，教师在授课界面可选择评课表、学科、年级等一键生成评课二维码，参与听课老师只需扫描二维码即可通过手机进行评课，评课结果自动上传到数据管理平台，展示教研组听评课数据概况，数据包含教研组授课节数、听课人数、优秀课例，支持获取查看优秀课例，可查看教师评课维度得分详情。
14、云教案：可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。
15、课件库：要求提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类的不少于100000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。
16、提供备课场景中搜索课件库课件资源，涵盖3w+课件资源，支持整份课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。
17、空中课堂功能：内置于交互式备授课软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。教师可一键开课生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP；在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动；直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单；课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习。
18、集体备课：支持在系统中创建集体备课活动，老师可以针对课件、教案进行批注和研讨。主备人可多次修改稿件后上传，具备稿件版本对比功能。支持数据统计和访问记录查看。
19、知识胶囊：胶囊式微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作；录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除；支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存；微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用；学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习；系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理。
20、发布作业：教师可通过微信小程序或白板软件自带功能发布作业，微信小程序或白板软件提供多学科的题目供老师快速选择，老师选择相应题目后可通过分享二维码的形式发布至家长端；学生通过移动端只需扫码即可快速答题，答题完成后可自动批改；学生作答完成后，教师可实时在后台查看完成人数、题目正确率、题目耗时，也可将正确率分布、优秀作业同步至教师后台，方便教师实时掌握不同学生的学习情况，方便进一步分层教学。
	
	
	

	
	
	教研平台
	1、平台概述：基于数据分析的教研数字化管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析。
2、多端登录：支持管理员及教师使用网页端、移动端和小程序端登录，移动端支持校本资源的查看和应用，支持进入集体备课、听课评课等教研活动，支持教学动态的实时通知。小程序端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。
3、数据概览：管理者通过学校数据可视化看板，查看学校教师课件制作、校本资源等情况，快速掌握学校教研关键数据，及时了解关键数据环比上周的的具体情况，直观反映学校教学信息化投入的应用成效，为各项决策提供有力支撑。
4、信息化指数：通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与全省均值进行对比，管理者可了解信息化教学进展。
5、信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及班级氛围，并与全省均值对比。
6、教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡状态。
7、为学校提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。
8、教学检查：管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备数据，了解老师的教学备课工作。
9、教学设计管理：支持管理者查看全校教师制作的课件数，教案数和胶囊数，以及教师上传到校本的课件数，教案数和胶囊数，通过详情还可查看教师具体制作的教案详情，上传的校本资源详情，点击对应的资源可以预览查看文件。
10、校本资源管理：可统一审核发布、移动/删除教师上传至校本库的课件、教案、胶囊及多媒体等资源。其中多媒体资源类型包括：文档、图片、视频、音频。
11、评课表管理：支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”、“教师通用评课表-评分制”模板供使用。点评支持评分题、主观题等评价及拍照上传图片等功能。支持发布多张评课表，同时开展多学科、多个评课活动。评课表支持在线预览和设置权限，听课老师权限可以选择公开，无需登录/需要登录用户账号/绑定本校且需登录用户账号等选项。
12、教师评价记录：支持查看以教师维度的评课记录，查看教师的所属学科，评课节数，点击操作“详情”，可查看该教师详细的评课记录，包括课件名称，授课老师和评课时间，进入详情可查看该教师对该课程的评价记录。
13、集体备课管理：支持查看集备活动的名称，主备人、所属学科、集备打磨稿件数，参与人数，浏览次数，评论数，批注数，评论点赞数、集备状态，创建时间，等数据。管理员可随时查看学校集备详情，查看集备的详细内容并给予指导评论，同时支持管理员删除集备活动。
14、备课数据查看：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案、课件等制作数量的排行，查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/微课，进行教案、课件及校本教案/课件/微课检查，让管理者总览全校教案、课件、微课编写制作情况，支持一键导出资源统计数据表格。
15、教案数据：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案/课件制作数量的排行，查看全校教师的教案，校本教案/课件/胶囊，方便进行教案及校本教案/课件/胶囊检查，让管理者总览全校教案/课件/胶囊编写制作情况。
16、课件制作数据：支持按本周、本月、自定义时间查看全校教师课件制作的数据排行，教师榜单支持按照课件数、上传校本课件数、校本课件上传量进行排序。课件数据支持按学科对比，方便总览全校课件制作情况。
17、校本课件数据详情：在资源中心数据统计中心里，支持按本周、本月、自定义时间查看全校教师上传校本课件的数据排行，支持一键导出详细Excel表格数据。包括校本教案/课件/胶囊数/多媒体数。
18、班级氛围数据概况：支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含全校课堂点评情况、班级总分榜、班级分数榜、教师榜（老师发送点评的总分）和累计分数前三名班级，了解全校班级管理情况。
19、集体备课数据详情：全校集体备课数据统一汇总，数据包含集备打磨稿件数，参与人数，浏览次数，评论数，批注数，评论点赞数、集备状态，创建时间等数据，方便了解集体备课活动的开展和参与情况。
20、听评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，方便了解听评课教研活动的开展情况。
21、教师空间：提供教师的教学教研一站式服务平台，为教师提供教学计划与教案设计、资源中心、个人云空间、教学数据分析模块，覆盖老师课前、课中、课后的教学场景，方便课前制定教学计划并完成电子备课，课中使用教学资源进行互动教学，课后收集教学数据及评价反馈。通过一站式服务，提高老师教学工作效率，使教学过程全记录，教学数据全打通。
	
	
	

	
	
	集控
平台
	1、系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。
2、移动端管理：支持通过微信小程序，实时查看设备运行状态、异常情况；支持向在线设备下发指令，并可查看每个指令的执行情况；支持查看设备的基础使用数据，包含设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件活跃度分析、软件使用时长排行、设备健康度排行。
3、登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。
4、权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员。
5、并行管理：支持实时展示不少于20台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式，方便管理员根据实际管理需要选择管理模式。
6、精细管理：支持对设备进行大文件传输、消息通知、消息通知、倒计日、远程控制等精细化远程管控，支持设置关机、重启、打铃、锁屏/解锁等循环指令。
7、指令管理：支持查看和撤销待执行指令；支持查看已执行指令情况、指令执行实时状态；支持查看设备操作日志，精确记录设备每次解锁方式、解锁时间、解锁人信息，便于管理员了解设备是否存在违规使用，规范管理。
8、多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。
9、智慧管控：支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命。
10、软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。
11、弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。
12、冰点穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。
13、音视频直播：支持多位老师同时向不同设备发起直播，直播方式包含纯桌面直播、视频直播、音频直播、桌面+视频直播方式；直播过程中支持增、删接收直播观看的班班通设备；支持实时查看收看端教室画面；支持切换直播画质清晰度；支持实时了解直播质量，包含直播源码率、FPS数据，实时掌握直播稳定情况。
14、弹窗管理：支持查看学校当前已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个进程所有窗口、某个具体窗口，以减少教学过程中不良窗口弹出对教学氛围的影响；支持将某个应用、某个进程、某个具体窗口加入白名单，以确保正常授课软件中的窗口可正常访问。
16、能兼容本校原有的25台设备
	
	
	

	
	
	800万高清壁挂展台
	一、硬件要求
1、展台采用壁挂式安装，防盗防破坏，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。
2、展台展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。
3、展台采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
4、采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。
5、展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。
6、整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。
7、外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
8、为保证兼容性及稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家。
二、软件要求
1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。
5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。
6、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
7、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
	
	
	

	
	
	外挂式推拉绿板
	1、结构：左右推拉形式，一体机居中放置；内外双层，内层两块固定板外层两块活动板，使用一体机时将两块活动板分别拉开，活动板闭合后接触面为无边框折边设计无障碍书写；折边处要求双折边90度，折成U型避免划手。
2、规格：基本尺寸4200mm*1249mm，可根据一体机尺寸和用户需求进行调整。
3、书写面材质:采用优质绿色烤漆板，涂层采用丙烯酸树脂漆，板面厚度≥0.3mm，涂层硬度≥6H；光泽度＜6%，无明显眩光；表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接，有效保护学生视力。
4、内芯材料:采用防潮、阻燃、24kg/m³高密度泡沫板，厚度10㎜，整张无接缝。
5、背板:采用优质镀锌彩涂板，厚度≥0.21mm。
6、边框材料:采用高强度银白色工业铝型材，为保证黑板整体的强度外框型材壁厚不小于1.1mm，连接可靠牢固，接缝平整、光滑。
7、包角:采用防老化、抗疲劳ABS工程塑料，模具注塑一次成型。
8、轨道：上轨道为一字型配合T型滑块，下轨道为T型滑道配合半封口凹字型滑块，永不脱轨；上下左右边框正面宽度不大于2.5cm，超窄边框设计美观大方。
9、滑块：每块活动板安装4个滑块，采用耐磨、自润滑材质，在轨道内滑动无噪音，书写不易左右移动，使用更加稳定。
10、易维护性：产品结构设计，从根本上解决一体机维护问题；内嵌的一体机可以直接拆除进行维护，无需书写板的整体拆除，检修方便快捷。
11、附件：拉手采用黑色铝制金属材质，锁具采用哑黑色锌合金搭扣锁，固定形式均采用穿透板体固定更加牢固结实。
	
	
	

	2
	后黑板
	1、整体尺寸：6000mm×1200mm，一次成型一体化设计。
2、书写面：尺寸4000mm×1200mm，采用优质环保绿板，优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，涂层硬度≥6H无痕（莫氏）；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看。表面粗糙度：Ra 1.6-3.2μ，光泽度≤6﹪，没有明显眩光。内芯材料：防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板（泡沫板适应长期潮湿环境），采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感，厚度≥16mm。
3、软木板:尺寸1000mm×1200mm,左右各一块.材质：面板为绒布；绒布颜色：中标后与校方沟通后商定；内芯材料：2mm厚软木加7mm橡胶皮，夹层采用防潮、吸引高强度泡沫板，厚度10mm以上，面层无折痕，整张平整无接；缝粘合剂：环保粘结剂，有害物限量（游离甲醇、苯、甲苯、十二甲苯）符合国标GB18583-2001要求。
4.包角材料：采用防老化、抗疲劳ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具，颜色与铝合金框相近。
5、背板：采用优质灰色彩钢板，厚度≥0.3mm，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度。
6、边框：整体采用豪华高强度工业电泳亚光银色色铝合金；包角材料采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。
	42
	张
	1000

	3
	其他附件及安装调试
	含涉及需要相关的附件，安装调试
	42
	套
	300

	（二）办公设备

	1
	黑白多功能一体机
	1、产品类型：A4黑白激光打印机
2、打印速度：A4打印速度≥30ppm， A5打印速度≥55ppm
3、最大月打印量：≥50000页
4、首页打印时间：≤5.3s
5、处理器：≥800MHz
6、内存：≥256MB
7、双面打印：自动双面
8、接口类型：高速 USB 2.0 ;有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx 
9、耗材类型：鼓粉分离
10、纸张输入容量：自动纸盒：250页，手动进纸器：1页
11、随机粉盒容量：≥6000页
	10
	台
	1800

	2
	油印一体机
	1、版纸供给：全自动220张/卷
2、印刷位置调整：垂直：±10mm 水平：±15mm
3、图像处理模式：文字、照片、图文、铅笔
4、最大印刷面积：289mm×413mm
5、最大扫描面积：297mm×432mm
6、工作方式：高速数字式热敏制版、全自动孔版印刷
7、原稿类型：书刊/单页
8、扫描分辨率：600dpi×600dpi
9、印刷分辨率：300dpi×600dpi（穿孔密度600dpi×600dpi） 设定快速制版时：300dpi×400dpi（穿孔600X400dpi）
10、最大原稿尺寸：310mm×432mm
11、最小原稿尺寸：100mm×148mm
12、用纸尺寸：100mm×148mm（最小）-310mm×432mm（最大）
13、印刷纸张重量：46g/㎡-157g/㎡
14、制版时间：小于18秒（A4，长边进纸） 快速制版打开时小于15秒（A4，长边进纸）
15、用户界面：LED+中文液晶显示（LCD）
16、印刷速度：5档可选，最低每分钟60张，最高每分钟150张
17、油墨容量：全自动1000ml/筒（环保型米糠黑油墨）
废版盒容量：100张
18、功率：工作时不超过300W 待机时：20W或以下 休眠时：5W或以下
19、整机尺寸：长度小于1500MM，宽度小于700MM，高度小于1100MM
20、整机重量：介于80-120kg
21、进纸容量：1000张-1600张（110mm堆叠高度以下）
出纸容量：1000-1600张（110mm堆叠高度以下）
22、印刷缩放倍率：无倍缩放（50%—200%）、100%缩放比率、 三级放大：141%、122%、116% 四级缩小：94%、87%、82%、71%
23、保修不低于150万张
	2
	台
	35000

	3
	碎纸机
	1、碎纸能力:10张 
2、连续碎纸时间:60min
3、碎纸效果:2*6
4、纸屑盒容量:25L
5、可碎卡、光盘，可带钉碎纸
	1
	台
	1000

	4
	图书大屏自助借还机
	一、功能要求：
1、设备包括主机，触摸显示一体屏，RFID读写一体机，二合一读卡器。
2、可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的RFID标签，可进行读者卡密码确认。
3、配备触摸显示屏操作，具有图形化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示功能。
4、设备可实时记录读者的操作日志，能够在读者完成借书或还书的同时，对所借还的多本图书安全标志位进行改写。
5、具备防止借阅过程中偷换、抽换书籍的功能。
6、保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号等非隐私信息。
7、标配二合一读卡器（支持IC卡（14443A协议）、RFID卡(15693协议)）。
8、系统支持配置（开启/关闭）读者证密码。
9、系统保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证读者操作时不会出错。
10、系统集成部件可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。
11、采用模块化设计，各部分设备可单独更换，系统可快速恢复使用。
12、系统在网络短暂故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务。 
13、无需读者卡可直接使用账号，以应对无读者卡的图书馆实现借还。
14、为保证系统软件操作更便捷化，系统支持首页应用功能可配置。可配置成只有借书功能或只有还书功能。
15、系统支持在借书功能应用下，实现放书即完成借书，无需过多操作，让借书更便捷。
16、系统支持在还书功能应用下，实现放书即完成还书，无需过多操作，让还书更便捷。
17、系统支持多种登录模式验证读者身份，登录模式可在软件后台可配置。
18、系统支持凭管理密码进入馆员后台，进行退出软件系统、关机等操作。
19、支持查询读者个人借阅记录，支持单本或全部续借功能，满足读者个性化需求。
20、设备具备定时开关机功能，在空闲时可自动播放使用帮助视频或其它设置内容。提供检测报告复印件。
21、可在设备软件后台设置设备状态模式，有“维护模式”“试用模式”“正常模式”可选，分别对应项目实施阶段、试用阶段、正常开放阶段的设备使用，避免误用，乱用设备。提供检测报告复印件。
22、标签读取响应时间≥20标签/秒。提供检测报告复印件。
23、人脸数据采集终端，要求支持人脸数据捕获，完成人脸数据注册、动态验证、静态验证等功能。
24、人脸识别管理平台，要求支持管理人脸识别功能管理。
25、人脸识别算法服务，要求支持人脸识别数据捕获、对比、分析等功能。
26、人脸识别数据库，要求支持存储人脸特征数据。
27、要求支持检测图中的人脸，并为人脸标记出边框。检测出人脸后，可对人脸进行分析，获得眼、口、鼻轮廓等72个关键点定位准确识别多种人脸属性，如性别，年龄等信息。提供检测报告复印件。
28、要求支持提供人脸注册、人脸更新、人脸删除、创建用户组、删除用户组等维度的人脸库管理接口，与在线接口的人脸库管理功能完全相同。提供检测报告复印件。
29、无需读者卡可直接使用账号、密码绑定人脸，以应对无读者卡的图书馆实现借还。
30、可通过人脸识别验证读者身份，要求人脸识别摄像头必须为红外双目摄像头，能有效防止照片、视频欺诈。
31、为保障师生自助借还效率、节约自助借还时间，自助借还机支持使用红外双目摄像头能直接识别师生二维码读者证。
32、需通过符合国家《GB 4943.1-2022》信息技术和通信技术设备-安全要求、《GB/T9254.1-2021》信息技术设备 电磁兼容-发射要求、《GB 17625.1-2022》电磁兼容 -谐波电流发射限值的相关标准要求
33、需通过符合国家《GB/T 17626.2-2018》电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验、《GB/T 17626.3-2023》电磁兼容试验和测量技术第3部分:射频电磁场辐射抗扰度试验、《GB/T 17626.4-2018》电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、《GB/T 17626.5-2019》电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验的相关标准要求
二、技术要求：
1、工作频率：13.56MHz。
2、屏幕尺寸：≥21.5寸。
3、触摸类型：电容屏。
4、工作温度：-10℃～50℃。
5、储存温度：-20℃～60℃。
6、相对湿度：5%～80%。
7、材    质：钣金，钢化玻璃，亚克力。
8、符合标准：ISO18000-3，ISO15693。
9、主机配置：ARM平台，Android 11系统或以上系统。
10、内    存：≥4G。
11、储存空间：≥32G。
12、识别图书：多本（堆砌高度不大于250mm）。
13、供电要求：AC220V,50Hz。
14、功    耗：≤100W。
15、摄像头：红外双目摄像头。摄像头角度可上下角度调节正负20度内。
三、软件要求：无缝对接台州市教育局云图图书管理平台            （含人脸识别借还）
	1
	台
	45000

	5
	馆员工作站（不含PC）
	一、功能要求
1、设备具有可扩展性和可维护性。
2、可对RFID标签非接触式地进行阅读，将流通资料的相关信息快速写入标签，有读取、写入、改写RFID标签的能力。
3、系统应有准确的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功，RFID标签编写是否成功的状态。
4、可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高。
5、通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。
6、RFID天线应采用周围屏蔽式设计，保证只能在天线上方的RFID图书能够读到。
7、在软件界面方便配置写入标签的相关信息，包括馆代码、AFI值、是否改写EAS，DSFID等等。
8、馆员工作站所包含的模块需有条形码阅读器，RFID读写一体机，IC卡读写器，标签转换软件。
9、馆员可在软件界面简单变动参数：图书馆名称、业务系统账号密码、截取条码字符、读写板使用端口、服务器地址、是否更新藏址、防盗模式作相应更改。
10、可实现选择是否更新藏址，并将需要更新藏址的图书进行藏址更新。
11、抗金属处理，不受金属桌面的影响。
12、RFID阅读器必须具备防冲突功能，能保证多个标签同时可靠识别。
13、可对多种类型借书证进行阅读，如 RFID 卡、IC有效证件。
14、可依据时间段统计标签加工工作量。
15、系统软件具备RFID标签信息读取、写入功能，防盗位改写功能，可对条形码进行识别转换后，将条码号写入RFID标签。
16、内置标签加工管理软件，提供标签加工管理软件测试报告，提供复印件。
17、需通过符合国家《GB 4943.1-2022》信息技术和通信技术设备-安全要求、《GB 17625.1-2022》电磁兼容 -谐波电流发射限值、《GB/T 17626.2-2018》电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验、《GB/T 17626.3-2023》电磁兼容试验和测量技术第3部分:射频电磁场辐射抗扰度试验、《GB/T 17626.4-2018》电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、《GB/T 17626.5-2019》电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验的相关标准要求。
二、技术要求
1、工作频率：13.56MHz。
2、阅读范围：确保读写板正上方250mm以内为有效阅读区域。
3、通信接口：USB或RS232、RJ45。
4、材质要求：亚克力，钣金。
5、工作温度：-10℃～50℃。
6、储存温度：-20℃～60℃。
7、相对湿度：5%～80%。
8、符合标准：ISO18000-3/ISO15693。
10、供 电：AC220V,50Hz。
11、功 耗：≤2W。
三、软件要求：无缝对接台州市教育局云图图书管理平台            
	1
	台
	11000
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	RFID 安全门
	一、功能要求
1、支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID。
2、非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。
3、对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。提供检测报告复印件。
4、设备系统需具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报。提供检测报告复印件。
5、具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。提供检测报告复印件。
6、多通道安全检测门具备单通道独立报警和提示功能。
7、具备流量计数功能， 可统计人流量信息，方便汇总分析，数据可重置。
8、系统设备需通过简单的硬件转换即可升级，紧跟最新技术发展。
9、人员流量统计：支持对进出读者人次的双向统计，进、出读者人次计数正确。提供检测报告复印件。
10、UID卡号读取、两路联动输出、支持环境电磁干扰检测功能、射频输出功率可调。
11、要求双蜂鸣器输出，实现区分不同事件。
12、每片门须具备独立的配置模块，同一通道的两片门可任选主、辅门。
13、系统须具有故障报警提示功能。
14、产品须标配遥控器，无须打开设备箱门，即可调节音量大小和切换读者流量显示。 
15、要求最多可支持10片门并排使用，每片有四个扩展口（可接智能门禁，智能监控等设备实现联动）。
16、安全门可升级成自动抓拍，当安全门发出警报时，可进行抓拍，抓拍到的信息可实时传到管理员的手机上。
17、提供人员流量统计应用系统测试报告，提供复印件。
18、提供RFID安全门禁监控报警系统著作权登记证书，提供证书复印件。
19、提供RFID安全门禁监控报警系统测试报告，提供复印件。
20、需通过符合《GB17625.1-2012》电磁兼容限值，谐波电流发射限值、《GB/T17626.2-2018》电磁兼容和静电放电抗扰度相关标准要求
21、需通过符合《GB/T2423.1-2008》、《GB/T2423.2-2008》相关标准试验检测
二、技术要求
1、工作频率：13.56 MHz。
2、符合标准：ISO18000-3/ISO15693。
3、响应速度：≥20个标签/秒。
4、通道宽度：900±50mm。
5、射频功率：1-8w可调。
6、工作温度：-10℃～50℃。
7、储存温度：-40℃～85℃。
8、相对湿度：5%～80%。
9、材 质：亚克力，铝型材，钣金。
10、设备重量：≤28kg/片。
11、功 耗：≤20W。
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	RFID 图书标签
	 
一、功能要求
1、标签为无源标签，无需电池。
2、标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。
3、标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续。
4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。
5、标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被泄露。
6、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。
7、标签的天线为铝质天线，采用蚀刻法工艺制造。
8、具备（EAS）和（AFI）防盗功能。
9、标签固有频率误差率小于或等于±200K Hz范围。
10、可0.1s时间内读取存储在标签中的资料。
11、须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。
12、需通过符合《GB/T17626.2-2018》电磁兼容、静电放电抗扰度相关标准要求，标签检测样品蚀刻天线需带有品牌相关信息。
二、技术要求
1、工作频率：13.56 MHz。
2、芯片：FM13HF02N-TS。
3、内存容量：2K bits。
4、标签天线：铝质蚀刻天线 。
5、图书标签尺寸：50mm×50mm（长x宽）（误差+/-5MM）。
6、图书标签有效识读距离：自助借还设备≤250mm，RFID安全门≤800mm。
7、图书标签用纸：不干胶铜版纸封装。
8、质量检测：100%全检；
9、工作环境：10℃～50℃/20%-90%RH；
10、储存环境：25℃/65%RH；
11、使用寿命：内存读写100000次以上。
13、符合国际相关行业标准，如ISO15693标准，ISO 18000-3标准等，具有良好的互换性与兼容性。
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	激光扫码枪
	1、解码速度：200 次/秒±20 次
2、可识别最低对比度：35%的反射差
3、扫描角度：转角 30° 仰角 65° 偏角 55°
4、解码类型：EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code
93，Code 128，EAN128，库德巴码，industrial 2 of 5，
Interleave 2 of 5，Matrix 2 of 5，MSI，中国邮政码……
5、光源类型：波长为 650nm8nm 的红色激光
6、接口类型：USB2.0、PS/2、RS-232
7、扫描提示：蜂鸣器响声提示和红蓝双色灯提示：红灯提示
通电，绿灯提示解码成功。
8、工作温度范围：0-50℃
9、保存温度范围:-40-60℃
10、工作湿度范围:5%-92%非凝结状态
11、保存湿度范围:5%-92%非凝结状态
12、环境光强度:450 烛光
13、工作电压 5V
14、工作电流:65mA
15、静态电流:30mA
16、提示方式:蜂鸣器
	2
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	（三）教师机、机房

	1
	教师计算机（分体式）
	1、机箱：≤1.3L，支持Kensington锁
2、处理器：≥Intel 14代I5及以上，基准主频不低于2.4Ghz，最高主频不低于 4.6GHz，10核心，16线程
3、内存：≥16GB DDR4 SO-DIMM内存，配置≥2个内存插槽
4、集成显卡：显示输出支持1 x HDMI，输出分辨率≥4K；1 x DP，输出分辨率≥4K
5、集成声卡
6、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD， ≥1个M.2硬盘槽位；支持2.5英寸机械硬盘扩展 
7、电源适配器≥90W
8、网络接口：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，支持无线网卡和蓝牙，不低于WiFi6和蓝牙5.2
9、扩展接口：USB接口≥7个（其中≥1个TYPE-C接口，前置USB3.0数量≥2个，后置USB3.0数量≥4个）；音频接口：2 x Line out ，2 x Mic in 
10、配件：配置VESA壁挂套件
11、设备管理：为方便设备日常维护和使用，所供设备需提供下列功能截图认证：（1）散热风扇：根据CPU温度闭环控制冷却风扇转速（2）配置BIOS底层集成智能USB技术(非软件实现)，实现阻止使用者从电脑复制数据至USB存储设备或使用者无法使用USB存储设备，有效防止数据泄露（响应文件中需提供该功能截屏作为依据）（3）基于BIOS的键盘快捷键开机功能（响应文件中需提供该功能截屏作为依据）（4）免费提供电脑管理软件，可实现：1、硬件主要参数检测；优化加速； 2、系统垃圾清理；3、病毒查杀；4、原厂驱动更新；5、网络测速；网络诊断，6、自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息
12、资质认证：投标产品具有节能认证、国家信息安全测评信息安全服务资质证书、3C认证、CMMI5软件研发中心证书、以上证书须在中标后签订合同前提供复印件并盖章。
13、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，VA屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥3000:1，响应时间≤8ms，视频接口VGA+HDMI。
14、选择商用机系列。
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	2
	教师计算机（分体式）
	1、机箱：≤1.3L，支持Kensington锁
2、处理器：≥Intel 14代I5及以上，基准主频不低于2.4Ghz，最高主频不低于 4.6GHz，10核心，16线程
3、内存：≥16GB DDR4 SO-DIMM内存，配置≥2个内存插槽
4、集成显卡：显示输出支持1 x HDMI，输出分辨率≥4K；1 x DP，输出分辨率≥4K
5、集成声卡
6、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD， ≥1个M.2硬盘槽位；支持2.5英寸机械硬盘扩展 
7、电源适配器≥90W
8、网络接口：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，支持无线网卡和蓝牙，不低于WiFi6和蓝牙5.2
9、扩展接口：USB接口≥7个（其中≥1个TYPE-C接口，前置USB3.0数量≥2个，后置USB3.0数量≥4个）；音频接口：2 x Line out ，2 x Mic in 
10、配件：配置VESA壁挂套件
11、设备管理：为方便设备日常维护和使用，所供设备需提供下列功能截图认证：（1）散热风扇：根据CPU温度闭环控制冷却风扇转速（2）配置BIOS底层集成智能USB技术(非软件实现)，实现阻止使用者从电脑复制数据至USB存储设备或使用者无法使用USB存储设备，有效防止数据泄露（响应文件中需提供该功能截屏作为依据）（3）基于BIOS的键盘快捷键开机功能（响应文件中需提供该功能截屏作为依据）（4）免费提供电脑管理软件，可实现：1、硬件主要参数检测；优化加速； 2、系统垃圾清理；3、病毒查杀；4、原厂驱动更新；5、网络测速；网络诊断，6、自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息
12、资质认证：投标产品具有节能认证、国家信息安全测评信息安全服务资质证书、3C认证、CMMI5软件研发中心证书、以上证书须在中标后签订合同前提供复印件并盖章。
13、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，VA屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥3000:1，响应时间≤8ms，视频接口VGA+HDMI
14、选择商用机系列。
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	3
	学生计算机（分体式）
	1、机箱≤1.3L，支持Kensington锁
2、处理器≥Intel 14代I5及以上，基准主频不低于2.4Ghz，最高主频不低于 4.6GHz，10核心，16线程
3、内存：≥8GB DDR4 SO-DIMM内存，配置≥2个内存插槽
4、集成显卡：显示输出支持1 x HDMI，输出分辨率≥4K；1 x DP，输出分辨率≥4K
5、集成声卡
6、硬盘：≥256GB M.2接口NVME协议SSD， ≥1个M.2硬盘槽位；支持2.5英寸机械硬盘扩展 
7、电源适配器≥90W
8、网络接口：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，支持无线网卡和蓝牙，不低于WiFi6和蓝牙5.2
9、扩展接口：USB接口≥7个（其中≥1个TYPE-C接口，前置USB3.0数量≥2个，后置USB3.0数量≥4个）；音频接口：2 x Line out ，2 x Mic in 
10、配件：配置VESA壁挂套件。
11、设备管理：为方便设备日常维护和使用，所供设备需提供下列功能截图认证：（1）散热风扇：根据CPU温度闭环控制冷却风扇转速（2）配置BIOS底层集成智能USB技术(非软件实现)，实现阻止使用者从电脑复制数据至USB存储设备或使用者无法使用USB存储设备，有效防止数据泄露（响应文件中需提供该功能截屏作为依据）（3）基于BIOS的键盘快捷键开机功能（响应文件中需提供该功能截屏作为依据）（4）免费提供电脑管理软件，可实现：1、硬件主要参数检测；优化加速； 2、系统垃圾清理；3、病毒查杀；4、原厂驱动更新；5、网络测速；网络诊断，6、自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息
12、资质认证：投标产品具有节能认证、国家信息安全测评信息安全服务资质证书、3C认证、CMMI5软件研发中心证书、以上证书须在中标后签订合同前提供复印件并盖章。
教育应用软件：1、支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10）的立即还原、每天还原、每月还原等方式；2、支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点；3、支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统；4、支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址；5、支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装。针对以上5点功能提供功能截图并加盖公章；如使用第三方软件需提供软件终身免费使用授权并加盖公章。
13、 显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，VA屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥3000:1，响应时间≤8ms，视频接口VGA+HDMI。
14、 选择商用机系列。
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	学生电脑桌（双人位）含2把凳子
	1、机房电脑桌尺寸：(长) 1400 ×(宽)600× (高)750MM，整体钢木结构，可组合并排放。可坐2个学生。
2、桌面采用18mm厚度木纹色E1级环保板，防静电。桌脚采用50mm乘15mm镀锌方管经过压弯工艺成蝴蝶状，颜色为电脑灰，焊接拼接而成。
3、桌面下方左右放电脑机箱，电源线隐藏式，线槽可活动，方便维修。
4、桌体三边为镀锌钢板折弯和电焊加工而成，为了主机有更好的散热正面冲压星星孔。表面酸洗磷化处理防生锈，经典喷塑灰白粉末。
5、学生凳：：340*240*420*面板18mm，凳面板采用优质E1级实木面板，颜色要求与电脑桌一致，凳脚材质选用优质冷轧钢管，厚度≥1.2mm，脚底均采用耐磨护套，负载承受不小于1000N的力，要求无摇晃、变形。
6、椅架：全部采用25*25mm方管焊接而成，表面酸洗磷化处理防生锈。
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	1.5M成品六类非屏蔽双绞线
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6.3±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
导体直径：0.57±0.02mm，十字骨架结构
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.0Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	100
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注：
1、上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。
2、▲采购数量按照招标文件提供的数量报价，不得减少。（此项符合性在报价文件中进行评审）
[bookmark: _GoBack]3、全费用单价包含人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。
四、质量要求
（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。
（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。
（3）中标人须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
（4）保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；
（5）质量保证期时间为设备到货验收后，系统设备提供免费保修服务。在租赁期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务；
▲2、质保期：所有设备不少于3年免费质保期（供应商可提供更优惠的质保期）。
（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。
（2）质保期内，招标人无须自行付费，中标人负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。
（3）中标人在质保期内，如设备出现反复维修超3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经招标人认可的。
（4）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。
（5）质保期结束前，须由中标人和招标人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。
（6）中标人或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非投标人事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。
五、售后服务要求
1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到招标人通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。
2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。
3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，招标人有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。
[bookmark: _Toc231104214][bookmark: _Toc231104219]六、验收
（一）到货验收
1、在所供产品到达工地现场后，由采购单位会同中标人共同参与货物初验收，初验收合格后交由中标人保管。
2、所有合同中规定的货物和材料都已提交。
[bookmark: _Toc236334714][bookmark: _Toc236334313][bookmark: _Toc236723977][bookmark: _Toc373226540][bookmark: _Toc236334316][bookmark: _Toc236334717]3、所有材料如需要现场抽样试验，需按照相关规定执行。
4、安装调试完毕后，由采购人、中标人共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由中标人负责。
5 、货物验收过程中，由于质量不合格的原因所产生的一切费用均由中标人负责。
7、 付款方式
1.付款方式：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款；供货安装完毕并经验收合格后付至结算价的95%，5%质保金待质保期满后付清。增值税专用发票应随付款进度及时提供给采购人。
2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。结算时中标人必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
八、其他要求
1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。
2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放提供软件二次开发接口和必要文档资料，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。在本项目软件系统运行期间，投标人不再向招标人收取任何软件使用费用。
3、安全文明相关费用已包含在投标报价中，不再另行计取。
4、如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由招标人工程师来确定实施单位，投标人不得拒绝施工。
5、投标人应仔细勘察现场，掌握本项目的施工难度及施工内容，准确编制采购报价。投标人未勘察现场、未仔细勘察，造成对项目施工内容或施工难度理解不全的，由投标人自行负责。
6、中标人施工及安装时应对已完工程进行保护，如果造成任何损失由中标人负责。
7、投标人对所拟用产品的技术参数要求等在投标文件中进行详细描述。
8、安装时须由相应证书的安装人员进行安装，安装人员须强制购买有关保险。中标人须认真落实各项安全保护措施，保证工程的施工安全和人身安全；完成本项目过程中发生的一切安全事故由中标人负责。
9、中标人保证对其出售的货物享有合法的权利。
10、货物的制造生产、施工符合国家、省和地市相关标准及规定。
11、中标人负责对采购人所有使用人员和管理人员分别组织操作培训和管理员培训工作，直至各人员能熟练操作。中标人全面负责培训资料、场地等费用。
[bookmark: _Toc13290]



















第三章  投标人须知
前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：临海市鹿城素质教育学校建设工程（触控一体机等设备采购）

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用中标价按照下列差额定率累进计费方式计取，具体标准如下：100万*1.5%+（中标价-100万）*1.1%；

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  投标邀请”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	12
	▲付款方式：
1.付款方式：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款；供货安装完毕并经验收合格后付至结算价的95%，5%质保金待质保期满后付清。增值税专用发票应随付款进度及时提供给采购人。
2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。结算时中标人必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

	13
	履约保证金的收取及退还: 中标价的1%。
履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。
若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。
若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。
若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
履约保证金账号：201000105503123000002
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。

	14
	电子投标文件的上传：
（1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。
（2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份）
CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759
[bookmark: _Hlk59625364][bookmark: _Hlk59625972]说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 

	15
	投标人平台使用费：
项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
平台使用费账号：201000105503123000003
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。
注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。

	16
	电子发票申请方式：
为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。

	17
	特别事项：
潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。
本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337
本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。
软件技术支持电话：15267291759（同微信）。

	18
	温馨提示：因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下： 1.预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款；2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。

	19
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。




一 、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。
（二）定义
1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。
2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的供货、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后保障以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。
（五）投标费用及结算
1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。
（六）转包与分包
本项目不允许转包与违法分包。
（七）特别说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）质疑
1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：
（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑；
（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起3个工作日内提出质疑；
（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起3个工作日内提出质疑；
2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后7个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。
3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。
（九）投诉
本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。
二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.投标邀请
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。
（一）投标文件的组成
投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。
[bookmark: _Hlk72672250]1.资格响应文件
（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；
[bookmark: _Hlk68075338][bookmark: _Hlk69365455]（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；
[bookmark: _Hlk72672204][bookmark: _Hlk534200662]2.商务技术文件
（1）投标函；
[bookmark: _Hlk534200539]（2）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）；
（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；
（4）货物说明表（均不含报价）；
（5）项目负责人简历表；
（6）项目实施人员一览表； 
（7）售后服务网点情况表；
（8）商务及技术响应表；
（9）投标人认为需要提供的其他资料。
3.报价文件
（1）开标一览表；
（2）报价明细表；
（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)
（三）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（四）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、人工、制造、材料、专用工具、包装、设备、运输、装卸、安装、机械、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、保管费、培训、保修、税金、风险费及其他工程费等一切费用。
▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
(此项符合性在报价文件中进行评审)
（五）投标有效期
▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。
2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
[bookmark: _Hlk59462445][bookmark: _Hlk534294335]1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。
（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；
（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；
（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；
（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；
（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）商务技术文件中出现投标总报价的；
（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。
2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价上限价的；
（4）未填写投标报价的。
3.被拒绝的投标文件为无效。
（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2、因重大变故，采购任务取消的；
3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。
4.其他法律法规规定应予以废标的情形。
四、开标
（一）开标准备
代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
（二）开标程序    
[bookmark: _Hlk59694585][bookmark: _Hlk59690176]1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
[bookmark: _Hlk59625783][bookmark: _Hlk59626264][bookmark: _Hlk59805375]2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。
该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。
3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（LYLH202401@163.com）,联系人：朱先生，电话：13666865263；
[bookmark: _Hlk59371589]5.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；
[bookmark: _Hlk59392570]6.资格及商务技术文件评审；
7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；
8.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
9.报价文件评审；
[bookmark: _Hlk59371720][bookmark: _Hlk59626287]10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
11．开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。
（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：
①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3.对投标文件进行比较和评价；
4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
6.法律法规规定的其他职责。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。
（三）评标程序
1.资格审查
采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 
（四）澄清问题的形式
[bookmark: _Hlk59372079][bookmark: _Hlk59371846][bookmark: _Hlk59700505][bookmark: _Hlk59371920]对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。
评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1） 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准
（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
六、定标
（一）确定中标人
1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
[bookmark: _Hlk59369379]3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。
4.本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。
本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。
[bookmark: _Hlk59708763][bookmark: _Hlk59708451][bookmark: _Hlk59521069]5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予
（一）签订合同
[bookmark: _Hlk59626706][bookmark: _Hlk59627623][bookmark: _Hlk59708805]1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。
2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（二）履约保证金
[bookmark: _Toc466534750]签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。





[bookmark: _Toc23395][bookmark: _Toc10393]第四章评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，本项目参照执行《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于本项目的评标。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=价格分+商务技术分
二、评标内容及标准
（一）价格分（30分）
1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
[bookmark: OLE_LINK2]1.参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（货物类：提供原与其他采购人签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）商务技术分（70分）
评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。
	序号
	评分内容
	分值
	评分细则

	1
	综合实力
	6分
	（1）投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每个得1分，本项最高得3分。
备注：
1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。
2、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
3、如投标人提供的证书复印件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	
	
	
	（2）根据投标人经营状况、履约能力和信誉评价等综合评分（0-3分）

	2
	技术参数符合情况
	24分
	（1）触控一体机多媒体：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分（0-8分）

	
	
	
	（2）办公设备：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分（0-8分）

	
	
	
	（3）教师机、机房:根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分（0-8分）

	3
	投标人
业绩
	3分
	提供2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，本项最高得3分。
备注：1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章。3、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	4
	项目团队情况
	5分
	根据项目负责人及项目团队的专业素质、技术能力、人员数量是否充足，配置是否合理等情况（参考履历表和相关资料、相关证书、参保证明等）进行打分（0-5分）。

	5
	项目总体技术方案
	14分
	（1）施工方案：结合本项目的实际需求情况，符合国家及行业规定，加工工艺、施工工艺合理先进，流程严谨，确保实现预期效果等进行打分（0-3分）。

	
	
	
	（2）运输及保管：根据投标人针对本项目的材料运输及现场保管方案进行打分（0-3分）。

	
	
	
	（3）安全保障方案：根据投标人对项目的安全方案，包括运输和安装过程中的安全保障，技术安全设计和管理安全，内容是否完善且合理可行等进行打分（0-3分）。

	
	
	
	（4）重难点分析：根据投标人对本项目的重点、难点分析的准确性、全面性、科学性及所存在问题的应对措施进行打分（0-3分）。

	
	
	
	（5）合理化建议：根据投标人针对本项目的合理化建议，建议是否完整全面、可执行性强、建议创造的价值等进行打分（0-2分）。

	6
	项目具体实施方案
	12分
	（1）质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-3分）。

	
	
	
	（2）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-3分）。

	
	
	
	（3）工期保证措施：根据投标人的供货准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-3分）。

	
	
	
	（4）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-3分）。

	7
	售后服务
	6分
	（1）根据投标人承诺的所投产品质保期进行打分，在本项目质保期要求的基础上，质保期每增加一年得1分，最高得2分。

	
	
	
	（2）根据后期维保服务方案、维护人员安排、维修维保范围承诺、备品备件及专用工具、应急保障措施、售后服务的便捷性进行打分（0-4分）


提示：
1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。
3、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。
（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：
商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
三、投标人义务
评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。































采购项目评分索引表
（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)
项目名称：
投标人名称：

	评标内容
	分值
	投标文件
响应页码
	投标人
应标情况
	投标人自评分值

	1
	综合实力
	6分
	
	
	

	2
	技术参数符合情况
	24分
	
	
	

	3
	投标人
业绩
	3分
	
	投标人务必将应标内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写上

	4
	项目团队情况
	5分
	
	
	

	5
	项目总体技术方案
	14分
	
	
	

	6
	项目具体实施方案
	12分
	
	
	

	7
	售后服务
	6分
	
	
	

	合计
	
	
	/
	/




[bookmark: _Toc20745]第五章  合同主要条款
[bookmark: _Toc466534751]项目名称：                                 
甲方：（招标人）   
甲方：（招标人）                              
乙方：（中标人）
甲、乙三方根据《中华人民共和国民法典》和__________________项目招标文件的相关规定，三方达成一致签署本合同。
[bookmark: _Toc60218368]一、货物内容
详见附件
二、合同金额
本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币(含税）。
税率为   ，  税额为   元，不含税金额为    元。
包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、指导调试、保修等一切税金和费用。
三、技术资料
1.乙方应在项目验收前向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
乙方应当在合同签订前向甲方缴纳（提供）履约保证金人民币        元 （￥       元）（现金、银行保函或者保险公司保函），履约保证金在验收合格后退还。
七、转包或分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。
八、质保期
质保期      年。
九、交货期
10、 付款方式
十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。
对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.质保期内免费维护和维修。在质保期内非人为因素出现的质量问题，乙方须立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。维护和维修按照相关部门相关规定执行。
4.在质保期内，接到故障报修，乙方应在1小时内回应，乙方接到甲方通知后，应在12小时内到达现场进行维修。如不能修复应提供备品，以保证正常运行，乙方有其它服务承诺的，按承诺的履行；
5.乙方在接到甲方通知后在 12 小时内未到达甲方现场，由于故障所造成的全部损失由乙方承担。
6.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
7.质保期结束前，须由甲乙双方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理，在修复之后，乙方将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。
8.质保期内乙方须免费提供足够的常用检修工具。推荐的检修工具须在投标文件中注明。这些工具不能在安装时使用。所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修工具一并免费提供。 
十三、验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。初验收合格后，货物交由乙方保管。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.验收时乙方必须在现场，最终验收完毕后作出验收结果报告；验收费用（含专业检测机构的费用）由乙方负责。最终验收交付前的保管安全责任由乙方负责。
4.验收时检测不合格进行退换货。
十四、货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、安装
1、乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方书面认可。
2、现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位和总承包单位的管理和检查。
3、在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸、动力等所需辅助设备及材料，所有这些设备都须符合安全作业要求，安装现场的安全防范工作及设施由乙方负责。
4、对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由乙方承担保护责任。因乙方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5、本项目施工安全由乙方负责。投保安全生产责任险的费用由乙方在投标时自行综合考虑，结算时不再额外计取。
十六、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应付工程进度（备料）款的利息，利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利），时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。 
4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。
5.乙方应按国家相关规定要求做好现场防护工作，甲方现场检查发现乙方未做好安全防护的，每次罚金500元。因乙方未做好安全防护造成的安全责任由乙方承担。
十七、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十八、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
十九、合同生效及其它
1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
3.本合同一式玖份,甲方各叁份，乙方叁份。

甲方：                                  乙方： 
法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
地址：                                   地址：
签字日期：    年 　月    日              签字日期：    年 　月    日
       
甲方：                                 
法定（授权）代表人：                     
地址：                                   
签字日期：    年 　月    日                       

附件：附上报价明细表


[bookmark: _Toc12248][bookmark: _Toc14350]第六章　投标文件格式

[bookmark: _Toc30690][bookmark: _Toc2141][bookmark: _Toc265669850]一、资格响应文件格式


1.资格响应文件封面格式： 



资格响应文件


项目名称：
  

投标人名称：
投标人地址：


[bookmark: _Hlk60757343]年  月  日
2.营业执照等：


营业执照（推荐使用电子营业执照）
或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件
温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。





3.没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的承诺函


致： 浙江省临海市临海中学、临海市交通投资控股有限公司  （招标人名称）：
我方郑重承诺，我方在参加            项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！



法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：


日期：  _____年___月___日




[bookmark: _Toc466534753][bookmark: _Toc15805][bookmark: _Toc17255]二、商务技术文件格式


4.商务技术文件封面格式： 



商务技术文件


项目名称：
     

投标人名称：
投标人地址：

[bookmark: _Hlk60757098]                        年  月  日
5.投标函格式：
投 标 函
致：浙江省临海市临海中学、临海市交通投资控股有限公司（招标人名称）：
1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。
2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。
3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。
[bookmark: _Hlk59707887]4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
5、自投标截止日起 90天内有效。
6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。
8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。
[bookmark: _Hlk36048718]与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。
邮寄详细地址：__________  邮编：__________
[bookmark: _Hlk59370410]收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __ 
[bookmark: _Hlk59370586]为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。
投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __
法定代表人（签字或盖章）：

投标人:(公章) 日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：浙江省临海市临海中学、临海市交通投资控股有限公司（招标人名称）：
[bookmark: _Hlk12177807][bookmark: _Hlk12177819]我______（姓名）系______（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 ______（姓名）以我方的名义参加         项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：             被授权人签字： 

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


投标人:(公章)
 
                                       日期：  _____年___月___日
6-2法定代表人身份证明格式：
法定代表人身份证明
（适用于法定代表人、单位负责人本人代表供应商参加投标）
法定代表人身份证明（参考样张）
单位名称：                              
地址：                                  
姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：                 
职务：             手机号码：                 
系                         的法定代表人                        
   附法定代表人身份证复印件

	

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认


	

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认




                          










投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

7.货物说明表格式：
货物说明表
项目名称：
	序号
	设备名称
	技术参数
	品牌/型号（如有）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk52958408]注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，货物说明表中勿填写价格信息。


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：











8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：
	姓  名
	
	性  别
	

	年  龄
	
	身份证号
	

	资  格
	
	资格证书号
	

	职  称
	
	学  历
	

	手机号
	
	联系电话
	

	简


历
	



[bookmark: _Hlk60757472]法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
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9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
项目名称：
	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	进入本单位工作开始时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：          

日期：  _____年___月___日

10.售后服务网点情况表格式：


售后服务网点情况表

项目名称：
	服务网点名称
	
	投标文件页码

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	设立日期
	
	

	售后服务内容
	
	

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	

	负责人
	
	联系电话
	
	




法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 

日期：  _____年___月___日


[bookmark: _Hlk77588362]
11.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表
项目名称：
	序号
	名称
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的应标情况
	相应内容在投标文件中页码

	1
	交货期
	合同签订后25日历天内完成供货及安装。 
	
	
	

	2
	质保期
	所有设备不少于3年免费质保期（供应商可提供更优惠的质保期）。
	
	
	

	3
	付款方式
	1.付款方式：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款；供货安装完毕并经验收合格后付至结算价的95%，5%质保金待质保期满后付清。增值税专用发票应随付款进度及时提供给采购人。
2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。结算时中标人必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
	
	
	

	4
	投标有效期
	自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	


特别说明：
1、 [bookmark: _Hlk535995896]投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。
2、投标人应在本表格中--投标人的应标情况栏中列出具体的应标内容。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
[bookmark: _Toc265669851]


[bookmark: _Toc11354][bookmark: _Toc6699][bookmark: _Toc466534754]三、报价文件格式



12.报价文件封面格式： 
报 价 文 件


项目名称：
 

投标人名称：
投标人地址：

年  月  日

13.开标一览表格式：
开标一览表

项目名称：
	名称
	内容
	备注

	
投标总报价


	
大写：人民币   佰    拾   万   仟   佰   拾    元
    角    分

小写：￥_________________元


	


注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。



法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  


日期：  _____年___月___日





14.报价明细表格式：       
报价明细表

项目名称：
	[bookmark: _Hlk78207666]序号
	设备名称
	技术参数
	品牌/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	



说明：
1、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写。
2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：




15.投标活动现场确认声明书

投标活动现场确认声明书
（代理机构名称）：
本人经由单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）投标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：
一、本单位与招标人之间
□不存在利害关系
□存在下列利害关系：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系。
二、现已清楚知道参加本项目投标活动的其他投标人名称，本单位
□与其他所有投标人之间均不存在利害关系
□与之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
[bookmark: _Toc28522]G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守招投标相关法律法规和现场纪律。
四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。
□不存在利害关系
□存在下列利害关系

投标人代表签名：

年  月   日

53
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