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[bookmark: _Toc14571]第一章  投标邀请
本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海市第八中学、临海市大洋建设投资有限公司委托，参照采购有关流程，现就临海市头门港职业中学工程项目（厨房用品及饮水机采购）进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。
1.项目概况
项目名称：临海市头门港职业中学工程项目（厨房用品及饮水机采购）
招标人：临海市第八中学、临海市大洋建设投资有限公司
监管单位：临海市社会事业发展集团有限公司
采购规模及内容概述：本次招标为临海市头门港职业中学工程项目厨房用品及饮水机采购安装等内容，具体详见第二章招标需求。
采购预算：680787元
采购标段数：1
采购方式：公开招标
▲交货期：合同签订接到采购人通知后20日历天内完成供货及安装。
采购文件公告期限：5个工作日
该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。
2.投标人资格要求
（1）未违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；
（3）本项目不接受联合体投标。
3.报名
[bookmark: _Hlk59307647]本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台
（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；
4.招标文件的获取
采购文件售价：免费
获取方式：凡有意参加投标者，在2026年7月31日08时30分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。
招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
6.投标说明
（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。
（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。
（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。
（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。
（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。
7.投标文件的组成、效力
（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。
（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。
8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2026年7月31日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      
（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；
（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。
10.开标
开标时间：2026年7月31日08时30分00秒。
[bookmark: _GoBack]开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台西部开标室2（临海市永丰镇人民政府对面）（不见面开标大厅）
11.发布公告的媒介
本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。
12、其他事项
（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。
13、联系方式
临海市限额以下公共资源交易区域平台咨询电话： 0576-85407109  。
CA申请办理请登录临海市限额以下公共资源交易区域平台—CA管理，联系电话：0571-81902198
临海市限额以下公共资源交易区域平台总部（江南街道春和路下岙余村新办公楼二楼）
临海市限额以下公共资源交易区域平台：https://jypt.lhcqjy.com.cn/
（1）招标人信息
招标人：临海市第八中学、临海市大洋建设投资有限公司
项目联系人：罗先生    
项目联系方式：0576-85837066
（2）代理机构信息
名 称：浙江中永工程咨询有限公司
地址: 临海市建筑业大楼14楼
项目联系人（询问）：李女士
项目联系方式：0576-85318816
质疑联系人：李女士
质疑联系方式：15158553998
电子邮箱: zjzy_lh2018@163.com
（3）监管机构信息
名 称：临海市社会事业发展集团有限公司
联系人：朱先生
联系电话：13454687098

第2章 [bookmark: _Hlk78367560][bookmark: _Toc466534749][bookmark: _Toc21811][bookmark: _Toc29593][bookmark: _Toc11982][bookmark: _Toc3486] 招标需求
1、 [bookmark: _Toc29629][bookmark: _Toc20310][bookmark: _Toc8502]采购清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	单向移门调理台
	1、移门工作台采用优质食品级304抗菌不锈钢板制作，板材厚度1.0mm，并且采用U型加强筋加固。下底层板厚度1.0mm，拼接处全部满焊且边角压死边，无毛刺，不割手；
2、移门工作台通道存放碗碟、备菜内部须干净清洁、不易滋生细菌，。
3、移门工作台门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫，门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果；工作台全部采用满焊工艺，防止割手。                            
4、尺寸：1800*800*800
	3
	个

	2
	冷柜
	1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：440W，温度区间：-18~10℃；优质不锈钢板制造前板板材厚度0.7、外立板0.5、内胆板0.5；
2、采用万宝压缩机，蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好；
3、真铜材质高效降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷；
4、发泡材料厚度60mm；有效隔绝外部气温；
5、内层架采用不锈钢钢筋网片；
6、采用7寸多功能液晶触控显示屏，实时掌握设备运行状况，故障显示；
7、冰箱控制器符合GB/T4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》标准，防护等级≥IP65，提供满足以上数据检测报告；
8、冰箱内胆所用不锈钢水性环保涂层符合GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》，汞含量≤5mg/kg、六价铬含量≤10mg/kg、多溴二苯醚含量≤50mg/kg，提供满足以上数据检测报告；
9、依据标准：GB/T 20219-2015、GB 8624-2012、GB/T 6343-2009、GB/T 8813-2020、GB/T 10294-2008.GB/T8810-2005GB/T8811-2008表观芯密度、初始导热系数(平均温度25C)、压缩强度或10%形变的压缩应力、吸水率(体积比)、尺寸稳定性(70C，相对湿度(97土3)%，48h)项目合格;该样品燃烧性能等级符合GB 8624-2012标准B1(C)级要求，提供满足以上数据检测报告。
	1
	台

	3
	不锈钢纱门净菜货架
	1.货架层板采用304不锈钢板制作，镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00-11.00，货架符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，对角线长度差≤2mm，形位公差层板对立柱垂直度≤6mm，货架隔板承受100kg载荷，其变形量＜3mm，焊接件最大拉力30KN，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级≥5级，符合GB/T6394-2017国家标准，检验合格，提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；板材抗菌防腐，板材厚度≥1.2mm；
2.货架层板下全部采用U型加强筋，加强版板材厚度≥1.2mm，焊点防锈处理；
3.货架支撑脚管选用Ф38mm厚度≥1.2mm不锈钢无缝钢管，立柱与横梁（层板）垂直度＜6mm；支撑脚底部装全钢调脚；
4.货架与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准，提供食品接触产品安全及产品卫生认证证书；货架在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，经≥480h乙酸盐雾试验及中性盐雾试验符合，符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，检验面无锈蚀现象，保护等级10级，提供检测报告及防腐蚀等级认证证书（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；所有焊接点均采用满焊工艺，焊接牢固；                       
5.尺寸：1200*500*1550
	3
	个

	4
	不锈钢调料工作台
	优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm(下衬密度板减噪)；加强筋δ1.0mm；脚Φ40*0.8mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；横通Φ25*0.8mm。
	1
	个

	5
	吹干机
	风量（m³/h）：1900~2500
	6
	台

	6
	单孔大水盆
80*120cm
	采用优质不锈钢板材制作。
	1
	个

	7
	食品级工作台案板80*180*80cm
	1.工作台层板采用304不锈钢板制作，镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00-11.00，工作台符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，形位公差立柱与台面垂直度≤5mm，工作台台面隔板和底板承受100kg载荷，其变形量＜3mm，焊接件最大拉力30KN，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级≥5级，符合GB/T6394-2017国家标准；板材抗菌防腐，板材厚度≥1.0mm；
2.工作台层板下衬20mm刨花板，带有防潮层工艺，全部采用U型加强筋，加强版板材厚度≥1.0mm，焊点防锈处理；
3.工作台经≥480h乙酸盐雾试验及中性盐雾试验符合，符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，检验面无锈蚀现象，保护等级10级；所有焊接点均采用满焊工艺，焊接牢固。
	6
	个

	8
	单星盆工作台
	1.用材：采用SUS304不锈钢板；
2.板厚：台面1.0mm，水斗采用1.0mm；
3.腿：采用直径38×1.0mm不锈钢管；
4.横档：采用直径38×25×1.0mm不锈钢管；        
5.水池台面、星盆盆斗镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00-11.00，水池符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，立柱与台面垂直度≤5mm，水池在490N水平力作用下，框架变形量＜15mm，拉力强度≥515MPa，维氏硬度≤210HV，晶间腐蚀不得产生裂纹，检验合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）；
6.所投水池与食品接触板材部分均采用食品级材质，产品符合国家标准GB4806.1-2016和GB4806.9-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；水池在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T6461-2002、GB/T10125-2021标准，符合并通过≥480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。                    
7.尺寸：1500*700*800
	1
	个

	9
	蒸笼 65cm
	竹子，手工制作
	40
	个

	10
	蒸笼垫 65cm圆
	硅胶垫
	200
	张

	11
	不锈钢保温桶  40L
	采用优质不锈钢板材制作。
	15
	个

	12
	电子秤 克秤
	0.5KG
	2
	台

	13
	整理箱（存放处） 52*38*29cm
	材质说明：采用优质304不锈钢方管                                                                                                                                                                                                      1、框架≥1.0mm38*38mm方管焊接 　　
2、配38*38不锈钢包钢调节脚
3、四周主管立柱主管38mmx38mmx1.2mm，
	10
	个

	14
	挡鼠板
	采用优质不锈钢板材制作。
	20
	个

	15
	平板推车
	1、车面板采用1.0mm厚304不锈钢板；
2、车推手采用Φ38*1.0mm厚优质圆通制作；
3、加强筋采用1.0mm厚304不锈钢板折弯；
4、下加,4个4”轮,后两个为360度带刹车；
5、前两个为定向轮，承重150KG。
	20
	辆

	16
	三层不锈钢货架
	1.采用优质304不锈钢管制作；骨架采用Φ38mm圆管δ=1.0mm，25×38方管栅板δ=1.0mm，配置φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿，可调节重力子弹脚。
2.该产品应符合GB4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》、GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》国家强制标准。                                                   3.尺寸：1200*500*1550
	15
	个

	17
	不锈钢沥水板车
	1、车架采用δ≥1.0*30*30mm不锈钢方管；
2、车身采用δ≥1.0mm不锈钢板；
3、设置车推手，上层不锈钢沥水板；
4、配4只3寸防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车製。
	8
	辆

	18
	米面架60*55cm
	1.米面架采用304不锈钢方管制作而成，镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00-11.00，米面架符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，对角线长度差≤2mm，承受载荷能承受100kg载荷，其变形量＜3mm，焊接件最大拉力30KN，断后伸长率≥40%，弯曲180°，试样弯曲外表面无可见裂纹，维氏硬度≤210HV，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级≥5级，符合GB/T6394-2017国家标准，检验合格，提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；方管规格40mm×40mm，厚度≥2mm；
2.米面架经≥480h乙酸盐雾试验及中性盐雾试验符合，符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，检验面无锈蚀现象，保护等级10级，提供检测报告及防腐蚀等级认证证书（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；所有焊接点均采用满焊工艺，焊接牢固；
3.米面架支撑脚管选用40*40*2.0mm不锈钢无缝钢管，横撑选用40*40*2.0mm不锈钢无缝钢管；
4.米面架支撑脚底部装配有38mm套用橡胶皮脚，安全防滑；
	1
	个

	19
	净食机
	1、 技术要求和操作方式：触摸式控制系统，系统界面功能包含（电源开关指示、肉类指示、海鲜指示、果蔬指示、餐具指示、谷类指示、自定义指示、设置指示），主机外壳及净化仓，采用食品级ABS材料，一次注塑成型，须符合产品尺寸。
2、 技术原理：仅用市政自来水，不添加任何化学物质，自来水达到“极化”的状态，此状态下，自来水具有更好的渗透性、氧化性，可以达到降解食材表面及内部农药残留、激素、抗生素等有机化合物。同时在水中合成微酸性次氯酸达到快速杀灭大部分病菌的功效。机器工作过程中无有害物质残留，无臭氧气体逸散，对人体和环境安全无害。
3、使用范围：蔬菜约净化量≥16KG/次/11min；瓜果约净化量≥60KG/次/8min；肉禽约净化量≥20KG/次/10min；海鲜约净化率≥22KG/次/12min；五谷约净化率≥50KG/次/8min；餐具约净化率时间8min
4、提供所投产品判定依据：《消毒技术规范》卫生部（2002版）2.1.1.5、 2.1.5.8.4，测试9种微生物灭杀率，经5此循环测试，金黄色葡萄球菌、黄曲霉、大肠杆菌、肺炎克雷伯士菌、鼠伤寒沙门氏菌、福氏志贺氏菌、单增李斯特氏菌、副溶血性弧菌、白色念球菌≥99.99%，检验环境：温度25℃，湿度60%。检测报告带产品图片、产品名称、商标名称，前述要求全部合格，任缺一项视为不符合要求，提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
5、 提供所投产品检测依据：GB/T 19857-2005，检验环境：温度25±3℃，湿度60±5%，检验项目：虾类：孔雀石绿净化率≥99.99%，液体加到一定水位会自动工作，设定功能键开始工作，设备运行5min检测依据。提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
	1
	台

	20
	烘干机
	额定电压:220V(50HZ)
机身尺寸:宽248x厚165x高470MM
额定功率:1200W
机身材质:进口ABS
防水等级:IPx1
	8
	台

	21
	洗手星盆
	1.洗手星采用304不锈钢板制作，板材厚≥1.0mm，台面下洼，防溢水；
2.洗手星盆下水为按压式防臭下水口，配有感应水龙头，并配耐高温下水软管；
3.洗手星三面封板，前面板开门设计，单边后背板去毛刺，不割手。
	1
	个

	22
	电子秤
	1.量程≥200Kg，精度10g；
2.显示器可旋转；
3.船型开关，三孔电源线充电；
4.高清液晶显示；
5.亚克力面板。
	2
	台

	23
	不锈钢贮物箱
	采用SUS304食品级不锈钢板制作
	3
	个

	24
	不锈钢双层存放架46*100*70cm
	材质说明：采用优质304不锈钢方管                                                                                                                                                                                                      1、框架≥1.0mm38*38mm方管焊接 　　
2、配38*38不锈钢包钢调节脚
3、四周主管立柱主管38mmx38mmx1.2mm，
	3
	个

	25
	竹筷子
	竹制
	2000
	双

	26
	304不锈钢碗
	采用SUS304食品级不锈钢。13公分
所投小碗经≥480h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检测合格，提供产品防腐等级认证证书。
	5000
	个

	27
	不锈钢五格餐盘
	采用SUS304食品级不锈钢
所投五格餐盘经≥480h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检测合格，提供产品防腐等级认证证书。
	2500
	个

	28
	304小勺子
	采用SUS304食品级不锈钢
	4000
	个

	29
	304不锈钢18公分面碗
	采用SUS304食品级不锈钢
	1000
	个

	30
	中心温度计
	食物温度计
	20
	个

	31
	仓库温度湿度计
	温度范围：-30℃～50℃，精度 ±1.0℃;湿度范围：20%～100% RH，精度 ±5% RH
	10
	个

	32
	三色砧板
红绿蓝4.5cm
	主要用于切配生畜肉，如牛、羊、猪等。
这些肉类可能携带各种细菌和寄生虫，
使用不同颜色的砧板可以将其与其他食材隔离开来，防止交叉污染。
型号：450mm
	40
	个

	33
	三色菜刀 红绿蓝
	型号：1号，长度20cm
	60
	把

	34
	斩骨刀2号
	主要用于切割、斩断各种肉类骨头，如猪排骨、牛尾骨、羊腿骨等，也适用于处理家禽类的骨头，如鸡骨架、鸭骨架等。
材质：40Cr13,规格：≥35*10cm
	10
	把

	35
	大排锤
	食堂常用优质品牌
	10
	个

	36
	磨刀石
	用于保持刀具锋利，由磨料颗粒与粘合剂混合压制而成；
	5
	个

	37
	铜刨
	适合高强度、粗表皮食材的处理，能很好地辅助提升备餐效率。
	10
	个

	38
	剪刀
	合金，锋利，特厚。
	40
	把

	39
	脚踩带盖垃圾桶（红黄绿灰蓝）
	1.食堂常用优质品牌
2.120升厨余垃圾
3.符合食品安全要求和环卫要求
	20
	个

	40
	提水桶
	不锈钢材质，耐腐蚀性和耐高温性强，不易变形生锈，无毒无害，易清洁，可高温消毒，能保持调料品质。
	30
	个

	41
	打菜勺汤勺
	1.不锈钢板实际厚度≧1.2毫米,材质≧304#标准
2.标准中号勺，重量≧35克
3.边无粗糙感
4.符合最新的食品安全要求
	80
	个

	42
	留样盒
	SUS304不锈钢材质
	300
	个

	43
	16cm调料罐带盖
	SUS304不锈钢材质
	40
	个

	44
	油缸10寸带盖
	SUS304不锈钢材质
	20
	个

	45
	24cm打勺
	SUS304不锈钢材质
	40
	个

	46
	30cm无边漏
	SUS304不锈钢材质
	30
	个

	47
	32cm不锈钢豆捞
	SUS304不锈钢材质
	30
	个

	48
	34cm不锈钢漏
	SUS304不锈钢材质
	30
	个

	49
	17cm带木柄大饭铲
	SUS304不锈钢材质，木柄
	30
	个

	50
	12两炒勺
	SUS304不锈钢材质
	30
	个

	51
	50cm脸盆
	采用优质不锈钢板材制作。
	20
	个

	52
	特厚不锈钢脸盆70cm
	采用优质不锈钢板材制作。
	15
	个

	53
	38cm脸盆
	采用优质不锈钢板材制作。
	20
	个

	54
	50cm洗米娄
	SUS304不锈钢材质
	10
	个

	55
	50cm多用桶
	SUS304不锈钢材质
	20
	个

	56
	保鲜盒
	22*16*8cm，PP材质
	50
	个

	57
	保鲜盒
	27*19*10cm，PP材质
	50
	个

	58
	保鲜盒
	32*22.5*12cm，PP材质
	50
	个

	59
	保鲜盒
	38*26*13.5cm，PP材质
	50
	个

	60
	保鲜盒
	45*31*16.5cm，PP材质
	50
	个

	61
	三色箩筐
	56*41*30cm， 红绿蓝，PP材质
	90
	个

	62
	菜筐
	670*470*370cm，PP材质 ，绿色
	20
	个

	63
	不锈钢水勺 
	16cm，304不锈钢全钢
	30
	个

	64
	不锈钢水勺 
	12cm，304不锈钢全钢
	30
	个

	65
	不锈钢水勺 
	22cm，304不锈钢全钢
	30
	个

	66
	削皮刀刨
	快速、高效地去除食材表皮，适合高强度、粗表皮食材的处理，能很好地辅助提升备餐效率。
	20
	个

	67
	304馒头盘
	SUS304不锈钢材质
所投蒸盘经≥480h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检测合格，提供产品防腐等级认证证书。
	40
	个

	68
	硅胶垫
	1.食堂常用优质品牌
2.1/1垫
3.符合食品安全要求
	10
	张

	69
	电压力锅40L
	1.食堂常用优质品牌
2.40L
3.符合食品安全要求和家用电器标准。
	6
	台

	70
	食品夹
	SUS304不锈钢材质
	20
	个

	71
	铲子
	SUS304不锈钢材质
	30
	个

	72
	50L保温桶
	SUS304不锈钢材质
	15
	个

	73
	二开四温饮水机
	1、功率，电源：≥6KW，380V/50HZ；
2、出水嘴：6龙头，触摸按键出水，2开水4温开水；
3、外形尺寸要求长宽高（mm）：1200×460×1400（±5%）；（提供对应型号的产品说明书或产品宣传彩页扫描件）
4、净水流量≥1.05L/min;额定总净水量≥5500L；加热内胆容量：≥35升；加热管：采用800不锈钢加热管；符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求；(提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，证件内体现上述内容)；
5、波纹管：提供与整机批件申请单位一致的波纹管《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据；
6、PE管：提供与整机批件申请单位一致的PE管《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件；
7、过滤系统：采用≤0.0001μm高精度反渗透过滤系统，过滤等级≥5级，反渗透滤芯规格≥400G，滤芯至少含有PP滤芯、活性炭、反渗透滤芯，各级滤芯与整机为同一品牌；（提供所投饮水机制造商申请的整机及各级滤芯涉及饮用水卫生安全产品许可批件复印件）；
8、各级滤芯出水水质符合CJ/T 94-2005要求；（提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。
9、门板/面板/侧板/背板、波纹管、内胆、进水电磁阀的表面无腐蚀、氧化等现象，符合GB/T 2423.17-2024标准，试验时间≥240h。提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
10、饮水机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合GB/T 17626.6-2017的要求；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
11. 饮水机及增压泵噪音≤40dB（A），符合GB/T 4214.1-2017标准；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
12、采用热交换加热技术，取用温开水时，热交换器采用热平衡原理回收开水降温的热能，节能率可达到85%；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
13、饮水机配备红外遥控器，能对主机进行遥控操作，设备不带设置按键，防止人多误设功能；
14、饮水机具有循环性制热保温，能耗为1级；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
15、饮水机符合GB/T 26572-2011要求。
	6
	台

	74
	一开三温饮水机
	1、 功率，电源：≥4.5KW，380V/50HZ；
2、出水嘴：4龙头，触摸按键出水，1开水3温开水；
3、外形尺寸要求长宽高（mm）：1200×460×1400（±5%）；（提供对应型号的产品说明书或产品宣传彩页扫描件）
4、净水流量≥1.05L/min;额定总净水量≥5500L；加热内胆容量：≥35升；加热管：采用800不锈钢加热管；符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求；(提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，证件内体现上述内容)；
5、波纹管：提供与整机批件申请单位一致的波纹管《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据；
6、PE管：提供与整机批件申请单位一致的PE管《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件；
7、过滤系统：采用≤0.0001μm高精度反渗透过滤系统，过滤等级≥5级，反渗透滤芯规格≥400G，滤芯至少含有PP滤芯、活性炭、反渗透滤芯，各级滤芯与整机为同一品牌；（提供所投饮水机制造商申请的整机及各级滤芯涉及饮用水卫生安全产品许可批件复印件）；
8、各级滤芯出水水质符合CJ/T 94-2005要求；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
9、 门板/面板/侧板/背板、波纹管、内胆、进水电磁阀的表面无腐蚀、氧化等现象，符合GB/T 2423.17-2024标准，试验时间≥240h。提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
10、饮水机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合GB/T 17626.6-2017的要求；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
10、 11.饮水机及增压泵噪音≤40dB（A），符合GB/T 4214.1-2017标准；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
12、采用热交换加热技术，取用温开水时，热交换器采用热平衡原理回收开水降温的热能，节能率可达到85%；（提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
13、饮水机配备红外遥控器，能对主机进行遥控操作，设备不带设置按键，防止人多误设功能；
14、饮水机具有循环性制热保温，能耗为1级；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
15、饮水机符合GB/T 26572-2011要求。
	18
	台

	75
	一开一温饮水机
	1、 功率，电源：≥2KW，220V/50HZ；
2、出水嘴：2龙头，触摸按键出水，1开水1温开水；
3、外形尺寸要求长宽高（mm）：600×460×1400（±5%）；（提供对应型号的产品说明书或产品宣传彩页扫描件）
4、净水流量≥1.05L/min;额定总净水量≥5500L；加热内胆容量：≥18升；加热管：采用800不锈钢加热管；符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求；(提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，证件内体现上述内容)；
5、波纹管：提供与整机批件申请单位一致的波纹管《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据；
6、PE管：提供与整机批件申请单位一致的PE管《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件；
7、过滤系统：采用≤0.0001μm高精度反渗透过滤系统，过滤等级≥5级，反渗透滤芯规格≥400G，滤芯至少含有PP滤芯、活性炭、反渗透滤芯，各级滤芯与整机为同一品牌；（提供所投饮水机制造商申请的整机及各级滤芯涉及饮用水卫生安全产品许可批件复印件）；
8、各级滤芯出水水质符合CJ/T 94-2005要求；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
9、 门板/面板/侧板/背板、波纹管、内胆、进水电磁阀的表面无腐蚀、氧化等现象，符合GB/T 2423.17-2024标准，试验时间≥240h。提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
10、饮水机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合GB/T 17626.6-2017的要求；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
12. 饮水机及增压泵噪音≤40dB（A），符合GB/T 4214.1-2017标准；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
12、采用热交换加热技术，取用温开水时，热交换器采用热平衡原理回收开水降温的热能，节能率可达到85%；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
13、饮水机配备红外遥控器，能对主机进行遥控操作，设备不带设置按键，防止人多误设功能；
14、饮水机具有循环性制热保温，能耗为1级；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
15、饮水机符合GB/T 26572-2011要求。
16、饮水机符合电磁兼容性能试验，其中静电放电抗扰度试验符合GB/T 17626.2-2018要求、射频电磁场辐射抗扰度试验符合GB/T 17626.3-2023要求、浪涌(冲击)抗扰度试验符合GB/T 17626.5-2019、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合GB/T 17626.6-2017要求；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
17、饮水机启动正常工作会产生废水，如果出现故障阀门不能正常打开造成堵塞报废时，具有废水阀故障自动报警技术；
18、饮水机部件电子控制器、控制面板、安全阀、感温器的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚检测符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011、 GB/T39560.301-2020、GB/T39560.4-2021、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T39560.702-2021要求；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
	1
	台

	76
	二开一直饮
	1、 功率，电源：≥9KW，380V/50HZ；
2、出水嘴：3龙头，触摸按键出水，2开水1直饮水；
3、外形尺寸要求长宽高（mm）：800*530*1800（±5%）；显示屏与按键的面板部分采用钢化玻璃面板，外观时尚方便清洁。（提供对应型号的产品说明书或产品宣传彩页扫描件）
4、净水流量≥1.05L/min;额定总净水量≥5500L；加热内胆容量：≥90升；加热管：采用800不锈钢加热管；符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求；(提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，证件内体现上述内容)；
5、波纹管：提供与整机批件申请单位一致的波纹管《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据；
6、PE管：提供与整机批件申请单位一致的PE管《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件；
7、过滤系统：采用≤0.0001μm高精度反渗透过滤系统，过滤等级≥5级，反渗透滤芯规格≥400G，滤芯至少含有PP滤芯、活性炭、反渗透滤芯，各级滤芯与整机为同一品牌；（提供所投饮水机制造商申请的整机及各级滤芯涉及饮用水卫生安全产品许可批件复印件）；
8、各级滤芯出水水质符合CJ/T 94-2005要求；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
10、 门板/面板/侧板/背板、波纹管、内胆、进水电磁阀的表面无腐蚀、氧化等现象，符合GB/T 2423.17-2024标准，试验时间≥240h。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件,送检单位必须是所投产品品牌厂家）
10、饮水机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合GB/T 17626.6-2017的要求；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
11. 饮水机及增压泵噪音≤40dB（A），符合GB/T 4214.1-2017标准；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
12、采用步进式加热技术，步进式节能65%以上，饮水机通过水箱项部排气管将水热气倒流到进水位置，通过对进水水源预热达到提升进水温度的目的，缩短加热时间；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
13、饮水机配备红外遥控器，能对主机进行遥控操作，设备不带设置按键，防止人多误设功能；
14、饮水机具有循环性制热保温，能耗为1级；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
15、饮水机符合GB/T 26572-2011要求。
16、饮水机符合电磁兼容性能试验，其中静电放电抗扰度试验符合GB/T 17626.2-2018要求、射频电磁场辐射抗扰度试验符合GB/T 17626.3-2023要求、浪涌(冲击)抗扰度试验符合GB/T 17626.5-2019、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合GB/T 17626.6-2017要求；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
17、饮水机启动正常工作会产生废水，如果出现故障阀门不能正常打开造成堵塞报废时，具有废水阀故障自动报警技术；
18、饮水机部件电子控制器、控制面板、安全阀、感温器的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚检测符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011、 GB/T39560.301-2020、GB/T39560.4-2021、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T39560.702-2021要求；提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
	2
	台

	77
	1/2份数盘
	不锈钢  规格：15cm
	80
	个

	78
	1/2份数盘盖子
	不锈钢
	60
	个

	79
	1/1份数盘
	不锈钢  规格15cm
	300
	个

	80
	1/1份数盘
	不锈钢  规格10cm
	200
	个

	81
	1/1份数盘盖子
	不锈钢
	200
	个

	82
	微波炉
	额定输入功率：1200（微波）1500w（烧烤）
额定电压：220v 
材质：外壳镀锌钢板，内胆不锈钢
	2
	台

	83
	家用蒸箱
	10S快速出蒸汽，智家APP互联，上下独立精准控温，3D循环加热。
容量：28L
温控范围：80-230℃
额定电压：220V
额定功率：1500W
水箱容量：1.2L
规格：350*505*370
	2
	台

	84
	四门冰箱（家用）
	四门，双温，一级能效，内置活性催化剂，高效吸附分解异味分子，守护食材健康实现抗菌、抗病毒、净味、防霉、保鲜五效合一。
	1
	台

	85
	五格售菜保温柜加玻璃罩
	1.售饭台采用食品级抗菌不锈刚板，板材厚度≥1.2mm，售饭台内胆采用压模一次性冲压成型，台面下洼不溢水；
2.售饭台不锈钢板材抗菌符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格，提供满足以上数据带CMA标志检测报告；
3.售饭台力学性能符合GB/T38160-2019、GB/T42675-2023标准，抗拉强度≥515MPa、规定塑性延伸强度≥205MPa、断后伸长率(%)≥35%，检验合格，提供满足以上数据带CMA标志检测报告；
4.售饭台采用机械式温控装置且带有感温探头，采用水保温加热方式保持水温恒定，极大的保证饭菜热量、水分不流失；
5.售饭台带电加热保温装置，具备防干烧保护功能，设备电压/功率：220V/3KW，底部配有加重脚轮，带刹车；
6.售饭台与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准，检验合格，提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
7. 售饭台在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，防腐保护等级10级，无锈蚀现象，检验合格，提供检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）
8. 规格：1800*1000*800
	2
	个

	86
	双门消毒柜（教师餐厅）
	1.利用臭氧+紫外线消毒等消毒方式，对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率均能达到99.9%以上。
2.利用热风高温消毒方式，使经消毒的餐具没有残留水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身。
3.由室温至 150 ℃ 温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、餐巾消毒的功能。
	2
	台

	87
	菜碟
	陶瓷 12CM
	2000
	个

	88
	菜碟
	陶瓷 15CM
	1000
	个

	89
	早餐碟
	陶瓷 25CM
	600
	个

	90
	托餐盘
	台顺密胺 425*298*35
	250
	个

	91
	单孔残菜回收台
	说明：优质304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm；脚杯Φ50*100*0.8mm；加强筋δ1.0mm；可调子弹脚；台面开孔Φ380mm。
	2
	个

	92
	双层工作台
	说明：优质304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋δ1.0mm；底层不锈钢板δ=1.0mm；脚Φ40*1.0mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*1.0mm；横通Φ25*1.0mm。
规格：1800*800*800
	8
	个

	93
	三层送餐车
	说明：优质304不锈钢板制造，δ=1.2mm。科顺脚轮，其中两个带刹车掣。
规格：900*500*高800mm（+手把900高）
	20
	辆

	94
	置物架
	说明：优质304不锈钢板制造，δ1.2mm，30*30全不锈钢方管制作。
规格：1200*500*高250mm
	20
	个

	95
	置物架
	说明：优质304不锈钢板制造，δ1.2mm，30*30全不锈钢方管制作。
规格：600*500*高250mm
	15
	个

	96
	不锈钢桶 
	规格：直径600mm
	10
	个

	97
	白箩筐（方形）
	规格：590*400*315mm
	20
	个

	98
	四层平板货架
	优质304不锈钢材料制作。
	25
	个

	99
	橡胶塑料桶
	规格：圆  上口直径600mm      高600mm     
	30
	个

	100
	橡胶塑料桶
	规格：方   长1000mm*宽700mm*高700mm（400升）    
	8
	个

	101
	简易工作台
	说明：优质304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋δ1.0mm；底层不锈钢板δ=1.0mm；脚Φ40*1.0mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*1.0mm；横通Φ25*1.0mm
规格：600*500*高800mm
	10
	个

	102
	丝刨
	大中小孔各5个
	15
	个

	103
	自助餐炉
	尺寸：54*35.5*20cm
电板功率：400W/大功率版：500W电压220V配备可调节温度开关，液压缓冲玻璃盖设计，可配双格或单格菜盆(5个单格，5个双格）
	12
	个

	104
	白箩筐（圆）
	规格：直径500mm。材质：塑料。
	20
	个

	105
	灭绳灯
	LED灭绳灯，尺寸：长*宽*高＝550mm*520mm*1670mm；
	40
	盏

	106
	蒸饭盘
	说明：优质304不锈钢材料制作.
规格：600*400*50mm
	300
	个

	107
	带孔馒头盘
	说明：优质304不锈钢材料制作.
规格：600*400*50mm
	40
	个

	108
	饭铲
	26*9.2mm，优质304不锈钢材料制作.
	50
	个

	109
	其他
	开孔、补洞、开槽修补、拆除、设备接线工作及调试等所有费用；
未列入清单，但须保障本项目所有设备正常运行所产生的调试等一切费用及为配合其它专业工程所产生的额外费用。
	1
	项


备注：1、上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。
2、▲采购清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得减少。（此项符合性在报价文件中进行评审）
3、全费用单价包含人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。
四、质量要求
（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。
（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。
（3）中标人须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
▲2、质保期：不少于3年免费质保期（供应商可提供更优惠的质保期）。
（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。
（2）质保期内，招标人无须自行付费，中标人负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。
（3）中标人在质保期内，如设备出现反复维修超3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经招标人认可的。
（4）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。
（5）质保期结束前，须由中标人和招标人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。
（6）中标人或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非投标人事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。
五、售后服务要求
1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到招标人通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。
2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。
3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，招标人有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。
[bookmark: _Toc231104214][bookmark: _Toc231104219]六、验收
（一）到货验收
1、在所供产品到达工地现场后，由采购单位会同中标人共同参与货物初验收，初验收合格后交由中标人保管。
2、所有合同中规定的货物和材料都已提交。
[bookmark: _Toc236723977][bookmark: _Toc236334714][bookmark: _Toc236334313][bookmark: _Toc236334717][bookmark: _Toc236334316][bookmark: _Toc373226540]3、所有材料如需要现场抽样试验，需按照相关规定执行。
4、安装调试完毕后，由采购人、中标人共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由中标人负责。
5 、货物验收过程中，由于质量不合格的原因所产生的一切费用均由中标人负责。
▲七、付款方式
1、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款；供货安装完毕并经验收合格后付至合同价款的85%，经审定后付至审定价款的95%，余5%质保金待质保期满后付清。由临海市大洋建设投资有限公司向中标单位进行支付，增值税专用发票应随付款进度及时提供。
2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。结算时中标人必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。八、其他要求
1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。
2、投标人应仔细勘察现场，掌握本项目的施工难度及施工内容，准确编制采购报价。投标人未勘察现场、未仔细勘察，造成对项目施工内容或施工难度理解不全的，由投标人自行负责。
3、中标人施工及安装时应对已完工程进行保护，如果造成任何损失由中标人负责。
4、投标人对所拟用产品的技术参数要求等在投标文件中进行详细描述。
5、安装时须由相应证书的安装人员进行安装，安装人员须强制购买有关保险。中标人须认真落实各项安全保护措施，保证工程的施工安全和人身安全；完成本项目过程中发生的一切安全事故由中标人负责。
6、中标人保证对其出售的货物享有合法的权利。
7、货物的制造生产、施工符合国家、省和地市相关标准及规定。





















第三章  投标人须知
前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：临海市头门港职业中学工程项目（厨房用品及饮水机采购）

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用中标价按照下列差额定率累进计费方式计取，具体标准如下：①如中标价≤100万：中标价*1.5%，不足5000元按5000元计；②如500万≥中标价＞100万：【100万*1.5%+（中标价-100万）*1.1%】*0.8，不足1.5万按1.5万计；

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  投标邀请”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	12
	▲付款方式：1、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款；供货安装完毕并经验收合格后付至合同价款的85%，经审定后付至审定价款的95%，余5%质保金待质保期满后付清。由临海市大洋建设投资有限公司向中标单位进行支付，增值税专用发票应随付款进度及时提供。2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。结算时中标人必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

	13
	履约保证金的收取及退还: 中标价的1%。
履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。
若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。
若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。
若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
履约保证金账号：201000105503123000002
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。

	14
	电子投标文件的上传：
（1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。
（2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份）
CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759
[bookmark: _Hlk59625364][bookmark: _Hlk59625972]说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 

	15
	投标人平台使用费：
项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
平台使用费账号：201000105503123000003
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。
注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。

	16
	电子发票申请方式：
为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。

	17
	特别事项：
潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。
本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337
本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。
软件技术支持电话：15267291759（同微信）。

	18
	温馨提示：因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下： 1.预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款；2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。

	19
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。




一 、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。
（二）定义
1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。
2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的供货、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后保障以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。
（五）投标费用及结算
1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。
（六）转包与分包
本项目不允许转包与违法分包。
（七）特别说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）质疑
1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：
（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑；
（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起3个工作日内提出质疑；
（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起3个工作日内提出质疑；
2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后7个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。
3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。
（九）投诉
本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。
二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.投标邀请
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。
（一）投标文件的组成
投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。
[bookmark: _Hlk72672250]1.资格响应文件
（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；
[bookmark: _Hlk68075338][bookmark: _Hlk69365455]（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；
[bookmark: _Hlk72672204][bookmark: _Hlk534200662]2.商务技术文件
（1）投标函；
[bookmark: _Hlk534200539]（2）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）；
（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；
（4）货物说明表（均不含报价）；
（5）项目负责人简历表；
（6）项目实施人员一览表； 
（7）售后服务网点情况表；
（8）商务及技术响应表；
（9）投标人认为需要提供的其他资料。
3.报价文件
（1）开标一览表；
（2）报价明细表；
（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)
（三）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（四）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、人工、制造、材料、专用工具、包装、设备、运输、装卸、安装、机械、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、保管费、培训、保修、税金、风险费及其他工程费等一切费用。
▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
(此项符合性在报价文件中进行评审)
（五）投标有效期
▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。
2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
[bookmark: _Hlk59462445][bookmark: _Hlk534294335]1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。
（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；
（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；
（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；
（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；
（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）商务技术文件中出现投标总报价的；
（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。
2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）未填写投标报价的。
3.被拒绝的投标文件为无效。
（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2、因重大变故，采购任务取消的；
3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。
4.其他法律法规规定应予以废标的情形。
四、开标
（一）开标准备
代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
（二）开标程序    
[bookmark: _Hlk59694585][bookmark: _Hlk59690176]1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
[bookmark: _Hlk59625783][bookmark: _Hlk59626264][bookmark: _Hlk59805375]2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。
该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。
3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（zjzy_lh2018@163.com）,联系人：李女士，电话：15158553998；
[bookmark: _Hlk59371589]5.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；
[bookmark: _Hlk59392570]6.资格及商务技术文件评审；
7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；
8.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
9.报价文件评审；
[bookmark: _Hlk59371720][bookmark: _Hlk59626287]10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
11．开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。
（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：
①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3.对投标文件进行比较和评价；
4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
6.法律法规规定的其他职责。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。
（三）评标程序
1.资格审查
采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 
（四）澄清问题的形式
[bookmark: _Hlk59372079][bookmark: _Hlk59371846][bookmark: _Hlk59700505][bookmark: _Hlk59371920]对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。
评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1） 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准
（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
六、定标
（一）确定中标人
1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
[bookmark: _Hlk59369379]3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。
4.本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。
本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。
[bookmark: _Hlk59708763][bookmark: _Hlk59708451][bookmark: _Hlk59521069]5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予
（一）签订合同
[bookmark: _Hlk59626706][bookmark: _Hlk59627623][bookmark: _Hlk59708805]1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。
2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（二）履约保证金
[bookmark: _Toc466534750]签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。





[bookmark: _Toc10393][bookmark: _Toc25225]第四章评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，本项目参照执行《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于本项目的评标。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=价格分+商务技术分
二、评标内容及标准
（一）价格分（30分）
1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
[bookmark: OLE_LINK2]1.参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定，采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（货物类：提供原与其他采购人签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）商务技术分（70分）
	序号
	评分项目
	评分内容
	分值

	1
	投标人企业实力
	[bookmark: _Toc101944921]（1）投标人具有质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康认证证书、具备一项得1分，最高得3分。
备注:提供认证证书复印件并加盖公章，未盖公章不得分。
	3

	
	
	（2）根据投标人经营状况、履约能力和信誉评价等综合评分（0-3分）
	3

	2
	业绩
	根据投标人2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩，每提供一份得1分，最多3分。
备注：1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章。3、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
	3

	3
	认证证书
	投标人具有《食品接触产品安全认证证书》不锈钢台柜系列的得2分，不锈钢洗刷盆台系列的得2分，每提供一个产品大类的得2分，最高得4分。
备注:提供认证证书复印件并加盖公章，未盖公章不得分。
	4

	4
	饮水机
	根据投标人提供的品牌型号、主要配置参数、检测报告等综合进行评分（0-10分）
	10

	5
	净食机
	根据投标人提供的品牌型号、主要配置参数、检测报告等综合进行评分（0-5分）
	5

	6
	冷柜、冰箱
	根据投标人提供冷柜、冰箱的品牌型号、主要配置参数、检测报告等综合进行评分（0-3分）
	3

	7
	消毒柜
	根据投标人提供的品牌型号、主要配置参数、检测报告等综合进行评分（0-3分）
	3

	8
	货架
	根据投标人提供的各类货架及工作台品牌型号、主要配置参数、检测报告等综合进行评分（0-3分）
	3

	9
	工作台产品
	根据投标人提供的工作台产品品牌型号、主要配置参数、检测报告等综合进行评分（0-3分）
	3

	10
	碗、餐盘
	根据投标人提供的碗、餐盘的品牌型号、主要配置参数、检测报告等综合进行评分（0-5分）
	5

	11
	各类盆台
	根据投标人提供的各类盆台的品牌型号、主要配置参数、检测报告等综合进行评分（0-3分）
	3

	12
	其余产品
	根据投标人提供的其余产品品牌型号、主要配置参数、检测报告等综合进行评分（0-3分）
	3

	13
	施工方案
	（1）质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-4分）。
	4

	
	
	（2）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-3分）。
	3

	
	
	（3）工期保证措施：根据投标人的供货准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-4分）。
	4

	
	
	（4）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-2分）。
	2

	14
	售后服务承诺
	（1）根据售后服务支撑方案、服务承诺、售后服务网点、故障响应时间等由评审小组独立打分（0-3分）。
	3

	（1） 
	（2） 
	（2）根据投标人提供的备品备件优惠程度进行打分（0-3分）
	3


评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。
提示：
1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。
3、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。
（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：
商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
三、投标人义务
评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。


采购项目评分索引表
（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)
项目名称：
投标人名称：

	评标内容
	分值
	投标文件
响应页码
	投标人
应标情况
	投标人自评分值

	1
	投标人企业实力
	6
	
	
	

	2
	业绩
	3
	
	投标人务必将应标内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写上

	3
	认证证书
	4
	
	投标人务必将应标内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写上

	4
	饮水机
	10
	
	
	

	5
	净食机
	5
	
	
	

	6
	冷柜、冰箱
	3
	
	
	

	7
	消毒柜
	3
	
	
	

	8
	货架
	3
	
	
	

	9
	工作台产品
	3
	
	
	

	10
	碗、餐盘
	5
	
	
	

	11
	各类盆台
	3
	
	
	

	12
	其余产品
	3
	
	
	

	13
	施工方案
	13
	
	
	

	14
	售后服务承诺
	6
	
	
	

	合计
	70
	
	/
	/



[bookmark: _Toc12005]
第五章  合同主要条款
[bookmark: _Toc60218368][bookmark: _Toc466534751]项目名称：                                 
甲方：（招标人）  
甲方：（招标人）                           
乙方：（中标人）
甲、乙三方根据《中华人民共和国民法典》和__________________项目招标文件的相关规定，三方达成一致签署本合同。
一、货物内容
详见附件
二、合同金额
本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币(含税）。包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、指导调试、保修等一切税金和费用。
三、技术资料
1.乙方应在项目验收前向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
乙方应当在合同签订前向甲方缴纳（提供）履约保证金人民币        元 （￥       元）（现金、银行保函或者保险公司保函），履约保证金在验收合格后退还。
七、转包或分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。
八、质保期
质保期      年。
九、交货期
10、 付款方式
十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。
对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.质保期内免费维护和维修。在质保期内非人为因素出现的质量问题，乙方须立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。维护和维修按照相关部门相关规定执行。
4.在质保期内，接到故障报修，乙方应在1小时内回应，乙方接到甲方通知后，应在12小时内到达现场进行维修。如不能修复应提供备品，以保证正常运行，乙方有其它服务承诺的，按承诺的履行；
5.乙方在接到甲方通知后在 12 小时内未到达甲方现场，由于故障所造成的全部损失由乙方承担。
6.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
7.质保期结束前，须由甲乙双方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理，在修复之后，乙方将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。
8.质保期内乙方须免费提供足够的常用检修工具。推荐的检修工具须在投标文件中注明。这些工具不能在安装时使用。所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修工具一并免费提供。 
十三、验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。初验收合格后，货物交由乙方保管。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.验收时乙方必须在现场，最终验收完毕后作出验收结果报告；验收费用（含专业检测机构的费用）由乙方负责。最终验收交付前的保管安全责任由乙方负责。
4.验收时检测不合格进行退换货。
十四、货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、安装
1、乙方须提供与项目相适应的安装计划，并须由甲方书面认可。
2、现场安装须符合国家的相关条例，服从甲方的管理和检查。
3、在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸、动力等所需辅助设备及材料，所有这些设备都须符合安全作业要求，安装现场的安全防范工作及设施由乙方负责。
4、对合同内分期完成的成品和半成品，由乙方承担保护责任。因乙方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5、本项目施工安全由乙方负责。投保安全生产责任险的费用由乙方在投标时自行综合考虑，结算时不再额外计取。
十六、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应付工程进度（备料）款的利息，利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利），时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。 
4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。
5.乙方应按国家相关规定要求做好现场防护工作，甲方现场检查发现乙方未做好安全防护的，每次罚金500元。因乙方未做好安全防护造成的安全责任由乙方承担。
十七、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十八、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
十九、合同生效及其它
1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
3.本合同一式玖份,甲方各叁份，乙方叁份。

甲方：                                  乙方： 
法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
地址：                                   地址：
签字日期：    年 　月    日              签字日期：    年 　月    日     
       
甲方：                                 
法定（授权）代表人：                     
地址：                                  
签字日期：    年 　月    日      
         
附件：附上报价明细表


[bookmark: _Toc24427][bookmark: _Toc14350]第六章　投标文件格式

[bookmark: _Toc29949][bookmark: _Toc30690][bookmark: _Toc265669850]一、资格响应文件格式


1.资格响应文件封面格式： 



资格响应文件


项目名称：
  

投标人名称：
投标人地址：


[bookmark: _Hlk60757343]年  月  日
2.营业执照等：


营业执照（推荐使用电子营业执照）
或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件
温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。





3.没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的承诺函


致：临海市第八中学、临海市大洋建设投资有限公司（招标人名称）：
我方郑重承诺，我方在参加            项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！



法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：


日期：  _____年___月___日




[bookmark: _Toc466534753][bookmark: _Toc15805][bookmark: _Toc18185]二、商务技术文件格式


4.商务技术文件封面格式： 



商务技术文件


项目名称：
     

投标人名称：
投标人地址：

[bookmark: _Hlk60757098]                        年  月  日
5.投标函格式：
投 标 函
致：临海市第八中学、临海市大洋建设投资有限公司（招标人名称）：
1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。
2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。
3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。
[bookmark: _Hlk59707887]4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
5、自投标截止日起 90天内有效。
6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。
8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。
[bookmark: _Hlk36048718]与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。
邮寄详细地址：__________  邮编：__________
[bookmark: _Hlk59370410]收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __ 
[bookmark: _Hlk59370586]为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。
投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __
法定代表人（签字或盖章）：

投标人:(公章) 日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：临海市第八中学、临海市大洋建设投资有限公司（招标人名称）：
[bookmark: _Hlk12177807][bookmark: _Hlk12177819]我______（姓名）系______（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 ______（姓名）以我方的名义参加         项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：             被授权人签字： 

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


投标人:(公章)
 
                                       日期：  _____年___月___日
6-2法定代表人身份证明格式：
法定代表人身份证明
（适用于法定代表人、单位负责人本人代表供应商参加投标）
法定代表人身份证明（参考样张）
单位名称：                              
地址：                                  
姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：                 
职务：             手机号码：                 
系                         的法定代表人                        
   附法定代表人身份证复印件

	

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认


	

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认




                          










投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

7.货物说明表格式：
货物说明表
项目名称：
	序号
	设备名称
	技术参数
	品牌/型号（如有）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk52958408]注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，货物说明表中勿填写价格信息。


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：











8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：
	姓  名
	
	性  别
	

	年  龄
	
	身份证号
	

	资  格
	
	资格证书号
	

	职  称
	
	学  历
	

	手机号
	
	联系电话
	

	简


历
	



[bookmark: _Hlk60757472]法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
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9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
项目名称：
	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	进入本单位工作开始时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：          

日期：  _____年___月___日

10.售后服务网点情况表格式：


售后服务网点情况表

项目名称：
	服务网点名称
	
	投标文件页码

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	设立日期
	
	

	售后服务内容
	
	

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	

	负责人
	
	联系电话
	
	




法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 

日期：  _____年___月___日


[bookmark: _Hlk77588362]
11.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表
项目名称：
	序号
	名称
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的应标情况
	相应内容在投标文件中页码

	1
	交货期
	合同签订接到采购人通知后20日历天内完成供货及安装。
	
	
	

	2
	质保期
	不少于3年免费质保期（供应商可提供更优惠的质保期）。
	
	
	

	3
	付款
方式
	1、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款；供货安装完毕并经验收合格后付至合同价款的85%，经审定后付至审定价款的95%，余5%质保金待质保期满后付清。由临海市大洋建设投资有限公司向中标单位进行支付，增值税专用发票应随付款进度及时提供。
2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。结算时中标人必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
	
	
	

	4
	投标有效期
	自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	


特别说明：
1、 [bookmark: _Hlk535995896]投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。
2、投标人应在本表格中--投标人的应标情况栏中列出具体的应标内容。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
[bookmark: _Toc265669851]


[bookmark: _Toc11354][bookmark: _Toc16395][bookmark: _Toc466534754]三、报价文件格式



12.报价文件封面格式： 
报 价 文 件


项目名称：
 

投标人名称：
投标人地址：

年  月  日

13.开标一览表格式：
开标一览表

项目名称：
	名称
	内容
	备注

	
投标总报价


	
大写：人民币    拾   万   仟   佰   拾    元
    角    分

小写：￥_________________元


	


注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。



法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  


日期：  _____年___月___日





14.报价明细表格式：       
报价明细表

项目名称：
	[bookmark: _Hlk78207666]序号
	设备名称
	技术参数
	品牌/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	



说明：
1、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写。
2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：




15.投标活动现场确认声明书

投标活动现场确认声明书
（代理机构名称）：
本人经由单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）投标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：
一、本单位与招标人之间
□不存在利害关系
□存在下列利害关系：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系。
二、现已清楚知道参加本项目投标活动的其他投标人名称，本单位
□与其他所有投标人之间均不存在利害关系
□与之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
[bookmark: _Toc28522]G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守招投标相关法律法规和现场纪律。
四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。
□不存在利害关系
□存在下列利害关系

投标人代表签名：

年  月   日

53
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