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[bookmark: _Toc14571][bookmark: _Toc28613]第一章  投标邀请
本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海市养老事业发展有限公司委托，参照采购有关流程，现就“邻立方”一站式综合体建设项目（摆酒营社区、文化社区、泉井洋社区）智能化项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关服务的投标人前来投标。
1.项目概况
项目名称：“邻立方”一站式综合体建设项目（摆酒营社区、文化社区、泉井洋社区）智能化项目
招标人：临海市养老事业发展有限公司
采购规模及内容概述：智能化采购和安装（详见图纸及招标需求）。
采购预算：779100元
采购标段数：1
采购方式：公开招标
▲供货期：根据工程进度，配合总承包单位整体进度同步完成全部工作内容。
采购文件公告期限：5个工作日
该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。
2.投标人资格要求及项目负责人资格要求
（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；
（3）本项目不接受联合体投标。
3.报名
[bookmark: _Hlk59307647]本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台
（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；
4.招标文件的获取
采购文件售价：免费
获取方式：凡有意参加投标者，在2026年8月7日8时30分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。
招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
6.投标说明
（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。
（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。
（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。
（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。
（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。
7.投标文件的组成、效力
（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。
（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。
8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2026年8月7日8时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      
（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；
（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。
10.开标
开标时间：2026年8月7日8时30分00秒 
开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台、临海市大田街道城隍街与东方大道交汇处办公楼3楼开标室1（不见面开标大厅）
11.发布公告的媒介
本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。
12、其他事项
（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。
13、联系方式
[bookmark: _Hlk78367560][bookmark: _Toc466534749][bookmark: _Toc21811]（1）招标人信息
招标人：临海市养老事业发展有限公司
项目联系人：冯先生    
项目联系方式：0576-85807260
（2）代理机构信息
名 称：浙江耀信工程咨询有限公司
地址: 临海市古城街道下桥路152号
项目联系人：徐女士
项目联系方式：0576-85408362
（3）监管机构信息 
名 称：临海市社会事业发展集团有限公司
联系人：赵先生    
联系电话：0576-85807170
1

[bookmark: _Toc29593][bookmark: _Toc3486][bookmark: _Toc11982]第二章 招标需求
[bookmark: _Toc29629]一、项目概况
1、项目名称：“邻立方”一站式综合体建设项目（摆酒营社区、文化社区、泉井洋社区）智能化项目
2、招标人：临海市养老事业发展有限公司
[bookmark: _Toc8502][bookmark: _Toc20310]二、设备清单：
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	推荐品牌

	摆酒营社区智能化设备清单
	
	
	
	

	一、综合布线系统
	
	
	
	

	1办公网
	
	
	
	

	1
	双孔面板墙插（含模块）
	86型双口信息面板
1. 材料：优质ABS
2. 带有防尘盖，防止灰尘
3. 带有标识条，方便编号管理和维护使用
4. 组合式结构，前后双层面板设计
5. 颜色：白色
	个
	12
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	2
	单孔面板墙插（含模块）
	86型单口信息面板
1. 材料：优质ABS
2. 带有防尘盖，防止灰尘
3. 带有标识条，方便编号管理和维护使用
4. 组合式结构，前后双层面板设计
5. 颜色：白色
	个
	1
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	3
	六类网线
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	米
	1500
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	4
	24口六类网络配线架
	标准：YD/T 926.3；
标准19英寸机架式安装，1U，模块化设计；
端口：24口，满配独立可拆卸寻址模块；
带有可更换标识纸和标识盖，端口带白色丝印序号标识；
采用全塑料面板，金属底板结构；
后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸；
带寻址功能的信息插座模块，模块前端带有≤1个与前壳齐平的LED灯，发光后显而易见，配线架本体带弹簧式防尘门；
标识管理：自带标识纸和标识盖，标识盖带指扣方便拆卸，端口带序号标识；
阻燃级别：V-0；
IDC：磷青铜；
金针：磷青铜、厚金区镀金50u”；
线缆保护盖：PC 材料；
进线方式：180°进线；
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG；
打线方式：T568A/T568B；
插头与插座插合次数：≥1000次；
导线端接次数：≥250次；
最高传输频率：250MHz；
工作温度：-10℃～+60℃
	个
	2
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	5
	理线架
	标准19英寸机架式安装，高度：1U；
材料及厚度（mm）：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm；
带有盖板，盖板上具有模压品牌标识，不可采用丝网印刷；
理线档位：上下各24档；
带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放；
颜色：黑色；
尺寸：482×44×80mm；
	个
	2
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	6
	UTP六类2米非屏蔽跳线
	UTP六类非屏蔽网络跳线(多股)PVC 2米
1. 符合标准：TIA/EIA-568.-C.2
2. 导体结构：多股绞合
3. 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%),多股绞合线
4. 屏蔽方式：U/UTP
5. 跳线长度：2M
6. RJ45接口：8P8C 
7. RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 
8. 绝缘材料：SKIN-FOAM-SKIN
9. 插头材料：阻燃透明聚碳酸酯 
10. 插头护套：聚氯乙烯(PVC) 
11. 插头与插座的插合次数≥1000次
12. 护套材料：PVC
	个
	25
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	7
	机柜
	1.尺寸:600X600X2000mm
2.容量:42U
含底座，含接地，含PDU等
	台
	1
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	2监控系统
	
	
	
	

	1
	六类网线
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	米
	1080
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	3门禁系统
	
	
	
	

	1
	六类网线
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	米
	50
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	2
	WDZ-BYJR-3X1.5
	多芯软导线 WDZ-BYJR-3X1.5 管内穿线
	米
	30
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	3
	RVV2*1.0
	多芯软导线 RVV2*1.0 管内穿线
	米
	30
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	4
	RVJFC2*2.0
	多芯软导线 RVJFC2*2.0 管内穿线
	米
	30
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	5
	RVVPsn-2x0.37
	多芯软导线 RVVPsn-2x0.37 管内穿线
	米
	30
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	4背景音乐系统
	
	
	
	

	1
	RYJ-2*1.5
	多芯软导线 RYJ-2*1.5管内穿线
	米
	115
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	5信息发布系统
	
	
	
	

	1
	六类网线
	双绞线缆 CAT6 UTP管内穿线
	米
	350
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	二、计算机网络系统
	
	
	
	

	1设备网
	
	
	
	

	1
	48口POE交换机
	1、交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps，如官网以X/Y形式则以其中最小值为准。
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，1G/2.5G SFP光接口≥4个。支持POE和POE+远程供电，最大可支持POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥400W。
3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
4、支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持为用户的语音数据流划分的VLAN。
5、支持IPv4/IPv6 静态路由。
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作。
7、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
8、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。支持通过Excel批量导入，对远端模块区域位置信息进行绑定。
9、支持通过主机对远端模块配置进行统一备份，并恢复到任意备份时间点。
10、当远端模块出现故障，支持用新设备做零配置替换，新远端模块接线后，配置自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。
11、为保障本次组网的兼容性，稳定性，极简部署性。
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	2
	8口POE交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准。
2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个，1个RJ45 Console接口，1个USB接口
3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W.
4、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W，采用静音无风扇节能设计。
5、因个别场景安装位置特殊，要求产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
8、配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒
9、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	3
	光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	4
	华为、华三、锐捷

	2办公网
	
	
	
	

	1
	24口POE交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥170Mpps，如官网以X/Y形式则以其中最小值为准。
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个
3、要求所投设备MAC地址≥16K
4、支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。
5、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。
6、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
7、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN。
8、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
9、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
10、支持并实配云管平台，支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现，可随时查看网络健康度，设备详情(系统状态、流量走势、连通性、供电状态等)，故障可视，用户网络体验可视，有告警及时推送，有日记事件供回溯。支持告警可通过微信公众号、邮件、微信、企业钉钉发送提醒。
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	2
	48口交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥205Mpps，如官网以X/Y形式则以其中最小值为准。
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，1G/10G SFP+光接口≥4个；
3、要求所投设备MAC地址≥16K，支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
4、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN
5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理
9、支持并实配云管平台，支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现，可随时查看网络健康度，设备详情(系统状态、流量走势、连通性、供电状态等)，故障可视，用户网络体验可视，有告警及时推送，有日记事件供回溯。支持告警可通过微信公众号、邮件、微信、企业钉钉发送提醒。
10、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	3
	室内AP
	1、支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条。
2、整机最大无线速率≥2.97Gbps。
3、支持防盗锁孔。
4、至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口，支持内置蓝牙5.1。
5、由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。。
7、由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。
8、整机最大接入用户数≥1024。
9、支持IPsec VPN。
10、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式。
11、支持时间胶囊功能，分析设备版本及配置变更历史，便于故障回溯；能够对比配置的差异点。
	台
	12
	华为、华三、锐捷

	4
	室外AP
	1、支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计，整机空间流≥4条。
2、至少支持1个2.5G SFP光口；1个10/100/1000Base-T以太网接口，设备支持内置全向天线。
3、整机最大无线接入速率≥2.975Gbps。
4、防护等级至少达到IP68，防雷击≤9KV。
5、支持虚拟AP服务，整机最大可划分32个虚拟AP。
6、支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗≤14w。
7、最大接入用户数≥1024。
8、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信。
9、支持PPPoE client，IPsec VPN，NAT（含FTP ALG/DNS ALG）。
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	5
	无线控制器（含授权）
	1. 千兆电口≥5个，其中支持4口POE供电，USB接口≥1个；
2. 支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN；
3. 支持802.1X、WEB、短信、微信、无感知、访客二维码、白名单认证；
4. 支持PPPOE、DHCP、NAT上网功能；
5. 支持AP本地转发和集中转发；
6.支持全局的用户黑白名单，支持基于SSID的用户黑白名单，未经允许的用户无法接入到无线网络中，可以更好地管理无线网络作用范围；
7. 支持通过网管平台实现用户接入管理功能；
8.配置≥64个无线AP管理授权；
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	6
	防火墙
	1、要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥1个；固化万兆光口数量≥1个；支持可插拔1TB企业级硬盘 ；
2、三层网络吞吐≥1Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥3Gbps ；IPS吞吐量≥800Mbps，最大可支持扩展IPS吞吐量≥1.2Gbps，最大并发连接≥50万；每秒新建连接≥1万，最大可支持新建连接≥5万； 
3、要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可支持扩展三层网络吞吐≥3Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能；
4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略；
5、支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题；
6、支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能；
7、支持并提供与非投标品牌的安全单位联合威胁情报特征库升级服务功能，提供病毒库升级功能、入侵防御特征库升级功能、 URL特征库升级功能、应用识别特征库升级功能，以上功能授权提供周期≥1年。
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	7
	光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	8
	华为、华三、锐捷

	三、智慧安防系统
	
	
	
	

	1监控系统
	
	
	
	

	1
	400万红外高清半球摄像机
	支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵
采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万（2560×1440）@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米
支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
内置一个麦克风 
支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
支持IP67防护等级
设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作
智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警
	台
	20
	海康威视、大华、宇视

	2
	客流统计摄像机
	支持高度自适应功能，可适配安装高度和角度提升顶装下客流功能检测效果
内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
支持三种智能资源切换：人数统计、通用行为分析、人脸检测
支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/周/月/年报表，导出使用
支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情
支持三码流功能，两路高清视频显示
采用高性能星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离15米
支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持报警2进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器
支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装
支持IP67防护等级
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	3
	400万低照度彩色枪式摄像机
	采用高性能400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出400万(2560×1440)@25fps 
支持H.265编码，压缩比高，超低码流 
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 
支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 
支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 
内置一个麦克风 
支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 
支持IP67防护等级
支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵
监控视窗倾斜角4°,有效降低鬼影影响
智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警
设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作
设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
	台
	5
	海康威视、大华、宇视

	4
	电梯摄像机
	支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警
内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警
采用星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离10米
支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），485，最大支持256G Micro SD卡，内置麦克风，内置扬声器
支持DC12V/PoE供电方式，12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，用于楼显传感器供电
出厂自带楼层显示传感器，可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数（传感器通过光电感应原理实现楼层计数，仅适用每层有遮光板的电梯结构）
支持电瓶车禁止入梯楼层可设
可通过监控画面显示电梯运行速度和运行方向,当速度超过设定阈值时可进行联动抓拍、报警上传和辅助输出,速度阈值可配置
可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息,并通过OSD展示,楼层信息可实时上报
内置继电器,可通过干节点报警输出
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	5
	32路硬盘录像机
	支持WEB、本地GUI界面操作
支持最大32路网络视频接入，网络性能448Mbps接入、448Mbps储存、448Mbps转发
支持32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入
支持4路后智能人脸检测比对； 或4路后智能视频结构化；或4路后智能精准检索； 或8路后智能周界防范；或16路后智能智能动检
支持最大20个人脸库，共3万张人脸图片
支持9个内置SATA接口，单盘最大容量支持26T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式
支持16路报警输入、9路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式
支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持2路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出，VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。HDMI1最大支持8K显示输出，HDMI2最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2最大支持1080p显示输出
支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 25.12网络协议
支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入
支持最大32路“摘要”精准精索
支持智能事件万能透传功能，用户可自定义添加前端事件码，当前端触发事件，NVR将记录事件日志并实时透传至ICC平台
支持ANPR相机、道闸一体机等车牌识别设备，实现手动开闸，白名单自动放行，车辆信息查询等功能，最大支持9路
支持文搜功能，可通过文字语义描述快速检索目标对象或内容
支持文本布控功能，可通过文字语义描述布控
支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能
可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	6
	6T硬盘
	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
	块
	7
	海康威视、大华、宇视

	7
	综合管理平台软件
	一、集成视频监控、门禁、周界、可视对讲、停车场管理、访客登记、考勤、园区测速、客流统计、智慧用电、网络拓扑等业务功能。
1、支持接入路数：256路前端设备（各业务模块接入规格总和上限），2000路室内机；
2、支持视频监控系统，支持256个相机接入；
（1）支持实时事件报警视频显示（1、4、9分屏可选）；
（2）支持报警视频窗口直接显示对应最新报警事件；
（3）支持展示实时事件信息（事件类型，事件截图，发生时间，设备名称，通道名称，事件详情，处理状态），并按照时间顺序排列；
（4）支持当日事件总数、处理率信息统计，各类事件数量排序展示；
3、支持门禁管理系统，可对门禁设备进行管理和控制, 支持256路门禁设备接入；
（1）支持首卡开门、多人开门、反潜回、多门互锁功能；
（2）支持门禁配置功能（别名，读头设置，门状态，常开/常闭时段，报警使能，门磁，管理者密码，远程验证，绑定视频通道，保持时间，超时时间，解锁方式配置）
4、支持考勤管理，支持人脸门禁和人脸相机实现考勤打卡功能；
（1）支持展示当日考勤统计信息（应到/实到率饼图，迟到人数及近7天迟到趋势，各部门到岗情况）；
（2）支持展示实时考勤信息（当前时间，人脸比对图，考勤点，姓名，部门，考勤时间等）；
（3）支持19种报表，按时间，按人员导出；
5、支持客流管理系统，可实现门禁和客流相机客流统计；
（1）支持看板展示客流统计信息；
（2）支持对客流看板文字、阈值、背景进行编辑；
6、支持本地45路1080P分辨率相机解码；
7、支持设备本地128路一键上云，支持APP报警功能；
8、支持分配4个客户端安装在电脑进行远程管理；
二、硬件参数：
1、CPU为intel芯片，I3-1215U；内存8G，硬盘：256G SSD，可外接1块SATA硬盘；
2、出厂自带windows正版系统，键盘和鼠标套装，即插即用；
3、外接接口：2个10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口），4个USB接口，2个前置USB2.0、2个后置USB3.0；1路音频输出和1路音频输入，3.5mm接口；1个4K HDMI接口，1个VGA接口；
4、产品功耗：≤60W，供电方式：DC12V，5A；单电源；
5、工作温度：0℃～55℃；工作湿度：10℅～90℅（非凝露）；
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	8
	22寸显示器
	屏幕尺寸：21.45英寸；
分辨率：1920×1080；
亮度：250cd/m²(typ.)；
对比度：3000:1；
刷新率：60Hz；
面板技术：VA；
背光类型：ELED；
色彩范围：8bit；
色域：72%NTCS (典型)；
响应时间：6.5ms；
使用寿命：30000小时；
输入接口：1个HDMI1.4接口（1920×1080@60Hz）、1个VGA接口（1920×1080@60Hz）、1个Audio接口；
扬声器：2W×2；
供电方式：DC12V，2A；
电源类型：外置适配器；
功耗：18W（典型），24W（最大）；
待机功耗：＜0.5W；
工作温度：0℃～+40℃；
工作湿度：10%～85%RH（无凝结）；
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	9
	查询终端
	国产正版系统     国产化CPU  8核8线程 2.7G以上主频 16G内存  512G SSD 23寸 含键鼠 
	台
	1
	清华同方、联想、华为

	10
	防油污摄像机枪机
	防油污相机支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种检测需求；支持通过485接入温湿度和电量传感器，对厨房环境进行数据监测，当超过设定值时进行报警提醒；该款相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装，维护方便
内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
默认输出400万(2688 x 1520)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计
支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能
支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能
支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问
支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡
支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
支持IP67防护等级
	台
	4
	海康威视、大华、宇视

	11
	32寸液晶显示器
	屏幕尺寸：31.5英寸；
分辨率：1920×1080；
亮度：350cd/m²(typ.)；
对比度：1200:1 (typ.)；
刷新率：60Hz；
面板技术：IPS；
背光类型：DLED；
色彩范围：8bit；
色域：72% NTSC(typ.)；
响应时间：8ms(typ.)；
使用寿命：30000小时；
输入接口：1个VGA接口（1920×1080@60Hz），2个HDMI1.4接口（1920×1080@60Hz），1个USB2.0（流媒体）接口，1个Audio in接口；
扬声器：3W×2；
供电方式：AC100～240V（±10%），50/60Hz；
电源类型：内置电源；
功耗：39W（基本），56W（典型），75W（最大）；
待机功耗：＜0.5W；
工作温度：0℃～+40℃；
工作湿度：10%～85%（无凝结）；
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	12
	8路硬盘录像机
	支持WEB、本地GUI界面操作
支持最大8路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、160Mbps储存、80Mbps转发
支持4路后智能智能动检
支持2个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T
支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口）
支持4路报警输入、2路报警输出
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最大支持4K显示
支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265 
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 24.12网络协议
支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，DVD刻录备份方式
支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储
支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入
支持多种SmartIPC接入，包括绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移、智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、立体行为分析等
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	13
	4T硬盘
	4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
	块
	1
	海康威视、大华、宇视

	14
	UPS一体机
	1. 产品类型（标准机，内置电池一体机）
2. UPS类型：在线双转换式
3. 额定容量：3000VA
4. 有功功率：2400W
5. 输出功率因数：0.8
6. 输入电压范围：110VAC-300VAC（宽幅自适应）
7. 低电压转换：160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5%（对应负载100%-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0）
8. 低电压恢复：175VAC/155VAC/135VAC/125VAC±5%（对应负载100%-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0）
9. 高电压转换：300VAC±5%
10. 高电压恢复：290VAC±5%
11. 输入频率范围：40Hz-70Hz（自适应）
12. 输入功率因数：≥0.99（满载）
13. 输出电压：220VAC（默认），可选200/208/230/240VAC
14. 输出电压精度：±1%（线性负载）
15. 市电同步频率：47Hz-53Hz 或 57Hz-63Hz
16. 电池模式频率：50Hz±0.2Hz / 60Hz±0.2Hz
17. 输出波形：纯正弦波
18. 切换时间：0ms（真正零中断）
19. 电流峰值比：3:1
20. 内置电池：12V/9Ah 阀控式密封铅酸电池 × 6只
21. 直流总线电压：72V
22. 满载后备时间：5-8分钟（仅供安全关机）
23. 半载后备时间：15-20分钟
24. 充电时间：4小时充至90%容量
25. 充电电压：82.0VDC±1%
26. 最大充电电流：1.0A
27. 市电模式效率：87%
28. 电池模式效率：85%
29. ECO节能模式：支持
30. 保护功能：过载、短路、过压、欠压、过温、电池低电压、电池反接
31. 浪涌保护：支持
32. 显示：LCD中文显示屏
33. 标配接口：RS232串口、USB接口
34. 可选接口：SNMP网络管理卡（支持远程监控、短信报警）
35. 软件支持：UPS监控软件，实现无人值守自动开关机
36. 安装方式：仅塔式
	台
	1
	雷迪司、科华、易事特

	2门禁系统
	
	
	
	

	1
	人脸门禁一体机
	采用2.5D曲面IPS屏，时尚大方
采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600
采用 200万双目摄像头
采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别
支持IP65防护等级
支持自动补光，可有效降低环境光污染
支持5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张卡片、30万条记录
支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置
支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)
人脸识别速度0.1秒，可实现无感通行
支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私
支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警
支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假
支持口罩检测、安全帽检测
支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广
支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全
支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警
支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发
支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲
支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP
支持在线升级，USB升级
支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱
支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）
支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名
支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改
支持本地考勤管理和考勤报表导出功能
支持门铃功能
支持多人识别，最多可6人同时人脸识别
支持人脸美颜功能
支持语音识别，开启后可通过固定词唤醒并语音控制设备
支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放
支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别
支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动）
支持手机NFC刷卡，且可配置使能开关
支持电源输出，给锁供电（输出DC12V/1A）
支持呼吸灯及三色状态提示
设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化操作系统。
	台
	2
	海康威视、大华、宇视

	2
	双门磁力锁
	铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；
最大静态直线拉力：230kg±10%*2；
断电开锁，满足消防要求；
指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态)
工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；
防残磁设计，选用防磨损材料；
磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；
加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	3
	门禁电源
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
纹波与噪声：< 150mVpp；
电压调整范围：11-14Vdc；
一般规范
工作温度：-10℃-+70℃；
工作湿度：＜95%；
	台
	1
	国产

	四、智能门锁管理系统
	
	
	
	

	1
	联网智能锁
	外材质:铝合金；
锁芯类型:C级安全锁芯
开锁方式:指纹/密码/刷卡/APP/钥匙
解锁速度:0.3秒
	把
	10
	凯迪仕、小米、永固

	2
	智能网关
	网络：WiFi2.4G
IEEE 标准:802.11 b/g/n
电源接口:Type-C USB
电源输入:5V/500mA
	台
	2
	凯迪仕、小米、永固

	3
	智能锁管理服务器
	1、支持智能锁设备管理，实现智能锁网关配置、智能锁添加等功能；
2、支持智能锁权限管理，实现智能锁的权限配置、权限下发记录查询功能；
3、支持生成临时密码、远程开门等功能；
4、支持智能锁开门记录查询，实现智能锁开门详细记录的查询功能；
5、支持智能锁告警查询，实现智能锁的低电压、撬门、多次试错等告警信息的查询功能。
	台
	1
	凯迪仕、小米、永固

	五、背景音乐系统
	
	
	
	

	1
	CD/DVD/VCD/MP3播放器
	1.具有≥4.3寸TFT彩色液晶触摸式显示屏显示机器所有状态，并实现触摸屏操控，≥1个U盘接口，可读取播放音乐，≥1个3.5耳机接口，可监听播放状态，≥1排LEVEL音频指示灯，LED电平指示组≥5个，具有≥2路线路音频输入RCA接口，≥2路线路音频输出RCA接口，≥1路RJ45通讯网口，可接受软件远程控制，≥1路蓝牙接收天线接口，≥1路无线遥控天线接口，≥1个RS485中控控制接口，≥1路短路信号6.35母插座输出口，≥1路可定时220V、2000W电源输出口。
2.支持PC电脑、手机APP远程控制主机播放操作。
3.支持无线遥控功能，可用遥控器自定义编程≥12个程序进行远程控制播放。
4.支持蓝牙推送播放功能，可用手机蓝牙推送音乐到主机播放。
5.支持通过中控平板和PC电脑同步控制本机MP3播放器操作（包括播放和停止音乐）、各种音量调节（包含总音量和蓝牙音量调节）、模拟远程遥控无线编组按键播放和停止音乐功能。
6.支持定时点操作功能：可编辑≥5套定时方案（可按周循环或指定日期定时），每套方案最多可编辑≥200个定时点，每个定时点≥20首歌曲音源；定时点可设置结束时间。
7.支持不少于1路AC220V2000W电源输出插座，接口输出的电源其开关状态可以受定时点定时控制，也可以手动进行开关控制。
8.支持定时点到来前1-60秒（时间可以设置）内自动提前打开定时电源。
9.支持程控/手控操作功能：手动控制状态时，定时点和电源控制不执行，程控控制状态时，定时点和电源控制输出执行，支持电源及EMC短路输出控制功能：手动电源打开时，EMC端口有短路信号输出;程控电源打开时，EMC端口有短路信号输出，支持下载定时点功能：可在电脑上编辑定时点，可以对SD卡编制好的定时点进行下载，也可以将定时点/歌曲名导出到SD卡里。
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	2
	前置放大器
	1.多种.多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。
2.各通道独立音量控制。
3.高音和低音音调控制。
4.自动默音（有强插功能）。
性能规格：
1.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV
2.输出电平 0dBV
3.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 
4.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）
5.信噪比 Aux input：≥66dB
6.音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）  
7.保护 AC保险丝
8.电源 AC 220V/50Hz
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	3
	纯功放
	1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。
2.100V，70V120W定压输出和4-16Ω定阻（平衡，不接地）输出。
3.有默音功能，便于插入优先广播。
4.各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。
5.5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。
6.输出调整率由满载到空载，小于3dB
7.输出方式P1，70V.100V定压输出
8.辅助输出≥1V
9.输入Mic1，2，3：600Ω，≤3.3mV，不平衡 AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡
10.频响80Hz-16kHz（±3dB）
11.谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压
12.信噪比Mic1，2，3：>71dB AUX1，2：>74dB
13.音调调节低音：±10dB（100Hz）
14.高音：±10dB（10kHz）
15.保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。
16.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB）
17.电源AC220V-240V/50Hz-60Hz
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	4
	吸顶喇叭
	1.工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；
2.最大声压级96±2dB，
3.有效频率范围75Hz~20kHz;
4.重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便；
5.铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
6.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
7.灵敏度高（91±2dB），声音清晰.音质好，明亮；
8.开孔尺寸Ø154-Ø164mm
	只
	6
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	5
	寻呼话筒
	1.操作便捷，适应不同；
2.支持终端即插即用；
3.具有延时自动关闭功能；
4.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）
5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%
6.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-
7.频率范围100Hz-15kHz
8.失真度MIC：≤1%
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	六、多媒体会议系统（多功能室64人）
	
	
	

	1
	5500流明激光投影机
	1、3LCD显示技术，液晶板尺寸：≥0.64英寸；
2、标准亮度≥5200流明（ISO21118标准）；对比度≥3000000:1；
3、标准分辨率≥1920*1200（WUXGA）；采用激光光源；
4、镜头变焦≥1.6倍（手动），投射比1.09-1.77 :1；镜头可垂直/水平位移（垂直0~+44%， 水平±20%）；
5、整机功耗≤305W；照度均匀性≥85%；
6、至少满足以下接口：HDMI输入*2，D-sub 15-pin电脑输入*2，RJ45*2（其中1个支持HDBaseT），串口RS-232C*1，USB-A*1；
7、机器面板、接口、遥控器采用全中文标识；
8、自定义光源输出，可自主调节光源输出功率，调整范围50%-100%；
9、垂直±25°、水平±35°梯形校正；四角校正功能；曲面校正功能；6角校正功能；
10、自动强光感应功能，内置环境光线传感器可实时测量环境亮度并进行相应的实时调节；
11、USB-A接口可选配无线模块，移动设备扫描二维码即可快速连接；
12、开机白板模式；
13、可通过局域网输入信号，将来自局域网连接的设备图像显示为投影画面，无需外接模块；
14、支持4K信号输入；
15、个性化开机LOGO设计，开机LOGO可更改为用户指定图案；
16、快门功能，画面冻结，数码变焦扩展功能，演示计时器功能；
17、遥控ID号设置功能，最多可设置64个ID，分别遥控多台投影机避免误操作；
18、内置角度传感器，可自动切换地装/吊装状态；
19、厂家提供视频显示设备监控软件，可通过局域网最多控制2048台投影机，也可通过云端实时操控开关机以及设置定时开关机计划/故障短信推送等。
20、HDMI支持CEC协议连接，使用投影机遥控器可对CEC兼容外部设备进行操作；
 
	台
	1
	EPSON、索尼、松下

	2
	投影机固定安装支架
	‌承重能力‌：‌5–20kg‌，需匹配投影机重量，确保稳定安全
 ‌适用机型‌：通用设计，适配多数品牌
 ‌调节功能‌：
 ‌角度调节‌：支持俯仰±15°、水平旋转±10°，便于精准对焦
 ‌伸缩范围‌：部分型号支持高度伸缩（如0.8–1.5米），适应不同吊顶高度
 ‌安装方式‌：
 ‌吊装式‌：适用于天花板安装，节省空间，适合家庭影院与会议室
	台
	1
	国产

	3
	电动投影幕布
	幕布类型‌：电动遥控幕布
 ‌尺寸与比例‌：‌150英寸 / 16:9‌
‌幕布材质‌：‌D5纳米高清玻纤‌（抗皱、防霉、高增益）
 ‌增益表现‌：约1.2~1.5倍，有效增强画面亮度
 ‌可视角度‌：≥160°，多人观看时色彩一致性好
 ‌控制方式‌：红外遥控，支持暂停、定位、自动升降
	台
	1
	红叶、白雪、美视

	4
	智能无线同屏器
	1、采用USB无线传输技术（配备USB发射器），电脑端无线同屏实现即插即用、操作简洁，支持手机、平板无线投；
2、采用高速、低延迟的5G双频无线通讯技术，确保画面传输的实时性和稳定性；
3、支持双画面、触控回传、鼠标反控、主持人管理、投屏码控制等丰富功能，满足各类专业场景、项目使用；
硬件规格：
1、操作系统：Linux
2、视频信号输出：HDMI
3、音频信号输出：接收端3.5mm音频接口输出/HDMI同步
4、USB接口：1路 USB HID
5、有线网络：RJ-45 100M
6、无线：IEEE 802.11ac (900M），蓝牙4.0
7、触控系统：USB接口反控，鼠标/红外触控/电容触控
8、最大接入USB发射器数：4路（可拓展到64路）
9、最大同时显示路数：二画面（2路）
10、分辨率：4096*2160_24P
，3840*2160_30P，3840*2160_25P，3840*2160_24P，1920*1200_60P，1920*1080_60P，1920*1080_50P，1920*1080_24P，1280*1024_60P，1280*960_60P，1280*800_60P，1280*720_60P，1280*720_50P，1024*768_60P，800*600_60P
11、电源：5V/2A
	套
	1
	MAXHUB、华为、联想

	5
	吸顶音箱
	1.频率响应范围：优于或等于50Hz-20KHz；
2.额定功率：≥40W；
3.灵敏度：≥88dB；
4.最大声压级：≥104dB；
5.单元组成：≥2单元同轴结构；
6.额定阻抗：≥8Ω；
	只
	4
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	6
	数字功放
	1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调；
2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯；
3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；
4.支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出；
5.各通道均配备LED工作状态指示；
6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥150W，每声道（4Ω）额定输出≥250W，桥接（8Ω）额定输出≥500W；
7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥162W，CH2≥157W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH2优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.05%，CH2≤0.03%；最小源电动势：CH1≤1050mV，CH2≤1050mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.5dB，CH2≥100.2dB；
8.为保证产品稳定，功放设备需具备过流限幅保护电路和保护系统以及设备的功能 。
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	7
	音频处理器
	1.具有≥1个显示屏，可显示设备IP和版本号，≥4个输入通道指示灯，≥8个输出通道指示灯，≥8通道音频输出凤凰插口，≥4通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥8路GPIO凤凰插口，≥1路RJ45网络通讯接口；
2.支持≥60个场景设置功能，支持中英文快速切换；
3.支持电脑网页端进行控制，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的快速控制调节；
4.支持中控功能，可连接中控主机进行各种详细参数的快速控制调节；
5.系统支持≥8种操作系统版本运行控制，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、统信UOS、macOS系统、Ubuntu桌面版操作系统；
6.输入支持噪声门，均衡器，压缩器，全功能矩阵混音等功能，输出支持均衡器，分频器，延时器，限幅器等功能；
7.增益限制的有效频率范围16～22KHz、总谐波失真≤0.01%、信噪比（线路输入）≥92.5dB、最小源电动势≤493mV、最大输出电压≥8V；
8.为了保证产品的稳定性，产品要求采用多路电容麦的同步采样电路、系统或应用了多路电容麦的同步采样电路系统软件，从而能够精确实现产品功能。
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	8
	调音台
	1.支持≥6路XLR平衡单声道输入，≥2路立体声输入；
2.具有≥4路独立PAD衰减按键输入通道；
3.具有≥4路输入通道支持独立NOISE-Gate噪声门开关；
4.每个输入通道支持独立48V幻相电源开关；
5.输入通道支持≥3段均衡调节；
6.支持≥2组AUXSEND辅助输出；
7.内置≥100种DSP数字效果器；
8.支持≥4个话筒输入通道，每通道支持独立≥1*10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视；
9.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3；
10.支持双通道耳机监听；
11.输出支持≥2*10段点距LED电平表显示；
12.支持≥2路GROUPOUT编组输出；
13.支持双通道MAINOUT立体声输出。 
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	9
	无线一拖二手持话筒
	1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz；
2.PLL双频道锁相环回路设计；
3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能；
4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等)；
5.每通道有音量调节功能；
6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）；
7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm；
8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池；
9.动态范围：88dB;
10.最大频偏：±45KHz；
11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)；
12.综合信噪比：>73dB；
13.综合失真度：≤1%；
14.发射机工作时间8小时以上；
15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒.
	套
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	10
	电源时序器
	1.具有≥2.4寸LCD彩色显示屏，可显示电源电压状态、≥8路电源通道开关状态、日期和时间；
2.具有≥2路10A直通万能电源插座,≥8路16A电源输出插座，≥1路RJ45接口，≥2路RS485接口，≥1路RELAY干接点输出，≥1路I/O短路触发输入；
3.支持通道时间设置功能，可设置通道开启延时时间和通道关闭延时时间，调节延时时间范围为0-999秒；
4.支持定时设置功能，定时可设置循环与非循环≥2种模式，循坏模式按周循坏，非循坏模式按时间段开启/关闭；
5.支持输入密码进入设置界面，此功能可按需要设置为开启或关闭；
6.支持外置短路触发信号控制，其他设备可触发控制智能电源管理器开机；也可由智能电源管理器触发控制其他设备工作；
7.支持通过飞梭旋钮对设备进行设置或查看当前设备信息，支持中控系统控制，实现与中控系统的无缝连接；
8.支持设备ID号设置，可设置≥16个ID号；
9.支持RS485串口级联，可实现≥16台智能电源管理器远程集中控制；
10.支持外设按键面板和触摸控制面板远程控制智能电源管理器开关机；支持通过触摸控制面板远程控制智能电源管理器通道全开、定时点开、编辑当前ID号，定时可设置循环与非循环≥2种模式，循坏模式按周循坏，可设置开始和结束时间，非循坏模式按时间段开启；
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	11
	多媒体插座
	定制配套
	个
	1
	国产

	12
	机柜
	1.尺寸:600X800X1200mm
2.容量:22U
含底座，含接地，含PDU等
	台
	1
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	13
	HDMI线
	多芯软导线 HDMI线 管内穿线
	米
	30
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	14
	其他辅材
	跳线，接插件，支架等
	项
	1
	国产

	七、会议显示系统

	1
	65寸会议一体机(含OPS模块)
	1、整机下边框内置两个物理按键：电源键可实现开机、熄屏（待机）、唤醒、关机功能；多功能物理按键可分别自定义长按和短按的功能。
2、整机采用不小于65英寸超高清LCD液晶显示屏，显示分辨率为3840×2160，支持4K显示，显示比例为16:9，刷新频率：60Hz，响应时间≤14ms，色彩度:10bit，即1.07B，动态对比度≥5000:1，色域覆盖率≥ 72% NTSC。
3、整机采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触控书写，触摸精度≤2.0mm，触摸点数≥40点，最小识别物≤3mm，书写高度≤3mm，响应时间≤10ms，触摸屏在照度100klx（勒克司）环境下仍能正常工作。
4、屏幕亮度≥350cd/m²，显示模式提供≥3种图像模式，≥6种色彩空间模式。
5、内置的单个摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片，可拍摄清晰度不低于4K，帧率不低于25fps的视频。
6、支持手动取景模式、预设位保存、智能全景模式，无需机械转动，可根据与会人数自动调整焦距，聚焦会议全员。
7、内置8阵列麦克风。拾音角度≥180°，有效拾音距离≥12米，支持回声消除、噪声抑制、自动增益控制功能。
8、麦克风支持智能降噪功能，支持手动开启或关闭此功能。
9、采用2.2声道缝隙发声单元，内置2个高音扬声器和2个中低音扬声器，额定总功率≥40W。
10、支持USB接口禁用。禁用后无法再使用整机USB接口，内置自检维护工具，可一键进行快速自检。
11、为保证设备接入网络后使用安全，用户可根据网络规划进行web登录设置，可提供WiFi直连登录模式。
12、设备支持添加屏幕水印，水印内容支持自定义，字体大小至少包含三个字号可选。
13、白板内支持多人同时书写，打开后即可锁定白板并支持至少10点同时书写，多人书写模式下支持移动板面扩大书写区域及双指缩放书写内容。
14、白板中智能表格可根据书写内容自动扩充，支持通过画线的方式添加或删除行列，支持通过画线方式实现单元格合并操作。
15、支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如远程桌面控制、恢复出厂设置、检查系统更新、开关机、命令行推送、备份还原、获取日志功能会议管理界面具备会议室信息、开始时间、结束时间、预约人、线上线下平台、线下会议地点、签到人数、总人数信息。
16、采用内嵌安卓系统方案，安卓系统版本不低于Android 16.0，支持选配OPS模块。
17、采用内嵌安卓系统方案，安卓系统版本不低于Android 16.0，支持选配OPS模块，支持双系统并行运行，无需关机可一键切换操作系统。
18、内置8核CPU（四核A72+四核A53），主频不低于2.2GHz。
19、内存不低于4GB，存储不低于128GB。
20、采用i5-12450H或更高配置的CPU，采用8GB或更高配置的内存，采用256GB或更高配置的固态硬盘，采用Windows11及以上正版操作系统。
	台
	1
	MAXHUB、华为、联想

	2
	移动支架
	配套
	个
	1
	MAXHUB、华为、联想

	3
	无线投屏器
	与一体机同一品牌 配套无线投屏器
	个
	1
	MAXHUB、华为、联想

	八、信息发布系统
	

	1
	信息发布管理软件
	支持通过模模板新建节目，并可以任意分屏，增加文本，视频&图片，会议，日期，时间，周，字幕等，并可以发送到终端设备显示
	台
	1
	百世诚、南翼、捷宇

	2
	15.6显示屏一体机
	15.6寸S液晶，分辨率1920*1080，对比度500:1，颜色16.7M，亮度220cd/m2，响应时间5ms，双声道立体电子音效，嵌入式架构，ARM方案,内存 1G,存储 8G，宽视角,含安卓多媒体互动系统播放软件。
	台
	7
	百世诚、南翼、捷宇

	3
	43显示屏一体机
	43寸S高清液晶，分辨率1920*1080，对比度1200:1，颜色16.7M，亮度450cd/m2，响应时间5ms，双声道立体电子音效，嵌入式架构，ARM方案,内存 1G,存储 8G，宽视角,含多媒体互动系统播放软件。
	台
	1
	百世诚、南翼、捷宇

	九、综合管线

	1
	PVC25
	PVC25砖、混凝土结构暗配
	米
	230
	国产

	2
	PVC20
	PVC20砖、混凝土结构暗配
	米
	410
	国产

	3
	开槽及恢复
	开槽及恢复
	米
	280
	国产

	4
	桥架200*100
	槽式镀锌桥架200*100
	米
	12
	国产

	5
	桥架100*100
	槽式镀锌桥架100*100
	米
	65
	国产

	泉井洋社区智能化设备清单
	
	
	
	

	一、综合布线系统

	1办公网
	
	
	
	

	1
	双孔面板墙插（含模块）
	86型双口信息面板
1. 材料：优质ABS
2. 带有防尘盖，防止灰尘
3. 带有标识条，方便编号管理和维护使用
4. 组合式结构，前后双层面板设计
5. 颜色：白色
	个
	12
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	2
	六类网线
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	米
	620
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	3
	24口六类网络配线架
	标准：YD/T 926.3；
标准19英寸机架式安装，1U，模块化设计；
端口：24口，满配独立可拆卸寻址模块；
带有可更换标识纸和标识盖，端口带白色丝印序号标识；
采用全塑料面板，金属底板结构；
后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸；
带寻址功能的信息插座模块，模块前端带有≤1个与前壳齐平的LED灯，发光后显而易见，配线架本体带弹簧式防尘门；
标识管理：自带标识纸和标识盖，标识盖带指扣方便拆卸，端口带序号标识；
阻燃级别：V-0；
IDC：磷青铜；
金针：磷青铜、厚金区镀金50u”；
线缆保护盖：PC 材料；
进线方式：180°进线；
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG；
打线方式：T568A/T568B；
插头与插座插合次数：≥1000次；
导线端接次数：≥250次；
最高传输频率：250MHz；
工作温度：-10℃～+60℃
	个
	2
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	4
	理线架
	标准19英寸机架式安装，高度：1U；
材料及厚度（mm）：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm；
带有盖板，盖板上具有模压品牌标识，不可采用丝网印刷；
理线档位：上下各24档；
带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放；
颜色：黑色；
尺寸：482×44×80mm；
	个
	2
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	5
	UTP六类2米非屏蔽跳线
	UTP六类非屏蔽网络跳线(多股)PVC 2米
1. 符合标准：TIA/EIA-568.-C.2
2. 导体结构：多股绞合
3. 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%),多股绞合线
4. 屏蔽方式：U/UTP
5. 跳线长度：2M
6. RJ45接口：8P8C 
7. RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 
8. 绝缘材料：SKIN-FOAM-SKIN
9. 插头材料：阻燃透明聚碳酸酯 
10. 插头护套：聚氯乙烯(PVC) 
11. 插头与插座的插合次数≥1000次
12. 护套材料：PVC
	个
	24
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	6
	机柜
	1.尺寸:600X600X1200mm
2.容量:22U
含底座，含接地，含PDU等
	台
	2
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	7
	6芯室外铠装光缆
	国标6芯室外光缆
	米
	180
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	8
	6芯光纤终端盒
	6芯光纤终端盒满配LC模块
	个
	2
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	9
	12芯光纤配线架
	12芯光纤配线架满配LC模块
	个
	1
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	10
	机柜
	1.尺寸:600X600X2000mm
2.容量:42U
含底座，含接地，含PDU等
	台
	1
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	2监控系统
	
	
	
	

	1
	六类网线
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	米
	440
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	3门禁系统
	
	
	
	

	1
	六类网线
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	米
	50
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	2
	RVV2*1.0
	多芯软导线 RVV2*1.0 管内穿线
	米
	85
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	3
	RVJFC2*2.0
	多芯软导线 RVJFC2*2.0 管内穿线
	米
	65
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	4
	RVVPsn-2x0.37
	多芯软导线 RVVPsn-2x0.37 管内穿线
	米
	25
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	5
	WDZ-BYJR-3X1.5
	多芯软导线 WDZ-BYJR-3X1.5 管内穿线
	米
	25
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	4背景音乐系统
	
	
	
	

	1
	RYJ-2*1.5
	多芯软导线 RYJ-2*1.5管内穿线
	米
	135
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	5信息发布系统
	
	
	
	

	1
	六类网线
	双绞线缆 CAT6 UTP管内穿线
	米
	500
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	二、计算机网络系统

	1设备网
	
	
	
	

	1
	24口交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥170Mpps，如官网以X/Y形式则以其中最小值为准。
2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个
3、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN
4、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
8、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web
9、支持并实配云管平台，支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现，可随时查看网络健康度，设备详情(系统状态、流量走势、连通性、供电状态等)，故障可视，用户网络体验可视，有告警及时推送，有日记事件供回溯。支持告警可通过微信公众号、邮件、微信、企业钉钉发送提醒。
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	2
	24口POE交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥170Mpps，如官网以X/Y形式则以其中最小值为准。
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个
3、要求所投设备MAC地址≥16K
4、支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。
5、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。
6、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
7、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN。
8、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
9、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
10、支持并实配云管平台，支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现，可随时查看网络健康度，设备详情(系统状态、流量走势、连通性、供电状态等)，故障可视，用户网络体验可视，有告警及时推送，有日记事件供回溯。支持告警可通过微信公众号、邮件、微信、企业钉钉发送提醒。
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	2
	8口POE交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准。
2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个，1个RJ45 Console接口，1个USB接口
3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W.
4、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W，采用静音无风扇节能设计。
5、因个别场景安装位置特殊，要求产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
8、配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒
9、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	3
	光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	4
	华为、华三、锐捷

	2办公网
	
	
	
	

	1
	24口交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥170Mpps，如官网以X/Y形式则以其中最小值为准。
2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个
3、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN
4、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
8、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web
9、支持并实配云管平台，支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现，可随时查看网络健康度，设备详情(系统状态、流量走势、连通性、供电状态等)，故障可视，用户网络体验可视，有告警及时推送，有日记事件供回溯。支持告警可通过微信公众号、邮件、微信、企业钉钉发送提醒。
	台
	3
	华为、华三、锐捷

	2
	8口POE交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准。
2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个，1个RJ45 Console接口，1个USB接口
3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W.
4、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W，采用静音无风扇节能设计。
5、因个别场景安装位置特殊，要求产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
8、配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒
9、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web
	台
	2
	华为、华三、锐捷

	3
	光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	4
	华为、华三、锐捷

	4
	室内AP
	1、支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条。
2、整机最大无线速率≥2.97Gbps。
3、支持防盗锁孔。
4、至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口，支持内置蓝牙5.1。
5、由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。。
7、由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。
8、整机最大接入用户数≥1024。
9、支持IPsec VPN。
10、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式。
11、支持时间胶囊功能，分析设备版本及配置变更历史，便于故障回溯；能够对比配置的差异点。。
	台
	12
	华为、华三、锐捷

	5
	无线控制器（含授权）
	1. 千兆电口≥5个，其中支持4口POE供电，USB接口≥1个；
2. 支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN；
3. 支持802.1X、WEB、短信、微信、无感知、访客二维码、白名单认证；
4. 支持PPPOE、DHCP、NAT上网功能；
5. 支持AP本地转发和集中转发；
6.支持全局的用户黑白名单，支持基于SSID的用户黑白名单，未经允许的用户无法接入到无线网络中，可以更好地管理无线网络作用范围；
7. 支持通过网管平台实现用户接入管理功能；
8.配置≥64个无线AP管理授权；
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	6
	防火墙
	1、要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥1个；固化万兆光口数量≥1个；支持可插拔1TB企业级硬盘 ；
2、三层网络吞吐≥1Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥3Gbps ；IPS吞吐量≥800Mbps，最大可支持扩展IPS吞吐量≥1.2Gbps，最大并发连接≥50万；每秒新建连接≥1万，最大可支持新建连接≥5万； 
3、要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可支持扩展三层网络吞吐≥3Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能；
4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略
5、支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题；
6、支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能；
7、支持并提供与非投标品牌的安全单位联合威胁情报特征库升级服务功能，提供病毒库升级功能、入侵防御特征库升级功能、 URL特征库升级功能、应用识别特征库升级功能，以上功能授权提供周期≥1年。
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	三、智慧安防系统

	1监控系统
	
	
	
	

	1
	红外高清半球摄像机
	支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵
采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万（2560×1440）@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米
支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
内置一个麦克风 
支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
支持IP67防护等级
设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作
智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警
	台
	9
	海康威视、大华、宇视

	2
	利旧摄像头
	无需报价 整体考虑维护费用
	台
	6
	业主提供

	3
	客流统计摄像机
	支持高度自适应功能，可适配安装高度和角度提升顶装下客流功能检测效果
内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
支持三种智能资源切换：人数统计、通用行为分析、人脸检测
支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/周/月/年报表，导出使用
支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情
支持三码流功能，两路高清视频显示
采用高性能星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离15米
支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持报警2进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器
支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装
支持IP67防护等级
	台
	2
	海康威视、大华、宇视

	4
	16路硬盘录像机
	1.5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘
视频接口：1×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口
USB接口：3×USB 2.0
输入带宽：160Mbps
输出带宽：80Mbps
接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持8×1080P
显示能力：最大支持4K输出 
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	5
	6T硬盘
	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
	块
	3
	海康威视、大华、宇视

	6
	综合管理平台软件
	一、集成视频监控、门禁、周界、可视对讲、停车场管理、访客登记、考勤、园区测速、客流统计、智慧用电、网络拓扑等业务功能。
1、支持接入路数：256路前端设备（各业务模块接入规格总和上限），2000路室内机；
2、支持视频监控系统，支持256个相机接入；
（1）支持实时事件报警视频显示（1、4、9分屏可选）；
（2）支持报警视频窗口直接显示对应最新报警事件；
（3）支持展示实时事件信息（事件类型，事件截图，发生时间，设备名称，通道名称，事件详情，处理状态），并按照时间顺序排列；
（4）支持当日事件总数、处理率信息统计，各类事件数量排序展示；
3、支持门禁管理系统，可对门禁设备进行管理和控制, 支持256路门禁设备接入；
（1）支持首卡开门、多人开门、反潜回、多门互锁功能；
（2）支持门禁配置功能（别名，读头设置，门状态，常开/常闭时段，报警使能，门磁，管理者密码，远程验证，绑定视频通道，保持时间，超时时间，解锁方式配置）
4、支持考勤管理，支持人脸门禁和人脸相机实现考勤打卡功能；
（1）支持展示当日考勤统计信息（应到/实到率饼图，迟到人数及近7天迟到趋势，各部门到岗情况）；
（2）支持展示实时考勤信息（当前时间，人脸比对图，考勤点，姓名，部门，考勤时间等）；
（3）支持19种报表，按时间，按人员导出；
5、支持客流管理系统，可实现门禁和客流相机客流统计；
（1）支持看板展示客流统计信息；
（2）支持对客流看板文字、阈值、背景进行编辑；
6、支持本地45路1080P分辨率相机解码；
7、支持设备本地128路一键上云，支持APP报警功能；
8、支持分配4个客户端安装在电脑进行远程管理；
二、硬件参数：
1、CPU为intel芯片，I3-1215U；内存8G，硬盘：256G SSD，可外接1块SATA硬盘；
2、出厂自带windows正版系统，键盘和鼠标套装，即插即用；
3、外接接口：2个10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口），4个USB接口，2个前置USB2.0、2个后置USB3.0；1路音频输出和1路音频输入，3.5mm接口；1个4K HDMI接口，1个VGA接口；
4、产品功耗：≤60W，供电方式：DC12V，5A；单电源；
5、工作温度：0℃～55℃；工作湿度：10℅～90℅（非凝露）；
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	7
	55寸液晶显示器
	显示尺寸：55 inch
屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V)
物理分辨率：3840 ×2160
背光源类型：D-LED
亮度：300 cd/m²
可视角：178° (H)  /  178° (V)
色深度：10 bit , 1.07 G
对比度：5000 : 1
响应时间：6.5 ms (G to G)
刷新率：60 Hz
连续使用时间：7 × 24 H 
音视频输入接口：HDMI2.0 × 3
音视频输出接口：Line-out × 1
数据传输接口：USB2.0 × 1(支持U盘播放和程序在线升级)
控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1 
电源：220-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max
待机功耗：≤ 0.5 W 
工作温度：0 °C ~ 40 °C
工作湿度：20% ~ 90% RH (无冷凝水) 
外壳材料：塑胶
	台
	1
	国产

	8
	查询终端
	国产正版系统     国产化CPU  8核8线程 2.7G以上主频 16G内存  512G SSD 23寸 含键鼠 
	台
	1
	清华同方、联想、华为

	9
	UPS一体机
	1. 产品类型（标准机，内置电池一体机）
2. UPS类型：在线双转换式
3. 额定容量：3000VA
4. 有功功率：2400W
5. 输出功率因数：0.8
6. 输入电压范围：110VAC-300VAC（宽幅自适应）
7. 低电压转换：160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5%（对应负载100%-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0）
8. 低电压恢复：175VAC/155VAC/135VAC/125VAC±5%（对应负载100%-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0）
9. 高电压转换：300VAC±5%
10. 高电压恢复：290VAC±5%
11. 输入频率范围：40Hz-70Hz（自适应）
12. 输入功率因数：≥0.99（满载）
13. 输出电压：220VAC（默认），可选200/208/230/240VAC
14. 输出电压精度：±1%（线性负载）
15. 市电同步频率：47Hz-53Hz 或 57Hz-63Hz
16. 电池模式频率：50Hz±0.2Hz / 60Hz±0.2Hz
17. 输出波形：纯正弦波
18. 切换时间：0ms（真正零中断）
19. 电流峰值比：3:1
20. 内置电池：12V/9Ah 阀控式密封铅酸电池 × 6只
21. 直流总线电压：72V
22. 满载后备时间：5-8分钟（仅供安全关机）
23. 半载后备时间：15-20分钟
24. 充电时间：4小时充至90%容量
25. 充电电压：82.0VDC±1%
26. 最大充电电流：1.0A
27. 市电模式效率：87%
28. 电池模式效率：85%
29. ECO节能模式：支持
30. 保护功能：过载、短路、过压、欠压、过温、电池低电压、电池反接
31. 浪涌保护：支持
32. 显示：LCD中文显示屏
33. 标配接口：RS232串口、USB接口
34. 可选接口：SNMP网络管理卡（支持远程监控、短信报警）
35. 软件支持：UPS监控软件，实现无人值守自动开关机
36. 安装方式：仅塔式
	台
	1
	雷迪司、科华、易事特

	2门禁系统
	
	
	
	

	1
	人脸门禁一体机
	采用2.5D曲面IPS屏，时尚大方
采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600
采用 200万双目摄像头
采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别
支持IP65防护等级
支持自动补光，可有效降低环境光污染
支持5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张卡片、30万条记录
支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置
支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)
人脸识别速度0.1秒，可实现无感通行
支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私
支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警
支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假
支持口罩检测、安全帽检测
支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广
支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全
支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警
支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发
支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲
支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP
支持在线升级，USB升级
支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱
支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）
支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名
支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改
支持本地考勤管理和考勤报表导出功能
支持门铃功能
支持多人识别，最多可6人同时人脸识别
支持人脸美颜功能
支持语音识别，开启后可通过固定词唤醒并语音控制设备
支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放
支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别
支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动）
支持手机NFC刷卡，且可配置使能开关
支持电源输出，给锁供电（输出DC12V/1A）
支持呼吸灯及三色状态提示
设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化操作系统。
	台
	2
	海康威视、大华、宇视

	2
	双门磁力锁
	铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；
最大静态直线拉力：230kg±10%*2；
断电开锁，满足消防要求；
指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态)
工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；
防残磁设计，选用防磨损材料；
磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；
加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	台
	2
	海康威视、大华、宇视

	3
	出门按钮
	86型
	台
	2
	国产

	4
	门禁电源
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
纹波与噪声：< 150mVpp；
电压调整范围：11-14Vdc；
一般规范
工作温度：-10℃-+70℃；
工作湿度：＜95%；
	台
	1
	国产

	四、背景音乐系统

	1
	CD/DVD/VCD/MP3播放器
	1.具有≥4.3寸TFT彩色液晶触摸式显示屏显示机器所有状态，并实现触摸屏操控，≥1个U盘接口，可读取播放音乐，≥1个3.5耳机接口，可监听播放状态，≥1排LEVEL音频指示灯，LED电平指示组≥5个，具有≥2路线路音频输入RCA接口，≥2路线路音频输出RCA接口，≥1路RJ45通讯网口，可接受软件远程控制，≥1路蓝牙接收天线接口，≥1路无线遥控天线接口，≥1个RS485中控控制接口，≥1路短路信号6.35母插座输出口，≥1路可定时220V、2000W电源输出口。
2.支持PC电脑、手机APP远程控制主机播放操作。
3.支持无线遥控功能，可用遥控器自定义编程≥12个程序进行远程控制播放。
4.支持蓝牙推送播放功能，可用手机蓝牙推送音乐到主机播放。
5.支持通过中控平板和PC电脑同步控制本机MP3播放器操作（包括播放和停止音乐）、各种音量调节（包含总音量和蓝牙音量调节）、模拟远程遥控无线编组按键播放和停止音乐功能。
6.支持定时点操作功能：可编辑≥5套定时方案（可按周循环或指定日期定时），每套方案最多可编辑≥200个定时点，每个定时点≥20首歌曲音源；定时点可设置结束时间。
7.支持不少于1路AC220V2000W电源输出插座，接口输出的电源其开关状态可以受定时点定时控制，也可以手动进行开关控制。
8.支持定时点到来前1-60秒（时间可以设置）内自动提前打开定时电源。
9.支持程控/手控操作功能：手动控制状态时，定时点和电源控制不执行，程控控制状态时，定时点和电源控制输出执行，支持电源及EMC短路输出控制功能：手动电源打开时，EMC端口有短路信号输出;程控电源打开时，EMC端口有短路信号输出，支持下载定时点功能：可在电脑上编辑定时点，可以对SD卡编制好的定时点进行下载，也可以将定时点/歌曲名导出到SD卡里。
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	2
	前置放大器
	1.多种.多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。
2.各通道独立音量控制。
3.高音和低音音调控制。
4.自动默音（有强插功能）。
性能规格：
1.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV
2.输出电平 0dBV
3.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 
4.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）
5.信噪比 Aux input：≥66dB
6.音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）  
7.保护 AC保险丝
8.电源 AC 220V/50Hz
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	3
	纯功放
	1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。
2.100V，70V120W定压输出和4-16Ω定阻（平衡，不接地）输出。
3.有默音功能，便于插入优先广播。
4.各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。
5.5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。
6.输出调整率由满载到空载，小于3dB
7.输出方式P1，70V.100V定压输出
8.辅助输出≥1V
9.输入Mic1，2，3：600Ω，≤3.3mV，不平衡 AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡
10.频响80Hz-16kHz（±3dB）
11.谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压
12.信噪比Mic1，2，3：>71dB AUX1，2：>74dB
13.音调调节低音：±10dB（100Hz）
14.高音：±10dB（10kHz）
15.保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。
16.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB）
17.电源AC220V-240V/50Hz-60Hz
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	4
	吸顶喇叭
	1.工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；
2.最大声压级96±2dB，
3.有效频率范围75Hz~20kHz;
4.重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便；
5.铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
6.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
7.灵敏度高（91±2dB），声音清晰.音质好，明亮；
8.开孔尺寸Ø154-Ø164mm
	只
	4
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	5
	寻呼话筒
	1.操作便捷，适应不同；
2.支持终端即插即用；
3.具有延时自动关闭功能；
4.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）
5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%
6.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-
7.频率范围100Hz-15kHz
8.失真度MIC：≤1%
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	五、多媒体会议系统（南楼3层多功能厅108人）

	1
	5500流明激光投影机
	1、3LCD显示技术，液晶板尺寸：≥0.64英寸；
2、标准亮度≥5200流明（ISO21118标准）；对比度≥3000000:1；
3、标准分辨率≥1920*1200（WUXGA）；采用激光光源；
4、镜头变焦≥1.6倍（手动），投射比1.09-1.77 :1；镜头可垂直/水平位移（垂直0~+44%， 水平±20%）；
5、整机功耗≤305W；照度均匀性≥85%；
6、至少满足以下接口：HDMI输入*2，D-sub 15-pin电脑输入*2，RJ45*2（其中1个支持HDBaseT），串口RS-232C*1，USB-A*1；
7、机器面板、接口、遥控器采用全中文标识；
8、自定义光源输出，可自主调节光源输出功率，调整范围50%-100%；
9、垂直±25°、水平±35°梯形校正；四角校正功能；曲面校正功能；6角校正功能；
10、自动强光感应功能，内置环境光线传感器可实时测量环境亮度并进行相应的实时调节；（投标时需提供产品彩页及第三方权威机构检测报告并加盖原厂公章）。
11、USB-A接口可选配无线模块，移动设备扫描二维码即可快速连接；
12、开机白板模式；
13、可通过局域网输入信号，将来自局域网连接的设备图像显示为投影画面，无需外接模块；
14、支持4K信号输入；
15、个性化开机LOGO设计，开机LOGO可更改为用户指定图案；
16、快门功能，画面冻结，数码变焦扩展功能，演示计时器功能；
17、遥控ID号设置功能，最多可设置64个ID，分别遥控多台投影机避免误操作；
18、内置角度传感器，可自动切换地装/吊装状态；
19、厂家提供视频显示设备监控软件，可通过局域网最多控制2048台投影机，也可通过云端实时操控开关机以及设置定时开关机计划/故障短信推送等。
20、HDMI支持CEC协议连接，使用投影机遥控器可对CEC兼容外部设备进行操作；
 
	台
	2
	EPSON、索尼、松下

	2
	投影机固定安装支架
	‌承重能力‌：‌5–20kg‌，需匹配投影机重量，确保稳定安全
 ‌适用机型‌：通用设计，适配多数品牌
 ‌调节功能‌：
 ‌角度调节‌：支持俯仰±15°、水平旋转±10°，便于精准对焦
 ‌伸缩范围‌：部分型号支持高度伸缩（如0.8–1.5米），适应不同吊顶高度
 ‌安装方式‌：
 ‌吊装式‌：适用于天花板安装，节省空间，适合家庭影院与会议室
	台
	2
	国产

	3
	电动投影幕布
	幕布类型‌：电动遥控幕布
 ‌尺寸与比例‌：‌150英寸 / 16:9‌
‌幕布材质‌：‌D5纳米高清玻纤‌（抗皱、防霉、高增益）
 ‌增益表现‌：约1.2~1.5倍，有效增强画面亮度
 ‌可视角度‌：≥160°，多人观看时色彩一致性好
 ‌控制方式‌：红外遥控，支持暂停、定位、自动升降
	台
	1
	红叶、白雪、美视

	4
	智能无线同屏器
	1、采用USB无线传输技术（配备USB发射器），电脑端无线同屏实现即插即用、操作简洁，支持手机、平板无线投；
2、采用高速、低延迟的5G双频无线通讯技术，确保画面传输的实时性和稳定性；
3、支持双画面、触控回传、鼠标反控、主持人管理、投屏码控制等丰富功能，满足各类专业场景、项目使用；
硬件规格：
1、操作系统：Linux
2、视频信号输出：HDMI
3、音频信号输出：接收端3.5mm音频接口输出/HDMI同步
4、USB接口：1路 USB HID
5、有线网络：RJ-45 100M
6、无线：IEEE 802.11ac (900M），蓝牙4.0
7、触控系统：USB接口反控，鼠标/红外触控/电容触控
8、最大接入USB发射器数：4路（可拓展到64路）
9、最大同时显示路数：二画面（2路）
10、分辨率：4096*2160_24P
，3840*2160_30P，3840*2160_25P，3840*2160_24P，1920*1200_60P，1920*1080_60P，1920*1080_50P，1920*1080_24P，1280*1024_60P，1280*960_60P，1280*800_60P，1280*720_60P，1280*720_50P，1024*768_60P，800*600_60P
11、电源：5V/2A
12、工作温度：0~50°C
13、存储温度：-20~70°C
	套
	1
	MAXHUB、华为、联想

	7
	吸顶音箱
	1.频率响应范围：优于或等于50Hz-20KHz；
2.额定功率：≥40W；
3.灵敏度：≥88dB；
4.最大声压级：≥104dB；
5.单元组成：≥2单元同轴结构；
6.额定阻抗：≥8Ω；
	只
	4
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	8
	数字功放
	1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调；
2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯；
3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；
4.支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出；
5.各通道均配备LED工作状态指示；
6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥150W，每声道（4Ω）额定输出≥250W，桥接（8Ω）额定输出≥500W；
7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥162W，CH2≥157W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH2优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.05%，CH2≤0.03%；最小源电动势：CH1≤1050mV，CH2≤1050mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.5dB，CH2≥100.2dB；
8.为保证产品稳定，功放设备需具备过流限幅保护电路和保护系统以及设备的功能 。
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	9
	音频处理器
	1.具有≥1个显示屏，可显示设备IP和版本号，≥4个输入通道指示灯，≥8个输出通道指示灯，≥8通道音频输出凤凰插口，≥4通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥8路GPIO凤凰插口，≥1路RJ45网络通讯接口；
2.支持≥60个场景设置功能，支持中英文快速切换；
3.支持电脑网页端进行控制，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的快速控制调节；
4.支持中控功能，可连接中控主机进行各种详细参数的快速控制调节；
5.系统支持≥8种操作系统版本运行控制，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、统信UOS、macOS系统、Ubuntu桌面版操作系统；
6.输入支持噪声门，均衡器，压缩器，全功能矩阵混音等功能，输出支持均衡器，分频器，延时器，限幅器等功能；
7.增益限制的有效频率范围16～22KHz、总谐波失真≤0.01%、信噪比（线路输入）≥92.5dB、最小源电动势≤493mV、最大输出电压≥8V；
8.为了保证产品的稳定性，产品要求采用多路电容麦的同步采样电路、系统或应用了多路电容麦的同步采样电路系统软件，从而能够精确实现产品功能。
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	10
	调音台
	1.支持≥6路XLR平衡单声道输入，≥2路立体声输入；
2.具有≥4路独立PAD衰减按键输入通道；
3.具有≥4路输入通道支持独立NOISE-Gate噪声门开关；
4.每个输入通道支持独立48V幻相电源开关；
5.输入通道支持≥3段均衡调节；
6.支持≥2组AUXSEND辅助输出；
7.内置≥100种DSP数字效果器；
8.支持≥4个话筒输入通道，每通道支持独立≥1*10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视；
9.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3；
10.支持双通道耳机监听；
11.输出支持≥2*10段点距LED电平表显示；
12.支持≥2路GROUPOUT编组输出；
13.支持双通道MAINOUT立体声输出。 
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	11
	无线一拖二手持话筒
	1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz；
2.PLL双频道锁相环回路设计；
3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能；
4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等)；
5.每通道有音量调节功能；
6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）；
7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm；
8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池；
9.动态范围：88dB;
10.最大频偏：±45KHz；
11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)；
12.综合信噪比：>73dB；
13.综合失真度：≤1%；
14.发射机工作时间8小时以上；
15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒.
	套
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	12
	电源时序器
	1.具有≥2.4寸LCD彩色显示屏，可显示电源电压状态、≥8路电源通道开关状态、日期和时间；
2.具有≥2路10A直通万能电源插座,≥8路16A电源输出插座，≥1路RJ45接口，≥2路RS485接口，≥1路RELAY干接点输出，≥1路I/O短路触发输入；
3.支持通道时间设置功能，可设置通道开启延时时间和通道关闭延时时间，调节延时时间范围为0-999秒；
4.支持定时设置功能，定时可设置循环与非循环≥2种模式，循坏模式按周循坏，非循坏模式按时间段开启/关闭；
5.支持输入密码进入设置界面，此功能可按需要设置为开启或关闭；
6.支持外置短路触发信号控制，其他设备可触发控制智能电源管理器开机；也可由智能电源管理器触发控制其他设备工作；
7.支持通过飞梭旋钮对设备进行设置或查看当前设备信息，支持中控系统控制，实现与中控系统的无缝连接；
8.支持设备ID号设置，可设置≥16个ID号；
9.支持RS485串口级联，可实现≥16台智能电源管理器远程集中控制；
10.支持外设按键面板和触摸控制面板远程控制智能电源管理器开关机；支持通过触摸控制面板远程控制智能电源管理器通道全开、定时点开、编辑当前ID号，定时可设置循环与非循环≥2种模式，循坏模式按周循坏，可设置开始和结束时间，非循坏模式按时间段开启；
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	13
	多媒体插座
	定制配套
	个
	1
	国产

	14
	机柜
	1.尺寸:600X800X1200mm
2.容量:22U
含底座，含接地，含PDU等
	台
	1
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	15
	HDMI线
	多芯软导线 HDMI线 管内穿线
	米
	25
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	16
	其他辅材
	跳线，接插件，支架等
	项
	1
	国产

	六、会议显示系统

	1
	65寸会议一体机(含OPS模块)
	1、 整机下边框内置两个物理按键：电源键可实现开机、熄屏（待机）、唤醒、关机功能；多功能物理按键可分别自定义长按和短按的功能。
2、整机采用不小于65英寸超高清LCD液晶显示屏，显示分辨率为3840×2160，支持4K显示，显示比例为16:9，刷新频率：60Hz，响应时间≤14ms，色彩度:10bit，即1.07B，动态对比度≥5000:1，色域覆盖率≥ 72% NTSC。
3、整机采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触控书写，触摸精度≤2.0mm，触摸点数≥40点，最小识别物≤3mm，书写高度≤3mm，响应时间≤10ms，触摸屏在照度100klx（勒克司）环境下仍能正常工作。
4、屏幕亮度≥350cd/m²，显示模式提供≥3种图像模式，≥6种色彩空间模式。
5、内置的单个摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片，可拍摄清晰度不低于4K，帧率不低于25fps的视频。
6、支持手动取景模式、预设位保存、智能全景模式，无需机械转动，可根据与会人数自动调整焦距，聚焦会议全员。
7、内置8阵列麦克风。拾音角度≥180°，有效拾音距离≥12米，支持回声消除、噪声抑制、自动增益控制功能。
8、麦克风支持智能降噪功能，支持手动开启或关闭此功能。
9、采用2.2声道缝隙发声单元，内置2个高音扬声器和2个中低音扬声器，额定总功率≥40W。
10、支持USB接口禁用。禁用后无法再使用整机USB接口，内置自检维护工具，可一键进行快速自检。
11、为保证设备接入网络后使用安全，用户可根据网络规划进行web登录设置，可提供WiFi直连登录模式。
12、设备支持添加屏幕水印，水印内容支持自定义，字体大小至少包含三个字号可选。
13、白板内支持多人同时书写，打开后即可锁定白板并支持至少10点同时书写，多人书写模式下支持移动板面扩大书写区域及双指缩放书写内容。
14、白板中智能表格可根据书写内容自动扩充，支持通过画线的方式添加或删除行列，支持通过画线方式实现单元格合并操作。
15、支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如远程桌面控制、恢复出厂设置、检查系统更新、开关机、命令行推送、备份还原、获取日志功能会议管理界面具备会议室信息、开始时间、结束时间、预约人、线上线下平台、线下会议地点、签到人数、总人数信息。
16、采用内嵌安卓系统方案，安卓系统版本不低于Android 16.0，支持选配OPS模块。
17、采用内嵌安卓系统方案，安卓系统版本不低于Android 16.0，支持选配OPS模块，支持双系统并行运行，无需关机可一键切换操作系统。
18、内置8核CPU（四核A72+四核A53），主频不低于2.2GHz。
19、内存不低于4GB，存储不低于128GB。
20、采用i5-12450H或更高配置的CPU，采用8GB或更高配置的内存，采用256GB或更高配置的固态硬盘，采用Windows11及以上正版操作系统。
	台
	1
	MAXHUB、华为、联想

	2
	移动支架
	配套
	个
	1
	MAXHUB、华为、联想

	3
	无线投屏器
	与一体机同一品牌 配套无线投屏器
	个
	1
	MAXHUB、华为、联想

	七、信息发布系统

	1
	信息发布管理软件
	支持通过模模板新建节目，并可以任意分屏，增加文本，视频&图片，会议，日期，时间，周，字幕等，并可以发送到终端设备显示
	台
	1
	百世诚、南翼、捷宇

	2
	电子显示屏一体机
	15.6寸S液晶，分辨率1920*1080，对比度500:1，颜色16.7M，亮度220cd/m2，响应时间5ms，双声道立体电子音效，嵌入式架构，ARM方案,内存 1G,存储 8G，宽视角,含安卓多媒体互动系统播放软件。
	台
	8
	百世诚、南翼、捷宇

	3
	电子显示屏一体机
	43寸S高清液晶，分辨率1920*1080，对比度1200:1，颜色16.7M，亮度450cd/m2，响应时间5ms，双声道立体电子音效，嵌入式架构，ARM方案,内存 1G,存储 8G，宽视角,含多媒体互动系统播放软件。
	台
	2
	百世诚、南翼、捷宇

	八、综合管线

	1
	PVC25
	PVC25砖、混凝土结构暗配
	米
	225
	国产

	2
	PVC20
	PVC20砖、混凝土结构暗配
	米
	280
	国产

	3
	开槽及恢复
	开槽及恢复
	米
	170
	国产

	4
	桥架100*100
	槽式镀锌桥架100*100
	米
	70
	国产

	文化社区智能化设备清单
	
	
	
	

	一、综合布线系统

	1办公网
	
	
	
	

	1
	双孔面板墙插（含模块）
	86型双口信息面板
1. 材料：优质ABS
2. 带有防尘盖，防止灰尘
3. 带有标识条，方便编号管理和维护使用
4. 组合式结构，前后双层面板设计
5. 颜色：白色
	个
	20
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	2
	单孔面板墙插（含模块）
	86型单口信息面板
1. 材料：优质ABS
2. 带有防尘盖，防止灰尘
3. 带有标识条，方便编号管理和维护使用
4. 组合式结构，前后双层面板设计
5. 颜色：白色
	个
	5
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	3
	六类网线
	双绞线缆 CAT6 UTP管内穿线
	米
	2650
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	4
	24口六类网络配线架
	标准：YD/T 926.3；
标准19英寸机架式安装，1U，模块化设计；
端口：24口，满配独立可拆卸寻址模块；
带有可更换标识纸和标识盖，端口带白色丝印序号标识；
采用全塑料面板，金属底板结构；
后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸；
带寻址功能的信息插座模块，模块前端带有≤1个与前壳齐平的LED灯，发光后显而易见，配线架本体带弹簧式防尘门；
标识管理：自带标识纸和标识盖，标识盖带指扣方便拆卸，端口带序号标识；
阻燃级别：V-0；
IDC：磷青铜；
金针：磷青铜、厚金区镀金50u”；
线缆保护盖：PC 材料；
进线方式：180°进线；
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG；
打线方式：T568A/T568B；
插头与插座插合次数：≥1000次；
导线端接次数：≥250次；
最高传输频率：250MHz；
工作温度：-10℃～+60℃
	个
	4
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	5
	理线架
	标准19英寸机架式安装，高度：1U；
材料及厚度（mm）：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm；
带有盖板，盖板上具有模压品牌标识，不可采用丝网印刷；
理线档位：上下各24档；
带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放；
颜色：黑色；
尺寸：482×44×80mm；
	个
	4
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	6
	UTP六类2米非屏蔽跳线
	UTP六类非屏蔽网络跳线(多股)PVC 2米
1. 符合标准：TIA/EIA-568.-C.2
2. 导体结构：多股绞合
3. 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%),多股绞合线
4. 屏蔽方式：U/UTP
5. 跳线长度：2M
6. RJ45接口：8P8C 
7. RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 
8. 绝缘材料：SKIN-FOAM-SKIN
9. 插头材料：阻燃透明聚碳酸酯 
10. 插头护套：聚氯乙烯(PVC) 
11. 插头与插座的插合次数≥1000次
12. 护套材料：PVC
	个
	45
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	7
	机柜
	1.尺寸:600X600X2000mm
2.容量:42U
含底座，含接地，含PDU等
	台
	1
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	2监控系统
	
	
	
	

	1
	六类网线
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	米
	880
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	3门禁系统
	
	
	
	

	1
	六类网线
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	米
	50
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	2
	RVV2*1.0
	多芯软导线 RVV2*1.0 管内穿线
	米
	70
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	3
	RVJFC2*2.0
	多芯软导线 RVJFC2*2.0 管内穿线
	米
	60
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	4
	RVVPsn-2x0.37
	多芯软导线 RVVPsn-2x0.37 管内穿线
	米
	25
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	5
	WDZ-BYJR-3X1.5
	多芯软导线 WDZ-BYJR-3X1.5 管内穿线
	米
	25
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	4背景音乐系统
	
	
	
	

	1
	RYJ-2*1.5
	多芯软导线 RYJ-2*1.5管内穿线
	米
	150
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	5信息发布系统
	
	
	
	

	1
	六类网线
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60
	米
	600
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	二、计算机网络系统

	1设备网
	
	
	
	

	1
	48口POE交换机
	1、交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps，如官网以X/Y形式则以其中最小值为准。
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，1G/2.5G SFP光接口≥4个。支持POE和POE+远程供电，最大可支持POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥400W。
3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
4、支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持为用户的语音数据流划分的VLAN。
5、支持IPv4/IPv6 静态路由。
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作。
7、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
8、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。支持通过Excel批量导入，对远端模块区域位置信息进行绑定。
9、支持通过主机对远端模块配置进行统一备份，并恢复到任意备份时间点。
10、当远端模块出现故障，支持用新设备做零配置替换，新远端模块接线后，配置自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。
11、为保障本次组网的兼容性，稳定性，极简部署性。
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	2
	8口POE交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准。
2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个，1个RJ45 Console接口，1个USB接口
3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W.
4、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W，采用静音无风扇节能设计。
5、因个别场景安装位置特殊，要求产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
8、配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒
9、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	3
	光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	4
	华为、华三、锐捷

	2办公网
	
	
	
	

	1
	48口交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥205Mpps，如官网以X/Y形式则以其中最小值为准。
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，1G/10G SFP+光接口≥4个；
3、要求所投设备MAC地址≥16K，支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
4、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN
5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理
9、支持并实配云管平台，支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现，可随时查看网络健康度，设备详情(系统状态、流量走势、连通性、供电状态等)，故障可视，用户网络体验可视，有告警及时推送，有日记事件供回溯。支持告警可通过微信公众号、邮件、微信、企业钉钉发送提醒。
10、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	2
	24口POE交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥170Mpps，如官网以X/Y形式则以其中最小值为准。
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个
3、要求所投设备MAC地址≥16K
4、支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。
5、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。
6、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
7、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN。
8、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
9、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
10、支持并实配云管平台，支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现，可随时查看网络健康度，设备详情(系统状态、流量走势、连通性、供电状态等)，故障可视，用户网络体验可视，有告警及时推送，有日记事件供回溯。支持告警可通过微信公众号、邮件、微信、企业钉钉发送提醒。
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	3
	室内AP
	1、支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条。
2、整机最大无线速率≥2.97Gbps。
3、支持防盗锁孔。
4、至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口，支持内置蓝牙5.1。
5、由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。。
7、由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。
8、整机最大接入用户数≥1024。
9、支持IPsec VPN。
10、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式。
11、支持时间胶囊功能，分析设备版本及配置变更历史，便于故障回溯；能够对比配置的差异点。。
	台
	22
	华为、华三、锐捷

	4
	无线控制器（含授权）
	1. 千兆电口≥5个，其中支持4口POE供电，USB接口≥1个；
2. 支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN；
3. 支持802.1X、WEB、短信、微信、无感知、访客二维码、白名单认证；
4. 支持PPPOE、DHCP、NAT上网功能；
5. 支持AP本地转发和集中转发；
6.支持全局的用户黑白名单，支持基于SSID的用户黑白名单，未经允许的用户无法接入到无线网络中，可以更好地管理无线网络作用范围；
7. 支持通过网管平台实现用户接入管理功能；
8.配置≥64个无线AP管理授权；
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	5
	防火墙
	1、要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥1个；固化万兆光口数量≥1个；支持可插拔1TB企业级硬盘 ；
2、三层网络吞吐≥1Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥3Gbps ；IPS吞吐量≥800Mbps，最大可支持扩展IPS吞吐量≥1.2Gbps，最大并发连接≥50万；每秒新建连接≥1万，最大可支持新建连接≥5万； 
3、要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可支持扩展三层网络吞吐≥3Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能；
4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略
5、支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题；
6、支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能；
7、支持并提供与非投标品牌的安全单位联合威胁情报特征库升级服务功能，提供病毒库升级功能、入侵防御特征库升级功能、 URL特征库升级功能、应用识别特征库升级功能，以上功能授权提供周期≥1年。
	台
	1
	华为、华三、锐捷

	6
	光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	8
	华为、华三、锐捷

	三、智慧安防系统

	1监控系统
	
	
	
	

	1
	红外高清半球摄像机
	支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵
采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万（2560×1440）@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米
支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
内置一个麦克风 
支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
支持IP67防护等级
设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作
智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警
	台
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	海康威视、大华、宇视

	2
	客流统计摄像机
	支持高度自适应功能，可适配安装高度和角度提升顶装下客流功能检测效果
内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
支持三种智能资源切换：人数统计、通用行为分析、人脸检测
支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/周/月/年报表，导出使用
支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情
支持三码流功能，两路高清视频显示
采用高性能星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离15米
支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持报警2进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器
支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装
支持IP67防护等级
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	3
	32路硬盘录像机
	支持WEB、本地GUI界面操作
支持最大32路网络视频接入，网络性能448Mbps接入、448Mbps储存、448Mbps转发
支持32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入
支持4路后智能人脸检测比对； 或4路后智能视频结构化；或4路后智能精准检索； 或8路后智能周界防范；或16路后智能智能动检
支持最大20个人脸库，共3万张人脸图片
支持9个内置SATA接口，单盘最大容量支持26T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式
支持16路报警输入、9路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式
支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持2路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出，VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。HDMI1最大支持8K显示输出，HDMI2最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2最大支持1080p显示输出
支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 25.12网络协议
支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入
支持最大32路“摘要”精准精索
支持智能事件万能透传功能，用户可自定义添加前端事件码，当前端触发事件，NVR将记录事件日志并实时透传至ICC平台
支持ANPR相机、道闸一体机等车牌识别设备，实现手动开闸，白名单自动放行，车辆信息查询等功能，最大支持9路
支持文搜功能，可通过文字语义描述快速检索目标对象或内容
支持文本布控功能，可通过文字语义描述布控
支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能
可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	4
	6T硬盘
	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
	块
	6
	海康威视、大华、宇视

	5
	综合管理平台软件
	一、集成视频监控、门禁、周界、可视对讲、停车场管理、访客登记、考勤、园区测速、客流统计、智慧用电、网络拓扑等业务功能。
1、支持接入路数：256路前端设备（各业务模块接入规格总和上限），2000路室内机；
2、支持视频监控系统，支持256个相机接入；
（1）支持实时事件报警视频显示（1、4、9分屏可选）；
（2）支持报警视频窗口直接显示对应最新报警事件；
（3）支持展示实时事件信息（事件类型，事件截图，发生时间，设备名称，通道名称，事件详情，处理状态），并按照时间顺序排列；
（4）支持当日事件总数、处理率信息统计，各类事件数量排序展示；
3、支持门禁管理系统，可对门禁设备进行管理和控制, 支持256路门禁设备接入；
（1）支持首卡开门、多人开门、反潜回、多门互锁功能；
（2）支持门禁配置功能（别名，读头设置，门状态，常开/常闭时段，报警使能，门磁，管理者密码，远程验证，绑定视频通道，保持时间，超时时间，解锁方式配置）
4、支持考勤管理，支持人脸门禁和人脸相机实现考勤打卡功能；
（1）支持展示当日考勤统计信息（应到/实到率饼图，迟到人数及近7天迟到趋势，各部门到岗情况）；
（2）支持展示实时考勤信息（当前时间，人脸比对图，考勤点，姓名，部门，考勤时间等）；
（3）支持19种报表，按时间，按人员导出；
5、支持客流管理系统，可实现门禁和客流相机客流统计；
（1）支持看板展示客流统计信息；
（2）支持对客流看板文字、阈值、背景进行编辑；
6、支持本地45路1080P分辨率相机解码；
7、支持设备本地128路一键上云，支持APP报警功能；
8、支持分配4个客户端安装在电脑进行远程管理；
二、硬件参数：
1、CPU为intel芯片，I3-1215U；内存8G，硬盘：256G SSD，可外接1块SATA硬盘；
2、出厂自带windows正版系统，键盘和鼠标套装，即插即用；
3、外接接口：2个10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口），4个USB接口，2个前置USB2.0、2个后置USB3.0；1路音频输出和1路音频输入，3.5mm接口；1个4K HDMI接口，1个VGA接口；
4、产品功耗：≤60W，供电方式：DC12V，5A；单电源；
5、工作温度：0℃～55℃；工作湿度：10℅～90℅（非凝露）；
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	6
	22寸显示器
	屏幕尺寸：21.45英寸；
分辨率：1920×1080；
亮度：250cd/m²(typ.)；
对比度：3000:1；
刷新率：60Hz；
面板技术：VA；
背光类型：ELED；
色彩范围：8bit；
色域：72%NTCS (典型)；
响应时间：6.5ms；
使用寿命：30000小时；
输入接口：1个HDMI1.4接口（1920×1080@60Hz）、1个VGA接口（1920×1080@60Hz）、1个Audio接口；
扬声器：2W×2；
供电方式：DC12V，2A；
电源类型：外置适配器；
功耗：18W（典型），24W（最大）；
待机功耗：＜0.5W；
工作温度：0℃～+40℃；
工作湿度：10%～85%RH（无凝结）；
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	7
	查询终端
	国产正版系统     国产化CPU  8核8线程 2.7G以上主频 16G内存  512G SSD 23寸 含键鼠 
	台
	1
	清华同方、联想、华为

	8
	防油污摄像机枪机
	防油污相机支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种检测需求；支持通过485接入温湿度和电量传感器，对厨房环境进行数据监测，当超过设定值时进行报警提醒；该款相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装，维护方便
内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
默认输出400万(2688 x 1520)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计
支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能
支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能
支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问
支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡
支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
支持IP67防护等级
	台
	4
	海康威视、大华、宇视

	9
	32寸液晶显示器
	屏幕尺寸：31.5英寸；
分辨率：1920×1080；
亮度：350cd/m²(typ.)；
对比度：1200:1 (typ.)；
刷新率：60Hz；
面板技术：IPS；
背光类型：DLED；
色彩范围：8bit；
色域：72% NTSC(typ.)；
响应时间：8ms(typ.)；
使用寿命：30000小时；
输入接口：1个VGA接口（1920×1080@60Hz），2个HDMI1.4接口（1920×1080@60Hz），1个USB2.0（流媒体）接口，1个Audio in接口；
扬声器：3W×2；
供电方式：AC100～240V（±10%），50/60Hz；
电源类型：内置电源；
功耗：39W（基本），56W（典型），75W（最大）；
待机功耗：＜0.5W；
工作温度：0℃～+40℃；
工作湿度：10%～85%（无凝结）；
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	10
	8路硬盘录像机
	支持WEB、本地GUI界面操作
支持最大8路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、160Mbps储存、80Mbps转发
支持4路后智能智能动检
支持2个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T
支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口）
支持4路报警输入、2路报警输出
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最大支持4K显示
支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265 
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 24.12网络协议
支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，DVD刻录备份方式
支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储
支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入
支持多种SmartIPC接入，包括绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移、智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、立体行为分析等
	台
	1
	海康威视、大华、宇视

	11
	4T硬盘
	4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
	块
	1
	海康威视、大华、宇视

	12
	UPS一体机
	1. 产品类型（标准机，内置电池一体机）
2. UPS类型：在线双转换式
3. 额定容量：3000VA
4. 有功功率：2400W
5. 输出功率因数：0.8
6. 输入电压范围：110VAC-300VAC（宽幅自适应）
7. 低电压转换：160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5%（对应负载100%-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0）
8. 低电压恢复：175VAC/155VAC/135VAC/125VAC±5%（对应负载100%-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0）
9. 高电压转换：300VAC±5%
10. 高电压恢复：290VAC±5%
11. 输入频率范围：40Hz-70Hz（自适应）
12. 输入功率因数：≥0.99（满载）
13. 输出电压：220VAC（默认），可选200/208/230/240VAC
14. 输出电压精度：±1%（线性负载）
15. 市电同步频率：47Hz-53Hz 或 57Hz-63Hz
16. 电池模式频率：50Hz±0.2Hz / 60Hz±0.2Hz
17. 输出波形：纯正弦波
18. 切换时间：0ms（真正零中断）
19. 电流峰值比：3:1
20. 内置电池：12V/9Ah 阀控式密封铅酸电池 × 6只
21. 直流总线电压：72V
22. 满载后备时间：5-8分钟（仅供安全关机）
23. 半载后备时间：15-20分钟
24. 充电时间：4小时充至90%容量
25. 充电电压：82.0VDC±1%
26. 最大充电电流：1.0A
27. 市电模式效率：87%
28. 电池模式效率：85%
29. ECO节能模式：支持
30. 保护功能：过载、短路、过压、欠压、过温、电池低电压、电池反接
31. 浪涌保护：支持
32. 显示：LCD中文显示屏
33. 标配接口：RS232串口、USB接口
34. 可选接口：SNMP网络管理卡（支持远程监控、短信报警）
35. 软件支持：UPS监控软件，实现无人值守自动开关机
36. 安装方式：仅塔式
	台
	1
	雷迪司、科华、易事特

	2门禁系统
	
	
	
	

	1
	人脸门禁一体机
	采用2.5D曲面IPS屏，时尚大方
采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600
采用 200万双目摄像头
采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别
支持IP65防护等级
支持自动补光，可有效降低环境光污染
支持5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张卡片、30万条记录
支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置
支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)
人脸识别速度0.1秒，可实现无感通行
支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私
支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警
支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假
支持口罩检测、安全帽检测
支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广
支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全
支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警
支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发
支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲
支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP
支持在线升级，USB升级
支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱
支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）
支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名
支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改
支持本地考勤管理和考勤报表导出功能
支持门铃功能
支持多人识别，最多可6人同时人脸识别
支持人脸美颜功能
支持语音识别，开启后可通过固定词唤醒并语音控制设备
支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放
支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别
支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动）
支持手机NFC刷卡，且可配置使能开关
支持电源输出，给锁供电（输出DC12V/1A）
支持呼吸灯及三色状态提示
设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化操作系统。
	台
	2
	海康威视、大华、宇视

	2
	双门磁力锁
	铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；
最大静态直线拉力：230kg±10%*2；
断电开锁，满足消防要求；
指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态)
工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；
防残磁设计，选用防磨损材料；
磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；
加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	台
	2
	海康威视、大华、宇视

	3
	出门按钮
	86型
	台
	2
	国产

	4
	门禁电源
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
纹波与噪声：< 150mVpp；
电压调整范围：11-14Vdc；
一般规范
工作温度：-10℃-+70℃；
工作湿度：＜95%；
	台
	2
	国产

	四、背景音乐系统

	1
	CD/DVD/VCD/MP3播放器
	1.具有≥4.3寸TFT彩色液晶触摸式显示屏显示机器所有状态，并实现触摸屏操控，≥1个U盘接口，可读取播放音乐，≥1个3.5耳机接口，可监听播放状态，≥1排LEVEL音频指示灯，LED电平指示组≥5个，具有≥2路线路音频输入RCA接口，≥2路线路音频输出RCA接口，≥1路RJ45通讯网口，可接受软件远程控制，≥1路蓝牙接收天线接口，≥1路无线遥控天线接口，≥1个RS485中控控制接口，≥1路短路信号6.35母插座输出口，≥1路可定时220V、2000W电源输出口。
2.支持PC电脑、手机APP远程控制主机播放操作。
3.支持无线遥控功能，可用遥控器自定义编程≥12个程序进行远程控制播放。
4.支持蓝牙推送播放功能，可用手机蓝牙推送音乐到主机播放。
5.支持通过中控平板和PC电脑同步控制本机MP3播放器操作（包括播放和停止音乐）、各种音量调节（包含总音量和蓝牙音量调节）、模拟远程遥控无线编组按键播放和停止音乐功能。
6.支持定时点操作功能：可编辑≥5套定时方案（可按周循环或指定日期定时），每套方案最多可编辑≥200个定时点，每个定时点≥20首歌曲音源；定时点可设置结束时间。
7.支持不少于1路AC220V2000W电源输出插座，接口输出的电源其开关状态可以受定时点定时控制，也可以手动进行开关控制。
8.支持定时点到来前1-60秒（时间可以设置）内自动提前打开定时电源。
9.支持程控/手控操作功能：手动控制状态时，定时点和电源控制不执行，程控控制状态时，定时点和电源控制输出执行，支持电源及EMC短路输出控制功能：手动电源打开时，EMC端口有短路信号输出;程控电源打开时，EMC端口有短路信号输出，支持下载定时点功能：可在电脑上编辑定时点，可以对SD卡编制好的定时点进行下载，也可以将定时点/歌曲名导出到SD卡里。
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	2
	前置放大器
	1.多种.多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。
2.各通道独立音量控制。
3.高音和低音音调控制。
4.自动默音（有强插功能）。
性能规格：
1.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV
2.输出电平 0dBV
3.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 
4.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）
5.信噪比 Aux input：≥66dB
6.音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）  
7.保护 AC保险丝
8.电源 AC 220V/50Hz
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	3
	纯功放
	1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。
2.100V，70V120W定压输出和4-16Ω定阻（平衡，不接地）输出。
3.有默音功能，便于插入优先广播。
4.各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。
5.5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。
6.输出调整率由满载到空载，小于3dB
7.输出方式P1，70V.100V定压输出
8.辅助输出≥1V
9.输入Mic1，2，3：600Ω，≤3.3mV，不平衡 AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡
10.频响80Hz-16kHz（±3dB）
11.谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压
12.信噪比Mic1，2，3：>71dB AUX1，2：>74dB
13.音调调节低音：±10dB（100Hz）
14.高音：±10dB（10kHz）
15.保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。
16.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB）
17.电源AC220V-240V/50Hz-60Hz
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	4
	吸顶喇叭
	1.工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；
2.最大声压级96±2dB，
3.有效频率范围75Hz~20kHz;
4.重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便；
5.铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
6.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
7.灵敏度高（91±2dB），声音清晰.音质好，明亮；
8.开孔尺寸Ø154-Ø164mm
	只
	10
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	5
	寻呼话筒
	1.操作便捷，适应不同；
2.支持终端即插即用；
3.具有延时自动关闭功能；
4.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）
5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%
6.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-
7.频率范围100Hz-15kHz
8.失真度MIC：≤1%
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	五、多媒体会议系统（3层报告厅46人）

	1
	5500流明激光投影机
	1、3LCD显示技术，液晶板尺寸：≥0.64英寸；
2、标准亮度≥5200流明（ISO21118标准）；对比度≥3000000:1；
3、标准分辨率≥1920*1200（WUXGA）；采用激光光源；
4、镜头变焦≥1.6倍（手动），投射比1.09-1.77 :1；镜头可垂直/水平位移（垂直0~+44%， 水平±20%）；
5、整机功耗≤305W；照度均匀性≥85%；
6、至少满足以下接口：HDMI输入*2，D-sub 15-pin电脑输入*2，RJ45*2（其中1个支持HDBaseT），串口RS-232C*1，USB-A*1；
7、机器面板、接口、遥控器采用全中文标识；
8、自定义光源输出，可自主调节光源输出功率，调整范围50%-100%；
9、垂直±25°、水平±35°梯形校正；四角校正功能；曲面校正功能；6角校正功能；
10、自动强光感应功能，内置环境光线传感器可实时测量环境亮度并进行相应的实时调节；
11、USB-A接口可选配无线模块，移动设备扫描二维码即可快速连接；
12、开机白板模式；
13、可通过局域网输入信号，将来自局域网连接的设备图像显示为投影画面，无需外接模块；
14、支持4K信号输入；
15、个性化开机LOGO设计，开机LOGO可更改为用户指定图案；
16、快门功能，画面冻结，数码变焦扩展功能，演示计时器功能；
17、遥控ID号设置功能，最多可设置64个ID，分别遥控多台投影机避免误操作；
18、内置角度传感器，可自动切换地装/吊装状态；
19、厂家提供视频显示设备监控软件，可通过局域网最多控制2048台投影机，也可通过云端实时操控开关机以及设置定时开关机计划/故障短信推送等。
20、HDMI支持CEC协议连接，使用投影机遥控器可对CEC兼容外部设备进行操作；
 
	台
	1
	EPSON、索尼、松下

	2
	投影机固定安装支架
	‌承重能力‌：‌5–20kg‌，需匹配投影机重量，确保稳定安全
 ‌适用机型‌：通用设计，适配多数品牌
 ‌调节功能‌：
 ‌角度调节‌：支持俯仰±15°、水平旋转±10°，便于精准对焦
 ‌伸缩范围‌：部分型号支持高度伸缩（如0.8–1.5米），适应不同吊顶高度
 ‌安装方式‌：
 ‌吊装式‌：适用于天花板安装，节省空间，适合家庭影院与会议室
	台
	1
	国产

	3
	电动投影幕布
	幕布类型‌：电动遥控幕布
 ‌尺寸与比例‌：‌150英寸 / 16:9‌
‌幕布材质‌：‌D5纳米高清玻纤‌（抗皱、防霉、高增益）
 ‌增益表现‌：约1.2~1.5倍，有效增强画面亮度
 ‌可视角度‌：≥160°，多人观看时色彩一致性好
 ‌控制方式‌：红外遥控，支持暂停、定位、自动升降
	台
	1
	红叶、白雪、美视

	4
	智能无线同屏器
	1、采用USB无线传输技术（配备USB发射器），电脑端无线同屏实现即插即用、操作简洁，支持手机、平板无线投；
2、采用高速、低延迟的5G双频无线通讯技术，确保画面传输的实时性和稳定性；
3、支持双画面、触控回传、鼠标反控、主持人管理、投屏码控制等丰富功能，满足各类专业场景、项目使用；
硬件规格：
1、操作系统：Linux
2、视频信号输出：HDMI
3、音频信号输出：接收端3.5mm音频接口输出/HDMI同步
4、USB接口：1路 USB HID
5、有线网络：RJ-45 100M
6、无线：IEEE 802.11ac (900M），蓝牙4.0
7、触控系统：USB接口反控，鼠标/红外触控/电容触控
8、最大接入USB发射器数：4路（可拓展到64路）
9、最大同时显示路数：二画面（2路）
10、分辨率：4096*2160_24P
，3840*2160_30P，3840*2160_25P，3840*2160_24P，1920*1200_60P，1920*1080_60P，1920*1080_50P，1920*1080_24P，1280*1024_60P，1280*960_60P，1280*800_60P，1280*720_60P，1280*720_50P，1024*768_60P，800*600_60P
11、电源：5V/2A
12、工作温度：0~50°C
13、存储温度：-20~70°C
	套
	1
	MAXHUB、华为、联想

	5
	全频主扩音箱
	1.频率响应范围：优于或等于55Hz-18KHz；
2.额定功率：≥350W；
3.灵敏度：≥95dB；
4.最大声压级：≥120dB；
5.单元组成：内置≥1个低音单元尺寸≥12寸，≥1个高音单元尺寸≥1.75寸；
6.额定阻抗：≥8Ω；
7.水平覆盖角≥90°；垂直覆盖角≥45°；
	只
	2
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	6
	功率放大器
	1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调；
2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯；
3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；
4.支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出；
5.各通道均配备LED工作状态指示；
6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥650W，每声道（4Ω）额定输出≥950W，桥接（8Ω）额定输出≥1900W；
7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥692W，CH2≥708W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH2优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.13%，CH2≤0.11%；最小源电动势：CH1≤1070mV，CH2≤1070mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.1dB，CH2≥98.6dB；
8.为保证产品稳定，功放设备需具备过流限幅保护电路和保护系统以及设备的功能。
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	7
	吸顶音箱
	1.频率响应范围：优于或等于50Hz-20KHz；
2.额定功率：≥40W；
3.灵敏度：≥88dB；
4.最大声压级：≥104dB；
5.单元组成：≥2单元同轴结构；
6.额定阻抗：≥8Ω；
	只
	2
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	8
	数字功放
	1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调；
2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯；
3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；
4.支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出；
5.各通道均配备LED工作状态指示；
6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥150W，每声道（4Ω）额定输出≥250W，桥接（8Ω）额定输出≥500W；
7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥162W，CH2≥157W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH2优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.05%，CH2≤0.03%；最小源电动势：CH1≤1050mV，CH2≤1050mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.5dB，CH2≥100.2dB；
8.为保证产品稳定，功放设备需具备过流限幅保护电路和保护系统以及设备的功能 。
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	9
	音频处理器
	1.具有≥1个显示屏，可显示设备IP和版本号，≥4个输入通道指示灯，≥8个输出通道指示灯，≥8通道音频输出凤凰插口，≥4通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥8路GPIO凤凰插口，≥1路RJ45网络通讯接口；
2.支持≥60个场景设置功能，支持中英文快速切换；
3.支持电脑网页端进行控制，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的快速控制调节；
4.支持中控功能，可连接中控主机进行各种详细参数的快速控制调节；
5.系统支持≥8种操作系统版本运行控制，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、统信UOS、macOS系统、Ubuntu桌面版操作系统；
6.输入支持噪声门，均衡器，压缩器，全功能矩阵混音等功能，输出支持均衡器，分频器，延时器，限幅器等功能；
7.增益限制的有效频率范围16～22KHz、总谐波失真≤0.01%、信噪比（线路输入）≥92.5dB、最小源电动势≤493mV、最大输出电压≥8V；
8.为了保证产品的稳定性，产品要求采用多路电容麦的同步采样电路、系统或应用了多路电容麦的同步采样电路系统软件，从而能够精确实现产品功能。
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	10
	调音台
	1.支持≥6路XLR平衡单声道输入，≥2路立体声输入；
2.具有≥4路独立PAD衰减按键输入通道；
3.具有≥4路输入通道支持独立NOISE-Gate噪声门开关；
4.每个输入通道支持独立48V幻相电源开关；
5.输入通道支持≥3段均衡调节；
6.支持≥2组AUXSEND辅助输出；
7.内置≥100种DSP数字效果器；
8.支持≥4个话筒输入通道，每通道支持独立≥1*10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视；
9.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3；
10.支持双通道耳机监听；
11.输出支持≥2*10段点距LED电平表显示；
12.支持≥2路GROUPOUT编组输出；
13.支持双通道MAINOUT立体声输出。 
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	11
	无线一拖二手持话筒
	1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz；
2.PLL双频道锁相环回路设计；
3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能；
4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等)；
5.每通道有音量调节功能；
6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）；
7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm；
8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池；
9.动态范围：88dB;
10.最大频偏：±45KHz；
11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)；
12.综合信噪比：>73dB；
13.综合失真度：≤1%；
14.发射机工作时间8小时以上；
15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒.
	套
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	12
	电源时序器
	1.具有≥2.4寸LCD彩色显示屏，可显示电源电压状态、≥8路电源通道开关状态、日期和时间；
2.具有≥2路10A直通万能电源插座,≥8路16A电源输出插座，≥1路RJ45接口，≥2路RS485接口，≥1路RELAY干接点输出，≥1路I/O短路触发输入；
3.支持通道时间设置功能，可设置通道开启延时时间和通道关闭延时时间，调节延时时间范围为0-999秒；
4.支持定时设置功能，定时可设置循环与非循环≥2种模式，循坏模式按周循坏，非循坏模式按时间段开启/关闭；
5.支持输入密码进入设置界面，此功能可按需要设置为开启或关闭；
6.支持外置短路触发信号控制，其他设备可触发控制智能电源管理器开机；也可由智能电源管理器触发控制其他设备工作；
7.支持通过飞梭旋钮对设备进行设置或查看当前设备信息，支持中控系统控制，实现与中控系统的无缝连接；
8.支持设备ID号设置，可设置≥16个ID号；
9.支持RS485串口级联，可实现≥16台智能电源管理器远程集中控制；
10.支持外设按键面板和触摸控制面板远程控制智能电源管理器开关机；支持通过触摸控制面板远程控制智能电源管理器通道全开、定时点开、编辑当前ID号，定时可设置循环与非循环≥2种模式，循坏模式按周循坏，可设置开始和结束时间，非循坏模式按时间段开启；
	台
	1
	华音、贝塔斯瑞、惠威

	13
	多媒体插座
	定制配套
	个
	1
	国产

	14
	机柜
	1.尺寸:600X800X1200mm
2.容量:22U
含底座，含接地，含PDU等
	台
	1
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	15
	HDMI线
	多芯软导线 HDMI线 管内穿线
	米
	25
	一舟、爱谱华顿、普天天纪

	16
	其他辅材
	跳线，接插件，支架等
	项
	1
	国产

	六、会议显示系统

	1
	65寸会议一体机(含OPS模块)
	1、整机下边框内置两个物理按键：电源键可实现开机、熄屏（待机）、唤醒、关机功能；多功能物理按键可分别自定义长按和短按的功能。
2、整机采用不小于65英寸超高清LCD液晶显示屏，显示分辨率为3840×2160，支持4K显示，显示比例为16:9，刷新频率：60Hz，响应时间≤14ms，色彩度:10bit，即1.07B，动态对比度≥5000:1，色域覆盖率≥ 72% NTSC。
3、整机采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触控书写，触摸精度≤2.0mm，触摸点数≥40点，最小识别物≤3mm，书写高度≤3mm，响应时间≤10ms，触摸屏在照度100klx（勒克司）环境下仍能正常工作。
4、屏幕亮度≥350cd/m²，显示模式提供≥3种图像模式，≥6种色彩空间模式。
5、内置的单个摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片，可拍摄清晰度不低于4K，帧率不低于25fps的视频。
6、支持手动取景模式、预设位保存、智能全景模式，无需机械转动，可根据与会人数自动调整焦距，聚焦会议全员。
7、内置8阵列麦克风。拾音角度≥180°，有效拾音距离≥12米，支持回声消除、噪声抑制、自动增益控制功能。
8、麦克风支持智能降噪功能，支持手动开启或关闭此功能。
9、采用2.2声道缝隙发声单元，内置2个高音扬声器和2个中低音扬声器，额定总功率≥40W。
10、支持USB接口禁用。禁用后无法再使用整机USB接口，内置自检维护工具，可一键进行快速自检。
11、为保证设备接入网络后使用安全，用户可根据网络规划进行web登录设置，可提供WiFi直连登录模式。
12、设备支持添加屏幕水印，水印内容支持自定义，字体大小至少包含三个字号可选。
13、白板内支持多人同时书写，打开后即可锁定白板并支持至少10点同时书写，多人书写模式下支持移动板面扩大书写区域及双指缩放书写内容。
14、白板中智能表格可根据书写内容自动扩充，支持通过画线的方式添加或删除行列，支持通过画线方式实现单元格合并操作。
15、支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如远程桌面控制、恢复出厂设置、检查系统更新、开关机、命令行推送、备份还原、获取日志功能会议管理界面具备会议室信息、开始时间、结束时间、预约人、线上线下平台、线下会议地点、签到人数、总人数信息。
16、采用内嵌安卓系统方案，安卓系统版本不低于Android 16.0，支持选配OPS模块。
17、采用内嵌安卓系统方案，安卓系统版本不低于Android 16.0，支持选配OPS模块，支持双系统并行运行，无需关机可一键切换操作系统。
18、内置8核CPU（四核A72+四核A53），主频不低于2.2GHz。
19、内存不低于4GB，存储不低于128GB。
20、采用i5-12450H或更高配置的CPU，采用8GB或更高配置的内存，采用256GB或更高配置的固态硬盘，采用Windows11及以上正版操作系统。
	台
	1
	MAXHUB、华为、联想

	2
	移动支架
	配套
	个
	1
	MAXHUB、华为、联想

	3
	无线投屏器
	与一体机同一品牌 配套无线投屏器
	个
	1
	MAXHUB、华为、联想

	七、信息发布系统

	1
	信息发布管理软件
	支持通过模模板新建节目，并可以任意分屏，增加文本，视频&图片，会议，日期，时间，周，字幕等，并可以发送到终端设备显示
	台
	1
	百世诚、南翼、捷宇

	2
	电子显示屏一体机
	15.6寸S液晶，分辨率1920*1080，对比度500:1，颜色16.7M，亮度220cd/m2，响应时间5ms，双声道立体电子音效，嵌入式架构，ARM方案,内存 1G,存储 8G，宽视角,含安卓多媒体互动系统播放软件。
	台
	11
	百世诚、南翼、捷宇

	3
	电子显示屏一体机
	43寸S高清液晶，分辨率1920*1080，对比度1200:1，颜色16.7M，亮度450cd/m2，响应时间5ms，双声道立体电子音效，嵌入式架构，ARM方案,内存 1G,存储 8G，宽视角,含多媒体互动系统播放软件。
	台
	1
	百世诚、南翼、捷宇

	八、综合管线

	1
	PVC25
	PVC25砖、混凝土结构暗配
	米
	400
	国产

	2
	PVC20
	PVC20砖、混凝土结构暗配
	米
	570
	国产

	3
	开槽及恢复
	开槽及恢复
	米
	340
	国产

	4
	桥架200*100
	槽式镀锌桥架200*100
	米
	12
	国产

	5
	桥架100*100
	槽式镀锌桥架100*100
	米
	70
	国产

	其它项目

	1.开孔、补洞
2.开槽修补
3.设备基础(含混凝土基础)
4设备的自带控制柜及联动系统,设备接地、接线工作。
5.为保障本项目所有设备正常运行所产生的一切费用及为配合其它专业工程所产生的额外费用，投标人自行综合考虑报价。
	项
	1
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注：
1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。
2、上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。
3、▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。（此项符合性在报价文件中进行评审）
4、全费用单价包含人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。
三、工程款的支付
▲1、合同生效并具备实施条件后支付至合同价的30%，项目整体安装调试完成后付至合同金额的85%，项目结算经审定后付至审定价的95%,剩余5%作为质保金，质保期满后退回。中标单位须开具相应税点增值税专用发票。
2、当招标人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际工程量供货及安装，最终结算金额按实际工程量乘以成交单价进行计算。
四、质量要求
（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。
（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。
（3）中标人须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
▲2、质保期：不少于5年免费质保期（供应商可提供更优惠的质保期）。
（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。
（2）质保期内，招标人无须自行付费，中标人负责替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。
（3）中标人在质保期内，如设备出现反复维修超3次的，必须更换相应零部件，更换的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经招标人认可的。
（4）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。
（5）质保期结束前，须由中标人和招标人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。
（6）中标人或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非投标人事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。
五、售后服务要求
1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到招标人通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。
2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。
3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，招标人有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。
六、其他要求
1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。
2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放提供软件二次开发接口和必要文档资料，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。在本项目软件系统运行期间，投标人不再向招标人收取任何软件使用费用。
3、安全文明相关费用已包含在投标报价中，不再另行计取。
4、如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由招标人工程师来确定实施单位，投标人不得拒绝施工。

[bookmark: _Toc27309]第三章  投标人须知
前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：“邻立方”一站式综合体建设项目（摆酒营社区、文化社区、泉井洋社区）智能化项目

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用中标价按照下列差额定率累进计费方式计取，具体标准如下：中标价*1.5%，不足5000元按5000元计。

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  投标邀请”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）。

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	12
	付款方式：详见合同条款。

	13
	履约保证金的收取及退还: 按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。
履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
履约保证金账号：201000105503123000002
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。

	14
	电子投标文件的上传：
（1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。
（2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份）
CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759
[bookmark: _Hlk59625364][bookmark: _Hlk59625972]说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 

	15
	投标人平台使用费：
项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
平台使用费账号：201000105503123000003
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。
温馨提示:因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下:1.预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款;2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。

	16
	电子发票申请方式：
为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。

	17
	特别事项：
潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。
本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337
本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。
软件技术支持电话：15267291759（同微信）。

	18
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。




[bookmark: _Toc466534750]一 、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。
（二）定义
1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。
2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须提供有效身份证件
（五）投标费用及结算
1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2）除招标人要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。
（六）转包与分包
本项目不允许转包与违法分包。
（七）特别说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）质疑
1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：
（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出；
（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起 3  个工作日内提出质疑；
（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起 3  个工作日内提出质疑；
2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后 7 个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。
3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。
（九）投诉
本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。
二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.投标邀请
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件按照招标文件要求编制。
（一）投标文件的组成
投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。
[bookmark: _Hlk72672250]1.资格响应文件
[bookmark: _Hlk72672204]（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；
[bookmark: _Hlk68075338][bookmark: _Hlk69365455]（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk534200662]（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网站查询截图
  2.商务技术文件
（1）投标函；
（2）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）项目清单说明表；
（4）项目负责人简历表；
（5）项目实施人员一览表；
（6）投标人类似成功案例一览表；
（7）售后服务网点情况表；
（8）商务技术响应表；
（9）投标人按照评分标准要求提供的相应资料
（10）投标人认为需要提供的其他资料。
3.报价文件
（1）开标一览表；
（2）报价明细表；
（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)
（三）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（四）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括人员、设备、材料、劳务、管理、风险、规费、税金（增值税等）、利润、政策性文件上各项应有费用等一切相关费用。
▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（五）投标有效期
1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。
2.电子投标文件中须加盖公章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
[bookmark: _Hlk59462445][bookmark: _Hlk534294335]1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效，如投标人代表为法定代表人提供法定代表人身份证明的则无需签字）、未提供法定代表人授权委托书（被授权人参加投标）或法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。
（4）与招标文件中标“▲”的技术指标；
（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；
（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、质保期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求；
（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；
（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）商务技术文件中出现投标总报价的；
（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。
2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）未填写投标报价的。
3.被拒绝的投标文件为无效。
（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2、因重大变故，采购任务取消的；
3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。
4.其他法律法规规定应予以废标的情形。
四、开标
（一）开标准备
代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
（二）开标程序    
[bookmark: _Hlk59694585][bookmark: _Hlk59690176]1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
[bookmark: _Hlk59625783][bookmark: _Hlk59626264][bookmark: _Hlk59805375]2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。
该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。
3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
[bookmark: _Hlk59371589]4.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；
[bookmark: _Hlk59392570]5.资格及商务技术文件评审；
6.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；
7.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
8.报价文件评审；
[bookmark: _Hlk59371720][bookmark: _Hlk59626287]9．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
10．开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。
（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：
①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3.对投标文件进行比较和评价；
4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
6.法律法规规定的其他职责。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。
（三）评标程序
1.资格审查
采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 
（四）澄清问题的形式
[bookmark: _Hlk59372079][bookmark: _Hlk59371846][bookmark: _Hlk59700505][bookmark: _Hlk59371920]对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。
评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1） 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准
（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
六、定标
（一）确定中标人
1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
[bookmark: _Hlk59369379]3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。
4.本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。
本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。
[bookmark: _Hlk59708763][bookmark: _Hlk59708451][bookmark: _Hlk59521069]5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供5套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予
（一）签订合同
[bookmark: _Hlk59627623][bookmark: _Hlk59708805]1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。
2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（二）履约保证金
签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。


[bookmark: _Toc10393][bookmark: _Toc25225][bookmark: _Toc17145]第四章评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。适用于本项目的评标。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术分70分、价格分30分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=商务技术分+价格分
1、 评标内容及标准
（一）价格分（30分）
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
本项目参照执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Hlk80007663][bookmark: _Hlk80007879]如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：提供原与其他招标人签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同、提供本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（二）商务技术分（70分）
	序号
	评分内容
	分值
	评分细则

	1
	投标人综合实力
	3分
	投标人具备质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、的，每个得1分，本项最高得3分。
注：投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分

	2
	投标人业绩
	3分
	提供2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，本项最高得3分。
备注：
1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。
2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章。
3、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	3
	项目团队组成
	6分
	1. 拟派项目负责人具有人社部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师、信息系统项目管理师、网络工程师、网络规划设计师，每提供1本证书得1分，最高得2分。

	
	
	
	2. 拟派项目技术负责人具有人社部门颁发的具有信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、网络规划设计师，每提供1本证书得1分，最高得2分。

	
	
	
	3.拟派项目组成员(除项目负责人、项目技术负责人外)具有信息系统管理工程师、信息安全工程师、网络工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师的，每提供1本证书得1分，最高得2分。(一个人有多本证书的按一本计算，多人有同一本证书的按一本计算)

	
	
	
	备注：
1.投标人须提供其为以上项目组人员缴纳的近3个月月的社保证明材料。
2.投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
3.如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	4
	设备技术性能
	35分
	综合管网系统：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。（0-5分）

	
	
	
	计算机网络系统：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。（0-5分）

	
	
	
	智慧安防系统:根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。（0-5分）

	
	
	
	多媒体会议系统:根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。（0-5分）

	
	
	
	信息发布系统:根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。（0-5分）

	
	
	
	门禁系统：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。（0-5分）

	
	
	
	背景音乐系统：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。（0-5分）

	5
	项目具体实施方案
	17分
	（1）根据投标人对项目的理解，详细编制各系统建设方案，含系统架构、部署方案、功能模块等，进行综合评分（0-3分）。

	
	
	
	（2）质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-3分）。

	
	
	
	（3）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-3分）。

	
	
	
	（4）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、供货保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-3分）。

	
	
	
	（5）安装调试措施：根据投标人的安装、调试措施等内容进行打分（0-3分）。

	
	
	
	（6）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-2分）。

	6
	培训方案
	3分
	根据提供的培训人员技术、执业能力、培训内容及培训方式、培训效果预期等情况进行打分（0-3分）。

	7
	售后服务

	3分

	服务方案：根据投标人服务能力、售后服务网点、人员安排（人员安排情况、职称证书等）、日常运维、售后服务响应时间进行打分（0-2分）。

	
	
	
	备品备件：根据投标文件中明确提供备品备件的数量等情况进行打分（0-1分）。



提示：
1、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。
2、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。
（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：
商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
三、投标人义务
评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。
采购项目评分索引表
  重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

项目名称：                                        投标人名称：
	评标内容
	分值
	投标文件
响应页码
	投标人
应标情况
	投标人自评分值

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	合计
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第五章  合同主要条款
[bookmark: _Toc466534751]
项目名称：                                
项目编号：
甲方：                              
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和_________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。
一、货物内容
详见附件明细表
二、合同金额
本合同含税金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币
本合同价款采用固定全费用单价确定。
本工程竣工结算价的计算方式为：全费用单价包死，数量按实结算（清单中未列出，但实际所产生的相关费用，由乙方在报价时自行考虑，不另外增加工程款）。
全费用单价包含人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。
三、技术资料
1.乙方应在项目验收前向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
乙方应当在合同签订前向甲方缴纳（提供）履约保证金人民币        元 （￥       元）（现金、银行保函或者保险公司保函），履约保证金在项目验收合格后无息退还。
七、转包或分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。
八、质量要求及质保期
1.质量要求：合格及以上，符合国家规定的质量要求。
2.质保期      年。（自验收合格之日起计）
九、工期
根据工程进度，配合总承包单位及装修单位整体进度同步完成全部工作内容
十、付款方式
1、合同生效并具备实施条件后支付至合同价的30%，项目整体安装调试完成后付至合同金额的85%，项目结算经审定后付至审定价的95%,剩余5%作为质保金，质保期满后退回。中标单位须开具相应税点增值税专用发票。
2、甲方可根据实际情况增加或减少工程量，乙方须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际工程量供货及安装，最终结算金额按实际工程量乘以成交单价进行计算。
十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。
对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费质保期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
5.质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。
6.所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。
7.乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供甲方使用。
8.乙方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。
9.若乙方未能满足上述售后服务要求中的任何一条，甲方有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由乙方承担。
10.乙方在质保期内，如设备出现反复维修超过3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的。
11.质保期结束前，须由乙方和甲方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理，在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。
十三、安装
1、乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方书面认可。
2、土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交甲方书面认可。
3、现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位和总承包单位的管理和检查。
4、在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸、动力等所需辅助设备及材料，所有这些设备都须符合安全作业要求，安装现场的安全防范工作及设施由乙方负责。
5、对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由乙方承担保护责任。在工程接收证书颁发前，成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
6、本项目施工安全由乙方负责。投保安全生产责任险的费用由乙方在投标时自行综合考虑，结算时不再额外计取。
十四、调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.乙方负责对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到货物符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
十五、货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并通过最终验收后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十六、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应付工程进度款的利息，利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利），时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。 
4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期完工处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。
5.乙方应按国家相关规定要求做好现场防护工作，甲方现场检查发现乙方未做好安全防护的，每次罚金500元。因乙方未做好安全防护造成的安全责任由乙方承担。
十七、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十八、其他要求
1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。
2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由乙方提供，不另行计算。各系统协议确保开放提供软件二次开发接口和必要文档资料，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由乙方承担。在本项目软件系统运行期间，乙方不再向甲方收取任何软件使用费用。
3、安全文明相关费用已包含在合同价中，不再另行计取。
4、如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由甲方工程师来确定实施单位，乙方不得拒绝施工。
十九、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
二十、合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
3.本合同一式捌份，甲方叁份，乙方叁份，代理机构贰份。
甲方：                                   乙方： 
  地址：                                   地址： 
  法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日


见证方：

附件：附上报价明细表 







[bookmark: _Toc7736]
第六章　投标文件格式

[bookmark: _Toc29949][bookmark: _Toc30690][bookmark: _Toc265669850]一、资格响应文件格式


1.资格响应文件封面格式： 
 


资格响应文件


项目名称：
     项目编号：    

投标人名称：
投标人地址：


[bookmark: _Hlk60757343]年  月  日
2.营业执照：


（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）
或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件
温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。




（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网站查询截图



3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的承诺函


致：             （招标人名称） ：
我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！



法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：


日期：  _____年___月___日




[bookmark: _Toc15805][bookmark: _Toc18185][bookmark: _Toc466534753]二、商务技术文件格式


4.商务技术文件封面格式： 
 


商务技术文件


项目名称：
     项目编号：    

投标人名称：
投标人地址：

[bookmark: _Hlk60757098]                        年  月  日
5.投标函格式：
投 标 函
致：               （招标人名称）：
1、我方自愿参加贵方组织的            项目（项目编号：          ）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。
2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。
3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。
[bookmark: _Hlk59707887]4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
5、自投标截止日起 90天内有效。
6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。
8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。
[bookmark: _Hlk36048718]与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。
邮寄详细地址：                邮编：__________
收件人姓名：                联系手机：          公司电子邮箱：        
[bookmark: _Hlk59370586]为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。
投标文件编制人姓名：               手机号码：                 
法定代表人（签字或盖章）：           
被授权人（签字：              被授权人手机号码：          
投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：          （招标人名称）：
我           （姓名）系                           （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工          （姓名）以我方的名义参加             项目（项目编号：        ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：                

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


                                            投标人:(公章)
                                        日期：  _____年___月___日


6-1法定代表人身份证明格式：
法定代表人身份证明
（适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）
法定代表人身份证明（参考样张）
单位名称：                              
地址：                                  
姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：                 
职务：             手机号码：                 
系                         的法定代表人                        
   附法定代表人身份证复印件

	

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认


	

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认




                          











投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

7.项目清单说明表
项目清单说明表
项目名称：
	序号
	清单项目名称
	品牌及型号（若无品牌及型号,请/）
	项目特征
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：
8.投标人类似合同案例一览表格式：
投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：
	招标人名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	合同完成时间
	招标人联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

9.售后服务网点情况表格式：
 

售后服务网点情况表

项目名称：
项目编号：
	服务网点名称
	
	投标文件页码

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	设立日期
	
	

	售后服务内容
	
	

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	

	负责人
	
	联系电话
	
	




法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 

日期：  _____年___月___日


[bookmark: _Hlk77588362]
10.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表
项目名称：                                    项目编号：
	序号
	名称
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的应标情况

	1
	供货期
	根据工程进度，配合总承包单位整体进度同步完成全部工作内容
	
	

	2
	/
	工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。（此项符合性在报价文件中进行评审）
	
	

	3
	质保期
	质保期：不少于5年免费质保期（供应商可提供更优惠的质保期）
	
	

	4
	投标有效期
	自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效
	
	

	5
	/
	投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受
	
	

	6
	工程款的支付
	合同生效并具备实施条件后支付至合同价的30%，项目整体安装调试完成后付至合同金额的85%，项目结算经审定后付至审定价的95%,剩余5%作为质保金，质保期满后退回。中标单位须开具相应税点增值税专用发票。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


特别说明：投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，或未填写的，视为完全响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
[bookmark: _Toc265669851]


[bookmark: _Toc16395][bookmark: _Toc11354][bookmark: _Toc466534754]三、报价文件格式
 


11.报价文件封面格式： 
报 价 文 件
 

项目名称：
     项目编号：

投标人名称：
投标人地址：
                        
年  月  日

12.开标一览表格式：
开标一览表

项目名称：
项目编号：
	名称
	内容
	备注

	
投标总报价


	
大写：人民币              元整

小写：￥_________________元整


	


注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  


日期：  _____年___月___日






















13.报价明细表格式：       
报价明细表

项目名称：
	[bookmark: _Hlk78207666]序号
	标的设备名称
	参数
	品牌
型号
	数量
	单位
	全费用单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	上述合计投标总报价：
大写：人民币                    元整
小写：￥________________________元整


说明：
1、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。
2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。
3、全费用单价包含人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：
53

95

