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临海市非政府采购项目

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）
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联系人：王先生         联系电话:0576-85180068
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第一章  招标公告
本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海市工创实业有限公司、浙江大经建设集团股份有限公司委托，参照采购有关流程，现就江南高端医疗器械产业园项目供水设备进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。
1.项目概况
项目名称：江南高端医疗器械产业园项目供水设备
招标人：临海市工创实业有限公司、浙江大经建设集团股份有限公司
采购规模及内容概述：江南高端医疗器械产业园项目供水设备，具体内容详见招标文件第二章“招标需求”。
采购预算及最高投标限价：396800元
采购组织类型：分散采购
采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲供货期：合同签订后，接到招标人通知后60天内完成供货及安装。
采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）未违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）具有与本项目采购相适应的商品经营能力（包括供应能力、售后服务能力等）的供应商；

（3）投标的变频供水设备产品具有卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全的供水设备生产许可批件；

（4）具有独立法人资格的制造商或其唯一授权代理商，如为代理商参与投标的，须持有制造商针对本项目的唯一代理授权书，制造商与其授权的代理商不得同时参与本项目的投标。
（5）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台

（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095。
4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年7月2日8时30分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。

（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。

（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2026年7月2日8时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标
开标时间：2026年7月2日8时30分00 秒。

开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台南部开标室1（临海市江南街道春和路下岙余村办公大楼2楼）（不见面开标大厅）
11.发布公告的媒介

本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。

12、其他事项

（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。

13、联系方式
临海市限额以下公共资源交易区域平台咨询电话：0576-85407092。
（1）招标人信息

名称：临海市工创实业有限公司、浙江大经建设集团股份有限公司
项目联系人（询问）：王先生
项目联系方式：0576-85180068
（2）代理机构信息

名 称：临海市工投建设咨询有限公司
项目联系人（询问）：周先生
项目联系方式：15990682515
电子邮箱：853968315@qq.com
（3）监管机构信息
名 称：临海市工业投资集团有限公司  
联系电话：0576-85129505
第二章 招标需求
一、采购内容及技术要求：

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	规格及要求
	备注

	1
	生活水箱
	套
	1
	不锈钢成品水箱5000*3500*2500H,有效容积33.25T
	包含供水设备的搬运费、泵房内安装费、配电箱及全部电缆等所有费用。清单未列入的视为已考虑在内，设备基础（含混凝土及型钢基础）、设备的自带控制柜及联动系统、设备接地、接线工作等由投标人自行考虑在内，结算时，不再另行增加。

	2
	变频供水泵组1
	套
	1
	Q=50m3/h,H=60m,配3台水泵,单泵流量Q=25m3/h,每台N=11.0KW,2用1备,配气压罐100L,自带控制柜（一对一变频，）及所有线缆。
	

	3
	变频供水泵组2
	套
	1
	Q=35m3/h,H=80m,配3台水泵,单泵流量Q=17.5m3/h,每台N=15.0KW,2用1备,配气压罐100L,自带控制柜（一对一变频，）及所有线缆。
	

	4
	水箱自洁消毒器
	台
	1
	臭氧内置式自洁器WTS-2B, 8g/h, N=1.0KW,参图集14S104-21~26。
	

	注：

1、实际供货数量以招标人发出的定单为准；

2、中标人须安排设备厂家根据中标产品型号及尺寸对本项目进行二次深化设计；

3、以上设备功率仅供参考，具体以投标产品的实际功率为准，投标产品应满足以上设备流量、扬程的要求；

4、需提供设备配置清单并进行说明；
5、设备之间及设备与室内外管连接涉及薄壁不锈钢管道的材料及安装包含在本次采购范围内，价格由投标人根据图纸或实地踏勘自行确定纳入投标总价，不另行结算；
6、进水管需设置调节型电动阀，便于设备智慧控制，防止设备被淹，不锈钢水箱需配备进出水阀门，泄水阀，遥控浮球阀套件，紫外线消毒需设置检修阀，便于紫外线消毒器检修。所需的费用包含在投标报价里，不另行计算。


设备技术要求

	序号
	名称
	技术要求

	1
	设备功能
	1.常规自动保护功能检验：具有电源过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。（投标产品制造商须提供具有第三方资质的检测机构出具的有效检验报告的原件扫描件）

	
	
	2.无水自动停机，有水自动开机功能:设备在水源无水时具有自动停机保护，并具有报警功能，水源恢复后应能自动启动:当设备由其他调节装置中取水时，应具备水位控制功能，实现有水自动启动，无水自动停机、超压水位停泵报警，水源恢复自动消警等功能。

	
	
	3.变压变量控制功能:压力控制具有恒压、变压变量（流）控制切换功能。

	
	
	4.压力误差控制：设备应具备自动恒压供水功能，恒压供水时进出口压力控制误差不应超过±0.01MPa。

	
	
	5.超压保护功能：设备应具有超压保护功能，应能保证设备在运行过程中出现超压时自动停止运行并报警，超压消除后能自动恢复正常运行。

	
	
	6.小流量停泵保压功能：设备在用水低峰或夜间，当用水量低于设备额定供水量的1%时应能自动切换为小流量停泵保压的工作状态。

	
	
	7.手动/自动运行方式:“手动/自动”两种运行方式，并通过转换开关进行运行方式切换。在自动运行方式下，应具有出水缺压自动开机、自动恒压、小流量保压、超压自动停机、无水自动停机、机泵定时自动轮换、自动节能停机、过流过压过载自动保护等功能。（投标产品制造商须提供具有第三方资质的检测机构出具的有效检验报告的原件扫描件）

	
	
	8.自动轮换功能:设备运行时，工作泵与备用泵能够自动交替轮换运行。当任一台工作水泵发生故障时，备用水泵能自动投入运行。工作泵与备用泵能定时轮换运行，自动切换、自动巡检，且切换设定的时间误差不应超过士30s。

	
	
	9.连续运行功能:设备在额定供水流量及扬程条件下，连续运转不少于12h后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其他异常现象。

	
	
	10、密封性能及耐压强度:设备在承受设计压力的1.5倍且不低于0.6MPa的压力下，应无渗漏、无变形或损坏。

	
	
	11.远程监测、监控、监视功能：设备具备GPRS无线远程监测功能并拥有手机客户端应用程序，制造商应设有远程监控中心，实现24小时实时监测及报警功能，至少每间隔5分钟记录一次设备相关技术参数，保证现场数据的准确率为100%。当设备出现故障时，控制柜应能自动向监控中心报警。

	
	
	12.设备配套水泵具有一拖一全变频控制功能:设备组成中的水泵机组，能够自动实现两台或两台以上的泵组同时同步全变频运行的能力，实现效率均衡分摊。当设备的工作泵出现故障时，备用泵应能自动投入运行。（投标产品制造商须提供具有第三方资质的检测机构出具的有效检验报告的原件扫描件）

	
	
	13.设备具有防水锤功能：设备因工频或瞬时停电等因素导致的水锤波，设备具有屏蔽、缓冲、泄压防水锤功能，应具备利用通过多功能控制装置、压力波动阀装置、预开泄压阀装置、水锤消除器、稳压储能装置、微机变频调速系统三重及以上水锤波消除功能。启泵、停泵等阶段产生的水锤可自动屏蔽和消除，保护水泵及管网不受损坏。（投标产品制造商须提供具有第三方资质的检测机构出具的有效检验报告的原件扫描件）

	
	
	14.休眠与“唤醒”功能：当水泵降频运行至设定休眠频率时，供水管网的压力能满足用户水压时，变频泵应延时休眠，设备应能自动进入待机状态；当压力下跌至唤醒值时，变频泵自动唤醒设备恢复运行。（投标产品制造商须提供具有第三方资质的检测机构出具的有效检验报告的原件扫描件）

	
	
	15.设备具备防止水淹功能：当设备、管网、表阀等部件损坏泄漏原因造成泵房内部进水情况发生，设备能够通过自带的泵房溢水、漏（侵）水检测装置，自动检测泵房溢水、漏水异常情况，自动发出报警并上传监控平台的功能。（投标产品制造商须提供具有第三方资质的检测机构出具的有效检验报告的原件扫描件）

	
	
	17.多重安全密码保护功能：设备必须具有多重密码保护措施，即用户密码、操作者密码和管理密码。

	
	
	18.谐波治理功能：通过变须器进线端和出线端设置的电抗器来中和高频谐波修正电流输出波形，并设置电源滤波器近一步减少谐波对控制回路的干扰，将谐波对系统的影响降到最低。

	
	
	19.控制柜应有可靠的防雷击措施。

	
	
	20.控制柜面板应包括以下显示功能：电源、电流、电压、水泵启、停状态；设定压力、实际压力、水泵频率；故障声光报警；按钮、开关及仪表功能标志齐全，成套设备需配置不小于10寸的液晶显示屏。

	
	
	21.控制柜柜体防护等级不低于IP54。（须提供省级及以上检测单位出具的证明材料原件扫描件）

	
	
	22.全自动运行功能：在微机控制器的控制下，既可以实现恒压供水或变量变压供水。（投标产品制造商须提供具有第三方资质的检测机构出具的有效检验报告的原件扫描件）

	2
	水泵及电机
	1.连续无故障运行时间大于10000小时，水泵应为立式离心泵，不锈钢叶轮，不锈钢泵轴，机械密封。

	
	
	2.水泵生产厂家应具有水泵水力性能测试平台，评价应符合GB/T3216-2016《回转动力泵力学性能验收试验1级、2级和3级》的要求满足1级精度。（投标产品制造商须提供具有第三方资质的检测机构出具的有效检验报告的原件扫描件）

	
	
	3.水泵的振动等级达到《泵的振动测量与评价方法》（GB/T 29531-2013）规定的A级要求（投标产品制造商须提供具有第三方资质的检测机构出具的有效检验报告的原件扫描件）

	
	
	4.水泵的噪声等级达到《泵的噪声测量与评价方法》（GB/T 29529-2013）规定的A级要求（投标产品制造商须提供具有第三方资质的检测机构出具的有效检验报告的原件扫描件）

	
	
	5.叶轮表面要挫光，并保证其静止平衡和动平衡。（做动平衡试验）叶轮应当牢固的装在泵轴上，不论叶轮沿着何方向旋转，叶轮都不会松动。叶轮材质：不锈钢SUS304或更好的材料。

	
	
	6.泵轴和轴套泵轴应有足够的尺寸和刚性承受各种运转条件下的应力。泵轴材质：不锈钢2Cr13（德标1.4021）或更好的材料。泵轴应设有轴套，在装配时轴套应可靠地固定在轴上。轴套材质：不锈钢SUS316或更好的材料。

	
	
	7.水泵使用的是集成式机械密封，易损件均采用高品质材质，动静环采用进口高性能碳化钨、碳化硅。机械密封本体采用不锈钢，O形圈采用氟橡胶材料。锁紧螺钉采用INCONEL（因科内尔铬镍铁）合金材料。

	
	
	8.轴承使用寿命大于50,000小时，轴承均用润滑油脂润滑。或更优的轴承。

	
	
	9.连轴器泵与电机的连接应采用柱销机械弹性联轴器或更好结构。联轴器应有安全保护措施。

	
	
	10.水泵配套的电机性能应符合GB755的规定，采用新型节能产品，能效等级不低于2级（GB18613-2020），绝缘等级不低于F，防护等级不低于IP55。

	
	
	11.电机应能在正常额定电压下波动+5%~-10%的变化中连续运转。


注：1、设备配套水泵部分零配件的参考品牌如下：变频器：ABB、西门子、施耐德、青岛三利；PLC：艾默生、ABB、西门子、施耐德；浪涌保护器：施耐德、ABB、西门子、魏德米勒；水泵参考品牌：丹麦格兰富、青岛三利、德国威乐；阀门参考品牌：上海冠龙、VAG、AVK（阀门及备件需采用不锈钢材质）。
2、投标人应提供符合清单要求和技术要求及国家标准、行业标准的优质产品。若图纸、清单、技术要求中的规格参数不一致的，投标人应在招标文件答疑时限内提出，若未提出的，视为无异议。项目实施阶段若发现图纸、清单、技术要求约定不一致的，按照上述三者中最高要求执行，价格不再调整。投标人不得拒绝，由此产生的风险由投标人自行承担。

3、本项目清单特征和技术要求为满足项目运行的最低要求，投标人须提供满足或优于清单和技术要求的设备及功能，否则招标人不予认可，有权解除合同并退还全部产品，同时没收全部履约保证金。

4、清单及技术要求中有推荐品牌的产品，投标人在投标时优先选择推荐品牌以内的产品，如未使用推荐品牌的，必须在供货前向招标人说明其产品优于或同档次推荐品牌并取得招标人的同意后方可使用。如无合理理由，则招标人有权拒绝投标人使用该产品。

6、投标人须保证所供设备及配件均为原厂出品的全新合格产品，并完全符合国家现行或行业规定的质量、技术标准、性能要求等，供货时应同时提供安装使用说明书、品牌厂家制造商授权书、原产地证明（进口设备）、报关（进口设备）、合格证、出厂证明、试验（试车）报告等必要资料。
二、工作范围

根据招标文件要求，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（一）材料及相关附件的提供、运输、检验、通过验收；

（二）售后服务的措施及承诺。
三、质量保证及售后服务要求：

1、质量要求

1.质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）投标人须保证所供设备及配件均为原厂出品的全新合格产品，并完全符合国家现行或行业规定的质量、技术标准、性能要求等，供货时应同时提供安装使用说明书、品牌厂家制造商授权书、原产地证明（进口设备）、报关（进口设备）、合格证、出厂证明、试验（试车）报告等必要资料。
（3）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（4）投标人须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2.质保期

▲（1）投标产品质保期  5  年（自所有设备安装验收合格之日起计算）。

（2）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。

（3）质保期内，招标人无须自行付费，投标人负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（4）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须招标人同意。

（5）投标人在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经招标人认可的。

（6）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（7）质保期结束前，须由投标人和招标人进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。

（8）投标人或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非投标人事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。
3、售后服务
（1）投标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，投标人在接到招标人通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。

（2）投标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

（3）若投标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，招标人有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由投标人承担。

四、技术服务和培训要求

（一）在投标文件中应详细列明培训计划时间安排、培训内容、人数、地点，所需费用计入投标报价，不再另行计算。

（二）如在正常的施工或使用中，出现性能、质量达不到响应的指标要求，投标人须在12小时内派技术人员到达现场进行检测，并解决问题。如确认，须承担全部责任，并给予无偿退换、更换。如24小时内未到达现场或解决问题，扣以500元/天的罚款，招标人有权直接退货。如有二批货物出现质量问题，招标人有权单方面终止合同。

（三）投标人须提供技术培训和现场培训。

1）对产品技术性能、结构、安装、操作、维护等方面的培训；

2）对产品的检测培训，供应商提供检测设备。

五、其他要求
因本项目工程款已纳入施工总承包合同款项内，中标人的发票应开具给施工总承包单位(浙江大经建设集团股份有限公司)，则中标人会存在支付施工总承包公司管理费、税金、工伤保险费、个人所得税(代征)等费用的情况，该费用由中标人在投标时应综合考虑上述因素，并在投标投价时综合考虑。
第三章  投标人须知

前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：江南高端医疗器械产业园项目供水设备

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过招标公告发布的网站予以发布。

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  招标公告”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	12
	▲付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同价款的30%，全部设备、材料到场安装调试后付至合同价的85%，项目整体竣工验收后付至结算价的95%，质保期满后付清余款。付款前应及时提供增值税专用发票。本项目货款由浙江大经建设集团股份有限公司支付，并提供相应的等额发票给浙江大经建设集团股份有限公司。

	13
	履约保证金的收取及退还: 中标价的1%。

履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。
若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。

若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。

开户名：临海市产权交易所有限公司

开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行

履约保证金账号：201000105503123000002

临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。

	14
	电子投标文件的上传：

（1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。

（2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份）

CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759

说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 

	15
	投标人平台使用费：

项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。

开户名：临海市产权交易所有限公司

开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；

平台使用费账号：201000105503123000003

临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。

注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。
温馨提示：因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下： 1.预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款；2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。

	16
	电子发票申请方式：

为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。

	17
	特别事项：

潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。

本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337

本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。软件技术支持电话：15267291759（同微信）。

	18
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。


一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后保障以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。
（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起3个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起3个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后7个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标代理没有通过招标人确认，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

（3）投标的变频供水设备产品具有卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全的供水设备生产许可批件原件扫描件；

（4）代理商参与投标的，提供制造商针对本项目的唯一代理授权书；

2.商务技术文件
（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；
（3）项目负责人简历表；

（4）项目实施人员一览表；

（5）投标产品信息表；

（6）商务技术响应表；

（7）投标人类似合同案例一览表；
（8）投标人认为需要提供的其他资料。
3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备、安装时必要的辅材、质保期内的备品备件、包装、运输、装卸、验收，以及售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。包含供水设备的搬运费、泵房内安装费、配电箱及全部电缆等所有费用。清单未列入的视为已考虑在内，设备基础（含混凝土及型钢基础）、设备的自带控制柜及联动系统、设备接地、接线工作等由投标人自行考虑在内，结算时，不再另行增加。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、供货期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标
（一）开标准备

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序    
1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。

3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
4.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

5.资格及商务技术文件评审；

6.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

7.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
8.报价文件评审；

9．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
10．开标会议结束。

五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序
1.资格审查

采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；限额平台里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正限额平台上的报价信息。
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
六、定标
（一）确定中标人
1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。
4.本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。
本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。
5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供4套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予
（一）签订合同
1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同（合同一式不少于捌份，招标人与中标人各执叁份，代理机构留存贰份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。
2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订服务合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（二）履约保证金
签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据相关规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
一、总则

评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分
二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。
	评分名称
	分数
	评审要素

	企业综合实力
	5
	制造商的企业形象、企业实力、生产实力等情况进行打分。（0-5分）

注：1、投标人须提供产品制造商企业实地照片、相关资质证书等彩色扫描件等材料予以证明，证明材料须清晰可辨，否则不得分。

2、提供的照片、证书等材料必须真实、合规

	体系认证
	3
	投标产品制造商需具有：

有效期内的质量管理体系认证（认证范围包含供水设备）；

有效期内的环境管理体系认证（认证范围包含供水设备）；

有效期内的职业健康安全管理体系认证（认证范围包含供水设备）；

每个得1分，共3分。

注：1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。

2.投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。

3.如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	业绩
	3
	提供2023年1月1日以来以来（以合同签订时间为准），具有变频供水设备供货业绩的每个得1分，最高得3分。

注：1、投标文件中需提供有效的合同及一张发票清晰可辨的扫描件，不提供不得分。

2、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	荣誉情况
	3
	根据投标产品制造商获得的各级政府部门颁发的奖项、表彰等荣誉情况由评标委员会进行打分。（0-3分）

注：1、提供的奖项、表彰等材料必须真实、合规。

2、投标文件中须提供清晰可辨的证明材料彩色扫描件，否则不得分。
3、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	生产设备
	3
	投标人或投标产品制造商具有先进成套加压设备生产装配中心及生产加工设备（如生产加工中心、数控机床、全自动立体激光切割、全自动激光焊接等先进制造装备），由评标委员会根据设备的品类、先进性等进行打分。（0-3分）
注：提供设备的采购合同及发票彩色扫描件并加盖投标人公章，未提供得不得分。

	检测能力
	3
	根据投标人或投标产品制造商具有性能检测、试验装备（材料分析、机械性能、电气性能、电气耐压、抗腐蚀分析、零部件精度检验测量系统、水泵动平衡测试、水泵效率测试等检测、试验装备）等情况打分。（0-3分）
注：提供设备的采购合同及发票彩色扫描件并加盖投标人公章，未提供得不得分。

	产品技术
	6
	根据投标产品的性能、稳定性、设备配置合理性等情况由评标委员会打分：优秀得6-3分；一般得2.9-0.5分，未提供不得分。

注：需提供设备配置清单。

	技术响应
	10
	投标人所投产品完全满足招标文件第二章“二、设备技术要求”各条技术要求的得10分。技术要求每负偏离1项扣1分，扣完为止。

	实施方案
	5
	根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于包括产品供货、验货、安装调试、试运行等内容）打分：优秀得5-2.5分；一般得2.4-0.5分，未提供相关内容的不得分。

	质量保证措施
	5
	根据投标人针对本项目的质量保证措施打分：

质量保证措施满足招标要求，且具有针对性的得5-2.5分；

质量保证措施部分满足招标要求，且针对性较弱的得2.5-0.5分；

未提供相关内容的不得分。

	进度保证措施
	5
	根据投标人针对本项目的进度保证措施打分：

质量保证措施满足招标要求，且具有针对性的得5-2.5分；

质量保证措施部分满足招标要求，且针对性较弱的得2.5-0.5分；

未提供相关内容的不得分。

	质保承诺
	2
	投标产品质保期为5年，且质保期内发生的所有维修及更换零件由厂家免费负责的（包括易损件）。质保期每增加2.5年得1分，最高2分。

（需提供投标人的承诺文件并加盖公章，未提供不得分）。

	售后服务


	4
	售后服务网点：根据投标人提供的售后服务网点情况，包括售后服务的便捷性、周边网点的分布数量以及发生突发状况周边网点的调配能力等进行打分。（0-4分）

（需提供售后服务办公场所的照片予以证明）

	
	6
	投标人提供的售后维护机构和人员等情况、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等。

根据投标人所提供的售后服务方案及承诺、故障响应时间、备品备件配置等进行打分：

优秀得6-3分；一般得2.9-0.5分，未提供相关内容或无针对性的不得分。

	
	2
	投标人或投标产品制造商获得全国商品售后服务评价达标认证评审委员会《CTEAS售后服务体系完善程度认证评介规范》CTEAS1001－2017十二星标准，且可提供的售后技术服务认证范围）包含：变频供水设备得2分。
投标文件中提供证书扫描件加盖投标人公章，未提供的不得分。

	应急预案
	3
	根据应对突发状况编写各类专项应急预案，评标委员会根据各类专项应急预案的完整性、应急处置的合理性、及时性等内容进行酌情打分，未提供不得分。

	培训
	2
	投标人提供的过往培训方案，评标委员会根据其完整性和可实施性进行酌情打分，未提供不得分。


提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。
3、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。
（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表
（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

	评标内容
	分值
	投标文件

响应页码
	投标人

应标情况
	投标人自评分值

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	70分
	
	/
	/


（本评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)
第五章  合同主要条款

项目名称：                                  项目编号：

甲方（招标人）：临海市工创实业有限公司、浙江大经建设集团股份有限公司  

乙方（中标人）：

见证方：

甲、乙双方按照《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。
一、货物内容
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	规格及要求
	备注

	1
	生活水箱
	套
	1
	不锈钢成品水箱5000*3500*2500H,有效容积33.25T
	包含供水设备的搬运费、泵房内安装费、配电箱及全部电缆等所有费用。清单未列入的视为已考虑在内，设备基础（含混凝土及型钢基础）、设备的自带控制柜及联动系统、设备接地、接线工作等由投标人自行考虑在内，结算时，不再另行增加。

	2
	变频供水泵组1
	套
	1
	Q=50m3/h,H=60m,配3台水泵,单泵流量Q=25m3/h,每台N=11.0KW,2用1备,配气压罐100L,自带控制柜（一对一变频，）及所有线缆。
	

	3
	变频供水泵组2
	套
	1
	Q=35m3/h,H=80m,配3台水泵,单泵流量Q=17.5m3/h,每台N=15.0KW,2用1备,配气压罐100L,自带控制柜（一对一变频，）及所有线缆。
	

	4
	水箱自洁消毒器
	台
	1
	臭氧内置式自洁器WTS-2B, 8g/h, N=1.0KW,参图集14S104-21~26。
	

	注：

1、实际供货数量以甲方发出的定单为准；

2、乙方须安排设备厂家根据中标产品型号及尺寸对本项目进行二次深化设计；

3、以上设备功率仅供参考，具体以投标产品的实际功率为准，投标产品应满足以上设备流量、扬程的要求；

4、需提供设备配置清单并进行说明；
5、设备之间及设备与室内外管连接涉及薄壁不锈钢管道的材料及安装包含在本次采购范围内，价格由乙方根据图纸或实地踏勘自行确定纳入投标总价，不另行结算；
6、进水管需设置调节型电动阀，便于设备智慧控制，防止设备被淹，不锈钢水箱需配备进出水阀门，泄水阀，遥控浮球阀套件，紫外线消毒需设置检修阀，便于紫外线消毒器检修。所需的费用包含在投标报价里，不另行计算。


二、合同金额
本合同暂定含税金额为（大写）：________________________元（￥        元）人民币，税率：       。上述金额已包括设备、安装时必要的辅材、质保期内的备品备件、包装、运输、装卸、验收，以及售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。包含供水设备的搬运费、泵房内安装费、配电箱及全部电缆等所有费用。清单未列入的视为已考虑在内，设备基础（含混凝土及型钢基础）、设备的自带控制柜及联动系统、设备接地、接线工作等由乙方自行考虑在内，结算时，不再另行增加。因本项目工程款已纳入施工总承包合同款项内，乙方的发票应开具给施工总承包单位(浙江大经建设集团股份有限公司)，则乙方会存在支付施工总承包公司管理费、税金、工伤保险费、个人所得税(代征)等费用的情况，该费用包含合同价在内。
三、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因乙方货物知识产权问题导致甲方被第三方索赔，乙方需赔偿甲方因此遭受的全部损失。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。若货物存在抵押、查封等产权问题，乙方应立即采取措施消除瑕疵，并按照合同总金额的30%向甲方支付违约金。若因此导致甲方无法正常使用货物或遭受其他损失，乙方需全额赔偿。
六、履约保证金
乙方应当在合同签订前缴纳履约保证金人民币      元整 （￥     元）

履约保证金的收取及退还: 中标价的1%。

履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。全部货物安装、调试完毕并经甲方最终验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。

若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。

若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。

开户名：临海市产权交易所有限公司

开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行

履约保证金账号：201000105503123000002。
七、转包或分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期
1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由乙方负责。

（3）乙方须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、质保期：

（1）不少于     年，自所有设备安装验收合格之日起计算。

（2）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。

（3）质保期内，甲方无须自行付费，乙方负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（4）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须甲方同意。

（5）乙方在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的。

（6）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（7）质保期结束前，须由乙方和甲方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理，在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。

（8）乙方或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非乙方事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。
九、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、招标文件

4、投标书及其附件

5、本合同附录（如有）

6、标准、规范及有关技术文件

双方有关事项的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十、交货期、交货方式及交货地点
1. 交货期：

2. 交货方式：
3. 交货地点：
十一、货款支付
1.付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同价款的30%，全部设备、材料到场安装调试后付至合同价的85%，项目整体竣工验收后付至结算价的95%，质保期满后付清余款。付款前应及时提供增值税专用发票。本项目货款由浙江大经建设集团股份有限公司支付，并提供相应的等额发票给浙江大经建设集团股份有限公司。
2.当采购数量与实际使用套数不一致时，乙方应根据实际使用套数供货，合同的最终结算金额按实际使用套数乘以成交单价进行计算。

3.本合同下的所有款项，乙方均需先提供相应的等额发票及付款申请表，否则甲方有权拒绝付款。

4.若在甲方付款前发生乙方应付甲方的款项（包括但不限于违约金、应由乙方承担的损失赔偿金等），甲方有权直接扣除相应款项后支付。

5.本项目货款由总包浙江大经建设集团股份有限公司支付，并提供相应的等额发票及付款申请表给总包浙江大经建设集团股份有限公司。临海市工创实业有限公司仅为联合招标方，合同履约由浙江大经建设集团股份有限公司负责。
十二、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。
对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲方、乙方双方合议定价
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。双方协商不成的，由甲方决定采取上述何种办法处理。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。
4.在质保期内，乙方应对货物及安装出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.上述的货物免费保修期为     年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费（不高于该配件在公开市场的平均零售价）。
十四、验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内初步验收。
2.验收标准依次参照合同、投标文件、招标文件，三者有不一致的，按先后顺序执行。
3.每批次验收有不合格的，当场退回整改，整改时间不超过三天，整改后仍不合格的，除当前批次货物全部退回外，甲方有权解除合同。已验收合格合同的货物甲方保留并支付货款。
4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行安装调试时，乙方需负责协助安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起安装调试，直到符合技术要求，并且设备运行稳定满3个月，甲方才做最终验收。
6.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告,检测费用由乙方承担。
7.现场验收的费用由乙方承担。

8.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.乙方应尽到全面的安全保障义务，选派有资质的人员协助进行安装、调试、维修、保养等作业。乙方提供服务过程中发生的一切财产、安全责任事故（包括但不限于工伤、侵害他方权益），由乙方承担相应的责任。

十五、货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责，货物交付甲方后由甲方负责保管。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，甲方有权从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，并有权要求乙方赔偿甲方所造成的一切损失。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退还，乙方应全额退还甲方已支付的货款，如对甲方造成的损失超过履约保证金的，乙方应承担继续赔偿的责任。

5.如因乙方原因造成整体工期延误的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退还，乙方应全额退还甲方已支付的货款，如对甲方造成的损失超过履约保证金的，乙方应承担继续赔偿的责任。

6.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的超过2次，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。如对甲方造成的损失超过履约保证金的，乙方应承担继续赔偿的责任。

7、乙方因供货不及时，造成施工现场停工，累计超过7天，视为乙方违约，甲方可解除与乙方的合同，履约保证金不予退还，乙方应全额退还甲方已支付的货款，如对甲方造成的损失超过履约保证金的，乙方应承担继续赔偿的责任。甲方有权自行选择其他单位供货，甲方另行采购产生的差价由乙方承担，差价计算以第三方公允报价为准。

8、如乙方违约，除履约保证金不予退还外，还应承担甲方为维护自身合法权益所产生的相关费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费、保函保费、差旅费等。

十七、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十八、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
十九、合同生效及其它
1.合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
3. 本合同正本一式 壹拾 份,甲方执 叁 份、乙方执 叁 份，代理执 壹 份，具有同等法律效力。
甲方： （盖章）                          甲方：（盖章） 

  地址：                                   地址： 

  法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日             签订日期：     年　  月　 日

乙方：（盖章）                             见证方：（盖章）

  地址：                                                     

  法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日
附件：附上报价明细表        

第六章   投标文件格式
 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式： 

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3.没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：（招标人名称）：
我方郑重承诺，我方在参加                          项目（项目编号：              ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式： 

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标人名称）：
1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________  邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __ 
为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：
投标人:(公章)                          日期:_____年___月___日
6.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标人名称）：
我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：
法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


投标人:(公章)
                                        日期：  _____年___月___日
7.项目负责人简历表格式：
项目负责人简历表
项目名称：
项目编号：
	姓  名
	
	性  别
	

	年  龄
	
	身份证号
	

	资  格
	
	资格证书号
	

	职  称
	
	学  历
	

	手机号
	
	联系电话
	

	简
历
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日

8.项目实施人员一览表格式
项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	进入本单位工作开始时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：          
日期：  _____年___月___日
9.投标产品信息表格式：
投标产品信息表
项目名称：           

项目编号：   
	序号
	产品名称
	品牌及型号
	备注

	
	
	
	

	设备主体

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	设备主要零部件

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	安装辅材及质保期内备品备件

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 

日期：  _____年___月___日
10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                                                         项目编号：              

	采购单位名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	合同完成时间
	采购单位联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表
项目名称：

项目编号：

	序号
	名称
	招标文件要求
	是否

响应
	投标人的应标情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


特别说明：

投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
三、报价文件格式

12.报价文件封面格式： 

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

13.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：
	名称
	内容
	备注

	投标总报价


	大写：人民币 _________________元整  
小写：￥_________________元


	


注：

报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  

日期：  _____年___月___日
14.报价明细表格式：       

报价明细表
项目名称：
项目编号：
 单位：人民币元
	序号
	货物名称
	规格尺寸
	品牌/型号
	数量
	单位
	综合单价
	总价

	1
	生活水箱
	不锈钢成品水箱5000*3500*2500H,有效容积33.25T
	
	1
	套
	
	

	2
	变频供水泵组1
	Q=50m3/h,H=60m,配3台水泵,单泵流量Q=25m3/h,每台N=11.0KW,2用1备,配气压罐100L,自带控制柜（一对一变频，）及所有线缆。
	
	1
	套
	
	

	3
	变频供水泵组2
	Q=35m3/h,H=80m,配3台水泵,单泵流量Q=17.5m3/h,每台N=15.0KW,2用1备,配气压罐100L,自带控制柜（一对一变频，）及所有线缆。
	
	1
	套
	
	

	4
	水箱自洁消毒器
	臭氧内置式自洁器WTS-2B, 8g/h, N=1.0KW,参图集14S104-21~26。
	
	1
	台
	
	

	合计人民币：大写 ：                                            

小写：
	


注：1、本表所列项目计入投标报价中，“合计”应当与投标报价一致；
2、综合单价包括设备、安装时必要的辅材、质保期内的备品备件、包装、运输、装卸、验收，以及售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。包含供水设备的搬运费、泵房内安装费、配电箱及全部电缆等所有费用。清单未列入的视为已考虑在内，设备基础（含混凝土及型钢基础）、设备的自带控制柜及联动系统、设备接地、接线工作等由投标人自行考虑在内，结算时，不再另行增加。

3、因本项目工程款已纳入施工总承包合同款项内，中标人的发票应开具给施工总承包单位(浙江大经建设集团股份有限公司)，则中标人会存在支付施工总承包公司管理费、税金、工伤保险费、个人所得税(代征)等费用的情况，该费用由中标人在投标时应综合考虑上述因素，并在投标投价时综合考虑。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期： _____年___月___日
 


