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第一章  投标邀请
本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受 临海市海洋开发投资有限公司 委托，参照采购有关流程，现就 临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘）项目法人委托检测及监理平行检测服务 进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。
1.项目概况
项目名称：临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘）项目法人委托检测及监理平行检测服务 

招标人：临海市海洋开发投资有限公司
招标范围：临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘）项目法人委托检测及监理平行检测服务，具体详见第二章招标需求。

项目预算及最高投标限价：

标段一：项目法人委托检测，2117559元

标段二：监理平行检测，1273327元
标段数：2 

▲本项目采用兼投不兼中的方式，即供应商可以只对任一标段进行响应，也可同时对两个标段进行响应，但同一供应商只能成为一个标段的中标人。评标顺序为：先评审“标段一：项目法人委托检测”，再评审“标段二：监理平行检测”。若供应商在标段一评审中被推荐为第一中标候选人，则其将不再参与标段二的评审。
招标方式：公开招标

▲服务期：合同签订之日起至工程竣工验收通过。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人。

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）承接临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘）施工自检的检测单位，或与自检单位单位负责人为同一人或与其存控股、管理关系的不同单位，或自检单位及其法定代表人控股的其它单位，不得参与本次投标。

（5）本项目的特定资格要求：

①具备水利行业主管部门颁发的水利工程质量检测甲级及以上资质（同时包含岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、机械电气类、量测类5个类别）；

②拟派项目负责人应持有水利工程质量检测员资格证书；

③拟派项目组成员（不含项目负责人）应持有水利工程质量检测员资格证书，且专业需包含岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、机械电气类、量测类5个类别。
3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台

（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年7月31日8时30分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。

（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。

（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2026年7月31日8时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标
开标时间：2026年7月31日8时30分00秒。
开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台、临海市限额以下公共资源交易区域平台中部开标室（临海市大田街道城隍街与东方大道交汇处办公楼3楼）。
11.发布公告的媒介
本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。

12、其他事项

（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。

13、联系方式
（1）招标人信息

名  称：临海市海洋开发投资有限公司

项目联系人（询问）：陶先生  

项目联系方式：17858065545
（2）代理机构信息

名  称：浙江科佳工程咨询有限公司 

项目联系人（询问）：周先生
项目联系方式：19857627907

（3）本次非政府采购项目监管机构信息

名  称：临海市城市产业发展集团有限公司纪检监察室
联系人：陈先生
联系电话：0576-89332165
 第二章  招标需求
一、工程规模

本项目位于临海市杜桥、上盘片，西起西直堤，终至穿礁排涝闸，建设单位为临海市海洋开发投资有限公司，初步设计单位为浙江省水利水电勘测设计院有限公司。经批复的项目总投资为105831万元。
工程主要建设内容为：

1.水利部分：提标加固海塘7.39公里，其中西顺堤2.06公里、东顺堤5.15公里、穿礁闸两侧连接段0.18公里；新建南洋排涝闸（4孔×5 米）及桥梁1座，原规模提标穿礁排涝闸（5孔×4 米）；建设防汛道路7.20公里，配套建设管理房600平方米。

2.非水利部分：背坡生态化修复及其他配套设施（含路灯、管道等市政配套设施）提升。

工程等别为Ⅱ等，海塘、水闸建筑物级别为1级，设计防潮标准为100年一遇，区域排涝标准为镇区20年一遇最大24小时暴雨 24小时排出，农田20年一遇最大3日暴雨排出。工程合理使用年限为50年，海塘、水闸建筑物合理使用年限为50年，闸门合理使用年限为50年。

二、检测内容
2.1 检测范围：

1）临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘）项目法人委托检测。

2）临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘）监理平行检测。

2.2检测内容：
项目法人委托检测：对本工程实体及用于工程的原材料、中间产品、金属结构、机械电气等进行检查、测量、试验、度量等并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，出具相关检测报告。检测内容主要包括：岩土工程、混凝土工程、机械电气、金属结构、量测等检测项目，具体详见项目法人委托检测工程量清单明细表。

监理平行检测：对本工程图纸所包含的施工、所需的措施项目、重要施工、临时工程的实体及用于工程的原材料、中间产品等进行的检查、测量、试验、度量等，并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，以确定工程质量是否合格，并出具相关检测报告，具体详见监理平行检测工程量清单明细表。
三、检测服务期
自合同签订之日起至工程通过完工验收之日止。同时按招标人要求按时进场检测，在接到招标人通知后，中标人需在24小时内组织人员和设备进场检测。

四、质量要求
4.1 质量检测标准

承包人检测应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求(不限于以下标准)，保证检测质量。

1) 《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015；

2) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL/T62-2020；

3) 《水工金属结构防腐蚀规范》SL105－2007；

4) 《水利水电建设工程验收规程》SL/T223-2025；

5) 《土工合成材料测试规程》SL235-2012；

6) 《水工混凝土试验规程》SL/T352-2020；

7) 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL381-2007；

8) 《水工混凝土施工规范》SL677-2014；

9) 《通用硅酸盐水泥》GB175-2023；

10) 《水泥密度测定方法》GB/T208-2014；

11) 《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T228.1-2021；

12) 《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-2010；

13) 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011；

14) 《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2017；

15) 《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018；

16) 《铜及铜合金带材》GB/T2059-2017；

17) 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005；

18) 《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T8074-2008；

19) 《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344－2008；

20) 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345－2023；

21) 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T17671-2021；

22) 《土工试验方法标准》GB/T50123-2019；

23) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011；

24) 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014；

25) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；

26) 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014；

27) 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2019；

28) 《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015；

29）《水利工程质量检测技术规程》SL734-2016

30) 《浙江省水利工程质量检测实施办法》等。

本合同条款中引用的标准和规程规范若有修订，应执行其最新版本。
4.2 检测质量要求
检测过程、精度、结论等符合国家、行业等现行规范标准，检测报告符合水利工程质量监督部门的要求，能满足工程竣工验收使用，检测中发现的施工问题及时通知、通告发包人，并协助发包人督促施工单位、监理单位等工程相关方落实整改。检测项目的检测数量，须严格依据招标人提供的工作量清单及相关规范要求进行。

4.3 成果递交时间要求

1）承包人在取得样品后，必须在相关试验检测规程、规范等规定的时间内，立即向发包人出具检测报告（电子版），并明确告知发包人检测结果是否合格；如因承包人未能及时检测或未及时告知结果，导致造成发包人损失的，承包人应赔偿相应的损失。

2）检测简报在单项检测工作完成后7天内递交。

3）检测正式报告在单项检测工作完成后15天内递交。

4）检测时间应符合相应的检测要求及工程进度要求，不得故意拖延，如造成发包人损失的，承包人应赔偿相应的损失。

4.4 其他要求

1）承包人按合同要求配备人员与设备，满足试验检测工作需求；

2）监理单位负责检测样品的送检工作，承包人根据施工进度，及时出具检测报告；

3）承包人应遵循《浙江省水利工程质量检测管理办法》浙水建(2017)23号等有关规定；

4）承包人应遵守当地政府的法规规定和各项管理制度，根据当地政府的要求办理相关的登记、注册、备案等，并承担相关的费用；

5）承包人必须按照国家的水利工程相关的施工规范及其工程质量检验评定规程、合同的技术条件进行检测工作；

6）检测结果分析和检测报告：承包人应如实根据检测试验过程和结果数据，按检测规程及其工程质量检验评定规程，对检测对象进行分析，并出具相关检测报告，检测报告应有明确结论，对其出具的检测数据与检测报告承担相应法律和经济责任；

7）在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其有关的规章制度。检测过程中，因承包人原因造成的人身、财产损失，由承包人承担全部责任并负担相关费用；

8）检测项目频次要满足工程验收要求。检测工程量清单仅作为报价依据，承包人需根据图纸按照验收要求充分考虑检测频次。对于各检测单项的结算，如实际检测数超出投标清单频次，结算不做调整；实际检测数不足投标清单频次，则按照实际检测频次结算；

9）工作开展前，编制检测大纲，报招标人备案后实施；

10）检测过程、精度、结论等符合国家、行业等现行规范标准，检测报告符合水利工程质量监督部门的要求，能满足工程完工验收使用。

五、验收方式 

承包人的技术服务工作成果通过其出具的检测报告验收。

第三章  投标人须知
前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘）项目法人委托检测及监理平行检测服务

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费分别由每个标段的中标人支付给招标代理机构，在招标代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计算，其中累进计费方式：100万*1.5%+（中标价-100万）*0.8%*30%，实际计算的代理服务费用最高不超过3万元，超过的按3万元计费，不足5000元的按5000元计。

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  投标邀请”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）。

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	12
	付款方式：详见合同条款。

	13
	履约保证金的收取及退还：按中标价的1%收取

履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。

若采用现金：领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。

开户名：临海市产权交易所有限公司

开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；

履约保证金账号：201000105503123000002

临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。

若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。

若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。

	14
	电子投标文件的上传：
（1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。
（2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份）
CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759
说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 

	15
	投标人平台使用费：
项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
平台使用费账号：201000105503123000003
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。
注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。

	16
	电子发票申请方式：

为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。

	17
	特别事项：

潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。

本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337

本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。

软件技术支持电话：15267291759（同微信）。

	18
	温馨提示：因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下：

1.预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款；

2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。

	19
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。


一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。  

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起 3 个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起 3 个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后 5 个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。
（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

（3）投标人特定资格要求中的资质文件原件扫描件或复印件及其他需要提供的资料。

2.商务技术文件
（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目实施人员一览表；

（6）投标人类似成功案例一览表；

（7）商务技术响应表；

（8）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；
（2）报价明细表。
（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括技术服务费、策划方案编制费、调研考察费、专家咨询费、人工费、材料费、食宿费、交通费、差旅费、评审费、验收费、税费、不可预见风险等完成本项目所需要的一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权发包人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；
（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标
（一）开标准备

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序    
1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
2.招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。

3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

5.资格及商务技术文件评审；

6.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

7.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
8.报价文件评审；

9．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
10．开标会议结束。

五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序
1.资格审查

采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（60分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.中标候选人公示：开标结束后2日内，招标人（代理机构）发布中标候选人公示，公示期不得少于1个工作日。发出中标候选人公示期满无异议和投诉的，招标人（代理机构）2日内在网上发布中标结果公告，同时发出中标通知书。

3.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。 

5. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。

本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。

6.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。
2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
第四章  评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于本项目的评标。
一、总则
本次评标标段一和标段二均采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

本项目采用兼投不兼中的方式，即供应商可以只对任一标段进行响应，也可同时对两个标段进行响应，但同一供应商只能成为一个标段的中标人。评标顺序为：先评审“标段一：项目法人委托检测”，再评审“标段二：监理平行检测”。若供应商在标段一评审中被推荐为第一中标候选人，则其将不再参与标段二的评审。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分
二、评标内容及标准

标段一：项目法人委托检测
（一)价格分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

（二）商务技术分评标内容及标准（80）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定打分。
	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	商务部分

	1
	投标人综合实力
	投标人获得水利部认定的质量检测类信用等级证书的，“AAA级”的，得6分；“AA级”的，得4分；“A级”的，得2分；没有或未在有效期内的不得分。

备注：需提供信用评价证书扫描件及全国水利建设市场监管平台(https://scjg.mwr.gov.cn/#/home)网站截图并加盖公章，否则不得分。
	0-6分

	
	
	投标人具有质量管理体系认证证书的得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分；具有环境管理体系认证证书的得1分。

备注：

1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。

2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。

3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
	0-3分

	2
	业绩
	类似业绩：投标人自2021年1月1日至投标截止日止（以合同签订时间为准）承担过单个合同签约金额100万元及以上水利工程质量检测业绩的，每个得1分。
本项最高得1分。

备注：

1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。

2、以合同签订时间为准。

3、如投标人提供的合同扫描件或中标通知书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
	0-1

	3
	项目负责人
	拟派项目负责人：

具有水利相关专业高级工程师及以上职称的得2分，中级工程师职称的得1分；具有在有效期内的全国水利工程质量检测员资格证书，且专业包含岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、机械电气类、量测类的2个类别及以上的得2分。

本项最高得4分。

注：水利相关专业职称证书指水利专业职称评委会评定的职称证书或职称证书中已注明水利专业的职称证书。

【证明材料：职称证书、有效的资格证书及提供投标人为其缴纳的近3个月（2026年4月、2026年5月、2026年6月）社保证明】

备注：

1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。

2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。

3、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
	0-4

	4
	项目组成员（除项目负责人）
	拟派项目组人员（除项目负责人）：

具有水利相关专业高级工程师及以上职称的一个得1分，最高得2分；

拟派人员具有水利工程质量检测员资格（岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、机械电气类、量测类）的，每增加一个得1分，最高得3分。
本项最高5分。

【证明材料：职称证书、有效的资格证书及提供投标人为其缴纳的近3个月（2026年4月、2026年5月、2026年6月）社保证明】

备注：

1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。

2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。

3、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
	0-5



	技术部分

	5
	评分内容
	评分细则
	一类
	二类
	三类
	缺项

	
	项目理解程度
	针对本项目过程中的质量检测工作必要性、重要性和重点内容等的理解和认识，进行综合打分。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	6
	项目实施方案
	检测依据：检测依据全面、充分，满足检测的要求。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	检测样品：检测样品完整性、唯一性保证措施。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	检测原理及方法：原材料检测原理及方法全面、合理，符合本项目实际情况和采购文件提出的要求。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	检测原理及方法：中间产品检测原理及方法全面、合理，符合本项目实际情况和采购文件提出的要求。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	检测原理及方法：工程实体检测原理及方法全面、合理，符合本项目实际情况和采购文件提出的要求。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	重难点分析及解决方案：重点、难点分析准确，有针对性；解决方案合理可行，具有操作性。
	6-5.1
	5-4.1
	4-3.1
	0

	
	
	检测程序、手段：检测程序、手段具有合理性、可操作性、明确性。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	检测工作制度：检测工作制度严密、合理、可操作性强。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	检测各项质量服务：针对本项目检测质量服务明确可靠，科学合理，满足采购文件要求。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	工期配合：工期配合到位，进度安排合理，检测报告及时性保证措施，满足采购文件要求。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	拟投入仪器：检测仪器及其他配合设备配备完善，能够满足本项目检测的需求。

备注：自有设备需提供发票和照片；租赁设备需提供租赁合同和照片。未提供本项不得分。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	异常情况及预防措施：对工程检测过程中出现的异常情况等的认识和与预防措施科学、完整，预案合理。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	7
	售后服务
	根据投标人的售后服务承诺、服务方案等内容进行打分
	3-2.5
	2.4-1.9
	1.8-1.3
	0

	8
	合理化建议
	对发包人的合理化建议
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0


（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：
商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
标段二：监理平行检测
（一)价格分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

（二）商务技术分评标内容及标准（80）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定打分。
	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	商务部分

	1
	投标人综合实力
	投标人获得水利部认定的质量检测类信用等级证书的，“AAA级”的，得6分；“AA级”的，得4分；“A级”的，得2分；没有或未在有效期内的不得分。

备注：需提供信用评价证书扫描件及全国水利建设市场监管平台(https://scjg.mwr.gov.cn/#/home)网站截图并加盖公章，否则不得分。
	0-6分

	
	
	投标人具有质量管理体系认证证书的得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分；具有环境管理体系认证证书的得1分。

备注：

1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。

2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。

3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
	0-3分

	2
	业绩
	类似业绩：投标人自2021年1月1日至投标截止日止（以合同签订时间为准）承担过单个合同签约金额100万元及以上水利工程质量检测业绩的，每个得1分。
本项最高得1分。

备注：

1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。

2、以合同签订时间为准。

3、如投标人提供的合同扫描件或中标通知书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
	0-1

	3
	项目负责人
	拟派项目负责人：

具有水利相关专业高级工程师及以上职称的得2分，中级工程师职称的得1分；具有在有效期内的全国水利工程质量检测员资格证书，且专业包含岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、机械电气类、量测类的2个类别及以上的得2分。

本项最高得4分。

注：水利相关专业职称证书指水利专业职称评委会评定的职称证书或职称证书中已注明水利专业的职称证书。

【证明材料：职称证书、有效的资格证书及提供投标人为其缴纳的近3个月（2026年4月、2026年5月、2026年6月）社保证明】

备注：

1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。

2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。

3、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
	0-4

	4
	项目组成员（除项目负责人）
	拟派项目组人员（除项目负责人）：

具有水利相关专业高级工程师及以上职称的一个得1分，最高得2分；

拟派人员具有水利工程质量检测员资格（岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、机械电气类、量测类）的，每增加一个得1分，最高得3分。
本项最高5分。

【证明材料：职称证书、有效的资格证书及提供投标人为其缴纳的近3个月（2026年4月、2026年5月、2026年6月）社保证明】

备注：

1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。

2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。

3、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
	0-5



	技术部分

	5
	评分内容
	评分细则
	一类
	二类
	三类
	缺项

	
	项目理解程度
	针对本项目过程中的质量检测工作必要性、重要性和重点内容等的理解和认识，进行综合打分。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	6
	项目实施方案
	检测依据：检测依据全面、充分，满足检测的要求。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	检测样品：检测样品完整性、唯一性保证措施。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	检测原理及方法：原材料检测原理及方法全面、合理，符合本项目实际情况和采购文件提出的要求。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	检测原理及方法：中间产品检测原理及方法全面、合理，符合本项目实际情况和采购文件提出的要求。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	检测原理及方法：工程实体检测原理及方法全面、合理，符合本项目实际情况和采购文件提出的要求。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	重难点分析及解决方案：重点、难点分析准确，有针对性；解决方案合理可行，具有操作性。
	6-5.1
	5-4.1
	4-3.1
	0

	
	
	检测程序、手段：检测程序、手段具有合理性、可操作性、明确性。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	检测工作制度：检测工作制度严密、合理、可操作性强。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	检测各项质量服务：针对本项目检测质量服务明确可靠，科学合理，满足采购文件要求。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	工期配合：工期配合到位，进度安排合理，检测报告及时性保证措施，满足采购文件要求。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	拟投入仪器：检测仪器及其他配合设备配备完善，能够满足本项目检测的需求。

备注：自有设备需提供发票和照片；租赁设备需提供租赁合同和照片。未提供本项不得分。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	
	
	异常情况及预防措施：对工程检测过程中出现的异常情况等的认识和与预防措施科学、完整，预案合理。
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0

	7
	售后服务
	根据投标人的售后服务承诺、服务方案等内容进行打分
	3-2.5
	2.4-1.9
	1.8-1.3
	0

	8
	合理化建议
	对发包人的合理化建议
	4-3.1
	3.0-2.1
	2.0-1.1
	0


（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务
评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目”（客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

项目名称：                                        

投标人名称：

标段：标段一/标段二
	评标内容
	分值
	投标文件
响应页码
	投标人
应标情况
	投标人自评分值

	1
	投标人综合实力
	9分
	
	供应商务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	供应商将应得分值填写准确

	2
	业绩
	1分
	
	供应商务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	供应商将应得分值填写准确

	3
	项目负责人
	4分
	
	供应商务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	供应商将应得分值填写准确

	4
	项目组成员
	5分
	
	供应商务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	供应商将应得分值填写准确

	5
	项目理解程度
	4分
	
	/
	/

	6
	项目实施方案
	50分
	
	/
	/

	7
	售后服务
	3分
	
	/
	/

	8
	合理化建议
	4分
	
	/
	/

	合计
	80分
	
	/
	/


第五章  合同主要条款

（本合同按照标段一/标段二不同要求，以实际签订为准）

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上达成如下协议，由签约各方共同遵守。

1．概况

1.1 词语定义

在本项目合同中，下列名词和用语应具有本条所指定的含义：

1.1.1  合同：指本合同条款、招标文件、中标通知书、协议书以及其它明确列入协议书中的各类文件。

1.1.2  协议条款：结合具体工程，发包人和承包人协商后签订的书面协议。

1.1.3  发包人：协议条款约定的具有委托主体资格和支付价款能力的当事人。本合同发包人为                   。

1.1.4  发包人代表：由发包人授权，代表发包人履行合同和作出决定的代表人。

1.1.5  承包人：协议条款约定的被发包人接受承担本合同工程平行检测服务的单位。本合同承包人为                  。

1.1.6  承包人代表：指由承包人授权负责履行本合同的代表人。

1.1.7  中标通知书为发包人正式接受承包人投标的接受函。

1.1.8  技术标准：指技术规范、标准和规程。

1.1.9  合同期：指自本合同签订之日起至工程通过完工验收且质量监督机构备案通过之日止，承包人完成全部质量检测服务，发包人、承包人双方结清合同价款时止的整个期间。

1.1.10  合同价款：指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付承包人按照合同要求履行义务的价款总额。

1.1.11  不可抗力：指战争、动乱、空中飞行物体坠落或非承包人责任造成的爆炸和火灾、水灾、台风等。

1.1.12  天：指日历天。年、月、日均以公历计算。

1.1.13  书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等采用手写、打字、印刷或传真的表述方式。

1.2 合同文件与解释顺序

合同文件互相解释、互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释次序如下：

（1） 协议书（包括补充协议书）；

（2） 中标通知书；

（3） 投标书；

（4） 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

（5） 合同条款；

（6） 技术标准和要求；

（7） 图纸；

（8） 已标价的工程量清单；
（9） 经双方确认进入合同的其他文件。

1.3 合同文件使用语言、文字和适用法律
1.3.1  本合同语言使用汉字。

1.3.2  适用于合同文件的法律是中国的法律、法规及专用条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、规章。

2．服务范围、服务期限和服务要求

2.1 服务范围

（1）检测范围：

1）临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘）项目法人委托检测。

2）临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘）监理平行检测。

（2）检测内容：

项目法人委托检测：对本工程实体及用于工程的原材料、中间产品、金属结构、机械电气等进行检查、测量、试验、度量等并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，出具相关检测报告。检测内容主要包括：岩土工程、混凝土工程、机械电气、金属结构、量测等检测项目，具体详见项目法人委托检测工程量清单明细表。

监理平行检测：对本工程图纸所包含的施工、所需的措施项目、重要施工、临时工程的实体及用于工程的原材料、中间产品等进行的检查、测量、试验、度量等，并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，以确定工程质量是否合格，并出具相关检测报告，具体详见监理平行检测工程量清单明细表。

2.2 服务期限
合同签订之日起至工程完工验收通过。

2.3 服务要求

（1）质量检测标准

承包人检测应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求(不限于以下标准)，保证检测质量。

1) 《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015；

2) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL/T62-2020；

3) 《水工金属结构防腐蚀规范》SL105－2007；

4) 《水利水电建设工程验收规程》SL/T223-2025；

5) 《土工合成材料测试规程》SL235-2012；

6) 《水工混凝土试验规程》SL/T352-2020；

7) 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL381-2007；

8) 《水工混凝土施工规范》SL677-2014；

9) 《通用硅酸盐水泥》GB175-2023；

10) 《水泥密度测定方法》GB/T208-2014；

11) 《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T228.1-2021；

12) 《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-2010；

13) 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011；

14) 《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2017；

15) 《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018；

16) 《铜及铜合金带材》GB/T2059-2017；

17) 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005；

18) 《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T8074-2008；

19) 《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344－2008；

20) 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345－2023；

21) 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T17671-2021；

22) 《土工试验方法标准》GB/T50123-2019；

23) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011；

24) 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014；

25) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；

26) 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014；

27) 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2019；

28) 《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015；

29）《水利工程质量检测技术规程》SL734-2016

30) 《浙江省水利工程质量检测实施办法》等。

本合同条款中引用的标准和规程规范若有修订，应执行其最新版本。

（2）检测质量要求

检测过程、精度、结论等符合国家、行业等现行规范标准，检测报告符合水利工程质量监督部门的要求，能满足工程竣工验收使用，检测中发现的施工问题及时通知、通告发包人，并协助发包人督促施工单位、监理单位等工程相关方落实整改。检测项目的检测数量，须严格依据招标人提供的工作量清单及相关规范要求进行。

（3）成果递交时间要求

1）承包人在取得样品后，必须在相关试验检测规程、规范等规定的时间内，立即向发包人出具检测报告（电子版），并明确告知发包人检测结果是否合格；如因承包人未能及时检测或未及时告知结果，导致造成发包人损失的，承包人应赔偿相应的损失。

2）检测简报在单项检测工作完成后7天内递交。

3）检测正式报告在单项检测工作完成后15天内递交。

4）检测时间应符合相应的检测要求及工程进度要求，不得故意拖延，如造成发包人损失的，承包人应赔偿相应的损失。

（4）其他要求

1）承包人按合同要求配备人员与设备，满足试验检测工作需求；

2）监理单位负责检测样品的送检工作，承包人根据施工进度，及时出具检测报告；

3）承包人应遵循《浙江省水利工程质量检测管理办法》浙水建(2017)23号等有关规定；

4）承包人应遵守当地政府的法规规定和各项管理制度，根据当地政府的要求办理相关的登记、注册、备案等，并承担相关的费用；

5）承包人必须按照国家的水利工程相关的施工规范及其工程质量检验评定规程、合同的技术条件进行检测工作；

6）检测结果分析和检测报告：承包人应如实根据检测试验过程和结果数据，按检测规程及其工程质量检验评定规程，对检测对象进行分析，并出具相关检测报告，检测报告应有明确结论，对其出具的检测数据与检测报告承担相应法律和经济责任；

7）在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其有关的规章制度。检测过程中，因承包人原因造成的人身、财产损失，由承包人承担全部责任并负担相关费用；

8）检测项目频次要满足工程验收要求。检测工程量清单仅作为报价依据，承包人需根据图纸按照验收要求充分考虑检测频次。对于各检测单项的结算，如实际检测数超出投标清单频次，结算不做调整；实际检测数不足投标清单频次，则按照实际检测频次结算。

9）工作开展前，编制检测大纲，报招标人备案后实施；

10）检测过程、精度、结论等符合国家、行业等现行规范标准，检测报告符合水利工程质量监督部门的要求，能满足工程完工验收使用。
3．双方的权利和义务

3.1 发包人

3.1.1 发包人应尊重承包人根据国家或行业有关标准进行跟踪及完工质量检测的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

3.1.2 发包人应如实向承包人提供工程施工进展信息，以便承包人及时安排检测、试验出具相应的检测报告。

3.1.3 发包人应按合同约定及时支付检测费用。

3.1.4 发包人不得向承包人提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。

3.2 承包人

3.2.1 承包人根据发包人提供的工程名称、委托信息等，在资质许可范围内根据相应规范、标准，根据需要分别出具相关跟踪、完工及最终质量检测报告。

3.2.2承包人应根据工程进展情况及有关规范、标准，安排检测、试验，出具相应报告，不得影响工程进度。承包人在检测过程中应取得设计单位相关专业的技术支持。
3.2.3 承包人应独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

3.2.4 承包人出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类资质印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。

3.2.5 承包人保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。

3.2.6 承包人应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果及检测过程中发现的勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况在24小时内报告委托方。

3.2.7承包人自行解决试验所需的一切设备、材料，发包人仅做好相关协调工作。发包人不提供任何工作、生活设施。检测服务期间检测机构的工作、生活设施等费用均由承包人自行承担，并已包含在承包人报酬报价中。

3.2.8检测人员的人身意外伤害险和第三者责任险以由承包人投保，投保的费用应已计入报价中。

3.2.9承包人需在浙江省水利工程质量检测服务平台（https://zsjc.slt.zj.gov.cn/company/login）完成登记工作，检测相关仪器需满足平台要求。
4．合同价款支付

4.1 合同价款
（1）含税金额（大写）：                          元（人民币） 

￥：                           元

税率为    ，税额为    元，不含税金额为    元。

（2）合同价格形式：本合同价款采用  固定综合单价  方式确定。单价按承包人投标时承诺的综合单价一次性包死，检测数量由承包人申报，经发包人及有关部门审核后按实计算。

4.2合同价款支付

（1）预付款：在承包人进场检测后一周内支付签约合同价的 5 %；

进度款：工程检测期间，按每半年实际完成检测工作提交相应检测成果资料和工程量并经监理人签字认可，发包人确认后，支付当期已完检测工程量价款的80%；工程完工验收后发包人收到承包人递交的完整的检测报告及结算报告，且经相关部门审核后结清剩余所有款项。承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先按约定比例支付承包人无异议部分结算款。存在争议的部分重新进行复核或按本合同第十四条争议解决约定处理。

（2）承包人应按付款数额向发包人开具符合国家法律法规要求真实有效的增值税发票， 如承包人提供多项服务的， 应按照所适用的不同税率分别开具增值税发票， 并附上服务清单。 发包人仅接受承包人开具的金额与当期的价款一致的增值税发票。

（3）发包人在收到发票并验证通过后向承包人付款， 如发票未通过发包人验证的，发包人有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，承包人的各项合同义务仍按合同约定履行。
4.3 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
5．变更

5.1无论检测数量增减多少，合同期内单价均不作调整。

5.2 发包人根据工程施工质量保证需要，要求承包人增加或减少检测项目或数量，承包人应无条件执行发包人要求的变更。

5.3 变更的估价原则

（1）清单中有适用的或类似子目的单价，套用已有单价；

（2）无参考单价的或本合同未涉及到的检测项目可参考水利（浙江省水利工程质量检测费用调研报告）、交通等有关规定由发包人和承包人结合投标时综合优惠率（中标价/最高投标限价*100%）共同协商确定。
6．检测器材和设施

6.1 本服务项目所需的全部检测器材均由承包人自行负责配备并对其精度和可靠性负责。

6.2 除本合同另有规定外，本服务项目发包人不提供服务和生活用电、用水以及生活办公场所、设施，所有工作、生活设施、设备均由承包人自行解决，相关费用由承包人自行承担。

7．保密

7.1 保密范围：承包人应对发包人或任何投资方提供的资料、数据和信息（包括合同文件）保密，并应对本合同项下完成的工作成果保密。未经发包人书面同意，承包人不得将上述资料、数据、信息和其它工作成果向任何第三方披露，更不得提供给任何第三方使用。

7.2 保密期限：永久。

8．违约

8.1 发包人违约责任
8.1.1 合同签订后，由于发包人原因终止合同，且承包人已进入现场开展工作的，双方将按照承包人实际完成工作量结算价款；
8.1.2 发包人逾期支付服务费用的，逾期付款违约金以应付未付款项为基数，利率按同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利），时间为约定应付之日起至支付至日止计算利息。
8.2 承包人违约责任
8.2.1 合同生效后，如承包人擅自中途停止或解除合同，承包人应赔偿因此给发包人造成的损失，同时其履约保证金不予退还；
8.2.2 承包人应保证提供的检测成果真实可靠。承包人提供的成果质量达不到技术规范要求的，承包人应负责采取补救措施（费用全部由承包人自行负责），直至达到要求。因成果质量不符合要求造成不良后果的，每发生一次承包人支付5万元违约金，发包人有权在应付款中直接扣除上述违约金，并由承包人承担相应的经济和法律责任；
8.2.3 严禁承包人有挂靠、转包、违法分包的行为，一经发现，发包人即终止合同并报行业主管部门进行相应处罚；
8.2.4 承包人未按时到达现场提供服务，每逾期一次应向发包人支付5000元违约金；
8.2.5承包人未能在规定的时间内提交检测报告的，延期超过30天以上的，发包人有权解除合同；
8.2.6 承包人因自身原因未按期向发包人提交检测成果而延误建设工期的，承包人应向发包人赔偿由此而导致的损失，并按照5000元/天向发包人支付违约金；造成建设工期延期超过5天的，发包人有权解除合同；
8.2.7若发现承包人有以下几种情况，发包人视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评直至逐出现场，承包人每次还须支付发包人1万元的违约金，且赔偿发包人遭受的全部损失；构成犯罪的将移交司法机关依法追究刑事责任。
（1）承包人人员责任心不强、检测工作不到位，出具错误检测数据或错误结论，导致工程出现质量问题或发生质量事故，造成经济损失或不良影响的；
（2）承包人检测制度不全，检测仪器设备不全，档案资料不按规定存档；
（3）承包人发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向发包人报告；
（4）承包人人员利用职权徇私舞弊、牟取私利，收受、索取贿赂，检测频率不满足合同及规范要求，伪造检测数据，与施工单位串通欺骗发包人。
8.2.8安全生产违约情形及安全生产考核
发包人制定了安全生产考核管理办法，承包人须接受发包人对承包人的安全生产违约处理及安全生产考核，对出现的安全生产问题按安全生产考核管理办法进行违约处理。
当各级各部门检查、巡查、稽查时，除应接受相关部门的处罚外，还须接受发包人对承包人的违约行为处理，违约金标准参照安全生产考核管理办法执行，违约金自发包人应支付给承包人的进度付款中扣除。
8.2.9 质量违约情形及质量考核
发包人制定了质量考核管理办法，承包人须接受发包人对承包人的质量违约处理及质量考核，对出现的质量问题按质量考核管理办法进行违约处理。
当各级各部门检查、巡查、稽查时，除应接受相关部门的处罚外，还须接受发包人对承包人的违约行为处理，违约金标准参照质量考核管理办法执行，违约金自发包人应支付给承包人的进度付款中扣除。
9．争议

9.1  由本合同引起的或与本合同相关的任何争议，发包人和承包人应通过友好协商解决。

9.2  协商不成时，任何一方可向临海市人民法院提起诉讼。

9.3  争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。

10．其它

10.1 特殊项目检测因承包人不具备资格资质或自身具备的资格资质不能满足有关法规规定要求才可分包，分包单位资格资质必须满足有关法规规定要求，分包必须经发包人同意，分包内容提交成果时间、成果质量均需满足招标文件要求，承包人负总责。
10.2 发包人和承包人双方应各自缴纳其为履行本合同而发生的各种税费。法律规定发包人代扣代缴有关税赋的，发包人将按有关规定予以代扣代缴。

10.3 承包人应在本合同期间，根据国家的有关规定和项目工作的实际情况，为其雇员、财产购买人身险、财产险、意外伤害险等其它相关的充足的保险。

10.4 本合同工作的任何义务和权利承包人不得转让、转包给任何第三方，否则发包人将有权中止付款、中止或终止合同，并可按承包人违约处理。

10.5 因承包人违约，发包人有权通知承包人终止本合同。承包人接到通知后，应在收到终止本合同的书面通知后10个工作日内，把所有文件、资料及所完成的工作成果转交给发包人。

10.6提供的检测报告纸质版6份、电子版1份。 

10.7 实际完成工程量进度款超出合同价，发包人有权解除合同。
10.8 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

11．合同类型

本合同采用总价承包，固定单价形式，根据发包人同意的检测项目和数量，按实结算。

协 议 书
          （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施           （项目名称），已接受    （承包人名称）对该项目             的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（包括补充协议书）； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函；

（4）招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料； 

（5）合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）报价书（表）；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价（含税）：人民币（大写）               元（￥               ），税率为    ，税额为    元，不含税金额为    元。

4．项目负责人：               。

5．承包人承诺按合同约定承担本工程的平行检测服务工作。

6．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

7．服务期:               。

8．本协议书一式    份，合同双方各执    份。

9．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：  （名称）              承包人：   （名称）   

        （盖单位章）                    （盖单位章）

法定代表人： （姓名）           法定代表人：  （姓名） 
或委托代理人：（签名）          或委托代理人： （签名）

               年    月    日                   年    月    日
廉政合同（格式）
为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目发包人                  （以下称甲方）与承包人（全称）          （以下称乙方），特订立如下合同。
第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律、法规以及有关规定。
（二）严格执行        合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权力。
第二条  甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本标段合同有关的检测等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在项目施工过程中使用某种产品、材料和设备。
第三条  乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的市场的处罚。
第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本合同失效之日止。
第七条 本合同作为             合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
14、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲    方：（单位全称） （盖章）     乙  方：（单位全称）    （盖章）
法 定 代 表 人：                    法 定 代 表 人：
或其授权的代理人：    （职务）      或其授权的代理人：    （职务）     
                 （姓名）                            （姓名）     
    （签字）                            （签字）     
地       址：                 地       址：                   
电        话：                 电        话：                   
日       期：                 日       期：                   

第六章　投标文件格式
一、资格响应文件格式
1.资格响应文件封面格式： 
资格响应文件
项目名称：
     项目编号：    
标段：标段一/标段二
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日

2.营业执照等：
营业执照（推荐使用电子营业执照）
或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件
温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。
3. 没有重大违法记录的承诺函格式：
参加本次采购项目前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的承诺函
致：             （招标人名称） ：
我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺！
法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
4.本项目的特定资格要求的水利行业主管部门颁发的水利工程质量检测甲级及以上资质（同时包含岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、机械电气类、量测类5个类别）证书扫描件及其他所需资料。

二、商务技术文件格式
5.商务技术文件封面格式： 
商务技术文件
项目名称：
     项目编号：    
标段：标段一/标段二
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日

6.投标函格式：
投 标 函
致：_______     __（招标人名称）：
1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（标段：标段一/标段二）（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。
2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。
4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
5、自投标截止日起 90天内有效。
6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。
8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。
与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。
邮寄详细地址：__________          邮编：__________
收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __  

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。
投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __   
投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日
7.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：_______     __（招标人名称）：
我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：                
法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


                                            投标人:(公章)
                                        日期：  _____年___月___日
8.项目负责人简历：
项目负责人简历表
项目名称：

项目编号：

标段：标段一/标段二

	姓  名
	
	性  别
	

	年  龄
	
	身份证号
	

	资  格
	
	资格证书号
	

	职  称
	
	学  历
	

	手机号
	
	联系电话
	

	简
历
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日

9.项目实施人员一览表格式
项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
项目名称：

项目编号：

标段：标段一/标段二

	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	进入本单位工作开始时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：          
日期：  _____年___月___日
10.投标人类似合同案例一览表格式：
投标人类似合同案例一览表
项目名称：                                            项目编号：
标段：标段一/标段二
	招标人名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	合同完成时间
	招标人联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日
11.商务及技术响应表格式：
商务及技术响应表
项目名称：

项目编号：

标段：标段一/标段二

	序号
	名称
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的应标情况
	相应内容在投标文件中页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


特别说明：
1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。
2、如果在本表格中仅填写完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
三、报价文件格式
12.报价文件封面格式： 
报 价 文 件
项目名称：
     项目编号：
标段：标段一/标段二
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日
13.开标一览表格式：
开标一览表
项目名称：
项目编号：

标段：标段一/标段二
	名称
	内容
	备注

	投标报价

	大写：人民币       元整
小写：￥________________________元整

	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  
日期：  _____年___月___日
14.报价明细表:
项目名称：

项目编号：

标段一：项目法人委托检测
	项目法人委托检测工程量清单明细表

	检测项目
	检测内容
	检测方法
	数量
	单位
	单价
	总价

	1、海堤工程
	
	
	
	
	
	

	1.1、南洋涂海堤东顺堤工程
	长度5151m
	
	
	
	
	

	石渣回填
	相对密度
	挖坑
	22
	组
	
	

	土方回填
	压实度、渗透系数
	环刀
	65
	组
	
	

	
	最大干密度、最优含水率
	击实
	8
	组
	
	

	沥青面层
	厚度
	取芯
	6
	组
	
	

	浆砌块石挡墙
	砌筑质量
	撬挖
	6
	组
	
	

	灌砌块石挡墙
	砌筑质量
	撬挖
	6
	组
	
	

	砼格梁
	强度
	回弹
	6
	组
	
	

	扭王块
	强度
	取芯
	12
	组
	
	

	砼底板
	强度
	取芯
	6
	组
	
	

	砼路缘石
	强度
	回弹
	6
	组
	
	

	砼压顶
	强度
	取芯
	6
	组
	
	

	钢筋砼防浪墙
	强度
	取芯
	6
	组
	
	

	断面复核
	高程、尺寸复核
	测量
	1
	项
	
	

	1.2、南洋涂海堤西顺堤工程
	长度2060.5m
	
	
	
	
	

	石渣回填
	相对密度
	挖坑
	8
	组
	
	

	土方回填
	压实度、渗透系数
	环刀
	10
	组
	
	

	
	最大干密度、最优含水率
	击实
	2
	组
	
	

	浆砌块石挡墙
	砌筑质量
	撬挖
	3
	组
	
	

	灌砌块石挡墙
	砌筑质量
	撬挖
	3
	组
	
	

	砼格梁
	强度
	回弹
	3
	组
	
	

	扭王块
	强度
	取芯
	6
	组
	
	

	砼压顶
	强度
	取芯
	3
	组
	
	

	砼底板
	强度
	取芯
	3
	组
	
	

	砼预制方桩
	强度
	回弹
	17
	组
	
	

	帽梁
	强度
	回弹
	3
	组
	
	

	钢筋砼防浪墙
	强度
	取芯
	3
	组
	
	

	断面复核
	高程、尺寸复核
	测量
	1
	项
	
	

	1.3穿礁闸连接段工程
	长度175m
	
	
	
	
	

	石渣回填
	相对密度
	挖坑
	1
	组
	
	

	干砌块石护坡
	厚度
	现场检测
	1
	组
	
	

	浆砌块石挡墙
	砌筑质量
	撬挖
	1
	组
	
	

	砼防浪墙
	强度
	取芯
	1
	组
	
	

	砼挡墙
	强度
	取芯
	1
	组
	
	

	砼底板
	强度
	取芯
	1
	组
	
	

	砼门槽
	强度
	回弹
	1
	组
	
	

	扭王块
	强度
	取芯
	1
	组
	
	

	砼格梁
	强度
	回弹
	1
	组
	
	

	砼路面
	强度
	取芯
	1
	组
	
	

	砼路缘石
	强度
	回弹
	1
	组
	
	

	断面复核
	高程、尺寸复核
	测量
	1
	项
	
	

	2、水闸工程
	
	
	
	
	
	

	2.1、南洋排涝闸
	
	
	
	
	
	

	土方回填
	压实度、渗透系数
	环刀
	6
	组
	
	

	
	最大干密度、最优含水率
	击实
	1
	组
	
	

	挡墙底板
	强度
	取芯
	1
	组
	
	

	钢筋砼启闭平台面板
	强度
	回弹
	1
	组
	
	

	
	钢筋保护层厚度
	电磁法
	1
	组
	
	

	钢筋砼启闭平台梁
	强度
	回弹
	1
	组
	
	

	
	钢筋保护层厚度
	电磁法
	1
	组
	
	

	钢筋砼排架柱
	强度
	回弹
	2
	组
	
	

	
	钢筋保护层厚度
	电磁法
	2
	组
	
	

	钢筋砼底板
	强度
	取芯
	1
	组
	
	

	钢筋砼闸墩
	强度
	取芯
	1
	组
	
	

	
	强度
	回弹
	3
	组
	
	

	
	钢筋保护层厚度
	电磁法
	4
	组
	
	

	钢筋砼胸墙
	强度
	回弹
	4
	组
	
	

	
	钢筋保护层厚度
	电磁法
	4
	组
	
	

	钢筋砼空箱结构
	强度
	回弹
	1
	组
	
	

	
	钢筋保护层厚度
	电磁法
	1
	组
	
	

	钢筋砼检修平台
	强度
	回弹
	1
	组
	
	

	
	钢筋保护层厚度
	电磁法
	1
	组
	
	

	钢筋砼消力池
	强度
	取芯
	1
	组
	
	

	钢筋砼护坦
	强度
	取芯
	1
	组
	
	

	二期钢筋砼
	强度
	取芯
	1
	组
	
	

	灌注桩
	完整性
	低应变
	38
	根
	
	

	
	竖向承载力
	静载
	4
	根
	
	

	
	
	高应变
	19
	根
	
	

	
	水平承载力
	静载
	4
	根
	
	

	
	强度
	取芯
	4
	组
	
	

	钢筋砼扶壁式翼墙
	强度
	取芯
	1
	组
	
	

	砼灌砌块石护坦
	砌筑质量
	撬挖
	1
	组
	
	

	砼灌砌块石海漫
	砌筑质量
	撬挖
	1
	组
	
	

	砼灌砌块石护坡
	砌筑质量
	撬挖
	1
	组
	
	

	砼大方脚
	强度
	取芯
	1
	组
	
	

	钢筋砼桩帽
	强度
	回弹
	1
	组
	
	

	钢筋砼预制防冲板桩
	强度
	回弹
	5
	组
	
	

	钢筋砼地连墙
	强度
	通长取芯
	2
	孔
	
	

	
	墙身完整性
	超声波
	1
	组
	
	

	高压旋喷桩
	强度
	取芯
	36
	组
	
	

	启闭机室
	强度
	回弹
	3
	组
	
	

	
	钢筋保护层厚度
	电磁法
	3
	组
	
	

	交通桥砼桥面板
	强度
	回弹
	4
	组
	
	

	
	钢筋保护层
	现场检测
	1
	组
	
	

	断面复核
	高程、尺寸复核
	测量
	1
	项
	
	

	3、交通工程
	
	
	
	
	
	

	3.1、东顺堤防汛道路
	
	
	
	
	
	

	沥青砼路面
	厚度
	取芯
	3
	组
	
	

	断面复核
	高程、尺寸复核
	测量
	1
	项
	
	

	3.2、西顺堤防汛道路
	
	
	
	
	
	

	沥青砼路面
	厚度
	取芯
	3
	组
	
	

	断面复核
	高程、尺寸复核
	测量
	1
	项
	
	

	3.3、衔接段
	
	
	
	
	
	

	沥青砼路面
	厚度
	取芯
	1
	组
	
	

	断面复核
	高程、尺寸复核
	测量
	1
	项
	
	

	3.4、上闸连接桥梁
	
	
	
	
	
	

	砼 T 梁
	强度
	回弹
	2
	组
	
	

	砼盖梁
	强度
	回弹
	1
	组
	
	

	砼立柱
	强度
	回弹
	1
	组
	
	

	砼灌注桩
	完整性
	低应变
	1
	组
	
	

	
	竖向承载力
	高应变
	1
	组
	
	

	沥青砼面层
	厚度
	取芯
	1
	组
	
	

	4、管理用房工程
	
	
	
	
	
	

	管理房
	强度
	回弹
	9
	组
	
	

	
	钢筋保护层厚度
	电磁法
	9
	组
	
	

	5、金结及机电工程
	
	
	
	
	
	

	平面滑动钢闸门
	焊缝
	无损检测
	12
	扇
	
	

	
	涂层厚度
	超声波
	12
	扇
	
	

	
	壁厚
	超声波
	12
	扇
	
	

	
	附着力
	现场检测
	12
	扇
	
	

	
	尺寸
	现场检测
	12
	扇
	
	

	双扉式钢闸门
	焊缝
	无损检测
	1
	扇
	
	

	
	涂层厚度
	超声波
	1
	扇
	
	

	
	壁厚
	超声波
	1
	扇
	
	

	
	附着力
	现场检测
	1
	扇
	
	

	
	尺寸
	现场检测
	1
	扇
	
	

	卷扬式启闭机
	常规性能
	现场检测
	8
	台
	
	

	螺杆式启闭机
	常规性能
	现场检测
	4
	台
	
	

	柴油发电机
	常规
	现场检测
	1
	台
	
	

	接地电阻
	接地电阻
	现场检测
	2
	测区
	
	

	6、中间产品
	
	
	
	
	
	

	混凝土试块
	抗压
	机口取样
	20
	组
	
	

	
	抗渗
	机口取样
	10
	组
	
	

	
	抗冻
	机口取样
	10
	组
	
	

	砂浆试块
	抗压
	机口取样
	5
	组
	
	

	塑钢板桩
	常规指标
	现场取样
	1
	组
	
	

	7、原材料
	
	
	
	
	
	

	砂
	常规指标
	现场取样
	15
	组
	
	

	碎石
	常规指标
	现场取样
	30
	组
	
	

	水泥
	常规指标
	现场取样
	20
	组
	
	

	块石
	常规指标
	现场取样
	15
	组
	
	

	种植土
	常规指标
	现场取样
	3
	组
	
	

	土工布
	常规指标
	现场取样
	8
	组
	
	

	土工格栅
	常规指标
	现场取样
	8
	组
	
	

	土工格室
	常规指标
	现场取样
	8
	组
	
	

	钢筋
	常规指标
	现场取样
	20
	组
	
	

	合金钢网兜
	常规指标
	现场取样
	2
	组
	
	

	止水铜片
	常规指标
	现场取样
	2
	组
	
	


项目名称：

项目编号：

标段二：监理平行检测
	监理平行检测工程量清单明细表

	检测项目
	检测内容
	检测方法
	数量
	单位
	单价
	总价

	1、海堤工程
	
	
	
	
	
	

	1.1、南洋涂海堤东顺堤工程
	长度5151m
	
	
	
	
	

	石渣回填
	相对密度
	挖坑
	32
	组
	
	

	土方回填
	压实度、渗透系数
	环刀
	98
	组
	
	

	
	最大干密度、最优含水率
	击实
	10
	组
	
	

	扭王块
	强度
	回弹
	24
	组
	
	

	1.2、南洋涂海堤西顺堤工程
	长度2060.5m
	
	
	
	
	

	石渣回填
	相对密度
	挖坑
	12
	组
	
	

	土方回填
	压实度、渗透系数
	环刀
	12
	组
	
	

	
	最大干密度、最优含水率
	击实
	2
	组
	
	

	扭王块
	强度
	回弹
	12
	组
	
	

	砼预制方桩
	强度
	回弹
	33
	组
	
	

	1.3穿礁闸连接段工程
	
	
	
	
	
	

	石渣回填
	相对密度
	挖坑
	1
	组
	
	

	扭王块
	强度
	回弹
	2
	组
	
	

	2、水闸工程
	
	
	
	
	
	

	2.1、南洋排涝闸
	
	
	
	
	
	

	土方回填
	相对密度或压实度
	现场检测
	6
	组
	
	

	灌注桩
	完整性
	低应变
	57
	组
	
	

	钢筋砼预制防冲板桩
	强度
	回弹
	5
	组
	
	

	高压旋喷桩
	强度
	取芯
	36
	组
	
	

	3、交通工程
	
	
	
	
	
	

	3.1、上闸连接桥梁
	
	
	
	
	
	

	砼灌注桩
	完整性
	低应变
	1
	组
	
	

	4、中间产品
	
	
	
	
	
	

	混凝土试块
	抗压
	机口取样
	50
	组
	
	

	
	抗渗
	机口取样
	20
	组
	
	

	
	抗冻
	机口取样
	20
	组
	
	

	砂浆试块
	抗压
	机口取样
	10
	组
	
	

	5、原材料
	
	
	
	
	
	

	砂
	常规指标
	现场取样
	20
	组
	
	

	碎石
	常规指标
	现场取样
	40
	组
	
	

	水泥
	常规指标
	现场取样
	25
	组
	
	

	块石
	常规指标
	现场取样
	15
	组
	
	

	土工布
	常规指标
	现场取样
	15
	组
	
	

	土工格栅
	常规指标
	现场取样
	15
	组
	
	

	土工格室
	常规指标
	现场取样
	15
	组
	
	

	钢筋
	常规指标
	现场取样
	40
	组
	
	

	合金钢网兜
	常规指标
	现场取样
	2
	组
	
	

	止水铜片
	常规指标
	现场取样
	2
	组
	
	


